 «Армстронг» үлгісіндегі аспалы төбені монтаждау 
жұмыстарын орындауға арналған 
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Жұмыстардың атауы
Металл қаңқасын орнату және өлшемі 1200 × 600 мм төбе тақталарын монтаждау арқылы «Армстронг» үлгісіндегі аспалы төбені орнату жұмыстарын орындау.
2. Жұмыстардың көлемі
Аспалы төбені монтаждаудың жалпы ауданы 490 (төрт жүз тоқсан) м² құрайды.
3. Жұмыстардың құрамы мен мазмұны
Орындаушы аспалы төбені монтаждау бойынша төмендегі жұмыстарды қамтитын толық кешенді орындауға міндетті:
1. Жұмыстар орындалатын орынды қарап шығу, жұмыс аймағын дайындау және Тапсырыс беруші ұсынған материалдардың монтаждауға жарамдылығын тексеру.
2. Қажетті биіктік белгілерін және конструкцияның көлденең деңгейін сақтай отырып, болашақ аспалы төбенің деңгейін белгілеу.
3. Үй-жайдың периметрі бойынша қабырғаға бекітілетін шеткі профильді монтаждау.
4. Негізгі көтергіш конструкцияны төбенің негізіне бекіту үшін аспалар мен бекіту элементтерін монтаждау.
5. Өлшемі 1200 × 600 мм төбе тақталарына сәйкес келетін ұяшықтарды қалыптастыра отырып, негізгі көтергіш және көлденең профильдерді қоса алғанда, аспалы төбенің металл қаңқасын монтаждау.
6. Конструкцияның орнықтылығын және қажетті геометриялық өлшемдерін қамтамасыз ете отырып, металл қаңқасын тегістеу, реттеу және сенімді бекіту.
7. Өлшемі 1200 × 600 мм төбе тақталарын металл қаңқасының дайындалған ұяшықтарына орнату.
8. Қабырғалармен түйісетін және басқа да қажетті жерлерде төбе тақталарын ұқыпты кесу, олардың сыртқы көрінісін қамтамасыз ету және көрінетін саңылауларды барынша азайту.
9. Төбе бетінің көлденеңдігін, қаңқа қосылыстарының сапасын, конструкцияның орнықтылығын және төбе тақталарының дұрыс орнатылуын тексеру.
10. Жұмыстар аяқталғаннан кейін жұмыс аймағын тазалау және пайда болған құрылыс қалдықтарын Тапсырыс берушімен келісілген орынға шығару.
4. Материалдар және тараптардың міндеттерін бөлу
4.1. Жұмыстарды орындауға қажетті негізгі материалдарды Тапсырыс беруші ұсынады. Мұндай материалдарға металл профильдер, аспалы жүйенің элементтері және өлшемі 1200 × 600 мм «Армстронг» үлгісіндегі төбе тақталары жатады.
4.2. Орындаушы жұмыстарды сапалы әрі толық орындау үшін қажетті, Тапсырыс беруші ұсынбаған барлық ұсақ шығыс және қосалқы материалдарды өз қаражаты есебінен сатып алуға және пайдалануға міндетті.
4.3. Орындаушы жұмыстарды орындауға қажетті барлық құрылыс жабдықтарының, құрал-саймандардың, құрылғылардың және басқа да қажетті құралдардың болуын және пайдаланылуын өз бетінше қамтамасыз етуге міндетті.
4.4. Орындаушы Тапсырыс беруші ұсынған материалдарды жұмысқа қабылдаған сәттен бастап монтаждау жұмыстары аяқталғанға дейін олардың сақталуына, дұрыс пайдаланылуына және сақталу жағдайларына жауапты болады.
5. Жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар
5.1. Жұмыстар Қазақстан Республикасының құрылыс саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарын, қолданылатын құрылыс нормалары мен қағидаларын, сондай-ақ қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтай отырып, сапалы орындалуға тиіс.
5.2. Металл қаңқасы тегіс, орнықты және сенімді бекітіліп монтаждалуға тиіс. Аспалардың арақашықтығы, негізгі көтергіш және көлденең профильдердің орналасуы, сондай-ақ бекіту тәсілдері қолданылатын аспалы жүйенің техникалық талаптарына және негіздің жағдайына сәйкес келуге тиіс.
5.3. Төбенің беті тегіс, көлденең деңгейі сақталған, биіктік айырмашылықтары, салбыраулар, қисаюлар және монтаждаудың өзге де ақаулары болмауға тиіс.
5.4. Төбе тақталары зақымданусыз, сынықтарсыз және деформациясыз, қаңқа ұяшықтарына біркелкі әрі ұқыпты орнатылуға тиіс.
5.5. Қабырғалармен түйісетін жерлерде кесілген тақталардың жиектері тегіс әрі ұқыпты болып, төбенің тиісті сыртқы көрінісін қамтамасыз етуге тиіс.
5.6. Орындаушы қабырғалармен түйісу орындарының және қаңқа элементтері қосылыстарының сапасын қамтамасыз етуге, сондай-ақ жұмыстардың тиісінше орындалмауы салдарынан туындаған ақауларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
6. Жұмыстарды орындау мерзімдері
6.1. Жұмыстарды орындау мерзімі: шарт қазынашылық органдарында тіркелген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде.
7. Жұмыстарды орындау орны
7.1. Жұмыстарды орындау орны: Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 14.
8. Кепілдік міндеттемелер
8.1. Орындалған монтаждау жұмыстарының сапасына берілетін кепілдік мерзімі тараптар орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап 12 (он екі) айды құрайды.
8.2. Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы монтаждау технологиясының бұзылуы немесе жұмыстардың сапасыз орындалуы салдарынан өз кінәсінен туындаған ақауларды өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.
9. Жұмыстарды тапсыру және қабылдау тәртібі
9.1. Жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс беруші орындалған жұмыстардың көлемін, сапасын және олардың осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкестігін тексергеннен кейін жүзеге асырады.
9.2. Кемшіліктер анықталған жағдайда Тапсырыс беруші оларды тараптар келіскен мерзімде жоюды талап етуге құқылы.

 


Техническая спецификация
На выполнение работ по монтажу подвесного потолка типа «Армстронг»
1. Наименование работ
Выполнение работ по монтажу подвесного потолка типа «Армстронг» с устройством металлического каркаса и установкой потолочных плит размером 1200 × 600 мм.
2. Объём работ
Общая площадь монтажа подвесного потолка составляет 490 (четыреста девяносто) м².
3. Состав и содержание работ
Исполнитель обязан выполнить полный комплекс работ по монтажу подвесного потолка, включающий:
1. Осмотр места выполнения работ, подготовку рабочей зоны и проверку предоставленных заказчиком материалов на предмет их пригодности для монтажа.
2. Разметку уровня будущего подвесного потолка с соблюдением необходимых высотных отметок и горизонтальности конструкции.
3. Монтаж пристенного периметрального профиля по контуру помещения.
4. Монтаж подвесов и крепёжных элементов для фиксации несущей конструкции к основанию потолка.
5. Монтаж металлического каркаса подвесного потолка, включая несущие и поперечные профили, с формированием ячеек, соответствующих размерам потолочных плит 1200 × 600 мм.
6. Выравнивание, регулировку и надёжное закрепление металлического каркаса с обеспечением устойчивости и необходимой геометрии конструкции.
7. Установку потолочных плит размером 1200 × 600 мм в подготовленные ячейки металлического каркаса.
8. Подрезку потолочных плит в местах примыкания к стенам и в иных необходимых местах с обеспечением аккуратного внешнего вида и минимизации видимых зазоров.
9. Проверку горизонтальности потолочной поверхности, качества соединений каркаса, устойчивости конструкции и правильности укладки потолочных плит.
10. Уборку рабочей зоны после завершения работ и вынос образовавшегося строительного мусора в согласованное с заказчиком место.
4. Материалы и распределение обязанностей сторон
4.1. Основные материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются заказчиком. К таким материалам относятся металлические профили, элементы подвесной системы и потолочные плиты типа «Армстронг» размером 1200 × 600 мм.
4.2. Исполнитель обязан самостоятельно, за счёт собственных средств, приобрести и использовать все необходимые мелкие расходные и вспомогательные материалы, не предоставленные заказчиком, которые требуются для качественного и полного выполнения работ. 
4.3. Исполнитель обязан самостоятельно обеспечить наличие и использование всего необходимого строительного оборудования, инструментов, приспособлений и средств необходимых для выполнения работ.
4.4. Исполнитель несёт ответственность за сохранность предоставленных заказчиком материалов с момента их получения в работу до завершения монтажа за их использование и хранение.
5. Требования к качеству выполнения работ
5.1. Работы должны выполняться качественно, с соблюдением действующих требований законодательства Республики Казахстан в области строительства, применимых строительных норм и правил, а также техники безопасности.
5.2. Металлический каркас должен быть смонтирован ровно, устойчиво и надёжно закреплён. Шаг подвесов, расположение несущих и поперечных профилей, а также способы крепления должны соответствовать техническим требованиям применяемой подвесной системы и условиям основания.
5.3. Потолочная поверхность должна быть ровной, горизонтальной, без заметных перепадов высоты, провисаний, перекосов и иных дефектов монтажа.
5.4. Потолочные плиты должны быть установлены аккуратно, без повреждений, сколов и деформаций, с равномерным расположением в ячейках каркаса.
5.5. Подрезанные плиты в местах примыкания к стенам должны иметь аккуратные края и обеспечивать надлежащий внешний вид потолка.
5.6. Исполнитель обязан обеспечить качество примыканий к стенам и сопряжений элементов каркаса, а также устранить за свой счёт дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего выполнения работ.
6. Сроки выполнения работ
6.1. Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты регистрации договора  в органах казначейства.
7. Место выполнения работ
7.1. Место выполнения работ: проспект Мангилик ел,14. 
8. Гарантийные обязательства
8.1. Гарантийный срок на качество выполненных монтажных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта приёма выполненных работ.
8.2. В течение гарантийного срока исполнитель обязан за свой счёт устранить дефекты, возникшие по его вине вследствие нарушения технологии монтажа или ненадлежащего качества выполненных работ.
9. Порядок сдачи и приёмки работ
9.1. Приёмка осуществляется заказчиком после проверки объёма, качества и соответствия выполненных работ требованиям настоящей технической спецификации.
[bookmark: _GoBack]9.2. При выявлении недостатков заказчик вправе потребовать их устранения в согласованный сторонами срок.
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  «Армстронг»  ? лгісіндегі аспалы т ? бені монтаждау    ж ? мыстарын   орындау ? а   арнал ? ан     ТЕХНИКАЛЫ ?   ЕРЕКШЕЛІК     1. Ж ? мыстарды ?  атауы   Металл  ? а ?? асын орнату ж ? не  ? лшемі 1200  × 600  мм т ? бе та ? таларын монтаждау  ар ? ылы «Армстронг»  ? лгісіндегі аспалы т ? бені орнату ж ? мыстарын орындау.   2. Ж ? мыстарды ?  к ? лемі   Аспалы т ? бені монтаждауды ?  жалпы ауданы 490 (т ? рт ж ? з то ? сан) м ²  ?? райды.   3. Ж ? мыстарды ?   ?? рамы мен мазм ? ны   Орындаушы аспалы т ? бені монтаждау бойынша т ? мендегі ж ? мыстарды  ? амтитын  толы ?  кешенді орындау ? а міндетті:   1.   Ж ? мыстар орындалатын орынды  ? арап шы ? у, ж ? мыс айма ? ын дайындау  ж ? не Тапсырыс беруші  ? сын ? ан материалдарды ?  монтаждау ? а  жарамдылы ? ын тексеру.   2.   ? ажетті биіктік белгілерін ж ? не конструкцияны ?  к ? лдене ?  де ? гейін са ? тай  отырып, болаша ?  аспалы т ? бені ?  де ? гейін белгілеу.   3.   ? й - жайды ?  периметрі бойынша  ? абыр ? а ? а бекітілетін шеткі профильді  монтаждау.   4.   Негізгі к ? тергіш конструкцияны т ? бені ?  негізі не бекіту  ? шін аспалар мен  бекіту элементтерін монтаждау.   5.   ? лшемі 1200  × 600  мм т ? бе та ? таларына с ? йкес келетін  ? яшы ? тарды  ? алыптастыра отырып, негізгі к ? тергіш ж ? не к ? лдене ?  профильдерді  ? оса  ал ? анда, аспалы т ? бені ?  металл  ? а ?? асын монтаждау.   6.   Конструкцияны ?  орны ? тылы ? ын ж ? не  ? ажетті геометриялы ?   ? лшемдерін  ? амтамасыз ете отырып, металл  ? а ?? асын тегістеу, реттеу ж ? не сенімді  бекіту.   7.   ? лшемі 1200  × 600  мм т ? бе та ? таларын металл  ? а ?? асыны ?  дайындал ? ан  ? яшы ? тарына орнату.   8.   ? абыр ? алармен т ? йісетін ж ? не бас ? а да  ? а жетті жерлерде т ? бе та ? таларын  ?? ыпты кесу, оларды ?  сырт ? ы к ? рінісін  ? амтамасыз ету ж ? не к ? рінетін  са ? ылауларды барынша азайту.   9.   Т ? бе бетіні ?  к ? лдене ? дігін,  ? а ?? а  ? осылыстарыны ?  сапасын,  конструкцияны ?  орны ? тылы ? ын ж ? не т ? бе та ? таларыны ?  д ? рыс  орнатылуын те ксеру.   10.   Ж ? мыстар ая ? тал ? аннан кейін ж ? мыс айма ? ын тазалау ж ? не пайда бол ? ан  ?? рылыс  ? алды ? тарын Тапсырыс берушімен келісілген орын ? а шы ? ару.   4. Материалдар ж ? не тараптарды ?  міндеттерін б ? лу   4.1.   Ж ? мыстарды орындау ? а  ? ажетті негізгі материалдарды Тапсырыс бе руші  ? сынады. М ? ндай материалдар ? а металл профильдер, аспалы ж ? йені ?  элементтері  ж ? не  ? лшемі 1200  × 600  мм «Армстронг»  ? лгісіндегі т ? бе та ? талары жатады.   4.2.   Орындаушы ж ? мыстарды сапалы  ? рі толы ?  орындау  ? шін  ? ажетті, Тапсырыс  беруші  ? сынба ? ан барлы ?   ? са ?   шы ? ыс ж ? не  ? осал ? ы материалдарды  ? з  ? аражаты  есебінен сатып алу ? а ж ? не пайдалану ? а міндетті.   4.3.   Орындаушы ж ? мыстарды орындау ? а  ? ажетті барлы ?   ?? рылыс  жабды ? тарыны ? ,  ?? рал - саймандарды ? ,  ?? рыл ? ыларды ?  ж ? не бас ? а да  ? ажетті  ?? ралдарды ?  болуын ж ? не пайдалан ылуын  ? з бетінше  ? амтамасыз етуге міндетті.  

