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Техникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар

1. "Qorgan-SKUD "кіруді бақылау және басқару жүйесі" V 2.0 бағдарламалық қамтамасыз етуді интеграциялау және сүйемелдеу жұмыстарын сатып алудың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің "Е - қызмет" ақпараттық жүйесімен (бұдан әрі-СКУД) Тапсырыс берушінің қол жеткізуді бақылау мен басқарудың қолданыстағы жүйесінің (бұдан әрі-СКУД) ақпараттық өзара іс-қимылын (интеграциясын) ұйымдастыруды қамтамасыз ету болып табылады (бұдан әрі - "Е-қызмет" АЖ), көрсетілген бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып және Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің талаптарына сәйкес..
2.	Осы техникалық ерекшелікке (бұдан әрі - КО) сәйкес көрсетілген мақсатты іске асыру үшін Өнім беруші техникалық сүйемелдеуді қоюға орнатуға және көрсетуге міндеттенеді, оның ішінде:
- СКУД қажетті құрамдас материалдарын жеткізуді жүргізу;
Қажетті құрамдас материалдарды жеткізу шеңберінде жеткізуші МББЖ жеткізуге міндеттенеді:
1) мынадай сипаттамалары бар кемінде 4 дана мөлшерінде бағдарламалық қамтамасыз ету орнатылған көп биометриялық терминалдар:
- УРВ және СКУД терминалдарына арналған қабырға кронштейні кемінде 2 дана;
- Кронштейн тірек терминалға арналған кронштейн кемінде 2 дана;
Қол жеткізуді бақылау функциялары: 
- контактісіз кіру картасын оқу құралы, бетті тану, сенсорлық кодты теру пернетақтасы, бірнеше аутентификация режимдері, өткізу пунктінің құлпын ашу, ақпараттық дисплей, теру кодын көрсету, ақпараттық кеңестер, бетті бұрмалаудан қорғау, 
дыбыстық кеңес, уақытты синхрондау;
- Дисплей кемінде 4,3", кемінде 10.92 см
- Ажыратымдылығы кемінде 480×272пикс.
- Камера кем дегенде түсті 2×2.0 МР 1920×1080 
- Көру бұрышы кемінде 88°
- Кемінде 3000 қол жеткізу картасының жады
- Кемінде 1500 адамның жады 
- Кем дегенде 150 000 оқиғаны есте сақтаңыз 
- Бетті тану уақыты <0.2 сек/бет, тиімді қашықтық 0.3~1,5 м кем емес.; 
- Карталарды оқу уақыты: <1сек / карта, тиімді қашықтық кемінде 0~3см.;
- Бетті тану дәлдігі: > 99% 
- Түсі кем емес қара 
- DC 12V 1A кем емес қуат 
- Температура -10°C кем емес...+40°C
- Өлшемі кемінде 118,4×118,4×21,8 мм
2) қолданыстағы турникет үшін басқару пульті электрондық өту kt02.9-PERCo кемінде-1 дана:
- Габариттері кемінде-120 х 80 х 28 мм;
- Сымды қашықтан басқару пульті (PDU) турникетті басқаруға арналған;
- PDU көмегімен Оператор бір реттік өту үшін турникеттің құлпын ашу пәрменін бере алады, еркін өту режимін орната алады немесе турникетті құлыптай алады.
3) - серверлік бағдарламалық жасақтаманы орнатуға арналған дербес компьютер саны-1 жиынтық (CPU 2.4 ГГц core, 16 Гб жедел жады, 500 ГБ SSD, 23,8" монитор – 2 дана, тінтуір, пернетақта).
монитор-кемінде 2 дана:
Жалпы параметрлер:
Түрі-Монитор
Техникалық параметрлер:
Диагоналы кемінде 23,8"
Матрица-VA
Артқы жарық түрі-LED
FHD ажыратымдылығы - 1920x1080 (16: 9)
Жауап беру уақыты-5 мс
Кадр жиілігі-60 Гц
Flicker-Free-Жоқ
Экранды Жабу түрі-күңгірт
Сенсорлық дисплей-жоқ
Биіктікті реттеу-жоқ
Экранды бұру-жоқ
HDMI порт-1 порт
Mini HDMI порты-жоқ
Micro HDMI-жоқ
DisplayPort-Display Port Жоқ
Шағын дисплей порты-жоқ
DVI порты-DVI жоқ
VGA (D-Sub) - 1 дана
USB Type - A-USB порттары жоқ
USB Type-B-жоқ
USB Type - C-порттардан USB жоқ
Thunderbolt порты-Thunderbolt порттары жоқ
Ethernet (LAN / RJ45) - жоқ
Кірістірілген динамиктер-жоқ
Қабырғаға бекіту (VESA) - 100x100
Түсі-Қара
Қаптамадағы салмағы, кг-кемінде 4
Қаптамасыз салмағы, кг-кемінде 5.6
Қаптаманың габариттері (ұзындығы), см-кемінде 56
Қаптаманың габариттері (ені), см-кемінде 14.5
Қаптаманың габариттері (биіктігі), см-кемінде 39
Тышқан-1 дана:
Пернетақта 1 дана:
Процессор жүйелік блок – 1 дана:
CPU
Розетка-LGA1700
Ядролардың жалпы саны-кемінде 2
Ағындар саны-кемінде 2
DMI шинасының жылдамдығы-8 ГТ/с төмен емес
Сағат жиілігі, ГГц – 3.4-тен төмен емес
Микроархитектура-Комета Көлі
L3 кэш көлемі-2 Мб-тан төмен емес
Қолдау көрсетілетін жад түрі-DDR4-3200
Жадтың максималды көлемі-128 Гб-тан төмен емес
Графикалық ядроның негізгі жиілігі 350 МГц-тен төмен емес
Графикалық ядроның максималды жиілігі 1050 МГц-тен төмен емес
Технологиялық процесс-14 нм-ден төмен емес
Есептік қуаты (TDP) – 58 Вт төмен емес
Қолдау көрсетілетін нұсқаулар – SSE4.1, SSE4.2, AES кем емес
Критикалық температура-100°C-тан төмен емес
Қаптамасы бар салмағы-0.03 кг кем емес
Қаптама-OEM (салқындату жүйесі жоқ!)
Кепілдік мерзімі (ай.)- кемінде 12
Қатты диск-1 дана:
Форма-фактор-кемінде 3.5"
Интерфейс-SATA III-тен төмен емес
Интерфейсті беру жылдамдығы, Гбит/с – 6-дан төмен емес
Дискінің сыйымдылығы, ГБ-кемінде 1000
Буфер, МБ – 64-тен төмен емес
Салқындатқыш-1 дана:
Түрі: CPU салқындатқышы
Розетка: LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+
Процессордың максималды TDP, сейсенбі: 65
Желдеткіш диаметрі, мм: 80
Максималды айналу жылдамдығы, обор./ мин.: 2200
Айналымдарды реттеу мүмкіндігі: жоқ
Шудың максималды деңгейі, дБ: 23.8
Салқындатқыштың Биіктігі, мм: 43
Қосқыш: 3 pin
Ауа ағыны: 28.7 CFM
ЖЖҚ-1 дана:
Жад түрі: DDR4
Жад: 8 Гб
Жад жылдамдығы: 2400 МГц
Қуат кернеуі: 1.2 В
Уақыт: CL17-17-17-39
Қуат көзі-1 дана:
Қуат, Сейсенбі: 350
Стандартқа сәйкестік: жоқ
Қуат қосқыштары мат. төлемдер: 20+4, 20+4+8, 24+4, 24+8
Molex қосқыштарының саны (4-pin): 2
SATA қосқыштарының саны: 2
+12В желісі бойынша Шығыс тогы, А: 25
Мүмкіндіктер: модульдік емес кабельді қосу, желдеткіштің реттелетін жылдамдығы
Аналық плата-1 дана:
Розетка: LGA1200
Чипсет: H470
Пішін факторы: Micro ATX
Жад слоттарының саны: 2 x DDR4
SATA коннекторларының саны 3: 4
PCI Express слоттарының саны: 2 X1 слоттары, 1 x16 слоттары
Қуат қосқыштары: 8-pin, 24-pin
Корпус-1 дана:
Корпустың форма факторы: Midi (middle) мұнарасы
Үйлесімді тақталардың форма факторы: Micro-ATX, ATX
Материал: 0.4 мм болат, пластик
Қуат көзінің орналасуы: жоғарғы
Бөлімдер саны 5.25": 1
Ішкі бөлімдер саны 2.5": 3
Ішкі бөлімдер саны 3.5": 2
Графикалық картаның максималды ұзындығы, мм: 270
Процессор салқындатқышының максималды биіктігі, мм: 150
4) ББП-100 жинақтаушы материалдары, 12В/7А аккумуляторы, ВА47 - 29 автоматы, ШВВП 2*0,75 – тен 50 м-ге дейін, КСВПВ 4х2х0,52-ден 50 м-ге дейін, бұрандалар, коннекторлар, өздігінен бұрап тұратын бұрандалар, дюбельдер кемінде-2 жиынтық.
Бұл ретте барлық шығын материалдарын, жеткізілім мен жиынтықтарды жеткізуші беруі тиіс.
-СКУД-ты е-қызметпен қажетті функционалмен интеграциялау үшін БҚ-ны пайдалануға лицензия/құқық беру;- бағдарламаны баптау, орнату, сондай-ақ бағдарлама арқылы СКУД және Е-қызмет ақпараттық өзара іс-қимылын пайдалануға беруді ұйымдастыру;
-бағдарламаның жұмыс істеуі, Е-қызметпен интеграциялау, сондай-ақ Тапсырыс берушінің қызметкерлерін оқытуды жүргізу мәселелері бойынша консультациялық қолдау;
-ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін МББЖ-ны Е-қызметпен интеграциялау желісі мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік ортасына (МО БНАЖ) жүргізілуі тиіс;
- бағдарламаны техникалық сүйемелдеу және СКУД;
- "qorgan – SKUD "қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесі" БҚ V 2.0 (бұдан әрі-БҚ) таңдалған тарифтік жоспарға сәйкес Е-қызметке жаңа өзгерістер шеңберінде функционалдық мүмкіндіктерді дамыту үшін, сондай-ақ анықталған қателерді, іркілістерді түзету үшін бір ұйымнан артық емес ұсыну;
-таңдалған тарифтік жоспарға сәйкес бір ұйым бойынша деректерді Е-қызметке автоматты түрде беру үшін Тапсырыс берушіге бағдарламаны мерзімсіз пайдалануға беру;
- Тапсырыс берушіге бағдарламаның Орындаушы файлдарын электрондық тасығышта немесе Интернет желісіндегі тұрақты қолжетімді ресурсқа сілтеме түрінде ұсыну.
Бұл ретте, ҚРЗ талаптарына сәйкес ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында БҚ-да сенімнің 4-ші (төртінші) бағалау деңгейінен төмен емес ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің деректер тізілімінде тіркелген сәйкестік сертификаты болуға тиіс.
- Тапсырыс берушінің серверіне БҚ жаңартуларын орнату бойынша консультациялық қолдау жүргізу;
- интеграция модулін пайдалану, баптау, модификациялау бойынша консультациялық қолдау жүргізу;
- БҚ жұмысындағы қателерді/ақауларды түзету;
- Тапсырыс берушінің қызметкерлерін оқытуды, қайта оқытуды жүргізу;
- ҚББЖ және Е-қызмет интеграциясын іске асырудың техникалық мәселелері бойынша мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау кезінде Тапсырыс берушінің өкілі ретінде әрекет ету;
ҚББЖ-ны Е-Қызметпен интеграциялау ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасы (МО БНАЖ) арқылы ғана жүргізілуге тиіс;
Қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесін және БҚ-ны басқа бағдарламалық қамтамасыз етуге ауыстыруға жол берілмейді.
Функционалдық сипаттамаларға қойылатын талаптар
3.Бағдарламалық жасақтама келесі функционалдық сипаттамаларға ие болуы керек:
- Пайдаланушылардың аутентификациясы:
БҚ логин мен парольді, сәйкестендіру карталарын, биометриялық деректерді және (немесе) өзге де сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып, пайдаланушыларды сәйкестендіруді және аутентификациялауды қамтамасыз етуге тиіс.
- Кіруді басқару:

БҚ пайдаланушылардың объектілерге және үй-жайлардың виртуалды аймақтарына қол жеткізу құқықтарын басқаруды, оның ішінде қол жеткізу деңгейлері мен шарттарын реттеуді қамтамасыз етуі тиіс.
- Қол жеткізу оқиғаларын бақылау және есепке алу:
БҚ пайдаланушылардың іс-әрекеттерін бақылау және аудиттеу мақсатында объектілерге қол жеткізудің барлық оқиғаларын тіркеуді, сақтауды және қарауды қамтамасыз етуі тиіс.
- Ресурстарды басқару:
БҚ белгіленген қол жеткізу ережелері мен саясаттары негізінде ресурстарға (виртуалды аймақтарға) қол жеткізуді басқаруды қамтамасыз етуі тиіс.
- Пайдаланушыларды басқару:
Бағдарламалық жасақтама пайдаланушы тіркелгілерін құруды, өңдеуді және жоюды, сондай-ақ қол жеткізу құқықтарын тағайындауды, өзгертуді және қайтарып алуды қамтамасыз етуі керек.
- Мұрағаттық деректерді басқару:
БҚ Тапсырыс беруші белгілеген мерзім ішінде объектілерге және пайдаланушылардың іс-әрекеттеріне қол жеткізу туралы мұрағаттық деректерді сақтауды, іздеуді және басқаруды қамтамасыз етуге тиіс.
- Процестерді автоматтандыру:
БҚ пайдаланушыларды тіркеуді, қол жеткізу құқықтарын тағайындауды және өзге де регламенттелген операцияларды қоса алғанда, қол жеткізуді басқару процестерін автоматтандыруды қамтамасыз етуге тиіс.
- Сыртқы жүйелермен Интеграция:
БҚ "Е-қызмет" ақпараттық жүйесін, бейнебақылау, хабарлау және хабарлау жүйелерін қоса алғанда, өзге де ақпараттық жүйелермен және қауіпсіздік жүйелерімен интеграциялау, қатысуды есепке алу және еңбек тәртібін бақылау мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс.
4. Осы техникалық ерекшелікке (бұдан әрі - ТЕ) сәйкес Жеткізуші Тапсырыс берушінің талаптары бойынша турникетті, контроллерді және оқырмандарды қоса алғанда, кіруді бақылау және басқару жүйесіне (бұдан әрі – ҚББЖ) техникалық сүйемелдеу көрсетуге міндеттенеді, оның ішінде:
- функционалдық мүмкіндіктерді дамыту үшін, сондай-ақ анықталған қателерді, ақауларды түзету үшін ҚББЖ бағдарламалық құралына жаңартуларды қамтамасыз ету;
- ҚББЖ-ны пайдалану, баптау, модификациялау бойынша консультациялық қолдау жүргізу;
- ҚББЖ жұмысындағы қателерді/ақауларды түзету;
- қажет болған жағдайда жабдықты, оның негізгі тораптары мен компоненттерін ауыстырмай, ҚББЖ жабдығының жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру бойынша жұмыстарды орындау;
- Тапсырыс берушінің қызметкерлерін ҚББЖ жұмысы бойынша оқытуды, қайта оқытуды жүргізу;
- ҚББЖ интеграциясын іске асырудың техникалық мәселелері бойынша мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау кезінде Тапсырыс берушінің өкілі ретінде әрекет ету. 

Пайдалану, сапалық сипаттамаларына қойылатын талаптар

5. Жеткізуші ТЕ-ке сәйкес техникалық сүйемелдеуді қашықтықтан жүргізуді міндеттейді. Бұл ретте, Тараптардың келісімі бойынша Жеткізуші Тапсырыс берушінің жұмыс орнына шығуды (жұмыстарды қашықтықтан орындау мүмкіндігі болмаған кезде) жүзеге асыруға міндеттенеді.
6. Жеткізуші ҚББЖ Е-қызметімен БҚ арқылы интеграциялаудың үздіксіз жұмыс істеуі үшін барлық күш-жігерін жұмсауға міндеттенеді. Сондай-ақ: 
- SMART Bridge порталында жарияланған ҚР МҚІА талаптарына сәйкес Е-қызметке қосылу; 
-Тапсырысшының электрондық-цифрлық қолтаңбасымен (ЭЦҚ) берілетін деректерге қол қою. 
ЭЦҚ пайдалану үшін ҚР аумағында рұқсат етілген ақпаратты криптографиялық қорғау құралдары қолданылуы тиіс. Ақпаратты криптографиялық қорғаудың қолданылатын құралдары (бұдан әрі - СҚА) қолданыстағы заңнамаға сәйкес ҚР аумағында қолдануға рұқсат етілуі тиіс, сондай-ақ Жеткізушінің СҚА-ны іске асыруға (оның ішінде өзге де беруге) тиісті рұқсаты болуы тиіс.
7. Интеграция жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін Тапсырыс беруші:
- Жеткізушінің өкілдері үшін объектіге (ғимаратқа) кіруге рұқсат беру;
- ТЕ және шартта көзделген ақпаратты, мәліметтерді ұсыну;
- мүмкіндігінше ТЕ сәйкес жұмыстарды жүргізу үшін БҚ серверіне қорғалған режимде қашықтан қол жеткізуді ұсыну;
8. Қызмет көрсету мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
9. Көрсетілген қызметтер үшін төлем тоқсан сайын Жеткізушінің тарифтік жоспарына сәйкес тең үлестермен жүргізіледі.
10. Жеткізуші шартқа қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды беруге міндетті:
- сенімнің 4-ші (төртінші) бағалау деңгейі бойынша ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінің деректер тізілімінде тіркелген сәйкестік сертификатының көшірмесі;
- Тапсырыс берушіде орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуді орнату, енгізу және сүйемелдеу құқығымен құқық иеленушіден авторизациялық хат.
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[bookmark: _Hlk218525839]Требования к техническим характеристикам

1. Основной целью закупа Работ интеграции и сопровождению программного обеспечения «Система контроля и управления доступом «Qorgan-SKUD» v 2.0 является обеспечение организации информационного взаимодействия (интеграции) существующей системы контроля и управления доступом (далее - СКУД) Заказчика с информационной системой «Е-қызмет» Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан (далее - ИС «Е-қызмет»), с использованием указанного программного обеспечения и в соответствии с требованиями Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан.
2. Для реализации указанной цели, согласно настоящей технической спецификации (далее - ТС) Поставщик обязуется поставить установить и оказывать техническое сопровождение, в том числе:
- произвести поставку необходимых комплектующих материалов СКУД;
В рамках поставки необходимых комплектующих материалов СКУД Поставщик обязуется поставить:
1) Мульти биометрические терминалы с установленным программным обеспечением в количестве не менее 4 штуки со следующими характеристиками:
- Кронштейн настенный для терминалов УРВ и СКУД не менее 2 шт;
- Кронштейн Стойка кронштейн для терминала не менее 2 шт;
Функции контроля доступа не менее: 
- считыватель бесконтактных карт доступа, распознавание лиц, сенсорная кодонаборная клавиатура, несколько режимов аутентификации, разблокировка пропускного пункта, информационный дисплей, отображение кода набора, информационные подсказки, защита от спуфинга лица, 
звуковая подсказка, синхронизация времени;
- Дисплей не менее 4,3", не менее 10.92см
- Разрешение не менее 480×272пикс.
- Камера не менее цветная 2×2.0МР 1920×1080 
- Угол обзора не менее 88°
- Память не менее 3 000 карт доступа
- Память не менее 1 500 лиц 
- Память не менее 150 000 событий 
- Время распознавания лиц <0.2сек/лицо, эффективная дистанция не менее 0.3~1,5м.; 
- Время считывания карт: <1сек/карта, эффективная дистанция не менее 0~3см.;
- Точность распознавания лиц: >99% 
- Цвет не менее черный 
- Питание не менее DC 12V 1A 
- Температура не менее -10°C...+40°C
- Размер не менее 118,4×118,4×21,8 мм
2) Пульт управления для существующего турникета Электронная проходная KT02.9 – PERCo не менее – 1шт:
- Габариты не менее - 120 х 80 х 28 мм;
- Проводной пульт дистанционного управления (ПДУ) предназначен для управленииz турникетом;
- Оператор с помощью ПДУ может подать команду разблокировки турникета для однократного прохода, установить режим свободного прохода или заблокировать турникет.
3) - персональный компьютер для установки серверного ПО количество - 1 комплект (CPU 2.4 ГГц core, 16Гб ОЗУ, 500 Гб SSD, 23,8” монитор – 2шт, мышь, клавиатура).
монитор –  не менее 2 шт:
Общие параметры:
Тип - Монитор
Технические параметры:
Диагональ	не менее 23,8"
Матрица	- VA
Тип подсветки	- LED
Разрешение	FHD - 1920x1080 (16:9)
Время отклика	- 5 мс
Частота кадров	- 60 Гц
Flicker-Free	- Нет
Тип покрытия экрана	- Матовый
Сенсорный дисплей	- Нет
Регулировка высоты	- Нет
Поворот экрана	- Нет
HDMI порт	- 1 порт
Mini HDMI порт	- Нет
Micro HDMI	- Нет
DisplayPort	- Без Display Port
Mini Display порт	- Нет
DVI порт	- Без DVI
VGA (D-Sub)	- 1 шт
USB Type-A	- Без USB портов
USB Type-B	- Нет
USB Type-C	- Без USB-С портов
Thunderbolt порт	- Без Thunderbolt портов
Ethernet (LAN / RJ45)	- Нет
Встроенные динамики	- Нет
Крепление на стену (VESA)	- 100x100
Цвет	- Черный
Вес в упаковке, кг	- не менее 4
Вес без упаковки, кг	- не менее 5.6
Габариты упаковки (длина), см	- не менее 56
Габариты упаковки (ширина), см	- не менее 14.5
Габариты упаковки (высота), см	- не менее 39
Мышь – 1 шт:
Клавиатура 1 шт:
Процессор Системный блок – 1шт:
CPU
Сокет – LGA1700
Общее количество ядер - не менее 2
Количество потоков - не менее 2
Скорость шины DMI – не ниже 8 ГТ/с
Тактовая частота, ГГц – не ниже 3.4
Микроархитектура - Comet Lake
Объем кэша L3- не ниже 2 Мб
Тип поддерживаемой памяти - DDR4-3200
Максимальный объем памяти – не ниже 128 Гб
Базовая частота графического ядра - не ниже 350 МГц
Максимальная частота графического ядра – не ниже 1050 МГц
Техпроцесс – не ниже 14 нм
Расчетная мощность (TDP) – не ниже 58 Вт
Поддерживаемые инструкции – не менее SSE4.1, SSE4.2, AES
Критическая температура – не ниже 100°C
Вес с упаковкой – не менее 0.03 кг
Упаковка - OEM (без системы охлаждения!)
Срок гарантии (мес.) – не менее 12
Жесткий диск – 1шт:
Форм-фактор – не менее 3.5"
Интерфейс – не ниже SATA III
Скорость передачи интерфейса, Гбит/с – не ниже 6
Емкость диска, ГБ – не менее  1000
Буфер, МБ – не ниже 64
Кулер – 1шт:
Тип: Кулер для процессора
Сокет: LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+
Максимальный TDP процессора, Вт: 65
Диаметр вентилятора, мм: 80
Максимальная скорость вращения, обор./мин.: 2200
Возможность регулирования оборотов: Нет
Максимальный уровень шума, дБ: 23.8
Высота кулера, мм: 43
Коннектор: 3 pin
Воздушный поток: 28.7 CFM
RAM – 1шт:
Тип памяти: DDR4
Объем памяти: 8 Гб
Тактовая частота памяти: 2400 МГц
Напряжение питания: 1.2 В
Тайминги: CL17-17-17-39
Блок питания – 1шт:
Мощность, Вт: 350
Соответствие стандарту: Нет
Коннекторы питания мат. платы: 20+4, 20+4+8, 24+4, 24+8
Количество Molex коннекторов (4-pin) : 2
Количество SATA коннекторов: 2
Выходной ток по линии +12В, А: 25
Особенности: Немодульное подключение кабелей, Регулируемая скорость вентилятора
Материнская плата – 1шт:
Сокет: LGA1200
Чипсет: H470
Форм-фактор: Micro ATX
Количество слотов памяти: 2 x DDR4
Количество разъемов SATA 3: 4
Количество слотов PCI Express: 2 слота x1, 1 слот x16
Коннекторы питания: 8-pin, 24-pin
Корпус – 1шт:
Форм-фактор корпуса: Midi (middle) Tower
Форм-фактор совместимых плат: Micro-ATX, ATX
Материал: Сталь 0.4 мм, пластик
Расположение блока питания: Верхнее
Количество отсеков 5.25" : 1
Количество внутренних отсеков 2.5" : 3
Количество внутренних отсеков 3.5" : 2
Максимальная длина видеокарты, мм: 270
Максимальная высота процессорного кулера, мм: 150
4) Комплектующие материалы ББП-100, аккумулятор 12В/7А, автомат ВА47- 29, ШВВП 2*0,75 до 50 м, КСВПВ 4х2х0,52 до 50 м, шурупы, коннекторы, саморезы, дюбеля не менее – 2 комплекта.
При этом, все расходные материалы, доставка и комплектации должны быть предоставлены Поставщиком.
- предоставление лицензии/права на использование ПО для интеграции СКУД с Е-Қызмет с необходимым функционалом;
- настройка, установка Программы, а также организовать ввод в эксплуатацию информационное взаимодействие СКУД и Е-қызмет через Программу;
- консультационная поддержка по вопросам функционирования Программы, интеграции с Е-қызмет, а также проведения обучения работников Заказчика;
- линия интеграции СКУД с Е-қызмет должно быть проведено единой транспортной среде государственных органов (ЕТС ГО) для обеспечение информационной безопасности;
- техническое сопровождение Программы и СКУД;
- предоставить ПО «Система контроля и управления доступом «Qorgan-SKUD» v 2.0 (далее – ПО) для развития функциональных возможностей в рамках новых изменении в Е-қызмет не более одной организации согласно выбранному тарифному плану, а также для исправления выявленных ошибок, сбоев;
- предоставить Программу Заказчику на бессрочное пользование для автоматической передачи данных в Е-қызмет по одной организации согласно выбранному тарифному плану;
- предоставить Заказчику исполняющие файлы Программы на электронном носителе или в виде ссылки на постоянно доступный ресурс в сети Интернет.
При этом, В целях обеспечения информационной безопасности согласно требованию ЗРК ПО должно иметь сертификат соответствия, зарегистрированный в реестре данных государственной системы технического регулирования, подтверждающий соответствие требованиям информационной безопасности не ниже 4-го (четвертого) оценочного уровня доверия.
- проводить консультационную поддержку по установке обновлений ПО на сервер Заказчика;
- проводить консультационную поддержку по использованию, настройке, модификации модуль интеграции ПО;
- исправлять ошибки/сбои в работе ПО;
- проводить обучение, переобучение работников Заказчика;
- выступать в качестве представителя Заказчика при взаимодействии с заинтересованными сторонами по техническом вопросам реализации интеграции СКУД и Е-қызмет;
Интеграция СКУД с Е-қызмет должно быть проведено исключительно через единую транспортную среду государственных органов (ЕТС ГО) для обеспечение информационной безопасности;
Не допускается смена системы контроля и управления доступом и ПО на другое программное обеспечение.

Требования к функциональным характеристикам
3.ПО должно иметь следующие функциональные характеристики:
- Аутентификация пользователей:
ПО должно обеспечивать идентификацию и аутентификацию пользователей с использованием логина и пароля, идентификационных карт, биометрических данных и (или) иных средств идентификации.
· Управление доступом:

ПО должно обеспечивать управление правами доступа пользователей к объектам и виртуальным зонам помещений, включая настройку уровней и условий доступа.
· Мониторинг и учет событий доступа:
ПО должно обеспечивать регистрацию, хранение и просмотр всех событий доступа к объектам с целью контроля и аудита действий пользователей.
· Управление ресурсами:
ПО должно обеспечивать управление доступом к ресурсам (виртуальным зонам) на основании установленных правил и политик доступа.
· Управление пользователями:
ПО должно обеспечивать создание, редактирование и удаление учетных записей пользователей, а также назначение, изменение и отзыв прав доступа.
· Управление архивными данными:
ПО должно обеспечивать хранение, поиск и управление архивными данными о доступе к объектам и действиях пользователей в течение срока, установленного Заказчиком.
· Автоматизация процессов:
ПО должно обеспечивать автоматизацию процессов управления доступом, включая регистрацию пользователей, назначение прав доступа и иные регламентированные операции.
· Интеграция с внешними системами:
ПО должно обеспечивать возможность интеграции с иными информационными системами и системами безопасности, включая информационную систему «Е-қызмет», системы видеонаблюдения, оповещения и уведомления, учета посещаемости и контроля трудовой дисциплины.
4. Согласно настоящей технической спецификации (далее - ТС) Поставщик обязуется оказывать техническое сопровождение Системы контроля и управления доступом (далее – СКУД) включая турникет, контроллер и считыватели по требованиям Заказчика, в том числе:
- предоставлять обновления на программное обеспечение СКУД для развитие функциональных возможностей, а также для исправления выявленных ошибок, сбоев;
- проводить консультационную поддержку по использованию, настройке, модификации СКУД;
- исправлять ошибки/сбои в работе СКУД;
- при необходимости выполнять работы по восстановлению работоспособности оборудования СКУД без замены оборудования, его основных узлов и комплектующих;
- проводить обучение, переобучение работников Заказчика по работе СКУД;
- выступать в качестве представителя Заказчика при взаимодействии с заинтересованными сторонами по техническом вопросам реализации интеграции СКУД. 

Требования к эксплуатационным, качественным характеристикам

5. Поставщик обязуется проводить техническое сопровождение согласно ТС в дистанционном формате. При этом, по согласованию сторон, Поставщик обязуется осуществлять выезды на рабочее место Заказчика (при отсутствии возможности дистанционного выполнения работ).
6. Поставщик обязуется прилагать все усилия для бесперебойного функционирования интеграции СКУД с Е-қызмет через ПО. А также: 
- подключение к Е-қызмет согласно требованиям АДГС РК, опубликованных на портале Smart Bridge; 
- подписание передаваемых данных электронно-цифровой подписью (ЭЦП) Заказчика. 
Для использования ЭЦП должны быть применены Средства криптографической защиты информации разрешенных на территории РК. Применяемые средства криптографической защиты информации (далее - СКЗИ) должны быть разрешены к применению на территории РК согласно действующему законодательству, а также у Поставщика должна быть соответствующее разрешение на реализацию (в том числе на иную передачу) СКЗИ.
7. Для проведения работ по интеграции Заказчик обязуется:
- предоставить доступ на объект (здание) для представителей Поставщика;
- предоставить информацию, сведения, предусмотренные ТС и Договором;
- по возможности предоставить удаленный доступ в защищенном режиме на сервер ПО для проведения работ согласно ТС;
8. Срок оказания Услуги: со дня заключения Договора до 31 декабря 2026 года.
9. Оплата за оказанные Услуги проводится ежеквартально равными долями согласно тарифному плану Поставщика.
[bookmark: _Hlk224047754]10. Поставщик в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты подписания договора обязан предоставить Заказчику следующие документы:
- копию сертификата соответствия, зарегистрированного в реестре данных государственной системы технического регулирования, подтверждающего соответствие требованиям информационной безопасности по 4-му (четвёртому) оценочному уровню доверия;
- авторизационное письмо от Правообладателя с правом установки, внедрения и сопровождения программного обеспечения, установленного у Заказчика. 
