Техникалық ерекшелік

Мемлекеттік рәміздердің жаңа негізгі стендін дайындау және қолданыстағы мөлдір тақырыптық стендтерін жаңғырту бойынша қызметтер (жиынтық)
1. Техникалық және сапалық сипаттамалары
Қызметтің атауы: Орталық жаңа панельді дайындау, фондық жабынды жапсыру (аппликация) және мемлекеттік рәміздердің қабырғалық стендтерін Қазақстан Республикасы заңнамасының нормативтік талаптарына сәйкес келтіру бойынша қызметтер.
Жұмыс және жаңғырту объектісі: Фондық жабыны мен мәтіні түсірілген мөлдір акрил шыныдан жаңа негізгі панельді дайындау, сондай-ақ акрил шыныдан (оргшыныдан) жасалған қолданыстағы мөлдір қабырғалық панельдерді жаңғырту.
Өнімдер саны: 4 стенд (жиынтық).
Стендтердің өлшемдері мен параметрлері:
Төменгі стенд (негізгі, үлкен) — 1 дана: Биіктігі — 2000 мм (200 см), ені — 1200 мм (120 см). Толығымен жаңадан дайындалады. Панельдің пішіні тікбұрышты, жиектері мен бұрыштары Тапсырыс берушінің бөлшектелетін түпнұсқа стендінің контурын дәл қайталайтын сопақша жұмырланған болуы тиіс. Материалды пішу және саңылауларды ойып-тесу қатаң түрде БҚБ (ЧПУ) станоктарында жүзеге асырылады.
Жоғарғы стенд (кіші, тақырыптық) — 3 дана: Биіктігі — 230 мм (23 см), ені — 1200 мм (120 см). Тапсырыс берушінің қолданыстағы панельдері жаңғыртылады, жиектері мен бұрыштарының зауыттық сопақша жұмырлықтары бар.
Объектіге міндетті түрде бару: Өнім беруші шартқа қол қойылған сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің объектісіне кіші мөлдір панельдердің ағымдағы жай-күйін бағалау, қолданыстағы алтын түсті мәтіннің тұтастығын тексеру, үлгілеуге (оклейка) арналған дәл өлшемдерді алу, сондай-ақ үлкен стендті дайындау үшін бұрыштардың жұмырлану радиусының дәл цифрлық үлгісін (шаблонын) түсіру үшін білікті маманды жіберуге міндетті.
Фонға қойылатын талаптар және түсі:
Фондық жабынның түсі — көк (ҚР мемлекеттік рәміздерінің көрнекі материалдарын безендірудің бірыңғай стандарттарына қатаң сәйкес, халықаралық эталон — Pantone 3125C).
Төменгі (үлкен) стендке фон түсіру технологиясы: Көк фон жаңа мөлдір панельдің қатаң түрде сыртқы (артқы) жағынан үлгілік үдірді (пленканы) кәсіби деңгейде тегістеп жапсыру (накатка) әдісімен түсіріледі. ҚР Мемлекеттік Әнұраны мәтінінің барлық алтын түсті әріптері мен сәндік элементтері дайындалған стендтің қатаң түрде беткі (алдыңғы) жағына жапсыру (аппликация) арқылы түсіріледі. Мәтін астында ауа көпіршіктерінің болуына жол берілмейді.
Жоғарғы (кіші) стендтерге фон түсіру технологиясы: Көк фон Тапсырыс берушінің қолданыстағы мөлдір панельдерінің сыртқы (артқы) жағынан үдірді тегістеп жапсыру әдісімен түсіріледі.
Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша материалдар: Фондық жабын үшін желім қабаты жоқ жоғары сапалы статикалық үдір (статикалық тартылыс есебінен бекитін) немесе көк түсті Oracal типті мамандандырылған плоттерлік винил үдірі қолданылуы тиіс. Үлкен стендтегі Әнұран мәтіні үшін «Жылтыр алтын» түсті (Oracal 352 типі немесе оған баламалы) жоғары берік металдандырылған үдір қолданылады.
Барлық стендтерде үдірді тегістеп жапсыру жұмыстары ауа көпіршіктерінің, үдірдің қатпарлануының (заломов), су дақтарының, кеуіп қалған контурлардың пайда болуын немесе акрилдің беткі мөлдір жағынан желім іздерінің көрініп тұруын толықтай болдырмайтын кәсіби технология бойынша орындалады.
2. Жұмыстарды жүргізу кезіндегі сапаға, қауіпсіздікке және сыртқы көрініске қойылатын талаптар
Тұтастықты сақтау және сәйкестік: Кіші стендтердің артқы жағын тазалау және үдірді тегістеп жапсыру жұмыстарын орындау кезінде Өнім беруші жазулардың қолданыстағы алтын түсті мәтіні мен стендтің бекіту элементтерінің толық сақталуына кепілдік береді. Жаңа үлкен стендтегі Әнұран мәтіні «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері туралы» ҚР Заңына қатаң сәйкес, орфографиялық қатесіз, жолдардың ығысуынсыз немесе қисаюынсыз орындалуы тиіс. Жаңа үлкен стендтің қырлары (торцы) мінсіз тегіс және жылтыратылған (полированные) болуы керек.
Жапсыру сапасы: Жұмыстар аяқталғаннан кейін барлық 4 стендтің көк фоны мүлдем тұтас, түсі бойынша біртекті, саңылаусыз (просветов), үдірде сызаттарсыз, панельдердің жиектері мен бұрыштарында ажырауларсыз  көрінуі тиіс.
Материалдардың қауіпсіздігі: Қолданылатын үдір және табақ материалдары үй-жай ішінде өткір химиялық немесе уытты иістер шығармауы тиіс.
3. Монтаждауға және орнында жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптар
Жүргізу шарттары: Ескі стендтерді демонтаждау, тазалау, дайындау, көк фонды түсіру және барлық панельдерді қабырғаға кейіннен бекіту бойынша барлық жұмыстар Өнім берушінің күшімен және оның есебінен жүзеге асырылады.
Монтаждық фиксаторлар: Стендтер қабырғаға деңгей бойынша (по уровню), қисаюсыз, қолданыстағы немесе толық жаңартылған сәндік қашықтық ұстағыштарға (алтын түсті) берік бекітілуі тиіс. Өнім беруші өнімдердің салмағы мен қалыңдығын ескере отырып, бекіткіштердің сенімділігіне кепілдік береді.
4. Келісу және қабылдау шарттары
Дизайн-макет : Өнім беруші өлшемдер жүргізілгеннен кейін 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің түпкілікті жазбаша растауы үшін көк фонды жаңа үлкен және жаңартылған кіші мөлдір стендтердің сыртқы көрінісі қандай болатынын көрсететін электрондық түрлі-түсті макетті ұсынады.
Ақауларды жою мерзімдері: Қабылдау кезінде дайындау ақаулары, пішу (резка) кемшіліктері, орфографиялық қателер немесе тегістеп жапсыру ақаулары (ауа көпіршіктерінің, үдір астында кірдің болуы, желім іздерінің немесе ажыраулардың көрінуі) анықталған жағдайда, Өнім беруші жұмысты өз есебінен 3 күнтізбелік күн ішінде толықтай қайта жасауға міндеттенеді.


Техническая спецификация
 Услуги по изготовлению нового основного стенда и модернизации существующих прозрачных заголовочных стендов государственных символов (комплект)
1. Технические и качественные характеристики
Наименование услуги: Услуги по изготовлению новой центральной панели, доработке, аппликации фонового покрытия и приведению настенных стендов государственной символики в соответствие с нормативными требованиями законодательства Республики Казахстан.
Объект работ и модернизации: Изготовление новой основной панели из прозрачного акрилового стекла с нанесением фонового покрытия и текста, а также модернизация существующих прозрачных настенных панелей из акрилового стекла (оргстекла).
Количество изделий: 4 стенда (комплект).
Размеры и параметры стендов:
Нижний стенд (основной, большой) — 1 шт.: Высота — 2000 мм (200 см), ширина — 1200 мм (120 см). Изготавливается полностью заново. Форма панели прямоугольная, края и углы должны иметь овальные скругления, в точности повторяющие контур оригинального демонтируемого стенда Заказчика. Раскрой материала и отверстий производится строго на станках с ЧПУ.
Верхний стенд (малый, заголовочный) — 3 шт.: Высота — 230 мм (23 см), ширина — 1200 мм (120 см). Модернизируются существующие панели Заказчика, края и углы имеют заводские овальные скругления.
Обязательный выезд на объект: Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания договора направить квалифицированного специалиста на объект Заказчика для оценки текущего состояния малых прозрачных панелей, проверки целостности существующего золотого текста, точных замеров под оклейку, а также снятия точного цифрового шаблона радиуса скругления углов для изготовления большого стенда.
Цвет и требования к фону:
Цвет фонового покрытия — синий (в строгом соответствии с едиными стандартами оформления наглядных материалов госсимволики РК).
Технология нанесения фона на нижний (большой) стенд: Синий фон наносится методом профессиональной накатки пленки строго с тыльной (обратной) стороны новой прозрачной панели. Все золотые буквы текста Гимна РК и декоративные элементы наносятся аппликацией строго на лицевую (переднюю) сторону изготовленного стенда. Категорически исключается наличие воздушных пузырей под текстом.
Технология нанесения фона на верхние (малые) стенды: Синий фон наносится методом накатки пленки строго с тыльной (обратной) стороны существующих прозрачных панелей Заказчика.
Материалы на выбор Заказчика: Для фонового покрытия должна применяться качественная статическая пленка без клеевого слоя (фиксирующаяся за счет статического притяжения) либо специализированная плоттерная виниловая пленка типа Oracal синего цвета. Для текста Гимна на большом стенде применяется высокопрочная металлизированная пленка цвета «Глянцевое золото» (типа Oracal 352 или экивалент).
Накатка на всех стендах выполняется по профессиональной технологии, полностью исключающей образование пузырей воздуха, заломов пленки, водяных пятен, высохших контуров или проступания клеевых разводов сквозь лицевую прозрачную сторону акрила.
2. Требования к качеству, безопасности и внешнему виду при проведении работ
Сохранение целостности и соответствие: При выполнении работ по очистке задней стороны и накатке пленки на малые стенды Поставщик гарантирует полную сохранность существующего золотого текста надписей и крепежных элементов стенда. Текст Гимна на новом большом стенде должен быть выполнен в строгом соответствии с Законом РК «О государственных символах», без орфографических ошибок, смещений или перекосов. Торцы нового большого стенда должны быть идеально гладкими и полированными.
Качество оклейки: После завершения работ синий фон на всех 4 стендах должен выглядеть абсолютно монолитным, однородным по цвету, без просветов, царапин на пленке, отслоений по краям и углам панелей.
Безопасность материалов: Используемые пленочные и листовые материалы не должны выделять стойких химических или токсичных запахов внутри помещения.
3. Требования к монтажу и проведению работ на месте
Условия проведения: Все работы по демонтажу старых стендов, очистке, изготовлению, нанесению синего фона и последующему закреплению всех панелей на стене осуществляются силами и за счет Поставщика.
[bookmark: _GoBack]Монтажные фиксаторы: Стенды должны быть прочно закреплены обратно на стене по уровню, без перекосов, на существующие или обновленные декоративные дистанционные держатели (под золото). Поставщик гарантирует надежность креплений с учетом веса и толщины изделий.
4. Условия согласования и приемки
Дизайн-макет: Поставщик в течение 3 рабочих дней после проведения замеров предоставляет электронную цветную визуализацию того, как будет выглядеть новый большой и обновленные малые прозрачные стенды с синим фоном, для окончательного письменного подтверждения Заказчиком.
Сроки устранения дефектов: В случае выявления при приемке брака изготовления, дефектов резки, орфографических ошибок или брака накатки (наличие воздушных пузырей, грязи под пленкой, видимых клеевых разводов или отслоений), Поставщик обязуется полностью переделать работу за свой счет в течение 3 календарных дней.

