Металл негізіндегі ақпараттық стендтерді дайындауға, жеткізуге және орнатуға арналған техникалық сипаттамалар (көше)

1. Тапсырыс беруші:
2. Тауардың атауы:
Көшеде орналастыруға арналған металл негізіндегі ақпараттық стенд
3. Саны:  2 (екі)
4. Металл негізіндегі көшедегі ақпараттық стендті дайындау және монтаждау. Стенд Қазақстан Республикасының ауа райы жағдайларын ескере отырып, ақпаратты ашық ауада ұзақ уақыт орналастыруға арналған
5. Техникалық сипаттамалар:
	№
өж
	Параметрлері
	Мінездеме


	1
	Конструкцияның негізі
	Металл профиль (болат/алюминий), ұнтақ бояумен боялған

	2
	Габариттері

	Стендтің жалпы ені -2400 мм, стендтің биіктігі - 1250 мм, негізі бар стендтің биіктігі - 2360 мм, диаметрі 60 мм металл құбырмен стендті бекіту, құбырдың ұзындығы – 3000 мм 2 дана мөлшерінде. әрбір стенд үшін (төзімділік +/-5%)

	3
	Ақпараттық панель
	Металл негіз - парақ, тапсырыс берушінің келісімі бойынша парақтың қалыңдығы.
Келісілген макет бойынша мәтін мен графиканы (логотип, мекеменің атауы, сызба және т.б.) салу

	4
	Жазба/тақырып
	"Ақпарат" немесе тапсырыс берушімен келісім бойынша өзге де (қазақ және орыс тілдерінде)УК-тұрақты мөр+қорғаныш пленка (жылтыр немесе күңгірт, келісім бойынша)

	5
	Стендтің түсі
	Тапсырыс берушімен келісім бойынша, алдын ала келісу

	6
	Орнату тәсілі
	Тапсырыс беру кезінде нақтыланған, міндетті түрде алдын ала өлшеулер, бекітуге арналған тесіктерді қамтамасыз ету (тесіктердің орналасуы нақтыланған), стендті жерге тереңдетіп, 1,5 м бетонмен толтыру қажет.

	7
	Қосымша талаптар
	Өткір жиектері жоқ, тұрақты, ұқыпты сыртқы түрі, белсенді орындауға басымдық беріледі

	8
	Стендтің (панельдің) қызмет ету мерзімі
	Көшеде пайдалану кезінде кемінде үш жыл



6. Жеткізу шарттары:
Дайындау және жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Жеткізу орны: Саран қаласы, Жеңіс көшесі, 26, Саран қаласының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі
Құрастыру және орнату: міндетті, жеткізуші есебінен
7. Кепілдік мерзімі:
Қабылдау сәтінен бастап кемінде 12 ай
8. Қосымша: 
- Жеткізуші тапсырыс берушіге бекіту үшін стендтің алдын ала макетін ұсынуға және тапсырыс берушімен келісім бойынша алдын ала өлшеулерді жүргізуге міндетті.
- Барлық шығындар, соның ішінде жеткізу, көтеру, монтаждау – жеткізуші есебінен.
- Стенд Қазақстан Республикасында қолданылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс






























[bookmark: _GoBack]Техническая спецификация на изготовление, поставку и установку информационных стендов на металлической основе (уличный)

9. Заказчик: 
10. Наименование товара:
Информационный стенд на металлической основе для размещения на улице
11. Количество:  2 (два)
12. Изготовление и монтаж уличного информационного стенда на металлической основе. Стенд предназначен для долговременного размещения информации на открытом воздухе с учетом погодных условий Республика Казахстан
13. Технические характеристики:
	№
пп
	Параметры
	Характеристика


	1
	Основа конструкции
	Металлический профиль (сталь/алюминий), окрашен порошковой краской

	2
	Габариты

	Ширина общая стенда -2400 мм, высота стенда - 1250 мм, высота стенда с основанием - 2360 мм, крепление стенда металлической трубой диаметром 60 мм, длина трубы – 3000 мм в количестве 2 шт. на каждый стенд (допуск +/-5%)

	3
	Информационная панель
	Металлическая основа - лист, толщина листа по согласованию с заказчиком.
Нанесение текста и графики (логотип, наименование учреждения, схема и др.) – по согласованному макету

	4
	Надпись/заголовок
	«Информация» или иное, по согласованию с заказчиком (на русском и казахском языках) УФ-устойчивая печать+защитная пленка (глянцевая или матовая, по согласованию)

	5
	Цвет стенда
	По согласованию с заказчиком, предварительное согласование 

	6
	Способ установки
	Уточняется при заказе, обязательные предварительные замеры, предусмотреть отверстия под крепление (местоположение отверстий уточняется), Стенд нужно углубить в землю и залить бетоном 1.5 м. 

	7
	Дополнительные требования
	Без острых краев, устойчивый, аккуратный внешний вид, активандальное исполнение предпочтительно

	8
	Срок службы стенда (панели)
	Не менее трех лет при уличной эксплуатации



14. Условия поставки:
Срок изготовления и поставки: в течение 15 рабочих дней с момента подписания договора
Место поставки: город Сарань, улица Победы, 26, отдел по делам обороны года Сарани
Сборка и установка: обязательна, за счет поставщика
15. Гарантийный срок:
Не менее 12 месяцев с момента приемки
16. Дополнительно: 
- Поставщик обязан предоставить предварительный макет стенда на утверждение заказчику и осуществить предварительные замеры по согласованию с заказчиком.
- Все расходы, включая доставку, подъем, монтаж – за счет поставщика.
- Стенд должен соответствовать требованиям безопасности, действующим в Республике Казахстан



