
Техническая спецификация услуги изготовления и установки  утепленных 
 входных железных дверей. 

Изготовления и установка  включает демонтаж старых дверей 5 штук

 Выполнена из железной  стали, толщина 2,0-3,0. мм.   
Материал Окрашенный металл
Применение:эксплуатация  перед входными группами и зданиями.

Характеристики;   железных утепленных минирально-стекольной ватой дверей, покрытый антикоррозионной грунтовкой, окрашенный металл

Количество дверей   двойной    5 штук
Количество внутренних замков со  шпинголетом       2 штук на каждой двери
Пена клей быстрый универсальный 750мл  5 штук  
Толшина             8-10 см
Высота,мм.         2,5 -2,30 метр  
Ширина см         0,90-1,20-1,30 метр
Изготовления и установка  включает демонтаж старых дверей 5 штук
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