Техническая спецификация закупаемых услуг

Наименование работы: Изготовление государственных регистрационных номерных знаков
Наименование лота: Работы по изготовлению государственных регистрационных номерных знаков.
Краткое описание закупаемых услуг (с указанием технических требовании): 

         1. Настоящая техническая спецификация устанавливает общие технические требования к государственным регистрационным знакам со световозвращающим покрытием (далее–регистрационные знаки), устанавливаемым на регистрируемые трактора и изготовленные на их базе самоходные шасси и механизмы, прицепы к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные и дорожно-строительные машины и механизмы в соответствии стандарту СТ РК 1176-2010 «Знаки государственные регистрационные со световозвращающим покрытием для отдельных видов механических транспортных средств и прицепов к ним».

          2. Цифры и буквы регистрационных знаков должны выполняться шрифтом по ГОСТ 3489.2. 

          3. Регистрационные знаки должны иметь световозвращающее покрытие, элемент защиты от подделки, представляющий собой символ KZ, заключенный  в  эллипсообразную  окружность.
          4. На цифры, буквы, ребра жесткости всех типов знаков должна наноситься фольга горячей накатки соответствующего цвета.
          5. Для изготовления регистрационных знаков должны использоваться сплавы алюминиевые АМц, AM, AM г, 2 AM, ВД 1 AM, Д 16 AM, AB AM по ГОСТ 13726, толщиной не менее 0,8 мм.

          6. Гарантия регистрационных знаков на соответствие требованиям СТ РК 1176-2010 при условии соблюдения условий транспортировки, хранения, установки и эксплуатации должна составлять не менее 6 лет.

          7. Требования к упаковке, маркировке регистрационных знаков должны выполняться в соответствии с техническим регламентом "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению" утвержденным Постановлением Правительства  РК от «21» марта 2008 года № 277.
          8. На каждом регистрационном знаке на оборотной стороне должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя. Товарный знак должен быть нестирающимся и четко различимым в течение гарантийного срока службы регистрационного знака.

           9. На упаковочной таре должна быть нанесена маркировка на государственном и русском языках, содержащая сведения: 

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- наименование продукции и тип, обозначение  стандарта;
- количество регистрационных знаков в таре.
           10. В упаковочную тару должен вкладываться упаковочный лист, на котором на государственном и русском языках указываются:
- наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак и местонахождение;
- наименование продукции, тип, обозначение  стандарта; 
- обозначение серии;
- номера первого и последнего знаков серии;
- дата выпуска;
- гарантийный срок эксплуатации;
- роспись упаковщика.

- отметка о прохождении контроля качества.

         
11. Регистрационные знаки в упакованном виде могут перевозиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок при условии обеспечения их сохранности.
 

12. Поставщик после заключения договора о государственных закупках обязан предоставить Заказчику документ выданный аккредитованным органам по сертификации подтверждающий соответствие государственных номерных знаков стандарту СТ РК 1176-2010 (сертификат соответствия).


 
13. Государственные регистрационные номерные знаки должны быть изготовлены и доставлены течении 15 календарных дней со дня подписания договора о государственных закупках работ в г. Туркестан, микрорайон Жаңа қала,Административно-деловой центр, Дом управлении. Поставка изготовленных государственных регистрационных номерных знаков заказчику производится за счет потенциального поставщика.
Заказ на изготовление:

	№
	Наименование
	Тип
	Количество, штук
	Серия и номер

	1
	Государственный регистрационный номерной знак
	Тип - 10

(для тракторов)
	436
	X 001-437 BAK

	2
	Государственный регистрационный номерной знак
	Тип - 11
(для прицепов)
	200
	BAB X 502-701

	3
	Государственный регистрационный номерной знак
	Тип - 12
(для самоходных сельскохозяйственных машин)
	200
	502-701 X BAB

	4
	Государственный регистрационный номерной знак
	Тип - 13
(для дорожно-строительных машин)
	300
	BAE 006-305 X


Руководитель управления                                                          А. Плалов
Руководитель отдела производство 
и переработка продукции растениеводства                              Е. Кадирбек                        

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі
Жұмыстың атауы: Мемлекеттік нөмірлік белгілерін жасау бойынша қызметтер.

Лоттың атауы:Мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін дайындау бойынша жұмыстар.
Сатып алынатын қызметтердің қысқаша сипаттамасы (техникалық талаптарды көрсетумен):

1. Аталған техникалық спецификация тракторларды және олардың базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шассилер мен механизмдердi, монтаждалған арнаулы жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн ауылшаруашылық, мелиорациялық және жол-құрылысы машиналары мен механизмдерiн, жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машиналарды мемлекеттiк тiркегеннен кейін орнатылатын жарыққайтарғыш жабылған мемлекеттік нөмірлік белгілерінің (бұдан әрі – тіркеу белгілері) «Механикалық көлік құралдарының кейбір жеке түрлерінежәне олардың тіркемелерінеарналғанжарыққайтарғыш жабыны бар мемлекеттік нөмірлік белгілер» СТ РК 1176-2010 стандартына сәйкес жалпы техникалық талаптарды белгілейді.

2. Тіркеу белгілерінің цифрлары мен әріптері ГОСТ 3489.2 талабына сәйкес шрифтерде орындалуы тиіс.

3. Тіркеу белгілерінің жарыққайтарғыш жабыны бар, қолдан жасауға болмайтын, элипс бейнелі шеңбердің ішіндегі KZ символымен өрнектелген элементтермен қорғалған болуы тиісті.

4. Барлық цифрларға, әріптерге, барлық тұрпаттағы белгілердегі қатайтылған қырларына тиісті түстегі қыздырылып басылған фольгамен қапталуы болуы тиіс.

5. Тіркеу белгілерін жасауға ГОСТ 13726 бойын шақалыңдығы 0,8 мм кем емес АМц, АМ, АМг, 2АМ, ВД1 АМ, АВ АМ  аллюминий қоспалары пайдаланылуы тиіс.

6. СТ РК 1176-210 стандартының талабына сәйкес, тіркеу белгілерінің тасымалдау, сақтау, орнату және пайдалану талаптары сақталған жағдайда кепіл мерзімі 6 жылдан кем болмауы тиіс.

7. Тіркеу белгісін буып-түю, таңбалау Қазақстан Республикасы  Үкіметінің 2008 жылғы 21 наурыздағы  277 қаулысымен бекітілген "Буып-түюге, таңбалауға, затбелгі жапсыруға және оларды дұрыс түсіруге қойылатын талаптар" техникалық регламентіне сәйкес орындалуы тиіс.

8. Әрбір тіркеу белгісінің келесі жағында кәсіпорын-даярлаушының тауар белгісі қойылуы тиіс. Тауарлық белгі өшірілмейтін және тіркеу белгісінің кепілдік мерзімінде анық көрінетін болуы тиіс.

9. Буып-түйілетін ыдыстағы таңбалар мемлекеттік және орыс тілдерінде жазылып, мынадаймәліметтер берілуі тиіс:

- кәсіпорын-даярлаушының атауы және оның тауар белгісі;

- өнімнің атауы және тұрпаты, стандарттың көрсетілуі;

- ыдыстағы тіркеу белгілерінің саны.

10. Буып-түйілетін ыдыста орауыш парақ салынып, онда мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай мәліметтер берілуі тиіс:

- кәсіпорын-даярлаушының атауы және оның тауар белгісі және орналасқан жері;

- өнімнің атауы және тұрпаты, стандарттың көрсетілуі;

- сериясының көрсетілуі;

- белгінің бірінші және соңғы нөмірінің көрсетілуі;

- шығарылған күні;

- пайдаланудың кепілдік мерзімі;

- буып-түюушінің қолы;

- сапалық бақылаудан өткені туралы белгі.

11. Тіркеу белгісі буып-түйілген күйде сақталуын қамтамсыз ете отырып, барлық көлік құралдарымен тасымалдау ережесіне сәйкес тасымалдауға болады.

12. Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқаннан кейін Тапсырыс берушіге мемлекеттік нөмірлік белгілердің ҚР СТ 1176-2010 стандартына (сәйкестік сертификаты) сәйкестігін растайтын сертификаттау жөніндегі аккредиттелген органдарға берілген құжатты беруге міндетті.

13. Мемлекеттік нөмірлік белгілері жасалып, қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күнде 161200,Түркістан қаласы, Жаңа қала шағын ауданы 32,Әкімшілік-іскерлік орталығы, Басқармалар үйі, мекенжайы бойынша жеткізілуі тиіс. Жасалған мемлекеттік нөмірлік белгілерін дайындалған мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін тапсырыс берушіге жеткізу әлеуетті өнім берушінің есебінен жүргізіледі.
Жасау қызметіне тапсырыс:
	№
	Атауы
	Тип
	Саны, дана
	Серия және нөмірі

	1
	Мемлекеттік нөмірлік белгі
	Тип - 10 (трактор үшін)
	436
	X 001-437 BAK

	2
	Мемлекеттік нөмірлік белгі
	Тип - 11 (трактор тіркемелері үшін)
	200
	BAB X 502-701

	3
	Мемлекеттік нөмірлік белгі
	Тип - 12 (өздігінен жүретін ауылшаруашылық машиналары үшін)
	200
	502-701 X BAB

	4
	Мемлекеттік нөмірлік белгі
	Тип - 13 (жол-құрылыс машиналары үшін)
	300
	BAE 006-305 X


Басқарма басшысы                                                                А. Плалов
Өсімдік шаруашылығы өнімдерін 
өндіру және қайта өңдеу
бөлімінің басшысы






Е. Кадирбек
