ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на техническое обследование и экспертизу приточно-вытяжной вентиляционной системы с механическим побуждением в здания КГП на ПХВ «Многопрофильная детская больница г.Караганды» и расчет ПИР для разработки проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта.
Наименование Заказчика: КГКП на ПХВ «Многопрофильная детская больница города Караганды» управления здравоохранения Карагандинской области.

Место оказания услуг: Карагандинская область, г.Караганда, улица  К.Либкнехта 106В.
Тел.: 8(701)1850215
Срок оказания услуг: 20 календарных дней с момента подписания договора.

Выполнить экспертное техническое обследования и экспертизу системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением,  а также помещении с выдачей технического заключения. При осуществлении работ Поставщиком должно быть выполнено: 
· Обмерочные чертежи системы винтиляции, помещении, по всему зданию с привязками их к планам этажей;
· Проведение анализа причин появление дефектов, деформации и повреждений если будут выявлены;
· Определение технического состояние вентиляции, помещении с выдачей рекомендации по её ремонту или замене;
· Осмотр приточно-вытяжной вентиляционной системы с механическим побуждением, помещении;
· Выявление слабых мест и причин недостаточности эффективности;
· Проверка соответсвия параметров работы системы;
· Обследование и проверка приточно-вытяжной вентиляции на предмет работоспособности;
· Выявление недостатков состовление подробного переченя и рекомендации по устранению;
· Использование измерительных приборов для проведения досконального исследования  на предмет расходов теплоносителя,объемов воздуха, достаточности мощностей и расходов;
· Выполнение замеров, необходимых для описание конструкций (габариты размеров, определение шаганесущих элементов, определение высот этажей и.т.п.);   

· Определение физического износа приточно-вытяжной вентиляционной системы с механическим побуждением зданий;  
· Описание дефектов и повреждений с указанием мест их расположения, ведомости дефектов; 
· Фото фиксация основных дефектов и повреждений;

· Составление технического заключения по результатам обследования;

Состав технического заключения:

· Описание приточно-вытяжной вентиляционной системы с механическим побуждением; 
· обследуемого здания, помещений;

· описание конструктивной схемы;
· выводы по результатам обследований;
· рекомендации по проведению капитального ремонта;
· техническое и экспертное заключение по дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимости усиления, а также о возможности проведения реконструкции, перепланировки или капитального ремонта системы отопление и вентиляции, помещении;

· фотоматериалы по основным этапам работы; 
Цель обследовние: 
Определение фактического технического состояния приточно-вытяжной   вентиляционной системы с механическим побуждением, получение количественной оценки фактических показателей качества конструкций для установления состава и  объема работ капитального ремонта системы вентиляции, помещении.
Составление дефектного акта: при составлении дефектного акта для капитального ремонта приточно-вытяжной вентиляционной системы с механическим побуждением, помещении необходим обязательный выезд одного или нескольких специалистов для осмотра, контрольного замера и выполнения расчетов для составления дефектного акта ремонтных работ, для разработки сметной документации капитального ремонта системы вентиляции, помещении по указанному адресу заказчика. Дефектный акт на капитальный ремонт системы вентиляции, помещении является основанием для составления сметной документации, проектно-сметной документации. 
В дефектном акте указывается суть проблемы, обосновывается, какие материалы и в каком количестве необходимы для работы, на каком участке найдены повреждения, тип выполняемых работ, какие элементы повреждены, площадь повреждения.
Требования к экспертному заключению и дефектному акту: 
         Предоставить техническое заключение на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляционной системы с механическим побуждением.

Экспертное заключение по техническому обследованию подписывается всеми аттестованными экспертами, проводившими техническое обследование. Предоставить схемы и чертежи приточно-вытяжной вентиляционной системы с механическим побуждением.
Количество экземпляров заключения по результатам обследования и дефектного акта по 3(три) 
экземпляра в бумажном виде, по 1(одному) экземпляру на электронном носителе.
Произвести расчет ПИР.
Расчет предоставляетя в электрооном и бумажном варианте.
Гарантия: 12 месяцев.
Поставщик должен иметь:
  -Наличие лицензии согласно закону "О разрешениях и уведомлениях";

    -Обследование провести на основании СП РК 1.04-101-2012 и согласно ГОСТ 31937-2011.
С выездом специалиста на место для замеров в течение 3-х рабочих дней после подписания договора. Выезд специалиста предварительно согласовать с Заказчиком. Осмотр объекта проводить в сопровождении уполномоченного лица Заказчика. 

Ознакомление с проектом внутренней системы вентиляции здания и технического паспорта организации.
Техникалық сипаттамасы

«Қарағанды қаласының көп бейінді балалар ауруханасы» ШЖҚ КМК ғимаратына механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарату желдеткіш жүйесін техникалық тексеруге және сараптауға және күрделі жөндеу жүргізу үшін жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу үшін ЖІЖ есептеуге.
Тапсырыс берушінің атауы: Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының «Қарағанды қаласының көп бейінді балалар ауруханасы» ШЖҚ КМҚК.

Қызмет көрсету орны: Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, К.Либкнехт көшесі 106В.

Тел.: 8 (701) 1850215.

Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн.
   Механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарату желдеткіші жүйесіне, сондай-ақ техникалық қорытынды берілетін үй-жайларға сараптамалық техникалық тексеру және сараптама жүргізу. Өнім беруші жұмыстарды жүзеге асыру кезінде:

    - Винтиляция жүйесінің өлшеу сызбалары, барлық ғимарат бойынша оларды қабат жоспарларына байланыстыра отырып;

   -Ақаулардың, деформациялардың және зақымданулардың пайда болу себептеріне талдау жүргізу;

   -Желдеткіштің техникалық жай-күйін анықтау, оны жөндеу немесе ауыстыру бойынша ұсынымдар беру;

   -Механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарату желдеткіш жүйесін үй-жайда тексеру;

   -Әлсіз жерлерді және тиімділіктің жеткіліксіздігінің себептерін анықтау;

   -Жүйе жұмысы параметрлерінің сәйкестігін тексеру;

   -Сору-сыртқа тарату желдеткішінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру және тексеру;

   -Кемшіліктерді анықтау, егжей-тегжейлі тізбені қосу және жою бойынша ұсыныстар;

   -Жылу тасымалдағыштың шығыстары, ауа көлемі, қуаттар мен шығыстардың жеткіліктілігі  тұрғысынан жете зерттеу жүргізу үшін өлшеу аспаптарын пайдалану;

  - Конструкцияларды сипаттау үшін қажетті өлшеулерді орындау (өлшемдердің габариттері, қадалайтын элементтерді анықтау, қабаттардың биіктігін анықтау және т.б.);

  - Ғимараттардың механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарату желдету жүйесінің физикалық тозуын анықтау;

 - Ақаулар мен зақымданулардың орналасу орнын, ақаулар ведомосын көрсете отырып сипаттамасы;

  - Негізгі ақаулар мен зақымдануларды фото тіркеу;

  - Зерттеу нәтижелері бойынша техникалық қорытынды жасау;
Техникалық қорытындының құрамы:
-Механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарату желдеткіш жүйесінің сипаттамасы;

-тексерілетін ғимарат, үй-жайлар;

-құрылымдық схеманың сипаттамасы;

-зерттеу нәтижелері бойынша қорытындылар;

-күрделі жөндеу жүргізу бойынша ұсынымдар;

-одан әрі қауіпсіз пайдалану, күшейту қажеттілігі, сондай-ақ жылыту және желдету жүйелеріне,  үй-жайларға қайта жаңарту, қайта жоспарлау немесе күрделі жөндеу жүргізу мүмкіндігі туралы  техникалық және сараптамалық қорытынды;

- жұмыстың негізгі кезеңдері бойынша фотоматериалдар;
Тексеру мақсаты:

Механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарату желдету жүйесінің нақты техникалық жай-күйін айқындау, желдету жүйесін, үй-жайды күрделі жөндеу жұмыстарының құрамы мен көлемін белгілеу үшін конструкциялар сапасының нақты көрсеткіштеріне сандық баға алу.
Ақау актісін жасау: механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарату желдету жүйесін күрделі жөндеу үшін ақау актісін жасау кезінде, үй-жайда тексеру, бақылау өлшеу және жөндеу  жұмыстарының ақау актісін жасау үшін есептеулерді орындау үшін, желдету жүйесін күрделі  жөндеудің сметалық құжаттамасын әзірлеу үшін, көрсетілген мекенжай бойынша үй-жайға бір немесе бірнеше маманның міндетті түрде шығуы қажет тапсырыс беруші. Желдету жүйесін, үй-жайды күрделі жөндеуге арналған ақау актісі сметалық құжаттаманы, жобалау-сметалық құжаттаманы жасау үшін негіз болып табылады.

Ақау актісінде проблеманың мәні көрсетіледі, қандай материалдар және жұмыс үшін қандай мөлшерде қажет екені, қандай учаскеде зақымданулар табылғаны, орындалатын жұмыстардың түрі, қандай элементтер зақымдалғаны, зақымдану ауданы негізделеді.
Сараптамалық қорытындыға және ақау актісіне қойылатын талаптар:

         Механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарату желдеткіш жүйесін күрделі жөндеуге техникалық қорытынды беру.

Техникалық тексеру жөніндегі сараптамалық қорытындыға техникалық тексеруді жүргізген барлық аттестатталған сарапшылар қол қояды. Механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарату желдеткіш жүйесінің схемалары мен сызбаларын ұсыну.
Тексеру нәтижелері бойынша қорытынды мен ақау актісі даналарының саны 3-тен (үш)

қағаз түрінде, электрондық тасымалдағышта 1 (бір) данадан.
ЖІЖ есебін жүргізу.

Есептеу электронды және қағаз нұсқада ұсынылады.
Кепілдік: 12 ай.
Жеткізушіде:

  - «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» заңға сәйкес лицензияның болуы;

- Тексеру ҚР СП 1.04-101-2012 негізінде және МЕМСТ 31937-2011 сәйкес жүргізілсін.

Маманның өлшеу орнына баруымен шартқа қол қойылғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде. Маманның шығуы Тапсырыс берушімен алдын ала келісілсін. Объектіні қарауды Тапсырыс берушінің уәкілетті адамының сүйемелдеуімен жүргізу.

Ғимараттың ішкі желдету жүйесінің жобасымен және ұйымның техникалық паспортымен танысу.
