ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын 
ұлттық стандартқа сәйкес дайындау және орнату

	Осы жұмыс Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын, ту сабымен, бекіту жиынтығымен және туды түсіру механизмімен бірге дайындауды, жеткізуді және орнатуды қамтиды.  .
1. Жалпы талаптар
1.1. Өнім беруші Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын сыртта орналастыру үшін дайындау, жеткізу және монтаждау жөніндегі кешенді жұмысты орындайды.
1.2. Жұмыс құнына Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын сыртта пайдалануға арнап дайындау, ту аяқты, ұштығын, бекіткіш элементтерді және барлық қажетті жиынтықтаушы бөлшектерді жеткізу, жеткізіп беру, автогидрокөтергішті немесе ұзартылатын биік баспалдақты пайдалана отырып монтаждау, бекітудің сенімділігін тексеру және орнатылған құрылымның жұмысқа жарамдылығын көрсету кіреді.
1.3. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы мемлекеттік рәміздер туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және ұлттық стандарттарға сәйкес болуы тиіс.
2. Ту матасына қойылатын талаптар
2.1. Ту матасының өлшемі: 1 × 2 м (ені — 1 м, ұзындығы — 2 м).
2.2. Ту матасы сыртта тұрақты орналастыруға арналған және жыртылуға беріктігі жоғары, қажалуға төзімді материалдан дайындалуы тиіс.
2.3. Материал мен бояу қолданыстағы ұлттық стандарт талаптарына сәйкес күн сәулесінің, жауын-шашынның, ауа райы жағдайларының, құрғақ және дымқыл үйкелістің әсеріне, сондай-ақ түсінің оңуына төзімді болуы тиіс.
2.4. Ту матасы көгілдір түсті болуы тиіс. Сәулелері бар күннің, қалықтаған бүркіттің және ұлттық ою-өрнектің бейнелері алтын түсті болып, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туының бекітілген үлгісіне сәйкес келуі тиіс.
2.5. Мемлекеттік рәміз элементтерінің өлшемдері, пропорциялары, өзара орналасуы және графикалық орындалуы ұлттық стандартқа және Тудың бекітілген үлгісіне сәйкес болуы тиіс.
2.6. Орналастыру тәсілі — тік. Ту матасы тігінен орналастырылған кезде ұлттық ою-өрнек оны осылай орналастыруға қойылатын белгіленген талаптарға сәйкес матаның жоғарғы бөлігінде орналасуы тиіс.
2.7. Ту матасының жиектері өңделуі, тігістері мен бекіту орындары сапалы орындалуы, жыртылулар, ақаулар және берік емес қосылыстар болмауы тиіс.
2.8. Ту матасын ту сабына бекіту сенімді бекітілуін және конструкцияда көзделген тәртіппен Туды түсіру мен кейін қайта көтеру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
3. Ту сабына, ұштыққа және бекіту жиынтығына қойылатын талаптар
3.1. Өнім беруші өлшемі 1 × 2 м Туды орнату және пайдалану үшін қажетті         ту сабын, ұштықты, кронштейнді, басқару механизмін және бекіткіш элементтердің толық жиынтығын ұсынуға міндетті.
3.2. Ту сабы мен бекіту конструкциясы сыртта пайдалануға арналуы, атмосфералық әсерлер мен коррозияға төзімді болуы және пайдалану жүктемелеріне есептелуі тиіс.
3.3. Ту сабы қабырға жазықтығына қатысты 45° бұрышпен қабырғаға орнатуға арналған болуы тиіс. Бекіту ту сабын сенімді ұстап тұратын қабырғалық кронштейн арқылы жүзеге асырылуы керек.
3.4. Кронштейн мен бекіткіш элементтердің конструкциясы ту матасының 1 × 2 м өлшемін, жел және өзге де пайдалану жүктемелерін ескере отырып, бекітудің сенімділігін қамтамасыз етуі тиіс.
3.5. Ту сабында ұлттық стандарттарға сәйкес келетін ұштық болуы тиіс.
3.6. Ту сабының биіктігін өнім беруші ту матасының өлшемдерін, монтаж орнын, бекіту жағдайларын, қауіпсіз пайдалануды және Туды түсіру мүмкіндігін ескере отырып айқындайды. Ту түсірілген кезде оның қалқа бетіне тиіп кетуіне жол берілмеуі тиіс.
4. Ұлттық аза тұту кезінде Туды түсіруге қойылатын талаптар
4.1. Ту сабының конструкциясы мен бекіту механизмі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұлттық аза тұту кезеңінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын ту сабы биіктігінің жартысына дейін түсіру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Ту түсірілген кезде оның қалқа бетіне тиіп кетуіне жол берілмеуі тиіс.
4.2. Конструкция Туды кейін қайта көтеруді және оны жұмыс қалпында сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс.
4.3. Туды түсіру және көтеру ту аяқты бөлшектемей және кронштейнді шешпей, конструкцияда көзделген механизм арқылы орындалуы тиіс.
4.4. Механизмді басқару қалқаға шығуды, қорғалмаған конструкцияларға көтерілуді немесе өзге де қауіпті әрекеттерді талап етпейтін қауіпсіз тәсілмен жүзеге асырылуы тиіс.
4.5. Өнім беруші осы талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін конструкциялық шешімді таңдап, қызметті қабылдау кезінде тапсырыс берушіге механизмнің жұмысқа жарамдылығын көрсетуге міндетті.
5. Монтаждау және автогидрокөтергішті немесе ұзартылатын баспалдақты пайдалану талаптары
(Кәдімгі жиналмалы баспалдақ монтаждау үшін жарамсыз)
5.1. Жұмыс құнына конструкцияның барлық элементтерін жеткізу және монтаждау, қажетті биіктігі мен жүк көтергіштігі бар автогидрокөтергішті немесе ұзартылатын баспалдақты ұсыну, автогидрокөтергіш операторының жұмысы және оны пайдалануға байланысты барлық шығындар кіреді.
5.2. Өнім беруші орнату орнының нақты биіктігін және монтаждау жұмыстарын ескере отырып, автогидрокөтергіштің немесе ұзартылатын баспалдақтың қажетті сипаттамаларын өз бетінше айқындайды.
5.3. Монтаждау басталғанға дейін өнім беруші бекіту орнын анықтап, таңдалған орнату тәсілі үшін қабырға негізінің жарамдылығын тексеруге және тиісті бекіткіш элементтерді таңдауға тиіс.
5.4. Монтаждау биіктікте жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, білікті қызметкерлермен орындалады.
5.5. Орнатқаннан кейін өнім беруші бекітудің сенімділігін, конструкцияның орнықтылығын және Туды түсіру, көтеру әрі бекіту механизмінің жұмысқа жарамдылығын тексеруге міндетті.
5.6. Жұмыс аяқталғаннан кейін өнім беруші монтаждау барысында пайда болған қаптама мен құрылыс қалдықтарын жинап әкетуге міндетті.
6. Жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік үшін жауапкершілік
Өнім беруші өзі орындайтын жұмыстарды ұйымдастыру және олардың қауіпсіздігі үшін, оның ішінде автогидрокөтергішті пайдалану, биіктікте монтаждау жұмыстарын жүргізу, өз қызметкерлері мен өзі тартқан адамдардың қауіпсіздігі, сондай-ақ еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және Қазақстан Республикасы заңнамасының өзге де міндетті талаптарын сақтау үшін жауапты болады.
Өнім беруші жарамды автогидрокөтергіштің пайдаланылуын, арнайы техниканы басқаруға уәкілетті әрі білікті оператордың жіберілуін, қажетті жеке қорғаныс құралдарының қолданылуын және адамдардың жарақаттануын, мүліктің бүлінуін әрі авариялық жағдайлардың туындауын болдырмау шараларын қамтамасыз етуге міндетті.
Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде кінәлі әрекеттері немесе әрекетсіздігі салдарынан келтірілген зиян үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектер мен тәртіп бойынша жауап береді.
Адамдардың өмірі мен денсаулығына, мүліктің сақталуына немесе жұмыстардың қауіпсіз орындалуына қауіп төндіретін жағдайлар туындаса, өнім беруші қауіп жойылғанға дейін жұмысты тоқтата тұруға міндетті.
Жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты барлық шығын жұмыс құнына енгізіледі.
7. Қызметтің жиынтық құрамына қойылатын талаптар
Жұмыс құнына мыналар кіреді:
•  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туын 1 × 2 м өлшемімен дайындау;
•  сыртта орналастыруға арналған ту аяқ;
•  ту аяқтың ұштығы;
•  қабырғалық кронштейн;
•  Туды түсіру, көтеру және бекіту механизмі;
•  анкерлердің, бекіткіштердің және өзге де қажетті жиынтықтаушы бөлшектердің жиынтығы;
•  барлық бұйымдар мен материалдарды жеткізу;
•  автогидрокөтергішті және оператордың жұмысын немесе ұзартылатын баспалдақты ұсыну (кәдімгі жиналмалы баспалдақ бұл жұмыс түріне жарамсыз);
•  конструкцияны монтаждау;
•  бекітудің сенімділігін тексеру;
•  механизмнің жұмысын көрсету және оны пайдалану тәртібін түсіндіру.
Аталған барлық бұйымдар, жиынтықтаушы бөлшектер, жұмыстар мен шығындар жұмыс құнының жалпы сомасына енгізіледі.
8. Сапаға және кепілдікке қойылатын талаптар
8.1. Барлық бұйымдар мен жиынтықтаушы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз болуы тиіс.
8.2. Монтаждалған конструкция пайдалануға толық дайын және осы техникалық сипаттамаға сәйкес болуы тиіс.
8.3. Өнім беруші көрсетілген монтаждау жұмыстарына және орнатылған конструкция элементтеріне көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 6 ай мерзімге кепілдік береді.
8.4. Кепілдік мерзімі ішінде өнім берушінің кінәсінен туындаған кемшіліктер оның есебінен жойылады.
9. Қызметті қабылдау тәртібі
9.1. Туды дайындау және жеткізу, монтаждауды аяқтау, жиынтықтың толықтығын тексеру және конструкцияның жұмысқа жарамдылығын көрсету орындалғаннан кейін қызмет көрсетілді деп есептеледі.
9.2. Сәйкессіздіктер анықталған жағдайда өнім беруші оларды тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жоюға міндетті.
9.3. Қызметтің көрсетілгені белгіленген тәртіппен орындалған жұмыстар актісімен расталады.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Изготовление и установка  Государственного Флага Республики Казахстан
согласно национальному стандарту

	В данную работу входит  изготовление, поставка и установка  Государственного Флага Республики Казахстан с флагштоком, комплектом крепления и механизмом приспускания.

1. Общие требования
1.1. Поставщик оказывает комплексную работу по изготовлению, поставке и монтажу Государственного Флага Республики Казахстан для размещения на улице.
1.2. В стоимость работы  входят изготовление Государственного Флага Республики Казахстан для улицы, поставка флагштока, наконечника, крепёжных элементов и всех необходимых комплектующих, доставка, монтаж с использованием автовышки либо раздвижной большой лестницы, проверка надёжности крепления и демонстрация работоспособности установленной конструкции.
1.3. Государственный Флаг Республики Казахстан должен соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан о государственных символах и национальным стандартам.
2. Требования к полотнищу Флага
2.1. Размер полотнища: 1 × 2 м (ширина — 1 м, длина — 2 м).
2.2. Полотнище предназначается для постоянного наружного размещения и должно быть изготовлено из материала с повышенной прочностью на разрыв и устойчивостью к истиранию.
2.3. Материал и окраска должны обеспечивать устойчивость к воздействию солнечного света, осадков, погодных условий, сухого и мокрого трения и выцветанию в соответствии с требованиями применимого национального стандарта.
2.4. Полотнище должно иметь голубой цвет. Изображения солнца с лучами, парящего орла и национального орнамента должны быть золотого цвета и соответствовать установленному образцу Государственного Флага Республики Казахстан.
2.5. Размеры, пропорции, взаимное расположение и графическое исполнение элементов государственной символики должны соответствовать национальному стандарту и установленному образцу флага. 
2.6 Размещение вертикальное. При вертикальном размещении полотнища национальный орнамент должен располагаться в верхней части полотнища в соответствии с установленными требованиями к такому размещению. 
2.7. Края полотнища должны быть обработаны, швы и места крепления — выполнены качественно, без разрывов, дефектов и непрочных соединений.
2.8. Крепление полотнища к флагштоку должно обеспечивать надёжную фиксацию и возможность предусмотренного конструкцией приспускания и последующего подъёма флага.

3. Требования к флагштоку, наконечнику и крепёжному комплекту
3.1. Поставщик обязан предоставить флагшток, наконечник, кронштейн, механизм управления и полный комплект крепёжных элементов, необходимых для установки и эксплуатации флага размером 1 × 2 м.
3.2. Флагшток и крепёжная конструкция должны быть предназначены для наружной эксплуатации, устойчивы к атмосферным воздействиям и коррозии и рассчитаны на эксплуатационные нагрузки.
3.3. Флагшток предусматривается для настенного монтажа  под углом 45° к плоскости стены. Крепление должно осуществляться посредством настенного кронштейна, обеспечивающего надёжную фиксацию флагштока.
3.4. Конструкция кронштейна и крепёжных элементов должна обеспечивать надёжность крепления с учётом размеров полотнища 1 × 2 м, ветровых и иных эксплуатационных нагрузок. 
3.5. Флагшток должен иметь наконечник, соответствующий национальным стандартам. 
3.6. Высота  флагштока определяется поставщиком исходя из размеров полотнища, места монтажа, условий крепления и необходимости обеспечения безопасной эксплуатации и приспускания флага. При приспускании флага должно быть отсутствие соприкосновения с поверхностью козырька.
4. Требования к приспусканию флага при национальном трауре
4.1. Конструкция флагштока и механизм крепления должны обеспечивать возможность приспускания Государственного Флага Республики Казахстан на половину высоты флагштока на период национального траура в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При приспускании флага должно быть отсутствие соприкосновения с поверхностью козырька.
4.2. Конструкция должна обеспечивать последующий подъём флага и его надёжную фиксацию в рабочем положении.
4.3. Приспускание и подъём должны выполняться предусмотренным конструкцией механизмом без демонтажа флагштока и снятия кронштейна.
4.4. Управление механизмом должно осуществляться безопасным способом, не требующим выхода на козырёк, подъёма на незащищённые конструкции или выполнения иных опасных действий.
4.5. Поставщик обязан подобрать конструктивное решение, обеспечивающее выполнение настоящих требований, и продемонстрировать заказчику работоспособность механизма при приёмке услуги.
5. Требования к монтажу и использованию автовышки 
либо раздвижной лестницы (обычная стремянка для монтажа не подойдет)
5.1. В стоимость работы включаются доставка и монтаж всех элементов конструкции, предоставление автовышки либо раздвижной лестницы необходимой высоты и грузоподъёмности,  работа оператора(автовышка) и все расходы, связанные с её использованием.
5.2. Поставщик самостоятельно определяет требуемые характеристики автовышки либо раздвижной лестницы с учётом фактической высоты места установки и выполнения монтажных работ.
5.3. До начала монтажа поставщик должен определить место крепления, проверить пригодность  основания стены для выбранного способа установки и подобрать соответствующие крепёжные элементы.
5.4. Монтаж выполняется квалифицированными работниками с соблюдением требований безопасности при работах на высоте.
5.5.  После установки поставщик обязан проверить надёжность крепления, устойчивость конструкции и работоспособность механизма приспускания, подъёма и фиксации флага.
5.6. По завершении работ поставщик обязан убрать упаковку и строительный мусор, образовавшиеся в процессе монтажа.

6. Ответственность за безопасность при выполнении работ
	Поставщик несёт ответственность за организацию и безопасность выполняемых им работ, включая эксплуатацию автовышки, проведение монтажных работ на высоте, безопасность своих работников и привлечённых им лиц, а также соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и иных обязательных требований законодательства Республики Казахстан.
	Поставщик обязан обеспечить использование исправной автовышки, допуск к управлению спецтехникой уполномоченного и квалифицированного оператора, применение необходимых средств индивидуальной защиты и принятие мер по предотвращению травмирования людей, повреждения имущества и возникновения аварийных ситуаций.
	Поставщик несёт ответственность за вред, причинённый вследствие виновных действий или бездействия при выполнении работ, в пределах и порядке, установленных законодательством Республики Казахстан.
	При возникновении условий, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности имущества или безопасному проведению работ, поставщик обязан приостановить работы до устранения опасности.
	Все расходы, связанные с обеспечением безопасности выполнения работ, включаются в стоимость работы.
7. Комплектность услуги
В стоимость работы входят:
•	изготовление Государственного Флага Республики Казахстан размером 
1 × 2 м;
•	флагшток для наружного размещения;
•	наконечник флагштока;
•	настенный кронштейн;
•	механизм приспускания, подъёма и фиксации флага;
•	комплект анкеров, крепежа и иных необходимых комплектующих;
•	доставка всех изделий и материалов;
•	предоставление автовышки и работа оператора либо раздвижной лестницы (обычная стремянка для данного вида работ не подходит);
•	монтаж конструкции;
•	проверка надёжности крепления;
•	демонстрация работы механизма и разъяснение порядка его использования.
Все перечисленные изделия, комплектующие, работы и расходы включаются в общую стоимость работы. 
                                               8. Требования к качеству и гарантии
8.1. Все изделия и комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений и производственных дефектов.
8.2. Смонтированная конструкция должна быть полностью готова к эксплуатации и соответствовать настоящей технической спецификации.
8.3. Поставщик предоставляет гарантию на выполненные монтажные работы и установленные элементы конструкции сроком не менее 6 месяцев со дня подписания акта оказанных услуг.
8.4. Недостатки, возникшие по вине поставщика в течение гарантийного срока, устраняются за его счёт.
9. Порядок приёмки услуги
9.1. Услуга считается оказанной после изготовления и доставки Флага, завершения монтажа, проверки комплектности и демонстрации работоспособности конструкции.
9.2. При выявлении несоответствий поставщик обязан устранить их за свой счёт в согласованный с заказчиком срок.
9.3. Оказание услуги подтверждается актом выполненных работ в установленном порядке.
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