ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На замену трансмиссионного масла и фильтра АКПП с полным обновлением жидкости

1. Сведения об автомобиле:

- Марка, модель: Kia Sorento
- Год выпуска: 2025
- Двигатель: бензиновый, 2,5 л
- VIN-код: MX1RH81DDSK328122

2. Перечень работ:

1. Диагностика АКПП перед началом работ.
2. Слив отработанной трансмиссионной жидкости.
3. Полное обновление трансмиссионной жидкости методом, предусмотренным производителем для установленной коробки передач.
4. Демонтаж и замена сменного фильтра АКПП, если он предусмотрен конструкцией.
5. Замена необходимых прокладок и уплотнительных элементов.
6. Очистка поддона и магнитов при необходимости.
7. Заправка новой трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификации производителя.
8. Проверка и корректировка уровня жидкости согласно заводскому регламенту.
9. Проверка герметичности соединений.
10. Контрольная проверка работы АКПП после обслуживания.

3. Требования к материалам:

- Трансмиссионная жидкость — новая, соответствующая спецификации установленной АКПП.
- Фильтр АКПП — новый, совместимый с установленной модификацией коробки передач.
- Прокладки, уплотнительные кольца и другие необходимые расходные материалы — новые.

Тип трансмиссии, спецификацию жидкости, каталожный номер фильтра и необходимое количество масла исполнитель обязан уточнить по VIN-коду автомобиля до начала работ.

4. Требования к исполнителю:

- Наличие оборудования и инструмента для обслуживания АКПП.
- Соблюдение технологии обслуживания, установленной производителем.
- Использование совместимых расходных материалов.
- Согласование дополнительных работ с заказчиком до их выполнения.
- Предоставление информации об использованном количестве жидкости и заменённых деталях.

5. Условия оказания услуги:

Стоимость услуги должна включать работу по полной замене трансмиссионной жидкости, необходимое количество масла, фильтр АКПП, уплотнительные элементы и расходные материалы.

6. Результат оказания услуги:

Полное обновление трансмиссионной жидкости, замена предусмотренного конструкцией сменного фильтра, отсутствие утечек и соответствие уровня жидкости требованиям производителя автомобиля.








Техникалық ерекшелік
Беріліс қорабының (АКПП) майы мен сүзгісін сұйықтықты толық жаңарта отырып ауыстыру бойынша
1. Автокөлік туралы мәліметтер:
· Маркасы, моделі: Kia Sorento
· Шығарылған жылы: 2025
· Қозғалтқышы: бензинді, 2,5 л
· VIN-коды: MX1RH81DDSK328122
2. Жұмыс тізбесі:
1. Жұмысты бастамас бұрын АКПП-ға диагностика жүргізу.
2. Пайдаланылған трансмиссиялық сұйықтықты төгу.
3. Трансмиссиялық сұйықтықты орнатылған беріліс қорабы үшін өндіруші қарастырған әдіспен толық жаңарту.
4. Егер конструкцияда қарастырылған болса, АКПП-ның ауыстырылатын сүзгісін бөлшектеу және ауыстыру.
5. Қажетті төсемдер мен тығыздағыш элементтерді ауыстыру.
6. Қажет болған жағдайда табақшаны (поддон) және магниттерді тазалау.
7. Өндірушінің спецификациясына сәйкес келетін жаңа трансмиссиялық сұйықтықты құю.
8. Зауыттық регламентке сәйкес сұйықтық деңгейін тексеру және реттеу.
9. Қосылыстардың герметикалығын (тығыздығын) тексеру.
10. Қызмет көрсеткеннен кейін АКПП жұмысын бақылау тексеруінен өткізу.
3. Материалдарға қойылатын талаптар:
· Трансмиссиялық сұйықтық — жаңа, орнатылған АКПП спецификациясына сәйкес келуі тиіс.
· АКПП сүзгісі — жаңа, беріліс қорабының орнатылған модификациясымен үйлесімді.
· Төсемдер, тығыздағыш сақиналар және басқа да қажетті шығын материалдары — жаңа болуы тиіс.
Трансмиссия түрін, сұйықтық спецификациясын, сүзгінің каталогтық нөмірін және майдың қажетті мөлшерін Орындаушы жұмыс басталғанға дейін автокөліктің VIN-коды бойынша нақтылауға міндетті.
4. Орындаушыға қойылатын талаптар:
· АКПП-ға қызмет көрсетуге арналған жабдықтар мен құралдардың болуы.
· Өндіруші белгілеген қызмет көрсету технологиясын сақтау.
· Үйлесімді шығын материалдарын пайдалану.
· Қосымша жұмыстарды орындамас бұрын оларды Тапсырыс берушімен келісу.
· Пайдаланылған сұйықтықтың мөлшері мен ауыстырылған бөлшектер туралы ақпаратты ұсыну.
5. Қызмет көрсету шарттары:
Қызмет құнына трансмиссиялық сұйықтықты толық ауыстыру жұмысы, майдың қажетті мөлшері, АКПП сүзгісі, тығыздағыш элементтер мен шығын материалдары кіруі тиіс.
6. Қызмет көрсету нәтижесі:
Трансмиссиялық сұйықтықты толық жаңарту, конструкцияда қарастырылған ауыстырылатын сүзгіні ауыстыру, сұйықтықтың ағуы болмауы және сұйықтық деңгейінің автокөлік өндірушісінің талаптарына сәйкес болуы.

