Наименование закупки:  Услуга по ремонту с полной заменой топливного насоса SUNTEC (Made in France, 21600 Longvic, CE 0035)

Описание услуги и техническая спецификация:
Услуга по ремонту с полной заменой топливного насоса SUNTEC (Made in France, 21600 Longvic, CE 0035), установленного на жидкотопливной горелке ELCO отопительного котла Viessmann Vitoplex 100, включая демонтаж неисправного насоса, поставку и установку нового насоса, подключение, настройку, проверку работоспособности горелки, проверку герметичности топливных соединений, проведение пусконаладочных работ, а также предоставление гарантии на установленный насос и выполненные работы с последующим гарантийным обслуживанием в течение установленного гарантийного срока. В состав услуги входят демонтаж неисправного топливного насоса, поставка нового топливного насоса, установка, подключение и настройка, проверка герметичности топливных соединений, проверка работоспособности горелки, проведение необходимых пусконаладочных работ и проверка безопасной работы оборудования.
Исполнитель обязан обеспечить поставку и установку нового топливного насоса SUNTEC, полностью совместимого с установленной жидкотопливной горелкой ELCO и отопительным котлом Viessmann Vitoplex 100. Модель, технические характеристики и присоединительные параметры насоса должны соответствовать требованиям производителя оборудования и установленной системе топливоподачи. До установки Исполнитель обязан проверить совместимость насоса с имеющимся оборудованием. Установка насоса, не соответствующего техническим требованиям или несовместимого с установленной горелкой, не допускается. Все расходы, связанные с заменой оборудования, поставленного с нарушением указанных требований, несёт Исполнитель. После установки нового насоса Исполнитель обязан выполнить подключение, настройку и проверку герметичности топливных соединений, провести необходимые пусконаладочные работы, проверить работоспособность горелки и отопительного котла, а также убедиться в безопасной и стабильной работе оборудования.
Стоимость услуги должна включать стоимость нового топливного насоса, необходимых запасных частей и материалов, демонтаж неисправного насоса, монтаж и подключение нового насоса, настройку, диагностику, пусконаладочные работы и гарантийное обслуживание. Все расходы, связанные с выполнением услуги, должны быть включены в общую стоимость договора. Дополнительная оплата за перечисленные работы, оборудование и материалы не допускается.
Исполнитель обязан предоставить гарантию на установленный топливный насос и выполненные работы сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта выполненных работ, если иной срок не установлен договором. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счёт устранять неисправности, возникшие вследствие производственных дефектов установленного насоса или некачественного выполнения ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ.
По завершении услуги Исполнитель обязан передать Заказчику оборудование в исправном, настроенном и работоспособном состоянии. Приёмка осуществляется после проверки качества выполненных работ, герметичности топливных соединений, отсутствия утечек, работоспособности горелки и безопасного функционирования оборудования с оформлением акта выполненных работ.
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Сатып алу атауы: Suntec жанармай сорғысын толық ауыстырумен жөндеу қызметі (Made in France, 21600 Longvic, ce 0035)

Қызмет сипаттамасы және техникалық сипаттамасы:
Viessmann vitoplex 100 жылыту қазандығының elco сұйық отын оттығына орнатылған Suntec (Made in France, 21600 Longvic, ce 0035) жанармай сорғысын толық ауыстырумен жөндеу қызметі, соның ішінде ақаулы сорғыны бөлшектеу, жаңа сорғыны жеткізу және орнату, қосу, Орнату, оттықтың жұмысын тексеру, тексеру отын қосылыстарының герметикалығы, іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу,  сондай-ақ белгіленген кепілдік мерзімі ішінде кейіннен кепілдік қызмет көрсете отырып, орнатылған сорғыға және орындалған жұмыстарға кепілдік беру. Қызмет құрамына ақаулы отын сорғысын бөлшектеу, жаңа отын сорғысын жеткізу, орнату, қосу және баптау, отын қосылыстарының герметикалығын тексеру, оттықтың жұмыс қабілеттілігін тексеру, қажетті іске қосу-баптау жұмыстарын жүргізу және Жабдықтың қауіпсіз жұмысын тексеру кіреді. Орындаушы орнатылған elco сұйық отын алауымен және Viessmann vitoplex 100 жылыту қазандығымен толық үйлесімді жаңа Suntec жанармай сорғысын жеткізуді және орнатуды қамтамасыз етуге міндетті. Сорғының моделі, техникалық сипаттамалары және қосылу параметрлері жабдық өндірушісінің талаптарына және белгіленген отын беру жүйесіне сәйкес келуі керек. Орнатпас бұрын Орындаушы сорғының қолданыстағы жабдықпен үйлесімділігін тексеруге міндетті. Техникалық талаптарға сәйкес келмейтін немесе орнатылған оттықпен сыйыспайтын сорғыны орнатуға жол берілмейді. Көрсетілген талаптарды бұза отырып жеткізілген жабдықты ауыстыруға байланысты барлық шығындарды Орындаушы көтереді. Жаңа сорғыны орнатқаннан кейін Орындаушы отын қосылымдарын қосуға, конфигурациялауға және герметикалығын тексеруге, қажетті іске қосу жұмыстарын жүргізуге, қыздырғыш пен жылыту қазандығының жұмысын тексеруге, сондай-ақ Жабдықтың қауіпсіз және тұрақты жұмысына көз жеткізуге міндетті.
Қызмет құны жаңа жанармай сорғысының, қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдардың құнын, ақаулы сорғыны бөлшектеуді, жаңа сорғыны монтаждауды және қосуды, конфигурацияны, диагностиканы, іске қосу және кепілдік қызметін қамтуы керек. Қызметті орындауға байланысты барлық шығыстар Шарттың жалпы құнына қосылуы тиіс. Аталған жұмыстар, жабдықтар мен материалдар үшін қосымша ақы төлеуге жол берілмейді. Орындаушы, егер шартта өзгеше мерзім белгіленбесе, белгіленген отын сорғысына және орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік беруге міндетті. Кепілдік мерзімі ішінде орындаушы белгіленген сорғының өндірістік ақаулары немесе жөндеу, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарының сапасыз орындалуы салдарынан туындаған ақауларды өз есебінен жоюға міндетті. Қызмет аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге жабдықты жарамды, бапталған және жұмысқа жарамды күйде беруге міндетті. Қабылдау орындалған жұмыстардың сапасын, отын қосылыстарының герметикалығын, ағып кетудің болмауын, оттықтың жұмыс қабілеттілігін және орындалған жұмыстардың актісін ресімдей отырып, Жабдықтың қауіпсіз жұмыс істеуін тексергеннен кейін жүзеге асырылады.


