ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Предметом закупки является услуги по эстетическому оформлению. 
В рамках эстетического оформления потенциальный поставщик должен выполнить ряд услуг по оформлению и изготовлению декоративных элементов согласно зонам и расположениям пространств в соответствии с правилами брендинга единой воспитательной программы "Адал азамат" и формирования единого дизайна оформления образовательных организаций.
Целью оформления школы представляет собой неотъемлемую часть современной образовательной среды и играет важную роль в формировании благоприятного психологического климата, повышении мотивации к обучению и воспитании культурных ценностей у учащихся. Гармоничное и продуманное визуальное пространство способствует снижению тревожности, улучшению концентрации внимания, активизации познавательной деятельности и формированию чувства принадлежности к школе. Цветовые решения, оформление стен, визуальные акценты и структурированные тематические зоны способствуют развитию эстетического вкуса, воспитанию уважительного отношения к окружающему пространству и стимулируют бережное поведение. Кроме того, эстетика образовательной среды отражает миссию и ценности школы, формируя её уникальную идентичность. Таким образом, оформление не является второстепенным элементом, а представляет собой действенный инструмент формирования целостной, мотивирующей и развивающей среды, ориентированной на интересы и потребности обучающихся.
 Услуги оказываются на основе предварительно разработанного эскиза с победителем конкурса. Утвержденный эскиз позволит визуализировать конечный результат и согласовать все элементы оформления до начала реализации проекта. В услугу входит подготовка стены и разработка эскиза. 
В течение 3 рабочих дней после заключения договора Поставщик должен согласовать эскиз, чертежи и график оказываемых услуг. В случае не своевременного согласования эскиза, чертежей и графика оказываемых услуг Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Заказчик имеет право расторгнуть в одностороннем порядке договор, в случае если поставщик не оказал услуги в установленные сроки, с последующим взысканием неустойки и удержанием обеспечения. Указанные объёмы услуг и размеры поставляемых изделий являются плановыми и может меняться, в зависимости от утверждённого Заказчиком эскиза и чертежа. Этапы реализации проекта недолжны пересматриваться (переноситься) без участия и согласования Заказчика. Все сопутствующие расходы, входят в сумму договора. Оказать комплекс услуг по доставке, установке, сборки и монтажу всего поставляемого для реализации утверждённого заказчиком проекта.
Эстетическое оформление стен производится с помощью УФ-печати. Ультрафиолетовая вертикальная печать на стену инновационная технология, печатает высококачественные изображения и декоративные элементы непосредственно на вертикальных поверхностях. Ультрафиолетовый принтер, способен наносить краски и чернила с высокой точностью и качеством. Разрешение печати не менее: 2880х1440 dpi. Эта технология позволяет создавать яркие, стойкие к царапинам и воздействию солнечного света изображения на поверхности стен. Также она является одна из передовых технологий печати с прижиганием красок ультрафиолетовым излучением. Основное преимущество - универсальность, методика подходит для обработки любых поверхностей. 
Применяемые чернила должны обеспечивать стойкость к выцветанию под воздействием ультрафиолетового излучения, устойчивость к механическому истиранию, а также сохранять свои свойства при воздействии влаги и колебаний температуры.
Безопасность материалов: все используемые материалы должны быть безопасны для здоровья детей и не содержать вредных веществ, которые могут нанести вред окружающей среде.
Поверхность стены, на которую будет производиться нанесение, должна быть ровной, чистой и сухой. При необходимости исполнитель обязан провести подготовительные работы — выравнивание, шлифовку и грунтовку поверхности, если это требуется для обеспечения адгезии печатного материала или краски. 
Цвет основания желательно белый или согласовать с Заказчиком.
Подготовительные работы: демонтаж старых стеновых покрытий в коридорах и фойе школы. Услуги по очистке поверхностей от остатков обоев, краски и штукатурки ,защита напольных покрытий и оконных проемов. Вынос строительного мусора. Услуги по выравниванию стен: грунтовка поверхностей глубокопроникающим составом, заделка трещин, выбоин и неровностей штукатурной смесью, шлифовка поверхностей до получения гладкой фактуры. 
Макет изображения подлежит обязательному согласованию с заказчиком до начала печати. Все цвета на финальном изображении должны максимально соответствовать согласованному варианту, допускается цветовое отклонение не более ±10%. 
Дизайн располагался на видном месте. Рекомендуется размещать конструкцию на открытом участке стены. Цвета паттернов должны включать слеюущие цвета: свободный синий, обновленный зеленый, утренний желтый, обычный синий, профессиональный розовый, творческий фиолетовый. 
Список кабинет и помещении для эстетической оформлении стен производится согласно приложению 1 к настоящей технической спецификации. Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящей технической спецификации. Все паттерны должны строго соответствовать размерам и квадратным метрам стен, указанных в Приложении 1.
Эстетическое оформление каждой стены производится в соответствии с правилами брендинга единой воспитательной программы "Адал азамат" и формирования единого дизайна оформления образовательных организаций и должно быть индивидуальным, без повторения декоративных решений, используемых на других стенах. Не допускается дублирование отделки, цветовой гаммы или элементов декора.
Потенциальный поставщик должен изготовить информационно-образовательные стенды с QR-кодами в габаритных размерах не менее 1,05*1,75 м и толщиной не менее 9 мм. Края стенда должны быть полуокруглёнными с радиусом скругления не менее 4 мм для исключения травмоопасных участков. Лицевая поверхность должна быть защищена съёмной заводской антицарапиновой плёнкой, обеспечивающей сохранность при транспортировке и монтаже.
На поверхности стендов должна быть размещена полноцветная инфографика, выполненная методом высокоточной печати с разрешением не менее 600 dpi, обеспечивающей устойчивость к ультрафиолетовому излучению, истиранию и воздействию моющих средств (pH 6–9). Цветопередача должна сохраняться при эксплуатационных условиях освещения от 200 до 800 лк.
Инфографика должна включать разделы по тематике «Основы безопасности».
Количество требуемых информационно-образовательных стендов: «Основы безопасности» - 1 единица.
Стенд «Основы безопасности» должен содержать материалы на темы: «Пожарная безопасность», «Медицинская помощь», «Безопасность при землетрясении», «Безопасность от терроризма». Для каждой темы должны быть предусмотрены отдельные QR-коды, ведущие на удобные и подробные двуязычные веб-ресурсы с адаптивным дизайном.
Гарантийный срок работы программного обеспечения – 36 месяцев с даты поставки. Поддержка и обратная связь должна быть обеспечена через QR-код на каждом стенде и должен давать доступ к форме обратной связи для регистрации инцидентов и запросов в техподдержку. Обращения Поставщик должен обработать в течении 3х дней.
Все цифровые ресурсы, доступные по QR-кодам, не должны происходить из открытых источников. Поставщик обязан подтвердить наличие патента на полезную модель или официального права пользования видео-материалами (авторизационное письмо). QR-коды должны быть сгенерированы на собственном генераторе Поставщика либо лица, выдавшего авторизационное письмо. Сканирование QR-кодов должно быть стабильным при угле до 25° к нормали и расстоянии 30–100 см.
Материал изготовления стендов — полистирол высокого давления (HIPS/GPPS), обеспечивающий жёсткость и ударопрочность. Лицевая поверхность должна быть выполнена с применением печати, устойчивой к истиранию.
Крепёжные элементы должны быть изготовлены из нержавеющей стали класса A2 диаметром не менее 16 мм и комплектоваться бесцветными резиновыми шайбами диаметром не менее 14 мм с отверстием не менее 10 мм. Количество крепежей — не менее 8 штук на стенд. Конструкция крепления должна обеспечивать статическую нагрузку не менее четырёхкратной массы панели с коэффициентом запаса 2,0.
Вся предоставляемая информация (контент) на стендах должна быть на казахском и русском языках. Должна быть предусмотрена возможность переключения между языками на любой из страниц контента с сохранением местоположения на просматриваемой странице. 
Потенциальный поставщик в течение 3 рабочих дней со дня вступления договора в силу на каждый информационно-образовательный стенд должен предоставить документы подтверждающее наличии у поставщика исключительных прав на товар и содержание в QR кодах (авторские права) или авторизационное письмо от производителя, с обязательным указанием реквизитов лица выдавшего авторизационное письмо, исходящего номера, даты выдачи письма, с указанием адресатов в чей адрес направлено письмо, с указанием реквизитов настоящей электронной закупки.
Потенциальный поставщик обязан в течение 3 рабочих дней со дня вступления договора в силу предоставить документы, подтверждающие наличие у лица, выдавшего авторизационное письмо, копий документов, удостоверяющих исключительные авторские права, а также сертификат происхождения товара в Казахстане (СТ-KZ) с указанием наименования каждого отдельного стенда.
В случае не своевременного предоставления сертификатов Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
Поставщик обеспечивает доставку, установку, монтаж, а также первичную настройку, тестирование и испытания работоспособности программного обеспечения и загруженного контента своими силами.
В течении 3 рабочих дней после заключения договора Заказчик имеет право провести тестирование платформы потенциального поставщика по управлению контентом, а также соответствия всех технических требований, предусмотренных технической спецификацией закупки.
  Приложение 1
«АДАЛ АЗАМАТ»
БІРТҰТАС ТӘРБИЕ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ БРЕНДИНГІ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫН БЕЗЕНДІРУДІҢ БІРЫҢҒАЙ ДИЗАЙНЫ
	№
	Тақырыбы
	орналасуы
	биіктігі
	ені
	Ауданы (м2)

	1
	Музыкалық  аспаптар
	2-қабат  музыка кабинеті жанында
	1
	3
	3

	2
	Құрманғазы Сағырбайұлы
	2-қабат  музыка кабинеті жанында
	1
	1.9
	1.9

	3
	Асхана Тамақтану қағидасы
	1-қабат       2 -корпус
	1.5
	0.75
	1.125

	4
	Ортақ кеңістіктерде қолданылатын Президенттің нақыл сөздері
	информатика кабинеті
	1.3
	0.9
	1.17

	5
	Қожа Ахмет Яссауи
	1-қабат      2-корпус
	1
	1.9
	1.9

	6
	қосымша Нақыл сөздер
	11-кабинет
	1,3
	1,5
	1.17

	7
	қосымша Нақыл сөздер
	косымша
	1.3
	0.9
	1,17

	
	қосымша Нақыл сөздер
	косымша
	1.3
	0.9
	1.17

	
	Всего:
	
	
	
	12.605
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ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Сатып алу нысаны эстетикалық безендіру қызметтері болып табылады. 
Эстетикалық безендіру шеңберінде әлеуетті өнім беруші "Адал азамат" Бірыңғай тәрбие бағдарламасының брендингі және білім беру ұйымдарын ресімдеудің бірыңғай дизайнын қалыптастыру қағидаларына сәйкес аймақтар мен кеңістіктердің орналасуына сәйкес сәндік элементтерді ресімдеу және дайындау бойынша бірқатар қызметтерді орындауы тиіс.
Мектепті безендірудің мақсаты қазіргі білім беру ортасының ажырамас бөлігі болып табылады және қолайлы психологиялық климатты қалыптастыруда, оқушылардың мәдени құндылықтарын оқытуға және тәрбиелеуге мотивацияны арттыруда маңызды рөл атқарады. Үйлесімді және ойластырылған визуалды кеңістік алаңдаушылықты азайтуға, зейінді жақсартуға, танымдық белсенділікті арттыруға және мектепке қатыстылық сезімін қалыптастыруға ықпал етеді. Түс схемалары, қабырғаларды безендіру, көрнекі екпіндер және құрылымдық тақырыптық аймақтар эстетикалық талғамның дамуына, қоршаған кеңістікке құрметпен қарауға ықпал етеді және ұқыпты мінез-құлықты ынталандырады. Сонымен қатар, білім беру ортасының эстетикасы мектептің миссиясы мен құндылықтарын бейнелейді, оның бірегей сәйкестігін қалыптастырады. Осылайша, дизайн екінші реттік элемент емес, ол студенттердің мүдделері мен қажеттіліктеріне бағытталған тұтас, ынталандырушы және дамытушы ортаны қалыптастырудың тиімді құралы болып табылады.
 Қызметтер конкурс жеңімпазымен алдын ала әзірленген эскиз негізінде көрсетіледі. Бекітілген эскиз түпкілікті нәтижені визуализациялауға және жобаны іске асыру басталғанға дейін дизайнның барлық элементтерін үйлестіруге мүмкіндік береді. Қызметке қабырғаны дайындау және эскиз жасау кіреді. 
Шарт жасалғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде өнім беруші көрсетілетін қызметтердің эскизін, сызбаларын және кестесін келісуге тиіс. Көрсетілетін қызметтердің эскизі, сызбалары мен кестесі уақтылы келісілмеген жағдайда Тапсырыс берушінің Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқығы бар. Тапсырыс беруші, егер өнім беруші белгіленген мерзімде қызмет көрсетпеген жағдайда, кейіннен тұрақсыздық айыбын өндіріп алып, қамтамасыз етуді ұстап қалумен шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. Көрсетілген қызмет көлемі мен жеткізілетін өнімнің мөлшері жоспарлы болып табылады және Тапсырыс беруші бекіткен эскиз мен сызбаға байланысты өзгеруі мүмкін. Жобаны іске асыру кезеңдері Тапсырыс берушінің қатысуынсыз және келісімінсіз қайта қаралуы (ауыстырылуы) тиіс. Барлық ілеспе шығыстар шарт сомасына кіреді. Тапсырыс беруші бекіткен жобаны іске асыру үшін жеткізілетін барлық жобаны жеткізу, орнату, құрастыру және монтаждау бойынша қызметтер кешенін көрсету.
Қабырғалардың эстетикалық дизайны ультракүлгін басып шығару арқылы жасалады. Ультракүлгін тік қабырғаға басып шығару инновациялық технология, жоғары сапалы кескіндер мен сәндік элементтерді тікелей тік беттерге басып шығарады. Ультракүлгін принтер, бояулар мен сияны жоғары дәлдікпен және сапада қолдануға қабілетті. Басып шығару ажыратымдылығы кемінде: 2880x1440 dpi. Бұл технология қабырға бетінде жарқын, сызаттарға төзімді және күн сәулесінің әсеріне төзімді кескіндерді жасауға мүмкіндік береді. Ол сондай-ақ болып табылады ультракүлгін сәулеленумен каутерленген бояулармен басып шығарудың озық технологияларының бірі. Негізгі артықшылығы-әмбебаптық, техника кез-келген бетті өңдеуге жарамды. 
Қолданылатын сия ультракүлгін сәулеленудің әсерінен өшуге төзімділікті, механикалық тозуға төзімділікті қамтамасыз етуі керек, сонымен қатар ылғал мен температураның ауытқуына ұшыраған кезде оның қасиеттерін сақтауы керек.
Материалдардың қауіпсіздігі: қолданылатын барлық материалдар Балалардың денсаулығы үшін қауіпсіз және қоршаған ортаға зиян келтіретін зиянды заттар болмауы керек.
Қолданылатын қабырға беті тегіс, таза және құрғақ болуы керек. Қажет болған жағдайда орындаушы дайындық жұмыстарын жүргізуге міндетті — егер бұл баспа материалының немесе бояудың адгезиясын қамтамасыз ету үшін қажет болса, бетті тегістеу, тегістеу және праймерлеу. 
Негіздің түсі жақсырақ ақ немесе Тапсырыс берушімен келісілген.
Дайындық жұмыстары: мектептің дәліздері мен фойелеріндегі ескі қабырға жабындарын бөлшектеу. Тұсқағаздар, бояулар мен сылақтардың қалдықтарынан беттерді тазарту ,еден жабындары мен терезе саңылауларын қорғау қызметтері. Құрылыс қоқыстарын шығару. Қабырғаларды тегістеу бойынша қызметтер: беттерді терең енетін құраммен праймерлеу, сылақ қоспасымен жарықтарды, шұңқырларды және кедір-бұдырларды тығыздау, тегіс текстураны алғанға дейін беттерді тегістеу. 
Кескін макеті басып шығару басталғанға дейін Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісілуі керек. Соңғы суреттегі барлық түстер мүмкіндігінше келісілген нұсқаға сәйкес келуі керек, түс ауытқуы ±10% - дан аспауы керек. 
Дизайн көрнекті жерде орналасқан. Құрылымды қабырғаның ашық жеріне қою ұсынылады. Үлгілердің түстері келесі түстерді қамтуы керек: бос көк, жаңартылған жасыл, таңертеңгі сары, кәдімгі көк, кәсіби қызғылт, шығармашылық күлгін. 
Қабырғаларды эстетикалық безендіруге арналған кабинет пен үй-жайлардың тізімі осы техникалық ерекшелікке 1-қосымшаға сәйкес жүргізіледі. 1-қосымша осы техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылады. Барлық үлгілер 1-қосымшада көрсетілген қабырғалардың өлшемдері мен шаршы метріне қатаң сәйкес келуі керек.
Әрбір қабырғаны эстетикалық безендіру "Адал азамат" Бірыңғай тәрбие бағдарламасының брендинг ережелеріне және білім беру ұйымдарын безендірудің бірыңғай дизайнын қалыптастыруға сәйкес жүргізіледі және басқа қабырғаларда қолданылатын сәндік шешімдерді қайталамай-ақ жеке болуға тиіс. Әрлеуді, түс схемасын немесе декор элементтерін қайталауға жол берілмейді.
Әлеуетті өнім беруші жалпы өлшемдері кемінде 1,05*1,75 м және қалыңдығы кемінде 9 мм QR-кодтары бар ақпараттық-білім беру стендтерін дайындауы тиіс. Алдыңғы беті тасымалдау және монтаждау кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ететін алынбалы зауыттық сызатқа қарсы пленкамен қорғалуы тиіс.
Стендтердің бетіне ультракүлгін сәулеленуге, абразияға және жуғыш заттардың әсеріне (РН 6-9) төзімділікті қамтамасыз ететін ажыратымдылығы кемінде 600 dpi жоғары дәлдікпен басып шығару әдісімен орындалған толық түсті инфографика орналастырылуы тиіс. Түстердің көбеюі 200-ден 800 лк-ге дейін жарықтандырудың пайдалану жағдайында сақталуы керек.
Инфографика "қауіпсіздік негіздері" тақырыптары бойынша бөлімдерді қамтуы тиіс.
Қажетті ақпараттық-білім беру стендтерінің саны: "Қауіпсіздік негіздері" - 1 бірлік.
"Қауіпсіздік негіздері" стендінде "өрт қауіпсіздігі", "медициналық көмек", "жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздік", "терроризмнен қауіпсіздік"тақырыптарындағы материалдар болуы тиіс. Әр тақырып үшін жауап беретін дизайны бар ыңғайлы және егжей-тегжейлі екі тілді веб-ресурстарға апаратын бөлек QR кодтары болуы керек.
Бағдарламалық жасақтаманың кепілдік мерзімі-жеткізілген күннен бастап 36 ай. Қолдау және кері байланыс әр стендтегі QR коды арқылы қамтамасыз етілуі керек және инциденттер мен техникалық қолдау сұрауларын тіркеу үшін кері байланыс формасына қол жеткізуі керек. Жеткізуші өтініштерді 3 күн ішінде өңдеуі керек.
QR кодтары арқылы қол жетімді барлық сандық ресурстар ашық көздерден алынбауы керек. Өнім беруші пайдалы модельге патенттің немесе бейне-материалдарды пайдаланудың ресми құқығының (авторизациялық хат) болуын растауға міндетті. QR кодтары жеткізушінің немесе Авторизация хатын берген адамның жеке генераторында жасалуы керек. QR кодтарын сканерлеу қалыпты 25° - қа дейін және 30-100 см қашықтықта тұрақты болуы керек.
Стендтер жасау материалы-қаттылық пен соққыға төзімділікті қамтамасыз ететін жоғары қысымды полистирол (HIPS/GPPS). Алдыңғы беті абразияға төзімді мөрді қолдану арқылы жасалуы керек.
Бекіткіштер диаметрі кемінде 16 мм A2 класты Тот баспайтын болаттан жасалуы және диаметрі кемінде 10 мм тесігі бар кемінде 14 мм түссіз резеңке шайбалармен жинақталуы тиіс.бекіткіштер саны — бір стендке кемінде 8 дана. Бекіту конструкциясы қор коэффициенті 2,0 болатын панельдің кемінде төрт есе массасының статикалық жүктемесін қамтамасыз етуі керек.
Стендтерде ұсынылатын барлық ақпарат (контент) қазақ және орыс тілдерінде болуы тиіс. Қаралған бетте орналасқан жерді сақтай отырып, мазмұн беттерінің кез келгенінде тілдер арасында ауысу мүмкіндігі көзделуі тиіс. 
Әлеуетті өнім беруші Шарт күшіне енген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде әрбір ақпараттық-білім беру стендіне өнім берушіде тауарға айрықша құқықтардың және QR кодтардағы мазмұнның (авторлық құқықтар) болуын растайтын құжаттарды немесе авторизациялық хат берген тұлғаның деректемелерін, шығыс нөмірін, хатты беру күнін міндетті түрде көрсете отырып, өндірушіден авторизациялық хатты ұсынуға тиіс.осы электрондық сатып алудың деректемелерін көрсете отырып, мекенжайына хат жіберілген адресаттарды көрсете отырып.
Әлеуетті өнім беруші Шарт күшіне енген күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде авторизациялық хат берген тұлғада айрықша авторлық құқықты куәландыратын құжаттардың көшірмелерінің, сондай-ақ әрбір жеке стендтің атауын көрсете отырып, тауардың Қазақстанда шығарылған сертификатының (СТ-KZ) болуын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
Сертификаттар уақтылы ұсынылмаған жағдайда Тапсырыс беруші шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. 
Жеткізуші жеткізуді, орнатуды, орнатуды, сондай-ақ бастапқы орнатуды, тестілеуді және бағдарламалық жасақтама мен жүктелген мазмұнның жұмысын тексеруді қамтамасыз етеді.
Шарт жасалғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде Тапсырыс беруші контентті басқару бойынша әлеуетті өнім берушінің платформасын тестілеуді, сондай-ақ сатып алудың техникалық ерекшелігінде көзделген барлық техникалық талаптардың сәйкестігін жүргізуге құқылы.
Қосымша 1

«АДАЛ АЗАМАТ»
БІРТҰТАС ТӘРБИЕ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ БРЕНДИНГІ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫН БЕЗЕНДІРУДІҢ БІРЫҢҒАЙ ДИЗАЙНЫ
	№
	Тақырыбы
	орналасуы
	биіктігі
	ені
	Ауданы (м2)

	1
	Музыкалық  аспаптар
	2-қабат  музыка кабинеті жанында
	1
	3
	3

	2
	Құрманғазы Сағырбайұлы
	2-қабат  музыка кабинеті жанында
	1
	1.9
	1.9

	3
	Асхана Тамақтану қағидасы
	1-қабат       2 -корпус
	1.5
	0.75
	1.125

	4
	Ортақ кеңістіктерде қолданылатын Президенттің нақыл сөздері
	информатика кабинеті
	1.3
	0.9
	1.17

	5
	Қожа Ахмет Яссауи
	1-қабат      2-корпус
	1
	1.9
	1.9

	6
	қосымша Нақыл сөздер
	11-кабинет
	1,3
	1,5
	1.17

	7
	қосымша Нақыл сөздер
	косымша
	1.3
	0.9
	1,17

	
	қосымша Нақыл сөздер
	косымша
	1.3
	0.9
	1.17

	
	Всего:
	
	
	
	12.605



Тапсырыс беруші Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Арқалық қаласы білім бөлімінің № 7 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Орналасқан жері Аркалық қаласы Абай даңғылы 39 үй
