
Техническая спецификация
на выполнение работ по монтажу камер и оборудования системы видеонаблюдения

Произвести подключение, монтаж всего необходимого оборудования в указанных Заказчиком местах, подключить и соединить с существующей системой видеонаблюдения 
Поставщик обязуется выполнить работы в полном объеме в соответствии с требованиями Заказчика и действующими строительными, санитарными и техническими нормами РК.
Все работы производятся с использованием собственных инструментов, оборудования и средств защиты Поставщика.
В общую стоимость работ включены все расходы на монтажные и пусконаладочные работы, а также все необходимые расходные и основные материалы (кабели, крепежные изделия, короба, разъемы, коммутационное оборудование и т.д.).
Все материалы, даже прямо не указанные в спецификации, но необходимые для полноценного, безопасного и корректного монтажа и функционирования системы, предоставляются Поставщиком за счет собственных средств.
Используемые материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в употреблении), качественными и отвечать стандартам безопасности.
Работы должны выполняться квалифицированными специалистами. Поставщик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда на объекте Заказчика. Устранение возможных повреждений отделки или имущества объекта, допущенных по вине персонала Поставщика в ходе монтажных работ, производится за счет Поставщика.
Все используемые материалы, оборудование и места установки предварительно согласовываются с Заказчиком.

Необходимое оборудование
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед., ₸

	1
	Камера видеонаблюдения
	шт.
	15
	Разрешение: 2 мегапикселя (1920 × 1080 при 25 к/с)
Объектив: 2.8 мм (фиксированный)
ИК-подсветка: Smart IR до 20 м
Питание: 12 В постоянного тока
Корпус: Пластиковый, защита от пыли и влаги по стандарту IP66
Рабочая температура: от -40 °C до +60 °C


	2
	жесткий диск
	шт.
	1
	Специализированный жесткий диск для систем видеонаблюдения   Емкость: 6Tб 
 Интерфейс: SATAIII, 6 Гбит/с | Форм-Фактор: 3.5:  

	3
	видеорегистратор
	шт.
	1
	SATA 6-8 Тб
совместимость с жёстким диском на 6 ТБ

	4
	Коробка распределительная 
	шт.
	15
	 ОП 100×100×50

	5
	Блок питания
	шт.
	15
	Для обеспечения питания камер, если не входят в комплект

	6
	Видеобалуны 
	шт.
	30
	По необходимости

	7
	Кабель сетевой 
	м
	1000
	UTP CAT-5E Количество уточняется по фактической схеме прокладки.

	8
	Коннектор 
	шт.
	15
	 RJ45

	9
	Коммутатор
	шт.
	1
	По необходимости

	10
	Саморез 
	шт.
	100
	3,5×50 с дюбелем F6 CM06541
По необходимости

	11
	Труба гофрированная полимерная 
	м
	150
	Диаметр 20 мм.

	12
	Скоба 
	комплект
	50
	CMD 21-22 или совместимый аналог.

	13
	Расходные материалы
(кабель-канал, Сетевой фильтр, соеденители, разъемы, ибп, кабель питания)
	комплект
	
	и другие необходимые материалы — по фактической потребности.

	14
	Монтажные работы
	усл.
	
	Прокладка кабеля по стенам, в кабель-каналах, штробах и по потолкам; установка и крепление оборудования.

	15
	Пусконаладочные работы
	усл.
	
	Подключение, настройка камер и видеорегистратора, проверка записи, воспроизведения и работоспособности системы.


Установка камер видеонаблюдения производится в групповых помещениях и подвальном помещении детского сада. Конкретные места установки, маршруты прокладки кабелей и расположение оборудования согласовываются с Заказчиком до начала работ.
По завершении работ Поставщик обязан:
· установить и подключить 15 камер видеонаблюдения;
· установить и настроить видеорегистратор и жёсткий диск;
· обеспечить подключение и совместимость оборудования с существующей системой 
· проверить качество изображения, запись и воспроизведение видеоматериалов;
· устранить выявленные недостатки за свой счёт;
· передать Заказчику полностью работоспособную систему видеонаблюдения.
Стоимость оборудования, материалов, доставки, монтажа, настройки и пусконаладочных работ должна быть включена в общую стоимость предложения.  Обязательное сохранение записи видео 30 дней




















Техникалық сипаттама
бейнебақылау жүйесінің камералары мен жабдықтарын монтаждау жөніндегі жұмыстарды орындауға

Тапсырыс беруші көрсеткен орындарда барлық қажетті жабдықты қосу, монтаждау, қолданыстағы бейнебақылау жүйесіне қосу және қосу 
Өнім беруші жұмыстарды Тапсырыс берушінің талаптарына және ҚР қолданыстағы құрылыс, санитарлық және техникалық нормаларына сәйкес толық көлемде орындауға міндеттенеді.
Барлық жұмыстар жеткізушінің өз құралдарын, жабдықтарын және қорғаныс құралдарын пайдалана отырып жүргізіледі.
Жұмыстың жалпы құнына монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарына арналған барлық шығыстар, сондай-ақ барлық қажетті шығын және негізгі материалдар (кабельдер, бекіткіштер, қораптар, қосқыштар, коммутациялық жабдықтар және т.б.) кіреді.
Техникалық сипаттамада тікелей көрсетілмеген, бірақ жүйенің толық, қауіпсіз және дұрыс орнатылуы мен жұмыс істеуі үшін қажетті барлық материалдарды жеткізуші өз қаражаты есебінен ұсынады.
Қолданылатын материалдар мен жабдықтар жаңа (пайдаланылмаған), сапалы және қауіпсіздік стандарттарына сай болуы керек.
Жұмысты білікті мамандар орындауы керек. Өнім беруші Тапсырыс берушінің объектісінде қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерінің сақталуына толық жауапты болады. Монтаждау жұмыстары барысында өнім беруші персоналының кінәсінен жіберілген объектінің әрленуінің немесе мүлкінің ықтимал зақымдануын жою өнім берушінің есебінен жүргізіледі.
Пайдаланылған барлық материалдар, жабдықтар және орнату орындары Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.

Қажетті жабдық

	№
	Атауы
	Бірлік.
	Кол-во
	Цена за ед., ₸

	1
	Бейнебақылау камерасы
	дана.
	15
	Ажыратымдылық: 2 мегапиксель (25 к / с кезінде 1920 × 1080) Объектив: 2.8 мм (бекітілген) IR жарығы: smart ir 20 м дейін Қуат: 12В тұрақты ток Корпус: IP66 стандартына сәйкес пластик, шаң мен ылғалдан қорғау Жұмыс температурасы: -40 °C-тан +60 °C-қа дейін 

	2
	қатты диск
	дана.
	1
	Бейнебақылау жүйелеріне арналған арнайы қатты диск сыйымдылығы: 6Тб Интерфейс: SATAIII, 6 Гбит/с | форма факторы: 3.5:

	3
	DVR
	дана.
	1
	SATA 6-8 Тб
6 ТБ қатты дискімен үйлесімділік 

	4
	Тарату қорабы 
	дана.
	15
	 ОП 100×100×50

	5
	Қуат көзі
	дана.
	15
	Егер жинаққа кірмесе, камераларды қуатпен қамтамасыз ету үшін

	6
	Бейне балундар 
	дана.
	30
	Қажеттілік бойынша

	7
	Желілік Кабель 
	м
	1000
	UTP CAT - 5e Саны нақты төсеу схемасы бойынша нақтыланады.

	8
	Қосқыш 
	дана.
	15
	 RJ45

	9
	Коммутатор
	дана.
	1
	Қажеттілік бойынша

	10
	Өздігінен бұрап тұратын бұрандалар 
	дана.
	100
	F6 cm06541 дюбельмен 3,5×50

	11
	Гофрленген полимерлі құбыр 
	м
	150
	Қажеттілік бойынша

	12
	Қапсырма 
	жинақ
	50
	Диаметрі 20 мм.

	13
	Шығын материалдары
	жинақ
	
	CMD 21-22 немесе үйлесімді аналог.

	14
	(кабель-арна, желілік сүзгі, қосқыштар, қосқыштар, ups, Қуат кабелі)
	қызмет
	
	және басқа да қажетті материалдар-нақты қажеттілік бойынша.

	15
	Монтаждау жұмыстары
	қызмет
	
	Кабельді қабырғалар бойынша, кабель-каналдарда, стробтарда және төбелер бойынша төсеу; жабдықты орнату және бекіту.



Бейнебақылау камераларын орнату топтық үй-жайларда және балабақшаның жертөле үй-жайларында жүргізіледі. Нақты орнату орындары, кабель төсеу маршруттары және жабдықтың орналасуы жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Өнім беруші:
* 15 қауіпсіздік камерасын орнатыңыз және қосыңыз;
* DVR және қатты дискіні орнату және конфигурациялау;
* жабдықтың қолданыстағы жүйеге қосылуын және үйлесімділігін қамтамасыз ету 
* сурет сапасын, бейнелерді жазуды және ойнатуды тексеріңіз;
* өз есебінен анықталған кемшіліктерді жою;
* Тапсырыс берушіге толық жұмыс істейтін бейнебақылау жүйесін беру.
Жабдықтың, материалдардың, жеткізудің, монтаждаудың, баптаудың және іске қосу-жөндеу жұмыстарының құны ұсыныстың жалпы құнына қосылуы тиіс. Бейне жазбаны міндетті түрде сақтау 30 күн
