
№ 2 қосымша
Техникалық сипаттамалар

	№ п/п
	
Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің
атауы 

	Техникалық сипаттамалар Толық сипаттамалары (көлемі, түсі және т.б.) Өнімнің моделін, брендін және т.б. көрсетуге рұқсат етіледі.

	Өлшем бірлігі (дана, см, шаршы метр, текше метр, т.б.)

	Саны

	Тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету және жұмыстарды орындау шарттары

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Роликті перделерді өлшеу, дайындау, жеткізу және орнату қызметтері.

	Өнім беруші рулонды перделерді (ролеттерді) өлшеу, дайындау, жеткізу және орнату жұмыстарын орындауға міндеттенеді.
Жұмыстардың көлемі: 130 (жүз отыз) шаршы метр.
Жұмыстарды орындау мерзімі: 15 күн ішінде шартқа қол қойғаннан кейін
Рулонды перделер терезе блоктарына орнатуға арналған және терезе ойықтарының нақты өлшемдері мен орнатылатын орындардың ерекшеліктерін ескере отырып дайындалуы тиіс.
Өнімнің түсі мен дизайн эскизі Тапсырыс беруші өкілінің алдын ала мақұлдауына жатады.
2. Негізгі техникалық сипаттамалары
Рулонды перделер мынадай талаптарға сәйкес болуы тиіс:
· түрі — гибридті типті рулонды перделер (ролеттер);
· мақсаты — терезе блоктарына орнату;
· басқару түрі — шынжырлы;
· басқару механизмі маталы төсемді бірқалыпты көтеруді және түсіруді, сондай-ақ төсемді қажетті биіктікте сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс;
· конструкциясы — алюминий қорабымен;
· білігі — маталы төсемді сенімді орауға арналған металл білік;
· бекітуі — тиісті бекіту фурнитурасын пайдалана отырып жүзеге асырылады;
· төсемнің төменгі бөлігі магниттік бекіткіштер (магниттер) арқылы қосымша бекітілуі тиіс;
· магниттік бекіткіштер төсемнің төменгі бөлігінің терезе жақтауына тығыз жанасуын қамтамасыз етіп, оның еркін қозғалуына жол бермеуі тиіс.
3. Маталы төсемді  алдың ала Өнім берушінің өкілімен келісу керек
Төсемнің материалы — жарық өткізбейтіндігі жоғары Blackout типті мата.
Маталы төсем мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
· үй-жайды ішінара немесе толық қараңғылау;
· үй-жайды тікелей күн сәулесінен қорғау;
· біркелкі қараңғылау;
· шағылысуды азайту;
· ұзақ уақыт пайдалану кезінде өзінің пайдалану сипаттамаларын сақтауы.
Матаның техникалық сипаттамаларын алдың ала Өнім берушінің өкілімен келісу керек
· тығыздығы — кемінде 300 г/м²;
· жарық өткізбейтіндігі — кемінде 95%;
· күн сәулесінің әсерінен түсінің оңуына төзімділігі;
· ультракүлгін сәулеленудің әсеріне төзімділігі;
· ұзақ пайдалану кезінде төсемнің геометриялық өлшемдері мен пішінін сақтауы;
· шаң мен ылғалға төзімділігі;
· құрғақ тәсілмен немесе сәл дымқыл матамен тазалау мүмкіндігі;
· жоғары беріктігі және тозуға төзімділігі.
Матаның құрамы — материалдың беріктігін, пішін тұрақтылығын және тозуға төзімділігін қамтамасыз ететін жасанды және синтетикалық талшықтардың аралас тоқымасы.
4. Конструкциясы және жиынтықтылығы
Рулонды перделер алюминий қорапта дайындалуы тиіс.
Жеткізу және орнату жиынтығына мыналар кіруі тиіс:
· Blackout типті маталы төсем;
· білік;
· алюминий қорап;
· бекіту элементтері;
· қажетті фурнитура;
· шынжырлы басқару механизмі;
· басқару шынжыры;
· магниттік бекіткіштер;
· сәндік элементтер;
· рулонды перделерді толыққанды орнату және пайдалану үшін қажетті өзге де жинақтауыштар.
Барлық жинақтауыштар өзара үйлесімді болуы және бұйымның сенімді әрі қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.
5. Өлшемдерді анықтау және материалды келісу
Әрбір рулонды перденің өлшемдері Өнім беруші тарапынан Тапсырыс берушінің объектілерінде тікелей алдын ала өлшеу жүргізу арқылы анықталады.
Өнім беруші жүргізілген өлшемдердің дәлдігін және бұйымдардың терезе блоктарының нақты өлшемдеріне сәйкес дайындалуын дербес қамтамасыз етуге міндетті.
Дайындауды бастамас бұрын Өнім беруші Тапсырыс берушімен:
· маталы төсемнің түсін;
· реңкін;
· фактурасын;
· материалдың сыртқы түрін және өзге де визуалдық сипаттамаларын
келісуге міндетті.
Рулонды перделерді дайындау көрсетілген параметрлер Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады.
6. Жұмыстарды орындау орны
Жұмыстар Ақмола облысы, Көкшетау қаласында орналасқан Ш. Уәлиханов атындағы университеттің мынадай объектілерінде орындалады:
1. Темірбеков көшесі, 30 
Рулонды перделер көлемінің объектілер мен терезе блоктары бойынша нақты бөлінуі Тапсырыс берушінің өтінімдеріне және жүргізілген өлшеу нәтижелеріне сәйкес айқындалады.
7. Өнім берушінің міндеттері
Өнім беруші өз қаражаты есебінен:
· терезе блоктарына алдын ала өлшеу жүргізуді;
· рулонды перделерді дайындауды;
· қажетті материалдар мен жинақтауыштарды ұсынуды;
· бұйымдарды Тапсырыс берушінің объектілеріне дейін жеткізуді;
· материалдар мен дайын бұйымдарды көтеруді;
· рулонды перделерді монтаждауды және орнатуды;
· басқару механизмдерін орнатуды және реттеуді;
· магниттік бекіткіштерді орнатуды;
· барлық қажетті монтаждау және ілеспе жұмыстарды;
· қажетті құралдар мен жабдықтарды ұсынуды
жүзеге асырады.
Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты барлық шығыстарды, оның ішінде материалдардың, жинақтауыштардың құнын, жеткізу, көтеру, монтаждау және өзге де ілеспе жұмыстарға байланысты шығыстарды Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз Өнім беруші көтереді.
Көрсетілген жұмыстарды орындауға байланысты Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығыстарға жол берілмейді.
8. Сапаға қойылатын талаптар
Бұйымдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымдануларсыз, матада, фурнитурада және жинақтауыштарда ақауларсыз болуы тиіс.
Орнатылғаннан кейін рулонды перделер ұқыпты сыртқы көрініске ие болуы, терезе блоктарына сенімді бекітілуі, бірқалыпты және еркін көтерілуі мен түсірілуі, сондай-ақ қажетті биіктікте бекітілуі тиіс.
Маталы төсемде айқын ақаулар, жыртылулар, тартылып қалған жіптер, дақтар және өзге де зақымдар болмауы тиіс.
Барлық механизмдер мен жинақтауыштар рулонды перделерді олардың бүкіл пайдалану мерзімі ішінде қалыпты пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.
Жұмыстардың көлемі — 130 шаршы метр.

	жұмыс
	1
	15 күн ішінде шартқа қол қойғаннан кейін




Приложение №2
Техническая спецификация
	п/п
№
	Наименование
товара, работ, услуг
	Полная характеристика (размер, цвет, и.д.) Допускается указать модель, марку, бренд и т.д. товара. 
	Ед.изм.,(шт,см,п
/м,куб и т.д.)
	Кол-во
	Сроки поставки товара, оказания услуг выполнения работ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Работы по проведению замеров, изготовлению, доставке и установке рулонных штор (ролет) 
	Поставщик обязуется выполнить работы по проведению замеров, изготовлению, доставке и установке рулонных штор (ролет) 
Объем работ: 130 (сто тридцать) кв. м.
Срок выполнения работ: в течении 15 дней после подписания договора
Рулонные шторы предназначены для установки на оконные блоки и должны быть изготовлены с учетом фактических размеров оконных проемов и особенностей мест установки.
Цвет, дизайн эскиз изделия по предварительному согласованию с представителем Заказчика
2. Основные технические характеристики
Рулонные шторы должны соответствовать следующим требованиям:
· тип — рулонные шторы (ролеты) гибридного типа;
· назначение — установка на оконные блоки;
· управление — цепочное;
· механизм управления должен обеспечивать плавное поднятие и опускание полотна, а также надежную фиксацию полотна на необходимой высоте;
· конструкция — с алюминиевым коробом;
· вал — металлический, предназначенный для надежного наматывания тканевого полотна;
· крепление — с использованием соответствующей крепежной фурнитуры;
· нижняя часть полотна должна иметь дополнительную фиксацию посредством магнитных фиксаторов (магнитов);
· магнитные фиксаторы должны обеспечивать плотное прилегание нижней части полотна к оконной раме и предотвращать его свободное перемещение.
3. Требования к тканевому полотну предварительно согласовать с представителем Заказчика 
Материал полотна — ткань типа Blackout с высокой степенью светонепроницаемости.
Тканевое полотно должно обеспечивать:
· частичное или полное затемнение помещения;
· защиту помещения от прямых солнечных лучей;
· равномерное затемнение;
· снижение бликов;
· сохранение своих эксплуатационных характеристик при длительном использовании.
Технические характеристики ткани:
· плотность — не менее 300 г/м²;
· светонепроницаемость — не менее 95%;
· устойчивость к выцветанию под воздействием солнечного света;
· устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения;
· сохранение геометрических размеров и формы полотна при длительной эксплуатации;
· устойчивость к пыли и влаге;
· возможность очистки сухим способом или слегка влажной тканью;
· высокая прочность и износостойкость.
Состав ткани — комбинированное плетение искусственных и синтетических волокон, обеспечивающее прочность, формоустойчивость и износостойкость материала.
4. Конструкция и комплектность
Рулонные шторы должны быть изготовлены в алюминиевом коробе.
В комплект поставки и установки должны входить:
· тканевое полотно типа Blackout;
· вал;
· алюминиевый короб;
· крепежные элементы;
· необходимая фурнитура;
· цепочный механизм управления;
· цепь управления;
· магнитные фиксаторы;
· декоративные элементы;
· иные комплектующие, необходимые для полноценной установки и эксплуатации рулонных штор.
Все комплектующие должны быть совместимы между собой и обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию изделия.
5. Определение размеров и согласование материала
Размеры каждой рулонной шторы определяются Поставщиком путем проведения предварительных замеров непосредственно на объектах Заказчика.
Поставщик обязан самостоятельно обеспечить точность произведенных замеров и изготовление изделий в соответствии с фактическими размерами оконных блоков.
До начала изготовления Поставщик обязан согласовать с Заказчиком:
· цвет тканевого полотна;
· оттенок;
· фактуру;
· внешний вид и иные визуальные характеристики материала.
Изготовление рулонных штор осуществляется только после согласования указанных параметров с Заказчиком.
6. Место выполнения работ
Работы выполняются на следующих объектах университета имени Ш. Уалиханова, расположенных в г. Кокшетау, Акмолинская область:
1. ул. Темирбекова, 30 
Конкретное распределение объема рулонных штор по оконным блокам определяется по заявке Заказчика и результатам проведенных замеров.
7. Обязанности Поставщика
Поставщик за свой счет осуществляет:
· предварительные замеры оконных блоков;
· изготовление рулонных штор;
· предоставление необходимых материалов и комплектующих;
· доставку изделий до объектов Заказчика;
· подъем материалов и готовых изделий;
· монтаж и установку рулонных штор;
· установку и регулировку механизмов управления;
· установку магнитных фиксаторов;
· все необходимые монтажные и сопутствующие работы;
· предоставление необходимых инструментов и оборудования.
Все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, включая стоимость материалов, комплектующих, доставки, подъема, монтажа и иных сопутствующих работ, несет Поставщик без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
Дополнительные расходы со стороны Заказчика, связанные с выполнением указанных работ, не допускаются.
8. Требования к качеству
Изделия должны быть новыми, ранее не использованными, без механических повреждений, дефектов ткани, фурнитуры и комплектующих.
Рулонные шторы после установки должны иметь аккуратный внешний вид, надежно крепиться к оконным блокам, свободно и плавно подниматься и опускаться, а также фиксироваться на необходимой высоте.
Тканевое полотно не должно иметь выраженных дефектов, разрывов, затяжек, пятен и иных повреждений.
Все механизмы и комплектующие должны обеспечивать нормальную эксплуатацию рулонных штор в течение всего срока их использования.
	Работа  
	1
	в течении 15 дней 
после подписания договора



