
Приложение 2
[bookmark: _GoBack]
Техническая спецификация

Конструкция полки должна быть настенной, трехъярусной, состоящей из 3 (трех) параллельно расположенных полок. Длина каждой полки (каждого яруса) должна составлять не менее 1500 мм, глубина полок — не менее 200 мм. Расстояние (высота) между ярусами полок должно быть не менее 400 мм.
Материалом изготовления должна служить ламинированная древесно-стружечная плита (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, цвет — Белый. Все видимые торцы деталей должны быть облицованы кромочным материалом ПВХ толщиной не менее 2 мм в цвет основного материала (белый) для надежной защиты изделия от механических повреждений, сколов и влаги..
Назначение изделия — размещение наградной продукции (кубков, медалей). Конструкция полки и элементы ее крепления должны выдерживать повышенную статическую нагрузку не менее 10 кг на один ярус
В комплект поставки в обязательном порядке должны входить усиленные металлические кронштейны и анкерные крепления к стене. Для исключения прогиба, деформации и провисания полок под весом должно быть предусмотрено не менее 3 (трех) точек фиксации к стене для каждого яруса. Метизы и кронштейны должны иметь эстетичный внешний вид или обеспечивать скрытый монтаж.







2 қосымша

Техникалық сипаттама

Сөренің құрылымы қабырғаға, үш деңгейлі, параллель орналасқан 3 (үш) сөреден тұруы керек. Әр сөренің (әр деңгейдің) ұзындығы кемінде 1500 мм, сөрелердің тереңдігі кемінде 200 мм болуы керек. сөрелердің деңгейлері арасындағы қашықтық (биіктік) кемінде 400 мм болуы керек.
Дайындау материалы қалыңдығы кемінде 16 мм ламинатталған ағаш-жоңқа тақтасы (ДСП) болуы тиіс, түсі — ақ. Бөлшектердің барлық көрінетін ұштары бұйымды механикалық зақымданудан, чиптерден және ылғалдан сенімді қорғау үшін негізгі материалдың түсіне (ақ) қалыңдығы кемінде 2 мм ПВХ жиек материалымен қапталуы керек..
Бұйымның мақсаты-марапаттау өнімдерін (кубоктар, медальдар) орналастыру. Сөренің құрылымы мен оны бекіту элементтері бір деңгейге кемінде 10 кг жоғары статикалық жүктемеге төтеп беруі керек
Жеткізу жиынтығына арматураланған металл кронштейндер мен қабырғаға якорь бекітпелері міндетті түрде кіруі керек. Сөрелердің иілуін, деформациясын және салмағының салбырауын болдырмау үшін әр деңгей үшін қабырғаға бекітудің кемінде 3 (үш) нүктесі көзделуі тиіс. Жабдықтар мен кронштейндер эстетикалық көрініске ие болуы немесе жасырын орнатуды қамтамасыз етуі керек.
