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	№ п/п
	Наименование
	Техническое описание
Техникалық  сипаттамасы

	1
	Өрт қауіптілігі параметрлерін анықтау және еден жабынының өрт қауіптілігі класын белгілеу мақсатында линолеум үлгілеріне өрт-техникалық сараптама (сынақ) жүргізу.

	Өрт қауіптілігі параметрлерін анықтау және еден жабынының өрт қауіптілігі класын белгілеу мақсатында линолеум үлгілеріне өрт-техникалық сараптама (сынақ) жүргізу.
Ұсынылған линолеум үлгісінің өрт қауіптілігінің нақты параметрлерін анықтау және оның Қазақстан Республикасының техникалық регламенттерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттардың талаптарына сәйкестігін белгілеу.
Еден жабыны ретінде пайдалануға арналған линолеум.
Сынақтар Тапсырыс беруші ұсынған линолеум үлгілеріне жүргізіледі.
Қызмет көрсету аясында Мердігер линолеумның өрт қауіптілігінің мынадай сипаттамаларын анықтауы тиіс:
жану тобы (G);
тұтану тобы (V);
бет бойынша жалынның таралу тобы (RP);
түтін түзу қабілеті тобы (D);
жану өнімдерінің уыттылық тобы (T);
еден жабынының өрт қауіптілігі класы (KM0–KM5) — алынған параметрлер жиынтығы негізінде оны анықтауға негіз болған жағдайда.
Қазақстан Республикасының техникалық регламенттері еден жабыны материалдары үшін өрт қауіптілігінің белгіленген параметрлерін анықтауды талап етеді.
Сынақтар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, тиісті салада жарамды аккредиттеуі бар сынақ зертханасы тарапынан жүргізілуі тиіс.
Сынақтар қолданыстағы нормативтік құжаттарға және зертхананың аккредиттеу саласына енгізілген сынақ әдістеріне сәйкес орындалады.
Қолданылатын сынақ әдістері материалдың мәлімделген өрт қауіптілігі параметрлерін сенімді түрде анықтауға мүмкіндік беруі тиіс.
Мердігер мыналарды қамтамасыз етуге тиіс:
тиісті салада сынақ зертханасы ретінде жарамды аккредиттеудің болуы;
аккредиттеу саласына мәлімделген өрт қауіптілігі параметрлерін анықтау үшін қажетті сынақ әдістерін енгізу;
қажетті сынақ жабдығының болуы;
келіп түскен үлгіні сәйкестендіруді қамтамасыз ету;
сынақ нәтижелерін құжат түрінде тіркеуді қамтамасыз ету;
техникалық реттеу және аккредиттеу саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау.
Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша Мердігер аккредиттеу туралы қолданыстағы куәліктің көшірмесін және аккредиттеу саласына қатысты мәліметтерді ұсынуға міндетті.
Қызмет көрсетілгеннен кейін Мердігер Тапсырыс берушіге мыналарды ұсынуы тиіс:
сынақ хаттамасын (хаттамаларын);
өрт қауіптілігінің көрсетілген әрбір параметрін анықтау нәтижелерін;
қолданылған әдістер мен нормативтік құжаттар туралы ақпаратты;
сыналған үлгінің сәйкестендіру деректерін;
белгіленген талаптарға сәйкестік немесе сәйкессіздік туралы қорытындыны (әдістемеде және нормативтік құжаттарда көзделген көлемде);
нормативтік құжаттарда көрсетілген негіздер болған жағдайда — еден жабынының анықталған өрт қауіптілігі класын.
Мердігер Тапсырыс берушінің нысанына өз бетінше барып, сынама алу орындарын анықтауға, тиісті нормативтік құжаттар мен сынақ әдістерінде көрсетілген мөлшер мен өлшемдерге сәйкес линолеум сынамаларын алуға, сондай-ақ оларды сәйкестендіруді, орауды және сынақ зертханасына жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер мамандарының нысанға баруына, сондай-ақ сынамаларды алуға, таңбалауға, орауға, тасымалдауға және сынақтан өткізуге дайындауға байланысты барлық шығындар қызметтің жалпы құнына кіреді және олар үшін Тапсырыс беруші тарапынан бөлек ақы төленбейді.
Сынамаларды алу жұмыстары сынақ нәтижелерінің сенімділігін қамтамасыз ететіндей және сыналған сынама мен Тапсырыс берушінің нысанында нақты пайдаланылып жатқан линолеум арасындағы сәйкестікті анықтауға мүмкіндік беретіндей тәсілмен жүргізілуі тиіс.


	
	Проведение пожарно-технической экспертизы (испытаний) образцов линолеума с определением показателей пожарной опасности и установлением класса пожарной опасности покрытия пола.
	Проведение пожарно-технической экспертизы (испытаний) образцов линолеума с определением показателей пожарной опасности и установлением класса пожарной опасности покрытия пола.
Определение фактических показателей пожарной опасности предоставленного образца линолеума и установление соответствия требованиям технических регламентов Республики Казахстан, государственных и межгосударственных стандартов, применяемых на территории Республики Казахстан.
Линолеум, предназначенный для применения в качестве напольного покрытия.
Испытания проводятся на образцах линолеума, предоставленных Заказчиком.
В рамках оказания услуги Исполнитель должен определить показатели пожарной опасности линолеума:
группу горючести — Г;
группу воспламеняемости — В;
группу по распространению пламени по поверхности — РП;
группу по дымообразующей способности — Д;
группу по токсичности продуктов горения — Т;
класс пожарной опасности покрытия пола — КМ0–КМ5, при наличии оснований для его определения по совокупности полученных показателей.
Для материалов покрытия полов технический регламент Республики Казахстан предусматривает определение указанных показателей пожарной опасности.
Испытания должны проводиться испытательной лабораторией, имеющей действующую аккредитацию в соответствующей области согласно требованиям законодательства Республики Казахстан.
Испытания выполняются по действующим нормативным документам и методикам испытаний, входящим в область аккредитации лаборатории.
Применяемые методы испытаний должны позволять достоверно определить заявленные показатели пожарной опасности материала.
Исполнитель должен:
иметь действующую аккредитацию испытательной лаборатории в соответствующей области;
иметь в области аккредитации методы испытаний, необходимые для определения заявленных показателей пожарной опасности;
располагать необходимым испытательным оборудованием;
обеспечить идентификацию поступившего образца;
обеспечить документированное оформление результатов испытаний;
соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования и аккредитации.
По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет копию действующего аттестата аккредитации и сведения об области аккредитации.
По результатам оказания услуги Исполнитель предоставляет Заказчику:
протокол(ы) испытаний;
результаты определения каждого установленного показателя пожарной опасности;
указание примененных методов и нормативных документов;
идентификационные сведения об исследованном образце;
вывод о соответствии/несоответствии установленным требованиям — в части, предусмотренной методикой и нормативными документами;
при наличии предусмотренных нормативными документами оснований — установленный класс пожарной опасности покрытия пола
Исполнитель обязан самостоятельно прибыть на объект Заказчика, определить места отбора, произвести отбор необходимых образцов линолеума в количестве и размерах, предусмотренных применяемыми нормативными документами и методиками испытаний, обеспечить их идентификацию, упаковку и доставку в испытательную лабораторию.
Все расходы, связанные с выездом специалистов Исполнителя на объект, отбором, маркировкой, упаковкой, транспортировкой и подготовкой образцов к испытаниям, включаются в общую стоимость услуги и отдельно Заказчиком не оплачиваются.
Отбор образцов должен проводиться таким образом, чтобы обеспечивалась достоверность результатов испытаний и возможность установить соответствие исследованного образца фактически эксплуатируемому линолеуму на объекте Заказчика.



