№2 қосымша
Рамный Пикап Mitsubishi L-200 2.4МТ автокөлігіне артқы қорап  және орнату жұмысын сатып алуға техникалық ерекшелік
	Атауы
	Рамный Пикап Mitsubishi L-200 2.4МТ үшін трансфер қорапшасының жүйелік басқару блогы тапсырыс берушімен келісіледі . Шанақ-контейнер өнім берушінің есебінен. 

	Сипаттамасы
	Сипаттама  Материал: Автокөлік 2025 жылғы. 
VIN: -MMBM7T5H5RH002512. 
[bookmark: _GoBack]Шанақ-контейнер . Алюминий қорытпасы (әдетте 5052 немесе 6061) Алюминий қалыңдығы: кемінде 1,5мм Салмағы: 80 кг кем емес. Түсі: тапсырыс берушімен келісіледі (ұнтақ жабыны).  Дизайн: Түрі: бүйірлік люктері бар жабық кунг Терезелер: кабина жағында әйнек, жақтауда артқы әйнек. Боялған. Құлыптар: Механикалық ысырмалар Тығыздық: тығыздағыштар қабаттар арасында тығыздағышпен тығыз жабылған. Суға және шаңға төзімді Қосымша мүмкіндіктер: Шатыр релльстері: төбедегі жүктерді бекітуге арналған Газ тіректері: артқы есікті оңай ашу үшін Жинаққа орнату жинағы және тығыздағыш резеңке кіреді. Бөлшектелген КУНГ 5 бөліктен тұрады. 

	Саны
	1

	Өлшем бірлігі
	дана 

	Жеткізу орыны
	Қазақстан. Ақтөбе облысы. Әйтеке би ауданы. Қарабұтақ ауылы. Ш.Калдаяков 1


	Жеткізу уақыты
	Келісім шарт қазынашылыққа тіркелген күннен 20 күнтізбелік күн ішінде


№2 Приложение
Техническая специфика усстановка и задная коробка (Кунг) для автомобиль марки Рамный Пикап Mitsubishi L-200 2.4 МТ. 
	Наименование
	Приобретение Кунг для Рамный Пикап Mitsubishi L-200 2.4 МТ.  + установка . Цвет согласовать с заказчиком. Кузов-контейнер за счет победителя. 

	Описание
	Описание Материал:  Автмобиль 2025 г.выпсука. 
VIN: - MMBM7T5H5RH002512
Кузов-контейнер  .  Алюминиевый сплав (обычно 5052 или 6061) Толщина алюминия: не менее 1,5мм Вес: не менее 80кг. Цвет: согласовать с заказчиком (порошковая покраска).  Конструкция: Тип: Закрытый кунг с боковыми люками Окна: Стекло со стороны кабины, заднее стекло в рамке. Тонированные. Замки: Механические защелки Герметичность: Уплотнения плотно промазаны герметиком между слоями. Защита от воды и пыли Дополнительные функции: Рейлинги: Для крепления груза на крыше Газовые упоры: Для удобного открытия задней двери В комплекте установочный комплект, уплотнительная резинка. КУНГ в разборном виде состоит из 5ти частей.

	Количество
	1

	Единица измерение
	Шт

	Место поставки
	Казахстан. Актюбинской область.Айтекебийский район. поселок  Карабутак. Ул Ш.Калдаяков 1


	Срок поставки
	 В течение 20 календарных дней с момента регистрации договора в казначействе



