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	1
	Аккумуляторная батарея (ОРИГИНАЛ) EVS-MBP-Y для беспроводного
[bookmark: _GoBack]детектора EVS4343W DRTECH. Вес/габариты (ШхГхВ): 240 г/163 x 148 x 7 мм
Напряжение: 7,4 В, 4000 мАч, 29,6 Втч 2ICP5/60/123
Модель: EVS-MBP-Y
	Қайта зарядталатын батарея (түпнұсқа) сымсыз үшін EVS-MBP-Y
evs4343w drtech детекторы. Салмағы/өлшемдері( ШхГхВ): 240 г/163 x 148 x 7 мм
Кернеу: 7,4 В, 4000 мАч, 29,6 Вт 2ICP5 / 60 / 123
Үлгі: EVS-MBP-Y
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	Цифровой плоскопанельный детектор непрямого преобразования EVS 4343W (Вес
3,4, АЦП 14 бит, Детекторы EVS 4343 предназначены для получения рентгеновских
изображений с помощью стандартных рентгенографических аппаратов. В отличие от
рентгеновской CR-системы (дигитайзера), где необходимо использование CR кассет,
плоскопанельные рентгеновские детекторы (Рентген флет-панель Exprimer) обладают
высокой разрешительной способностью и позволяют проведение рентгенографических
диагностических исследований в реальном времени без потерь качества изображений.
Программное обеспечение: Запатентованная DRTECH технология реконструкции
изображения TRUVIEW® ART устраняет рассеяние света, возникающее при
преобразовании выходной энергии света, для увеличения общей резкости изображения.
TRUVIEW® ART обеспечивает четкие и высококачественные изображения даже при
интеграции с сторонними программами. Шаг пикселя 140μm, Тип детектора
Беспроводной, Степень защиты IP54, Тип сцинтиллятора CsI, Размер пластины 43 х 43
см, Разрешение матрицы 3072х3072, Размеры активной области 460*460 мм, Размеры
товара (Д х Ш), мм
460*460 мм, Потребляемая мощность 24 Вт, Пространственное разрешение, пл/мм
3,57 пар лин./мм, Беспроводное время получения изображения, Не более 6 секунд)
	EVS 4343w сандық жазық панельді жанама түрлендіру детекторы (салмақ
3,4, ADC 14 бит, EVS 4343 детекторлары рентген сәулелерін алуға арналған
стандартты рентгенографиялық аппараттардың көмегімен бейнелеу. Айырмашылығы
рентгендік CR жүйесі (цифрландырғыш), мұнда CR кассеталарын пайдалану қажет,
жалпақ панельді рентген детекторлары (exprimer флет панелі рентген) бар
ажыратымдылығы жоғары және рентгенографияны жүргізуге мүмкіндік береді
кескін сапасын жоғалтпай нақты уақыттағы диагностикалық зерттеулер.
Бағдарламалық жасақтама: drtech патенттелген қайта құру технологиясы
truview® art суреттері келесі жағдайларда пайда болатын жарық шашырауын жояды
кескіннің жалпы айқындылығын арттыру үшін жарықтың Шығыс энергиясын түрлендіру.
TRUVIEW® ART тіпті анық және жоғары сапалы кескіндерді ұсынады
үшінші тарап бағдарламаларымен интеграция. 140μm пиксель қадамы, детектор түрі
Сымсыз, IP54 қорғау дәрежесі, CSI сцинтиллятор түрі, пластина өлшемі 43 x 43
3072х3072 матрицасының ажыратымдылығын қараңыз, белсенді аймақтың өлшемдері 460 * 460 мм, өлшемдері
тауар (Д х Ш), мм
460 * 460мм, 24W қуат тұтыну, кеңістіктік ажыратымдылық, PL / mm
3,57 жұп лин./ мм, суретті сымсыз алу уақыты, 6 секундтан аспайды)
	1

	
	
	
	



