
Техникалық сипаттама
6655 әскери бөліміне арналған металлопластикалық
терезелерді ондіру және орнату үшін

ПВХ-дан жасалған металлопластикалық терезелерді дайындау  және орнату, үш жақтаулы, бір ашылатын жақтауы бар.
Техникалық сипаттама:
Профиль : 5 камералы, профильдің монтаждық ені – 70 мм.
Арматуралау : қалыңдығы кемінде 1, мм мырыштылған болатпен.
Ашылуы – біреуі бұрылмалы-қайырмалы, екі жақтауы – ашылмайтын.
Шынықаптама – екі камералы, қалыңдығы кемінде 40 мм.
Шыны – қалыңдығы 4 мм.
Фурнитура – металл, күшейтілген, бұрмалы-қайырмалы, реттеу мүмкіндігі   бар.
Тығыздағыш – серпімді, температураның өзгеруіне төзімді.
Тұтқа – сапалы металлдан жасалған немесе күшейтілген полимерлі.
Терезе алды тақтайшасы –  ПВХ, жиынтықтауыштарымен бірге.
Сыртқы су ағар – қалыңдығы кемінде 0,5 мм қорғаныш жабыны бар мырышталған болаттан жасалған.
Бекіту элементтері – жиынтықта.
Монтаж көбігі, герметик және басқа да қажетті шығыс материалдары – орындаушының есебінен. 
Өлшемі 1,74 х 1,73 метр болатын терезелер саны – 16 дана.
Орындаушы терезелерді дайындау және орнату алдында бақылу өлшемдерін жүргізуі, терезе ойықтарын ашылу бағыты мен тәсілін келісуі және ескі терезе блоктарын бөлшектеу жұмыстарын орындау керек.
Профиль материалын тапсырыс берушімен келісу қажет.
Барлық материалдар көрсетілген қызметті орындаушының есебінен қамтамасыз етіледі.
Көзделмеген барлық материалдар мен жұмыстар көрсетілген қызметтерді орындаушының есебінен жүзеге асырылады.
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Техническая характеристика: 
Профиль: -5 камерный монтажная ширина профиля 70 мм.
Армирование оцинкованной сталью не менее1,5 мм.
Открывание- одно поворотно-откидные, две створки глухие.
Стеклопакет-двухкамерный, толщеной не менее 40 мм.
Стекло- толщеной 4мм.
Фурнитура- металлическая, усиленная, поворотно-откидная, с возможностью регулировки.
Уплотнитель-эластичный, устойчивый к перепадам температуры
Ручка- качественная металлическая или усиленная полимерная.
Подоконник-ПВХ, с комплектующими.
Наружный отлив- оцинкованная сталь с защитным покрытием толщеной н менее 0,5 мм.
Крепежные элементы- в комплекте.
Монтажная пена, герметик и другие необходимые расходные материалы- за счет услугодателя
Всего количество окон 15 штук, размером   1,74*1,73 метр
Услугодатель необходимо перед изготовлением и установкой окон снять контрольный замер, согласовать  проемы окон для открывания и произвести демонтаж старых оконных блоков. 
Материал профиля согласовать с заказчиком.
Все материалы за счет услугодателя  оказываемых услуг.
Все не предвиденные материалы и работы за счет услугодателя оказываемых услуг.     
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