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1. Жалпы талаптар
Осы техникалық сипаттама «ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің Абай ауданының Төтенше жағдайлар департаменті» мемлекеттік мекемесінің командалық-штабтық көлігін (бұдан әрі – ТЖК) күтіп ұстауға қойылатын талаптарды анықтайды және ТЖК жабдықтарын күтіп ұстау 
, оны жұмыс жағдайына келтіру және төтенше жағдайлар аймақтарында пайдалануға дайындық бойынша шаралар кешенін көздейді .

	Көрсетілетін қызметтер командалық-штабтық көлікте қызмет көрсетілетін жабдыққа арналған пайдалану нұсқауларының талаптарына сәйкес келуі тиіс.	

2. Терминдер мен қысқартуларды түсіндіру
Диагностика - бұл ақауларды, қалыпты жұмыс режимдерінен ауытқуларды анықтауға және олардың пайда болу себептерін анықтауға бағытталған жабдықтың техникалық жағдайын тексеру әдістері мен операцияларының жиынтығы.

Байланыс жабдықтары - сымды, радиоарналар немесе талшықты-оптикалық байланыс желілері арқылы ақпаратты қашықтыққа жіберуге, қабылдауға, өңдеуге және таратуға арналған техникалық құралдар мен құрылғылар жиынтығы .


Байланыс жүйесі – белгілі бір жұмыс жағдайларында абоненттер арасында ақпаратты қалыптастыруды, беруді, қабылдауды және өңдеуді қамтамасыз ететін өзара байланысты техникалық құралдардың, тарату арналарының және ұйымдастырушылық шаралардың жиынтығы .


Командалық-штабтық көлік – бұл байланыс, басқару және автоматика жабдықтарымен жабдықталған, командалық және басқару органдарының жұмысын қолдауға, бөлімшелерді үйлестіруге және тапсырмаларды орындау кезінде командаларды беруге арналған мамандандырылған жылжымалы көлік.

Техникалық қызмет көрсету – жабдықтар мен машиналарды пайдалану кезінде орындалатын, олардың дұрыс 
және жұмыс жағдайын сақтауға, істен шығудың алдын алуға және қызмет ету мерзімін ұзартуға бағытталған реттелетін іс-шаралар жиынтығы .


KUNG – көлік шассиіне орнатылған 
және жабдықтарды, персоналдың жұмыс орындарын орналастыруға және оларды сыртқы әсерлерден қорғауды қамтамасыз етуге арналған стандартталған тығыздалған фургон кузовы.

3. Мақсат
Қажетті қызметтер күрделі, жоспарланған жұмысты орындауды қамтиды және 
келесі мақсаттарда жүзеге асырылады:
· жүйелерді жақсы жұмыс күйінде және олардың мақсаты бойынша пайдаланылған кезде жұмыс істейтін күйде ұстау.
Негізгі техникалық қызмет көрсету міндеттеріне мыналар кіреді:
· басқару механизмі жабдықтарының компоненттерінің мерзімінен бұрын тозуын болдырмау және толық жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
· иінді механизм жабдықтарының ағымдағы жұмыс параметрлері мен сипаттамаларын анықтау ;
· иінді механизм жабдықтарының ақауларын, элементтерін (құрамдас бөліктерін) және олардың пайда болу себептерін анықтау және жою;
· иінді механизм жабдықтарының параметрлері мен сипаттамаларын оның жұмысының сенімділігі мен сапасын қамтамасыз ететін деңгейге жеткізу;
· жабдықтың ресурсын және қызмет ету мерзімін анықтау;

4. Жұмысты орындауға қойылатын талаптар
Командалық пункт жабдықтарына техникалық қызмет көрсету қызметі командалық пункттің тұрақты орналасқан жерінде жүзеге асырылуы тиіс.
Жұмысты орындау кезінде Өнім беруші өз мамандарын өз қаражаты және өз ресурстары есебінен толық қызмет көрсету үшін барлық қажетті материалдармен және жабдықтармен қамтамасыз етуге міндетті.
Қызмет көрсету мерзімі келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 35 күнтізбелік күнді құрайды.
Аяқталған жұмысты қабылдау жұмыстың әрбір кезеңі аяқталғаннан кейін, 
қабылдау актілерін ресімдеу арқылы жүзеге асырылады. Жұмысты қабылдауды Тапсырыс беруші құрған комитет жүзеге асырады. Комитет құрамына жеткізушінің өкілдері кіруі тиіс.
Тапсырыс берушінің әрбір тармағы бойынша тексеруіне жатады .
Көрсетілген қызметтерге кепілдік мерзімі көрсетілген қызметтер актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды.

5. Иінді механизмге техникалық қызмет көрсету қызметі шеңберіндегі жұмыстардың тізімі:

	Жоқ
	Аты
	Саны
	Өлшем бірліктері

	1. 
	Фургон кузовы:
Деформациялардың, жарықтардың немесе коррозияның жоқтығына көз жеткізу үшін корпустың, ішкі раманың және шассидің бекіту нүктелерінің тұтастығын тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, зақымдалған компоненттерді қатайтыңыз, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Кузовтың ағып кетуін тексеріңіз (панель қосылыстары, есіктер, терезелер, люктер, кабель кірістері). Егер қандай да бір зақым анықталса, тығыздағыштарды және ауа райынан қорғайтын жолақтарды жөндеңіз.
- Сэндвич панельдерінің, сыртқы және ішкі қаптамалардың, еденнің жағдайын тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар табылса, оларды жөндеңіз және зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.
- Шатырдың (тайғанаққа қарсы жабын, қоршаулар), баспалдақтардың және сыртқы жабдық бекіткіштерінің жағдайын тексеріңіз. Егер қандай да бір зақым табылса, тығыздағыштарды 
және ауа райынан қорғайтын жолақтарды жөндеңіз.
Бөлімдердегі 
жабдықтың, жиһаздың және құрылымдық элементтердің сенімді бекітілуін тексеріңіз . 
Босап қалған жағдайда, бекіткіштерді қатайтыңыз немесе ауыстырыңыз.
- Шағылыстырғыш элементтер мен саңылау белгілерінің бар-жоғын және жағдайын тексеріңіз . Егер жоқ немесе зақымдалған болса, оларды жөндеңіз немесе қалпына келтіріңіз.
- Фургон кузовын бояу қабатының зақымдалуын (жарықтар, сынықтар, көпіршіктер) тексеріңіз; егер зақымдану табылса, оны жөндеңіз (қажет болса, коррозияға қарсы өңдеу жүргізіңіз).
- Командалық пункт көлігіне (КПК) орнатылған кеңсе жиһаздары мен ас үй жабдықтарына бірқатар техникалық қызмет көрсету, диагностикалау және жөндеу жұмыстарын жүргізу. Бұл жұмыс техникалық және пайдалану жағдайын тексеруді, ақаулықтарды анықтауды және жоюды, реттеуді, функционалдылықты қалпына келтіруді және қажет болған жағдайда істен шыққан компоненттер мен элементтерді ауыстыруды қамтуы керек. Қызмет көрсетілетін мүлікке кеңсе жиһаздары (шкафтар, орындықтар және т.б.), сондай-ақ ас үй жабдықтары (тоңазытқыш, микротолқынды пеш және КПК-ға орнатылған басқа жабдықтар) кіреді. Бұл жұмыс аяқталғаннан кейін жиһаз бен жабдықтар жақсы, қауіпсіз 
және функционалды жағдайда 
болуы керек , бұл 
олардың мақсаты бойынша үздіксіз пайдаланылуын қамтамасыз етеді.
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	2. 
	Спутниктік терминал, таратқыш, контроллер
- Таратқыштың шығыс қуатын бақылау өлшеуін орындаңыз; егер нәтиже 10 Вт-тан аз болса, онда толық диагноз қойыңыз; егер жабдықтың ақаулы компоненттері анықталса, жөндеу жұмыстары жүргізілуі керек.
- ETS GO арнасында қосылым тұрақтылығын тексеруді, 
сондай-ақ ресурстарға қол жеткізуді тексеруді (ESHDI GO) орындаңыз. Егер байланыс болмаса, пакеттердің жоғалуы немесе арнаның тұрақсыздығы болса, желілік жабдықты, байланыс интерфейстерін, деректер желілерін және желі конфигурациясының параметрлерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, жөндеуді, ақаулы жабдық компоненттерін ауыстыруды, 
сондай-ақ байланыс арнасын конфигурациялауды және қалпына келтіруді қоса алғанда, қалпына келтіру жұмыстарын орындаңыз.
- Жабдықтың микробағдарламасын жаңартыңыз (егер өндіруші жаңартулары болса);
- 48,3 см (19 дюйм) стандартты телекоммуникациялық шкафқа орнатылған жабдықтың жұмыс температурасын бақылаңыз. Шкаф ішіндегі температура 18°C-тан 27°C-қа дейін болуы керек. Егер көрсетілген температурадан асып кетсе немесе салқындату жүйесі тұрақсыз болса, желдету жүйесін, температура датчиктерін, қуат көздерін 
және орнатылған жабдықты диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, желдеткіштерді, датчиктерді немесе жабдық компоненттерін жөндеңіз немесе ауыстырыңыз, содан кейін жұмыс температурасын қалпына келтіріңіз.
Фидер жолындағы 
қосқыштардың, РФ қосқыштарының және коаксиалды кабельдердің техникалық жағдайын механикалық зақымдануларға, босаңсыған қосылыстарға, коррозияға 
және оқшаулау тұтастығына тексеріңіз. 
Фидер жолындағы шығындарды өлшеңіз. Егер ақаулар анықталса, жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз, соның ішінде қосылыстарды қатайтыңыз, контактілерді тазалаңыз, ақаулы РФ қосқыштарын, кабель желілерін немесе фидер жолының басқа компоненттерін жөндеңіз немесе ауыстырыңыз, 
содан кейін желі параметрлерін бақылау өлшемін орындаңыз (егер кабельдің зақымдануы анықталса, жабдықтан фидерге дейінгі бүкіл кабельді ауыстырыңыз және қайта орнатыңыз).
- Жабдықтың қорғаныш жерге қосу жүйесінің жағдайын бақылау, соның ішінде жерге қосу өткізгішінің тұтастығын тексеру және жерге қосу құрылғысының кедергісін өлшеу. Рұқсат етілген кедергі мәні 4 Ом-нан аспайды. Егер бұл мән асып кетсе немесе жерге қосу элементтеріндегі ақаулы қосылымдар анықталса, диагностика жүргізіп, түзету шараларын, соның ішінде жөндеуді, контактілі қосылымдарды тазалауды немесе ақаулы жерге қосу жүйесінің компоненттерін ауыстыруды, 
содан кейін бақылау өлшеуін жүргізуді орындаңыз.
- Спутниктік жабдық пен жергілікті желі (ЖЖ) маршрутизаторы арасындағы дұрыс өзара әрекеттесуді, соның ішінде желілік қосылымды, IP мекенжай параметрлерін, маршруттауды және желілік қызметтің қолжетімділігін тексеруді тексеріңіз. Басқару сұрауларын ( 
ping ) және желілік трафик ағынын тексеру 
арқылы жабдық пен маршрутизатор арасындағы деректер алмасуды тексеріңіз . Пакеттің жоғалуы 1%-дан аспауы керек, ал жауап беру уақыты 100 мс-тан аспауы керек. Егер қосылымның болмауы, арнаның тұрақсыздығы немесе көрсетілген параметрлерден ауытқулар болса, желілік интерфейстерді, кабельдік қосылымдарды, маршруттау параметрлерін және желілік хаттамаларды диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, желілік параметрлерді реттеу, ақаулы кабельдерді, интерфейстерді немесе басқа жабдық компоненттерін жөндеу немесе ауыстыру, содан кейін қосылымның жұмысын тексеруді қоса алғанда, жөндеу жұмыстарын орындаңыз.
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	3. 
	Спутниктік антенна
- Азимут пен биіктікті бағыттаушы жетектердің жұмысын, позиция датчиктерінің дұрыс жұмысын және автоматты спутниктік іздеу жүйесін бақылауды қоса алғанда, спутниктік антеннаның автоматты позициялау механизмінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру. Позициялау уақытын және бағыттау дәлдігін бақылай отырып, антеннаны автоматты түрде бағыттау процесін тексеру. Автоматты түрде бағыттау уақыты 
5 минуттан аспауы керек. Егер позициялау механизмінің тұрақсыз жұмысы, бағыттау уақытының ұлғаюы немесе көрсетілген параметрлерден ауытқулар анықталса, жетектерді, позиция датчиктерін, басқару контроллерін және кабель қосылымдарын диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, бағыттау механизмінің ақаулы компоненттерін жөндеңіз, реттеңіз немесе ауыстырыңыз, содан кейін антеннаның дұрыс автоматты түрде орналастырылуын тексеріңіз.
- Спутниктік антенна шағылыстырғышының тұтастығын 
және оның бекіткіштерінің жағдайын тексеріңіз. Егер деформациялар, шағылыстырғыштың механикалық зақымдануы немесе босаған бекіткіштер анықталса, диагностика жүргізіңіз. Егер ақаулар анықталса, зақымдалған бекіткіштерді немесе шағылыстырғышты қатайтыңыз, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз, содан кейін антеннаны жұмыс күйіне келтіріңіз.
- Тент пен қаңқа құрылымының жағдайын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, оларды жөндеңіз, бекіткіштерді қатайтыңыз немесе зақымдалған тент немесе қаңқа элементтерін ауыстырыңыз;
- Көлік құралының шатыры арқылы өтетін кабель кіреберісінің тығыздығын тексеріңіз. Егер ағып кетулер, тығыздағыш элементтерінің зақымдануы немесе ылғалдың ену белгілері анықталса, диагностика жүргізіңіз. Егер ақаулар анықталса, тығыздағышты қалпына келтіріңіз, тығыздағыштарды ауыстырыңыз немесе кабель кіреберісін жөндеңіз, содан кейін ағып кетуді тексеріңіз.

Жергілікті желі маршрутизаторы:
- Маршрутизатордың WAN және LAN интерфейстерінде диагностиканы іске қосыңыз 
, порт күйін, қосылымның орнатылуын 
және желілік пакеттердің дұрыс алмасуын тексеріңіз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, ақаулы компоненттерді конфигурациялаңыз, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз, содан кейін интерфейстердің дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз.
- Маршрутизатор портының өткізу қабілетін тексеруді орындаңыз. Егер өткізу қабілетінің төмендеуі анықталса, ақаулы компоненттерді конфигурациялаңыз, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз, 
содан кейін басқару сынағын өткізіңіз.
брандмауэр функцияларының дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз 
және желіні сүзу ережесінің параметрлері. Егер мекенжайды аудару қателері, трафикті сүзу қателері немесе желіге кіру бұзушылықтары анықталса, конфигурацияны реттеңіз немесе параметрлерді қалпына келтіріңіз, содан кейін функционалдығын тексеріңіз.
микробағдарлама нұсқасын тексеріңіз . Егер жаңартулар қолжетімді болса, 
құрылғының конфигурациясын сақтап, содан кейін қалпына келтіре отырып, микробағдарламаны жаңартыңыз. Жаңартудан кейін, маршрутизатор мен желілік қызметтер дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін сынақ іске қосыңыз.
- Телекоммуникация корпусының жерге қосу жүйесін тексеруді жүргізіңіз, оның ішінде жерге қосу өткізгішінің тұтастығын тексеру және жерге қосу құрылғысының кедергісін өлшеу. Жерге қосу кедергісі 4 Ом-нан аспауы керек. Егер бұл мән асып кетсе немесе жерге қосу компоненттерінің зақымдануы анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз, қосылымдарды қатайтыңыз немесе ауыстырыңыз, содан кейін бақылау өлшеуін жүргізіңіз.
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	4. 
	Ұялы байланыс модемі (3G/4G/LTE)
- Модемнің ұялы байланыс операторының желісінде тіркелгенін тексеріңіз. Егер ол тіркелмесе немесе байланыс тұрақсыз болса, модемнің, SIM картасының, антеннаның 
және желі параметрлерінің ақаулықтарын жойыңыз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
Сымсыз желінің белсендірілуін, қосылымның қолжетімділігін және деректердің берілуін қамтамасыз ету үшін модемнің 
Wi-Fi модулін 
тексеріңіз . Егер тұрақсыз жұмыс, сигналдың болмауы немесе деректердің берілуінде қателер анықталса, сымсыз желі параметрлері мен аппараттық модульдердегі ақаулықтарды жойыңыз. Егер ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді конфигурациялаңыз, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз, содан кейін модемнің жұмысын тексеріңіз.
- Модемнің SIM интерфейсінің күйін тексеріп 
, SIM картасының дұрыс оқылғанына көз жеткізіңіз. Егер SIM картасын тану қателері, қосылымның болмауы немесе тұрақсыз жұмыс анықталса, интерфейс контактілері мен модем параметрлеріндегі ақаулықтарды жойыңыз.
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	5. 
	Жергілікті желі коммутаторы:
- Байланыстың орнатылуын және деректердің дұрыс берілуін қамтамасыз ету үшін коммутатор порттары мен патч панельдерін 
(кемінде 144 порт) тексеріңіз. Егер жұмыс істемейтін порттар, тұрақсыз қосылымдар немесе беру қателері анықталса, кабель желілерін, қосқыштарды және коммутатор интерфейстерін диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз, қайта қосыңыз немесе ауыстырыңыз, содан кейін функционалдық сынақтан өткізіңіз.
- IDC-110 патч панелінің контактілерін босаңсыған қосылыстарға, зақымдалған оқшаулағышқа 
және тотығу белгілеріне тексеріңіз. Егер кез келген байланыс мәселелері немесе механикалық зақымдану анықталса, диагностика жүргізіңіз. Егер ақаулар анықталса , қайта қосыңыз , контактілерді қалпына келтіріңіз немесе ақаулы компоненттерді ауыстырыңыз.
- Жабдықтың байланыс топтарын және коммутациялық элементтерін шаңнан, кірден және тотығудан тазалаңыз 
. Егер байланыс элементтерінің зақымдануы немесе электр қосылымдарының ақаулы екендігі анықталса, контактілерді жөндеңіз немесе ақаулы элементтерді ауыстырыңыз, содан кейін дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз.
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	6. 
	Ноутбук
- Әрбір ноутбуктың толық функционалды диагностикасын жүргізіңіз 
, негізгі аппараттық компоненттердің (процессор, жедел жад, сақтау орны, батарея, салқындату жүйесі) жағдайын тексеріңіз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз, содан кейін функционалдық сынақтан өткізіңіз.
- Операциялық жүйенің дұрыс жүктеліп 
, тұрақты жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, бағдарламалық жасақтаманы қалпына келтіріңіз немесе қайта орнатыңыз, содан кейін оның жұмысын тексеріңіз.
- LAN, Wi-Fi , USB, HDMI және COM порттарының (бар болса) жұмысын тексеріңіз. Егер сіз қосылымның болмауын, тұрақсыз жұмысты немесе деректерді беру қателерін анықтасаңыз, параметрлерді ақаулықтарды жойып, драйверлерді жаңартыңыз немесе қайта орнатыңыз.
- Жабдықты басқару мүмкіндігін тексеріңіз:
Кіріктірілген бағдарламалық жасақтаманы пайдаланып, ноутбуктан DVR басқару мүмкіндігін тексеріңіз . Егер ажырату немесе басқару қателері болса, қосылымды конфигурациялаңыз немесе қалпына келтіріңіз, содан кейін функционалдығын тексеріңіз.

- Кірістірілген әкімшілік құралдарын пайдаланып, ноутбуктан LAN коммутаторын қашықтан басқару мүмкіндігін тексеріңіз. Егер кіру қателері немесе тұрақсыздық анықталса, параметрлерді реттеп 
, содан кейін функционалдығын тексеріңіз.
- Маршрутизатордың 
веб-интерфейс немесе басқа әкімшілік құралдар арқылы ноутбуктан басқарылу мүмкіндігін тексеріңіз. Егер кіру мүмкіндігі жоғалса немесе қосылым қателері анықталса, қосылымды қалпына келтіріңіз немесе параметрлерді реттеңіз.
- Кіріктірілген бағдарламалық жасақтаманы пайдаланып, ноутбуктан бейнеконференция нүктесін басқару мүмкіндігін тексеріңіз. Егер қосылым немесе басқару қателері анықталса, қосылымды конфигурациялаңыз немесе қалпына келтіріңіз, содан кейін функционалдығын тексеріңіз.
- Берілген бағдарламалық жасақтаманы пайдаланып, ноутбуктан спутниктік терминалды басқару мүмкіндігін тексеріңіз. 
Егер байланыс үзілсе немесе басқару қателері анықталса, параметрлерді реттеңіз немесе қосылымды қалпына келтіріңіз, содан кейін функционалдығын тексеріңіз.
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	7. 
	Автоматты телефон станциясы
- IP PBX жұмысының барлық жоспарланған жұмыс режимдерінде кешенді тексеруін жүргізіңіз. Егер қандай да бір ақаулар немесе тұрақсыздық анықталса, аппараттық және бағдарламалық жасақтама компоненттерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді конфигурациялаңыз, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Кіріс және шығыс қоңырауларды тексеріңіз. 
Егер байланыс қателері немесе байланыс сапасының нашарлауы анықталса, маршруттау параметрлері мен желі параметрлерін диагностикалаңыз, конфигурацияны реттеңіз, содан кейін функционалдығын тексеріңіз.
- Топтық қоңыраулар мен ішкі абоненттік нөмірдің функционалдығын тексеріңіз. Қосылу немесе қоңырауларды тарату мәселелері анықталса, жүйе конфигурациясын диагностикалап, параметрлерді реттеңіз.
- Қоңырауды автоматты және қолмен жазу функцияларын, қоңырауларды жазуды мұрағаттауды және мұрағаттың қолжетімділігін тексеріңіз. 
Егер жазбалардың жоқтығы немесе сақтау қателері анықталса, жазу параметрлерін диагностикалап, конфигурацияны реттеңіз. Жазылған қоңырауларды ойнату сынағын орындаңыз.
- IP PBX операциялық жүйесінде тұрақтылықты тексеруді іске қосыңыз 
. Қателер немесе тұрақсыздық анықталса, жүйені қалпына келтіріңіз.
- IP PBX корпусы мен модульдерінің жерге тұйықталуын тексеріңіз 
. Қосылым ақаулары немесе өткізгіштердің зақымдануы анықталған жағдайда, жерге тұйықтау жүйесін қалпына келтіріңіз.
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	8. 
	Кеңсе адаптері бар киюге болатын спутниктік телефон
- Жерсеріктік телефонның Iridium Communications жерсеріктік желісінде тіркелгенін тексеріңіз. Егер тіркеу анықталмаса немесе байланыс тұрақсыз болса, SIM картасының, антеннаның және құрылғы параметрлерінің тұтастығы мен жұмыс істеуін тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз, содан кейін 
желінің тіркелгенін тексеріңіз.
- Спутниктік телефонның кіріс және шығыс қоңырауларын тексеріңіз. Қосылым қателері немесе қоңырау сапасының нашарлауы анықталса, құрылғының параметрлерін 
және антенна жолын диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, жөндеу жұмыстарын жүргізіп, содан кейін жұмысын тексеріңіз.
- Спутниктік телефонның батареясының дұрыс зарядталуын тексеріңіз. Егер зарядталмаса немесе тұрақсыз жұмыс істесе, батарея мен қуат тізбектерін диагностикалаңыз. 
Егер ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Батарея терминалдары мен байланыс нүктелерін ластануға, тотығуға 
және механикалық зақымдануға тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, байланыстарды тазалаңыз немесе ақаулы компоненттерді ауыстырыңыз.
- Спутниктік телефон зарядтағышының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер қуат болмаса немесе тұрақсыз жұмыс істесе, құрылғыда диагностика жүргізіңіз. Егер ақаулар анықталса, зарядтағышын жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Телефон гарнитурасының (қашықтан басқару пульті) жұмысын тексеріңіз. Егер дыбыс шықпаса немесе жұмысы тұрақсыз болса, жалғау кабельдері мен интерфейстерін жөндеңіз немесе ақаулы компоненттерді ауыстырыңыз.
- Қашықтағы телефоннан дұрыс теру және қосылуды тексеріңіз. Егер теру немесе қосылу қателері анықталса, қосылым интерфейстері мен жабдық параметрлерін диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз.
- Жабдықтың контакт қосқыштарын 
шаңнан, кірден және тотығу іздерінен тексеріп, тазалаңыз.
- Спутниктік телефонның қашықтағы антеннасының жағдайын тексеріңіз (қажет болса). Егер механикалық зақымдану немесе деформация анықталса, диагностика жүргізіңіз. Егер ақаулық анықталса, антеннаны жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Антенна кабелінің механикалық зақымдануын және оқшаулау зақымдануын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, кабельді 
және оның бағыттауын жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Антеннаның фургон кузовына (экипаж көлігіне) сенімді бекітілгенін тексеріңіз. Егер босап қалған бекіткіштер немесе құрылымдық зақымданулар анықталса, ақаулы бекіткіштерді тартыңыз, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Орындау аудару автоматты телефон станциясына қосылу ( шығу) мүмкіндігі бар командалық-басқару көлігі операторының жұмыс орнына спутниктік терминал .  
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	9. 
	Қосымша қашықтан басқарылатын дыбыс зорайтқышы бар жылжымалы HF радиостанциясы
Қабылдағыш-таратқыш (қабылдағыш-таратқыш):
- Қызмет көрсету бағдарламалық жасақтамасын және өлшеу жабдықтарын пайдаланып, аналогтық және цифрлық режимдерде қабылдағыш-таратқыштың кешенді диагностикасын жүргізіңіз 
. Модуляция параметрлерін, тасымалдаушы жиіліктің тұрақтылығын, ауытқу деңгейін, BER (цифрлық режим үшін) және радиосигналдың генерациясының дұрыстығын тексеріңіз. Егер көрсетілген параметрлерден ауытқулар анықталса, радиожиілік пен базалық жолдың диагностикасын жүргізіңіз. 
Егер ақаулар анықталса, ақаулы модульдерді реттеңіз, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Таратқыштың шығыс қуатын 
50 Ом макет жүктемесі мен қуат өлшегішін пайдаланып өлшеңіз. Таратқыштың шығыс қуаты номиналды мәнге сәйкес келуі керек (кемінде 10 Вт). Егер қуат көрсетілген мәннен төмен түссе, диагностика жүргізіңіз, 
ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе қажет болған жағдайда ауыстырыңыз, содан кейін қуатты бақылау өлшемін орындаңыз.
- SWR өлшегішін немесе антенна анализаторын пайдаланып, антенна мен фидер желісінің жұмыс жиіліктеріндегі тұрақты толқын қатынасын (SWR) өлшеңіз. SWR мәні 1,5-тен аспауы керек. Егер бұл мән асып кетсе, антенна желісін, қосқыштарды және фидер желісін тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді реттеңіз, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Радиожиілік сигнал генераторын пайдаланып, қабылдағыштың сезімталдығын өлшеңіз. Қабылдағыштың сезімталдығы –116 дБм- ден (аналогтық режим үшін 12 дБ SINAD) төмен болмауы керек. Егер қандай да бір ауытқулар анықталса, 
қабылдағыштың кіріс жолын, сүзгілерін және күшейткіш каскадтарын диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Радионың дисплейінің, пернетақтасының, басқару элементтерінің және индикатор элементтерінің жұмысын тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, басқару элементтері 
мен интерфейс модульдерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Радионың ішкі компоненттерін, соның ішінде радиаторларды, схемалық тақталарды және желдету саңылауларын 
арнайы тазалау құралдарын пайдаланып тазалаңыз. Егер қызып кету, компоненттердің зақымдануы немесе коррозия белгілері анықталса, зақымдалған компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Көлік салонынан радионың қашықтан басқару пультін қашықтан басқару пультінің функционалдығын қашықтан басқару пультінің басу арқылы басқару пернесін пайдаланып тексеріңіз. Егер басқару құралы анықталмаса немесе жұмыс тұрақсыз болса, қосылым интерфейсін, кабель желісін, басу арқылы басқару пернесінің кабель оқшаулағышының тұтастығын 
және басқару тізбектерін диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз, содан кейін олардың жұмысын тексеріңіз.
- Қашықтан басқару пультімен сөйлесу (PTT) пернесін пайдаланып радиосигналдарды беру және қабылдау сынағын орындаңыз. Егер дыбыс сигналының бұрмалануы, берілістің болмауы немесе тұрақсыз қабылдау анықталса, дыбыс жолын , PTT басқару тізбектерін 
және қосылым желілерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару пульті кабелінің тұтастығын механикалық зақымдануларға, оқшаулау зақымдануларына және үзілген сымдарға тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, кабельді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
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	10. 
	Антенна қосқышы
- Антенна қосқышының дұрыс ауысуын тексеріңіз:
• автоматты түйреуішті антенна;
• сымды кеңжолақты диполь антеннасы;
• сыртқы антенна қосқыштары.
Антенна жолының дұрыс ауыстырып-қосылуын тексеріңіз. Егер тұрақсыз ауыстырып-қосқыш немесе сигнал жоғалуы анықталса, ауыстырып-қосқыш механизмі мен РЖ жолын диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- SWR өлшегішін немесе антенна анализаторын пайдаланып, әрбір антенна қосқышының позициясындағы тұрған толқын коэффициентін (SWR) өлшеңіз 
. SWR мәні 1,5-тен аспауы керек. Егер бұл мән асып кетсе, 
антеннаның фидер жолын және қосылатын компоненттерді тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз, содан кейін бақылау өлшеуін жүргізіңіз.
- Антенна қосқышының RF қосқыштарының сенімділігін тексеріңіз. Егер бос қосылымдар, зақымдалған контактілер немесе тотығу белгілері анықталса, ақаулы қосқыштарға қызмет көрсетіңіз немесе оларды ауыстырыңыз.
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	11. 
	TETRA мобильді VHF радиостанциясы
- Радиожиілік сигнал генераторын пайдаланып, қабылдағыштың сезімталдығын өлшеңіз. Егер қандай да бір ауытқулар анықталса, қабылдағыштың кіріс жолы мен күшейткіш сатыларын диагностикалаңыз және ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- SWR өлшегішін немесе антенна анализаторын пайдаланып, антенна мен фидер жолының тұрған толқын қатынасын (SWR) өлшеңіз. SWR мәні 1,5-тен аспауы керек. Егер артық мән анықталса, антенна жолын және қосылатын компоненттерді диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Радио желісіндегі жеке және топтық қоңырауларды тексеруді орындаңыз. Қосылым қателері немесе сигнал бұрмаланулары анықталған жағдайда, бағдарламалық жасақтама конфигурациясын 
және радиожиілік жолын диагностикалаңыз.
- Радионың дисплейі мен пернетақтасының дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, басқару элементтерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Коаксиалды кабельдің механикалық зақымдануын, оқшаулау зақымдануын және майысу белгілерін тексеріңіз. 
Егер қандай да бір ақаулар анықталса, кабельді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз (оны фургон кузовындағы кабель арналары арқылы орнатыңыз).
- РФ қосқыштарына қызмет көрсетіңіз, байланыс беттерін тазалаңыз және қосылым сенімділігін тексеріңіз. Егер байланыстардың зақымдануы немесе тотығуы анықталса, ақаулы компоненттерді ауыстырыңыз.
- Антенна бекіткішін тексеріп, тірек құрылымына реттеңіз. Егер бекіткіштер босап қалса, оларды қатайтыңыз немесе ауыстырыңыз.
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	12. 
	TETRA портативті VHF радиосы
- Радиостанция корпусының механикалық зақымдануы мен деформациясын тексеріңіз. Зақымдалған корпус компоненттеріне қызмет көрсетіңіз немесе ауыстырыңыз.
- Радионың стандартты антеннасын механикалық зақымдануын тексеріңіз, антенна бекіткішін радио корпусына реттеңіз, антенна қосқышының жанасу бетін кір мен тотығудан тазалаңыз және антеннаға қызмет көрсетіңіз. Қайтарылмайтын зақым анықталса, антеннаны ауыстырыңыз.
- Радионың дисплейі мен пернетақтасының дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, басқару элементтерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Батареялардың техникалық жағдайын диагностикалау, арнайы жабдықты пайдаланып батареялардың сыйымдылығын анықтау, техникалық қызмет көрсету және қайтарымсыз зақымдану немесе сыйымдылық параметрлері сақталмаған жағдайда батареяларды ауыстыру.
- Топтық зарядтағыштың диагностикасын жүргізіңіз, әрбір зарядтау элементінің жұмыс істеуін және контактілердің жағдайын қамтамасыз етіңіз. 
Егер контактілер топтарында ақаулар, тотығу немесе сыну анықталса, зақымдалған компоненттерге қызмет көрсетіңіз немесе оларды ауыстырыңыз.
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	13. 
	ARSO-25 жылжымалы VHF радиостанциясы
- Радиожиілік сигнал генераторын пайдаланып, қабылдағыштың сезімталдығын өлшеңіз. Егер қандай да бір ауытқулар анықталса, қабылдағыштың кіріс жолы мен күшейткіш сатыларын диагностикалаңыз және ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- SWR өлшегішін немесе антенна анализаторын пайдаланып, антенна мен фидер жолының тұрған толқын қатынасын (SWR) өлшеңіз. SWR мәні 1,5-тен аспауы керек. Егер артық мән анықталса, антенна жолын және қосылатын компоненттерді диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Радио желісіндегі жеке және топтық қоңырауларды тексеруді орындаңыз. Қосылым қателері немесе сигнал бұрмаланулары анықталған жағдайда, бағдарламалық жасақтама конфигурациясын 
және радиожиілік жолын диагностикалаңыз.
- Радионың дисплейі мен пернетақтасының дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, басқару элементтерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Коаксиалды кабельдің механикалық зақымдануын, оқшаулау зақымдануын және майысу белгілерін тексеріңіз. 
Егер қандай да бір ақаулар анықталса, кабельді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз (оны фургон кузовындағы кабель арналары арқылы орнатыңыз).
- РФ қосқыштарына қызмет көрсетіңіз, байланыс беттерін тазалаңыз және қосылым сенімділігін тексеріңіз. Егер контактілерде зақым немесе тотығу анықталса, ақаулы компоненттерді ауыстырыңыз.
- Антенна бекіткішін тексеріп, тірек құрылымына реттеңіз. Егер бекіткіштер босап қалса, оларды қатайтыңыз немесе ауыстырыңыз.
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	14. 
	ARSO-25 портативті VHF радиостанциясы
- Радиостанция корпусының механикалық зақымдануы мен деформациясын тексеріңіз. Зақымдалған корпус компоненттеріне қызмет көрсетіңіз немесе ауыстырыңыз.
- Радионың стандартты антеннасын механикалық зақымдануын тексеріңіз, антенна бекіткішін радио корпусына реттеңіз, антенна қосқышының жанасу бетін кір мен тотығудан тазалаңыз және антеннаға қызмет көрсетіңіз. Қайтарылмайтын зақым анықталса, антеннаны ауыстырыңыз.
- Радионың дисплейі мен пернетақтасының дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, басқару элементтерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Батареялардың техникалық жағдайын диагностикалау, арнайы жабдықты пайдаланып батареялардың сыйымдылығын анықтау, техникалық қызмет көрсету және қайтарымсыз зақымдану немесе сыйымдылық параметрлері сақталмаған жағдайда батареяларды ауыстыру.
- Топтық зарядтағыштың диагностикасын жүргізіңіз, әрбір зарядтау элементінің жұмысын және контактілердің жағдайын тексеріңіз. 
Егер контактілер топтарында ақаулар, тотығу немесе сыну анықталса, зақымдалған компоненттерге қызмет көрсетіңіз немесе оларды ауыстырыңыз.
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	15. 
	DMR стандартындағы жылжымалы VHF радиостанциясы
- Радиожиілік сигнал генераторын пайдаланып, қабылдағыштың сезімталдығын өлшеңіз. Егер қандай да бір ауытқулар анықталса, қабылдағыштың кіріс жолы мен күшейткіш сатыларын диагностикалаңыз және ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- SWR өлшегішін немесе антенна анализаторын пайдаланып, антенна мен фидер жолының тұрған толқын қатынасын (SWR) өлшеңіз. SWR мәні 1,5-тен аспауы керек. Егер артық мән анықталса, антенна жолын және қосылатын компоненттерді диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Радио желісіндегі жеке және топтық қоңырауларды тексеруді орындаңыз. Қосылым қателері немесе сигнал бұрмаланулары анықталған жағдайда, бағдарламалық жасақтама конфигурациясын 
және радиожиілік жолын диагностикалаңыз.
- Радионың дисплейі мен пернетақтасының дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, басқару элементтерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Коаксиалды кабельдің механикалық зақымдануын, оқшаулау зақымдануын және майысу белгілерін тексеріңіз. 
Егер қандай да бір ақаулар анықталса, кабельді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз (оны фургон кузовындағы кабель арналары арқылы орнатыңыз).
- РФ қосқыштарына қызмет көрсетіңіз, байланыс беттерін тазалаңыз және қосылым сенімділігін тексеріңіз. Егер байланыстардың зақымдануы немесе тотығуы анықталса, ақаулы компоненттерді ауыстырыңыз.
- Антенна бекіткішін тексеріп, тірек құрылымына реттеңіз. Егер бекіткіштер босап қалса, оларды қатайтыңыз немесе ауыстырыңыз.
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	16. 
	Әріптік-сандық пернетақтасы және дисплейі бар портативті VHF DMR радиосы
- Радиостанция корпусының механикалық зақымдануы мен деформациясын тексеріңіз. Зақымдалған корпус компоненттеріне қызмет көрсетіңіз немесе ауыстырыңыз.
- Радионың стандартты антеннасын механикалық зақымдануын тексеріңіз, антенна бекіткішін радио корпусына реттеңіз, антенна қосқышының жанасу бетін кір мен тотығудан тазалаңыз және антеннаға қызмет көрсетіңіз. Қайтарылмайтын зақым анықталса, антеннаны ауыстырыңыз.
- Радионың дисплейі мен пернетақтасының дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, басқару элементтерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Батареялардың техникалық жағдайын диагностикалау, арнайы жабдықты пайдаланып батареялардың сыйымдылығын анықтау, техникалық қызмет көрсету және қайтарымсыз зақымдану немесе сыйымдылық параметрлері сақталмаған жағдайда батареяларды ауыстыру.
- Топтық зарядтағыштың диагностикасын жүргізіңіз, әрбір зарядтау элементінің жұмыс істеуін және контактілердің жағдайын қамтамасыз етіңіз. 
Егер контактілер топтарында ақаулар, тотығу немесе сыну анықталса, зақымдалған компоненттерге қызмет көрсетіңіз немесе оларды ауыстырыңыз.
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	17. 
	Авиациялық диапазонға арналған жылжымалы VHF радиостанциясы
- Радиожиілік сигнал генераторын пайдаланып, қабылдағыштың сезімталдығын өлшеңіз. Егер қандай да бір ауытқулар анықталса, қабылдағыштың кіріс жолы мен күшейткіш сатыларын диагностикалаңыз және ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- SWR өлшегішін немесе антенна анализаторын пайдаланып, антенна мен фидер жолының тұрған толқын қатынасын (SWR) өлшеңіз. SWR мәні 1,5-тен аспауы керек. Егер артық мән анықталса, антенна жолын және қосылатын компоненттерді диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Радио желісіндегі жеке және топтық қоңырауларды тексеруді орындаңыз. Қосылым қателері немесе сигнал бұрмаланулары анықталған жағдайда, бағдарламалық жасақтама конфигурациясын 
және радиожиілік жолын диагностикалаңыз.
- Радионың дисплейі мен пернетақтасының дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, басқару элементтерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Коаксиалды кабельдің механикалық зақымдануын, оқшаулау зақымдануын және майысу белгілерін тексеріңіз. 
Егер қандай да бір ақаулар анықталса, кабельді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз (оны фургон кузовындағы кабель арналары арқылы орнатыңыз).
- РФ қосқыштарына қызмет көрсетіңіз, байланыс беттерін тазалаңыз және қосылым сенімділігін тексеріңіз. Егер контактілерде зақым немесе тотығу анықталса, ақаулы компоненттерді ауыстырыңыз.
- Антенна бекіткішін тексеріп, тірек құрылымына реттеңіз. Егер бекіткіштер босап қалса, оларды қатайтыңыз немесе ауыстырыңыз.
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	18. 
	Авиациялық диапазонға арналған портативті VHF радиостанциясы
- Радиостанция корпусының механикалық зақымдануы мен деформациясын тексеріңіз. Зақымдалған корпус компоненттеріне қызмет көрсетіңіз немесе ауыстырыңыз.
- Радионың стандартты антеннасын механикалық зақымдануын тексеріңіз, антенна бекіткішін радио корпусына реттеңіз, антенна қосқышының жанасу бетін кір мен тотығудан тазалаңыз және антеннаға қызмет көрсетіңіз. Қайтарылмайтын зақым анықталса, антеннаны ауыстырыңыз.
- Радионың дисплейі мен пернетақтасының дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, басқару элементтерін диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Батареялардың техникалық жағдайын диагностикалау, арнайы жабдықты пайдаланып батареялардың сыйымдылығын анықтау, техникалық қызмет көрсету және қайтарымсыз зақымдану немесе сыйымдылық параметрлері сақталмаған жағдайда батареяларды ауыстыру.
- Топтық зарядтағыштың диагностикасын жүргізіңіз, әрбір зарядтау элементінің жұмыс істеуін және контактілердің жағдайын қамтамасыз етіңіз. 
Егер контактілер топтарында ақаулар, тотығу немесе сыну анықталса, зақымдалған компоненттерге қызмет көрсетіңіз немесе оларды ауыстырыңыз.
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	19. 
	DMR TIER II сандық стандартының VHF қайталағышы
Tier II цифрлық режимінде , соның ішінде дәстүрлі радиобайланыс режимінде ( Дәстүрлі) жұмыс істеуді қоса алғанда, қайталағыштың жұмысын тексеру. Режим ). Радиосигналдарды қабылдау және тарату сынақтарын 
, сондай-ақ 
қайталағыш арқылы жеке және топтық қоңырауларды өңдеуді жүргізіңіз. Егер тұрақсыз жұмыс немесе тарату қателері анықталса, ақаулы компоненттерді реттеңіз, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Қайталағыш бағдарламалық жасақтамасының дұрыс жұмыс істеуін және жүйенің жүктелуін тексеріңіз. Ағымдағы 
микробағдарлама нұсқасын және бағдарламалық жасақтама конфигурациясының тұтастығын тексеріңіз. Егер бағдарламалық жасақтама қателері немесе конфигурацияның бұзылуы анықталса, бағдарламалық жасақтаманы қайта орнатыңыз. Егер өндірушінің ресми жаңартулары қолжетімді болса, микробағдарламаны жаңартыңыз 
, содан кейін қайталағыштың дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз.
- Қайталағыш корпусын жарықтар, ойықтар, зақымдалған бекіткіштер және құрылымдық тұтастық мәселелеріне тексеріңіз. Механикалық зақымдану анықталған жағдайда, жабдықтың жағдайын диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, зақымдалған корпус компоненттерін жөндеңіз немесе ауыстырыңыз, содан кейін жабдықтың дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз.
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	20. 
	Радиожазба жабдықтары
- Жазылған радиобайланысты мұрағаттау жүйесінің жұмысын тексеріп, жазба файлдарының деректер қоймасына дұрыс сақталғанына көз жеткізіңіз. Егер сақтау қателері немесе мұрағат тұтастығының бұзылуы анықталса, деректерді сақтау жүйесі мен бағдарламалық модульдерді диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, мұрағаттау жүйесін жұмыс күйіне келтіріңіз немесе ақаулы компоненттерді ауыстырыңыз.
- Барлық жұмыс істейтін байланыс арналарындағы дауыстық қоңыраулар, деректерді беру және мәтіндік хабарламалар үшін жазу функциясын тексеріңіз. 
Уақыттың, абонент идентификаторларының және байланыс арналарының дұрыс жазылуын тексеріңіз. Егер жазу қателері немесе өткізіп алынған байланыс сессиялары анықталса, жазу жүйесінің бағдарламалық модульдерін диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, конфигурацияны реттеңіз немесе жабдықты жөндеңіз.
- Радиожазба жабдығының корпусын кір, зақымдану және желдету мәселелеріне тексеріңіз. Корпус пен желдету саңылауларын шаңнан, кірден және басқа да ластаушы заттардан тазалаңыз. Егер корпуста механикалық зақымдану анықталса, зақымдалған компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
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	21. 
	Шлюздің радио қосқышы
- Қосылған радиостанциялар мен телефон желілері арасындағы дыбыстық сигналдың дұрыс ауысуын тексеріңіз. 
Дыбыс сигналының жеке радиостанцияларға 
және радио топтарына берілуін тексеріңіз. Егер бұрмалану, үзілістер немесе ауысудың болмауы анықталса, дыбыстық диагностиканы жүргізіңіз. 
және интерфейстер. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Құрылғының HF, VHF, аналогтық және сандық радиолармен, сондай-ақ телефон желілерімен өзара әрекеттесуін тексеріңіз. Қосылымның тұрақтылығын және сигналдың дұрыс берілуін тексеріңіз. Егер қандай да бір сәйкессіздіктер анықталса, интерфейстер мен конфигурацияны диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді реттеңіз немесе ауыстырыңыз.
- VoIP қызметін тіркеуді диагностикалаңыз және IP желісі арқылы дауыстық қосылымдардың дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Қоңыраудың орнатылуын және дыбыстық сигналдың берілуін тексеріңіз. Тіркеу немесе беру қателері анықталса, желі параметрлерін және VoIP параметрлерін диагностикалаңыз.
- Әртүрлі жиілік диапазондарында және байланыс стандарттарында жұмыс істейтін радио жүйелерінің өзара әрекеттесуін тексеруді жүргізіңіз 
. Егер үйлесімсіздік немесе тұрақсыз жұмыс анықталса, жұптастыру параметрлерін диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, конфигурацияны реттеңіз.
- Қосылған абоненттер арасындағы екі жақты және көп жақты байланыс сеанстарын тексеру. Қосылымдардың тұрақтылығын және дыбыстық сигналдардың дұрыс берілуін тексеру. Егер қандай да бір қателер анықталса, бағдарламалық жасақтама конфигурациясын және байланыс арналарын диагностикалау. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, параметрлерді реттеңіз немесе жабдықты жөндеңіз.
- DTMF сигналдарын пайдаланып құрылғының дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз 
. Командаларды қабылдауды, тануды 
және өңдеуді тексеріңіз. Қателер анықталған жағдайда, сигналды өңдеу алгоритмдері мен интерфейстерін диагностикалаңыз. Ақаулықтар анықталған жағдайда, жабдықты конфигурациялаңыз немесе жөндеңіз.
- Кіріктірілген 
веб-интерфейс арқылы құрылғыға кіруді тексеріңіз және басқару 
мен конфигурациялау операцияларының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етіңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, функционалдығын қалпына келтіріңіз.
- COR және AUX кірістерінің, сондай-ақ PTT және AUX шығыстарының жұмысын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, ақаулы компоненттерді ауыстырыңыз.
- Құрылғының корпусын механикалық зақымдану, ластану және желдету мәселелеріне тексеріңіз. Жабдықты шаң мен ластаушы заттардан тазалаңыз. Зақым анықталған жағдайда, корпус компоненттерін жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
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	22. 
	Телескопиялық мачта
- Діңгек көтеру және түсіру лебедка механизмінің жұмыс істеу қабілетін, соның ішінде кабельдердің, роликтердің 
және жетектің жағдайын тексеріңіз. Бірқалыпты жұмыс істеуін және қосылыстарды жылжытқан кезде бекітілмегенін тексеріңіз. Егер тозу, зақымдану немесе ақаулар анықталса, механизмді диагностикалаңыз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, ақаулы бөлшектерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Бекітілген және сырғанайтын діңгек аяқтарында 
деформациялардың, жарықтардың және алюминий профилінің зақымдануын тексеріңіз. Аяқтардың дұрыс созылып, бекітілгенін тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, зақымдалған компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Көлік кузовына бекітілген №1 және №2 діңгектердің сенімділігін тексеріңіз. Бос бекіткіштер анықталған жағдайда, оларды жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Діңгек компоненттерін, кабельдерді, роликтерді және бекіту жинақтарын шаңнан, кірден және коррозиядан тазалаңыз. Қажет болса, қорғаныс құралдарымен өңдеңіз.
	1
	Жұмыс

	23. 
	Бейнебақылау және бейнеконференция жүйесі
- Барлық бейне көздерінен (PTZ камералары, портативті жүйелер, периметрлік камералар, PUA, оператор ноутбуктары) нақты уақыт режимінде бейне ағынын тексеруді орындаңыз. Бейне ағынының тұтастығын тексеріңіз және кідірістер немесе бұрмаланулар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, деректерді беру арналары мен жабдықтарын диагностикалаңыз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, функционалдылықты қалпына келтіріңіз.
- PTZ камерасының жұмысын тексеріңіз 
және қашықтан басқарудың дұрыстығына көз жеткізіңіз. Панорамалау, еңкейту және масштабтау (PTZ) механизмдерінің жұмысын тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, механикалық компоненттер мен басқару жүйесін диагностикалаңыз. Егер ақаулар анықталса, жабдықты жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Бейнеконференция терминалын, соның ішінде бейне және аудио сигналдарды беру және қабылдауды тексеру 
. Спутниктік байланыс арналары арқылы бейнеконференциялардың орындылығын тексеру. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, желі параметрлері 
мен жабдықтарын диагностикалау. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, жұмысын қалпына келтіру.
- Бейне деректерінің дұрыс жазылуын, сақталуын 
және ойнатылуын тексеріңіз. Мұрағатталған жазбалардың бар-жоғын және оларға қолжетімділікті тексеріңіз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, дискілер мен бағдарламалық жасақтамада диагностиканы іске қосыңыз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, жүйені ауыстырыңыз немесе қалпына келтіріңіз.
- Бейнебақылау және бейнеконференция жүйесіне қашықтан қосылуды тексеріңіз. Дұрыс авторизациялауды 
және деректерді беруді тексеріңіз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, кіру және қауіпсіздік параметрлерін конфигурациялаңыз.
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	24. 
	Электромеханикалық мачта
- Электромеханикалық діңгекті көтеру және түсіру жетегінің жұмысын тексеріңіз. Тегіс жұмыс істеуін, тартылулардың, ерекше шуылдың және жабысудың болмауын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, электр жетегінің, беріліс қорабының 
және механикалық компоненттердің диагностикасын жүргізіңіз. Ақаулы компоненттер табылса, оларды жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Камера кабелінің жағдайын тексеріп, оның спиральды бағыттаушыға дұрыс орналастырылғанына және бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Діңгекті көтеру кезінде майысуларды , зақымдануларды және кез келген кедергілерді тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, кабельді ауыстырыңыз немесе бағыттаушы жүйені жөндеңіз.
Оператордың жұмыс аймағында орналасқан діңгек басқару элементтерін тексеріңіз . 
Көтеру және түсіру командаларының дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, басқару тізбектерін диагностикалап, жұмысын қалпына келтіріңіз.
- Техникалық модуль қуысын ағып кетулердің бар-жоғын және шаңнан, ылғалдан және жауын-шашыннан қорғауды тексеріңіз. Люк қақпағының тығыздағыштары мен бекіткіштерінің жағдайын тексеріңіз. 
Егер ағып кетулер анықталса, тығыздағыштарды жөндеңіз.
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	25. 
	Портативті бейнебақылау жинағы
- Нақты уақыт режиміндегі бейне және аудио таратуды қоса алғанда, портативті және қабылдағыш бейнебақылау жабдықтарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру. Бейне ағынының тұтастығын тексеріп, кідірістер немесе бұрмаланулар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, жабдық пен тарату арналарының диагностикасын жүргізіңіз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, жұмысын қалпына келтіріңіз.
- Киілетін бейнекамераның (HD/SD) бейнежазба параметрлерін тексеріңіз, авто және қолмен фокустау, оптикалық тұрақтандырғыш және оптикалық масштабтау дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Матрицаның, дисплейдің және бейне шығыстарының (SDI/HDMI) жұмысын тексеріңіз. 
Егер ақаулар анықталса, жабдықты диагностикалап, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Экшн-камераның ажыратымдылығын (кемінде 1920×1080), тұрақтандыру жүйесін және жад картасының жазбасын тексеріңіз. 
Батареялар мен зарядтағыштың дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Егер қандай да бір ақаулар анықталса, оларды ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.
- 2.1–2.5 ГГц диапазонында COFDM тарату модулінің функционалдық сынағын өткізіңіз. Тарату параметрлерін тексеріңіз (қуаты 500 мВт-тан кем емес, бейне форматы HD 1080i, H.264 сығымдау). SDI/HDMI арқылы дыбыс сигналының дұрыс берілуін тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, диагностика жүргізіп 
, функционалдығын қалпына келтіріңіз.
- Электромеханикалық діңгектегі қабылдау антеннасының дұрыс жұмысын 
және сигнал қабылдаудың тұрақтылығын тексеріңіз. 
Егер қосылым сапасының нашарлауы анықталса, орналасуын және кабель қосылымдарын диагностикалаңыз.
- Жабдықты механикалық зақымдану, ластану және қоршаған ортаға әсер ету белгілері бар-жоғын тексеріңіз. Камераларды, антенналарды, қосқыштарды және жабдық корпустарын тазалаңыз. Зақым анықталған жағдайда, жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
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	26. 
	Периметр және ішкі бейнебақылау жүйесі
- Периметрлік және ішкі IP камераларынан бейнені қабылдау, өңдеу және көрсетуді қоса алғанда, бейнебақылау жүйесінің жұмысын тексеруді орындаңыз 
. Бейне ағынының тұтастығын тексеріп, кідірістер немесе бұрмаланулар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, жұмысын қалпына келтіріңіз.
- Сыртқы IP бақылау камераларының жұмысын тексеруді жүргізіңіз, соның ішінде кескін сапасы (кемінде 1920 × 1080), күндізгі/түнгі режим және инфрақызыл жарықтандыру (кемінде 30 м). Корпустардың ағып кетуін (кемінде IP67) және қорғаныс элементтерінің жағдайын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, камераларды жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Күмбезді IP камераларының жұмысын тексеріп, бақылау аймақтарының (телекоммуникациялық шкаф, операторлық пульт, командалық пункт бөлімі) дұрыс көрсетілгеніне көз жеткізіңіз. Кескін сапасын, кіріктірілген микрофонның жұмысын және күндізгі/түнгі режимді тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, жабдықты жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Телекоммуникациялық шкафқа орнатылған бейнемагнитофонның (кемінде 8 IP арнасы) жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз. Бейне деректерінің дұрыс жазылуын, сақталуын және ойнатылуын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, диагностика жүргізіп, функцияларын қалпына келтіріңіз.
- Сақтау құрылғылары мен медиа құралдарының күйін тексеріңіз 
( 128 ГБ дейінгі microSD /SD карталарын қоса алғанда). Мұрағатталған жазбалардың қолжетімділігін тексеріңіз. Егер қандай да бір мәселелер анықталса, медианы ауыстырыңыз немесе қалпына келтіріңіз.
- Кабель желілерін, қосқыштарын және қосылымдарын 
зақымдану, тозу және тотығу белгілеріне тексеріңіз. 
Егер ақаулар анықталса, қосылымдарды ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.
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	27. 
	Электрмен жабдықтау жүйесі
- Барлық көздерден (24 В борттық желі, 220 В сыртқы желі, дизель генераторы, UPS) қуат беру жүйесін кешенді тексеруді жүргізіңіз. Қуат көздерінің дұрыс қосылып тұрғанын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, диагностика жүргізіп 
, жұмысын қалпына келтіріңіз.
- Сыртқы 220 В (±10%, 50 Гц) қуат көзіне қосылымды және автоматты ажыратқыштар мен қорғаныс құрылғыларының жұмысқа жарамдылығын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Барлық режимдерде (қолмен және автоматты) автоматты беріліс қосқышының (АТС) функционалдық тексеруін жүргізіңіз. 
Электр қуаты өшкен кезде сыртқы желі мен генератор жиынтығы арасындағы дұрыс ауыстырып-қосқышты тексеріңіз. Егер қандай да бір ауытқулар анықталса, реттеу немесе жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз.
- Айнымалы ток кернеу тұрақтандырғышының жұмысын тексеріңіз (ең аз қуаты 6 кВт). Әртүрлі жүктемелер кезінде шығыс кернеуінің тұрақтылығын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, диагностика және жөндеу жұмыстарын жүргізіңіз.
- Генераторды қолмен, қашықтан және автоматты режимдерде іске қосыңыз. Шығыс кернеу параметрлерін (220 В ±10%) диагностикалаңыз және жүктеме кезінде тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етіңіз. Салқындату жүйесін және индикаторларды тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- UPS жұмысын тексеріңіз (24/220 В инвертор 
, таза синусоидалы, кемінде 3 кВт). 
Батареялардың сыйымдылығы мен жағдайын тексеріңіз (әрқайсысы кемінде 100 Ач). Батареяның қызмет ету мерзімін тексеріп, қуаттың дұрыс ауыстырылуын қамтамасыз етіңіз. Егер ақаулар анықталса, батареяларды ауыстырыңыз немесе жөндетіңіз.
- Барлық қуат кірістерін (24 В, 220 В, дизель генераторы, ҮҚК) қоса алғанда, негізгі коммутатордың жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз. Апаттық режимдер үшін жарық және дыбыстық дабылдардың жұмысын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, оларды жөндеңіз немесе реттеңіз.
- Кабель желілерінің зақымдалуын, тозуын, қызып кетуін және оқшаулаудың зақымдалуын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, кабельдерді ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.
- Барлық тізбектердегі сақтандырғыштар мен автоматты ажыратқыштардың болуын және жұмысқа жарамдылығын тексеріңіз 
. Номиналдар жүктемеге сәйкес келетінін тексеріңіз (топтық тізбектер үшін 16 А-дан аспауы керек). Егер ақаулар анықталса, оларды ауыстырыңыз.
- Жерге қосу кедергісін өлшеңіз және жерге қосу өткізгіштерінің тұтастығын тексеріңіз. Жерге қосу электродтарының болуын 
және жағдайын тексеріңіз (кемінде екі, кабель ұзындығы кемінде 10 м). Егер ауытқулар анықталса, жерге қосуды қалпына келтіріңіз.
- Қуат кабелінің жағдайын тексеріңіз (3 x 3,5 мм², әр катушканың ұзындығы кемінде 50 м). Оқшаулаудың тұтастығын 
және оның сыртқы әсерлерге (ультракүлгін сәулелер, механикалық зақымданулар) төзімділігін тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, кабельді немесе қосқыштарды ауыстырыңыз.
- Электр жабдықтарын, шкафтарды, қосылымдарды 
және желдету элементтерін шаң мен кірден тазалаңыз. Қажет болса, түйіспелі жинақтарға профилактикалық қызмет көрсетіңіз.
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	28. 
	Жарықтандыру жүйесі
- Фургонның кузовын жарықтандыру жүйесінің және периметрлік жарықтандырудың жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз 
. Қосу/өшіру және қуаттың дұрыс таратылуын қамтамасыз етіңіз. Егер ақаулар анықталса, диагностика жүргізіп, жұмысын қалпына келтіріңіз.
- Барлық көлік бөлімдеріндегі негізгі жарықдиодты жарықтандырудың жұмысын тексеріңіз. Жұмыс аймақтарындағы жарықтандырудың санитарлық талаптарға сәйкестігін тексеріңіз. ҮҚК-нің дұрыс қуатпен жабдықталуын және негізгі коммутатор арқылы 24В борттық желіге ауысу мүмкіндігін тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, оларды ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.
- Көліктің электр жүйесіне қосылған апаттық жарықтандырудың жұмысын тексеріңіз. Сыртқы қуатсыз тұрақты жұмысын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
Қызмет көрсетушінің кеңсесіндегі орталық жарықтандыруды басқару панелін тексеріңіз . Әрбір жарықтандыру құрылғысындағы жеке қосқыштардың дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, басқару элементтерін жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.

- Кабина төбесіне және кузов қорғанышына орнатылған жарықдиодты шамдардың, сондай-ақ телескопиялық діңгектегі прожекторлардың жұмысын тексеріңіз. Басқару механизмінің толық жарықтандырылуының біркелкі екеніне және соқыр аймақтардың жоқтығына көз жеткізіңіз. Егер ақаулар анықталса, жабдықты ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.
ҮҚК және борттық желі арқылы қуат берілген кезде жарықтандыру жүйесінің дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз . Негізгі коммутатор арқылы қуат көзінің ауыстырып-қосқышын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, реттеңіз немесе жөндеңіз.

	1
	Жұмыс

	29. 
	Автономды жылыту жүйесі
жылытқыштарының жұмысқа қабілеттілігін тексеру . Бөлімдердің біркелкі қыздырылуын және температураның тұрақты сақталуын қамтамасыз ету. Егер ақаулар анықталса, диагностика жүргізіп 
, жұмысын қалпына келтіріңіз.
Қыздырғыштың жұмысын тексеруді орындаңыз (қуаты 5,5 кВт-тан кем емес, ағын жылдамдығы 100 м³/сағ-тан кем емес). Дұрыс іске қосылуын, тұрақты жұмысын және +5°C-тан +30°C-қа дейінгі диапазонда температураны дұрыс басқаруын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, компоненттерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Шассидің отын багынан қыздырғыштарға дизель отынының берілуін тексеріңіз . Отын құбырларының ағып кетуін 
және тығыздығын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, ағып кетулерді жөндеңіз немесе компоненттерді ауыстырыңыз.
- Оператор консолінде орналасқан басқару панельдерінің жұмысқа жарамдылығын тексеріңіз. Жұмыс режимдері мен температураның дұрыс басқарылғанын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, басқару элементтерін жөндеңіз немесе ауыстырыңыз.
- Жылытқыштарға , ауа өткізгіштерге және сүзгілерге қызмет көрсетіңіз. Қыздыру элементтері мен желдеткіштердің жағдайын тексеріңіз. 
Қажет болса, алдын алу жұмыстарын жүргізіңіз.
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	30. 
	Кондиционер жүйесі
- Жүргізуші кабинасы мен фургон кузовындағы ауа баптау жүйесінің диагностикасын жүргізу. 
Егер ақаулар анықталса, дұрыс жұмысын қалпына келтіру.
- Салқындату тиімділігін (кемінде 6 кВт) 
және ауа ағынын (кемінде 1000 м³/сағ) тексеріңіз. Бөлімдерде белгіленген температураға жеткенін тексеріңіз. Егер қандай да бір ауытқулар анықталса, тоңазытқыш тізбегін диагностикалап 
, параметрлерді қалпына келтіріңіз.
- Температура мен ауа ағынының жылдамдығын орнатуды қоса алғанда, басқару блогының жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз. Параметрлердің дұрыс көрсетілгенін және командалардың дұрыс орындалғанын тексеріңіз. 
Егер қандай да бір ақаулар анықталса, басқару блогын реттеңіз немесе ауыстырыңыз.
- 220 В, 50 Гц қуат көзін және 24 В борттық қуат көзін пайдаланып, ауа баптау жүйесінің жұмысын тексеріңіз. Қуат көзінің режимдері дұрыс ауыстырылғанын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, қуат көзінің тізбектерін диагностикалап, қалпына келтіріңіз.
- Желдеткіштердің, буландырғыштың 
және конденсатордың жұмысын тексеріңіз. Ластануды және жылудың дұрыс берілуін тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, компоненттерді тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.
- Шатырға орнатылған кондиционер блогын және бекіту жабдығын тексеріңіз. Механикалық зақымданулар 
мен босап қалған бекіткіштерді тексеріңіз. Егер ақаулар табылса, бекіткіштерді қатайтыңыз немесе ауыстырыңыз.
- Сүзгілерге, ауа өткізгіштерге, жылу алмастырғыштарға және жүйенің сыртқы элементтеріне профилактикалық қызмет көрсетуді жүзеге асырыңыз.
	1
	Жұмыс

	31. 
	Кузов бөлімінің желдету жүйесі
- Сүзгі мен желдету блогын (FVU), мәжбүрлі шығару құрылғыларын (люктерді) және табиғи желдету элементтерін қоса алғанда, желдету жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін тексеріңіз. Ауа алмасудың болуын және жылдамдығын тексеріңіз. Егер ақаулар анықталса, диагностика жүргізіп, жұмысын қалпына келтіріңіз.
- FVUA жұмысын борттық желіден және сыртқы қуат көзінен (220 В, түрлендіргіш арқылы 50 Гц) тексеріңіз. Қуат көздерінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Желдеткішті және ішкі элементтерді шаң 
мен кірден тазалаңыз, сүзгі элементтерін тазалаңыз немесе ауыстырыңыз 
(қажет болса).
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5.1 Орындалған жұмыстар тізіміне шығын материалдары кіреді, бірақ ақаулы жабдықты ауыстыру және оны жеткізу бөлек келісімшарт бойынша жүзеге асырылады.


6. Әлеуетті жеткізушіге қойылатын міндетті талаптар:
6.1 Техникалық қызмет көрсету қызметтерін көрсету басталғаннан кейін бір ай ішінде Жеткізуші иінді механизмді тексеруді жүргізуі тиіс, оның нәтижелері бойынша 
иінді механизм жабдығының жұмыс істеу қабілеті туралы деректерді көрсетуі және жаңғырту, жөндеу және қалпына келтіру бойынша ұсыныстар беруі тиіс Техникалық тексеру туралы есеп ұсынылуы тиіс.
6.2 Жеткізушіде келісімшарттың орындалуын бақылауды және Тапсырыс берушінің сұрауларына 
24 сағат ішінде жедел жауап беруді қамтамасыз ету үшін тәулік бойы жұмыс істейтін қолдау қызметі бар. Телефон нөмірлерін көрсетіңіз.
6.3 Барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен алдын ала келісілуі және командалық-штабтық көліктердің орналасқан жерлерінде белгіленген Тапсырыс берушінің ішкі ережелеріне қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс.


БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫ

Еңбек ресурстары:
	Командалық пунктте күрделі және көп компонентті жабдықтардың болуына байланысты 
техникалық қызмет көрсету жұмыстарын тиісті рұқсаттары бар сертификатталған мамандар жүргізуі керек:
1. 1000 В дейінгі электр қондырғыларында жұмыс істеуге арналған 3-ші электр қауіпсіздігі рұқсаты бар маман . 4 адам. ( 
қосымша ) электр қауіпсіздігі бойынша сертификат және хаттама 
).
1. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқуды аяқтағаны туралы сертификаты бар маман. 4 адам. ( қосымша) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша оқуды аяқтағаны туралы сертификат және хаттама).
1. Жеткізушінің штатында кемінде төрт техникалық маман болуы керек, олардың әрқайсысында байланыс инженері мамандығы бойынша жоғары білім және радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы бойынша диплом бар. Төрт адам (дипломдарды қоса тіркеңіз).
1. Capricorn-4 құрылғысымен GILAT SkyEdge II спутниктік станцияларына қызмет көрсету бойынша сертификатталған маман. 1 адам. (сертификат қоса беріледі);
	 	
Материалдық ресурстар:
1. Әлеуетті жеткізушіде иінді механизм жабдықтарының техникалық қызмет көрсету, жөндеу, диагностикалау, реттеу және жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру жұмыстарын орындау үшін қажетті және жеткілікті жабдықтар, құралдар және техникалық құралдар болуы тиіс, оның ішінде : дәнекерлеу машинасы - дана; бүріккіш - 1 дана; вольтметр - 1 дана; компрессор - 1 дана; спутниктік байланыс арналарының жылдамдығы мен сапасын бақылауға арналған аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету - 1 дана; ( қосымша құжаттарды қоса тіркеңіз ).
Басқа атаулары мен конструкциялары бар жабдықтарды, құралдарды және техникалық құралдарды пайдалануға рұқсат етіледі, егер олардың функционалдық 
және техникалық сипаттамалары Келісімшартта көзделген жұмыстың толық орындалуын қамтамасыз етсе.

