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Конференция залының интерьері
Үй-жай өлшемі: 5,30 × 15,00 м | Биіктігі: 3,00 м
1. Үй-жайдың негізгі параметрлері
	Параметр
	Мәні

	Үй-жайдың ұзындығы
	15,00 м

	Үй-жайдың ені
	5,30 м

	Үй-жайдың биіктігі
	3,00 м

	Еден ауданы
	79,50 м²

	Төбе ауданы
	79,50 м²

	Үй-жай периметрі
	40,60 қума м

	Ойықтарды шегермегендегі қабырғалардың толық ауданы
	121,80 м²

	Үй-жай көлемі
	238,50 м³



Қабырғалар ауданын есептеу: (15,00 + 15,00 + 5,30 + 5,30) × 3,00 = 121,80 м².
2. Интерьердің жалпы тұжырымдамасы
Стиль: заманауи өкілдік / Contemporary Business Luxury.
қабырғалардың негізгі әрлеуі – жылы реңкті жаңғақ ағашының табиғи текстурасы;
акценттік аймақтар – графит түсті акустикалық панельдер;
төбе – күңгірт ақ түсті, көпдеңгейлі, жасырын жылы жарықтандырумен;
еден жабыны – аралас: ашық сұр ламинат және ашық сұр-беж түсті кілем жабыны;
жиһаз – қою түсті, металл және ағаш элементтерімен;

	Элемент
	Ұсынылатын түсі / текстурасы

	Негізгі қабырғалар
	табиғи жаңғақ / жылы реңкті ағаш

	Акустикалық панельдер
	қою сұр / графит

	Төбе
	күңгірт ақ

	Ковролин
	ашық сұр + сұр-беж

	Ламинат
	ашық сұр

	Қалың перделер
	графит / қою сұр

	Тюль
	ақ / сүт түстес

	Креслолар
	қара / антрацит

	Металл
	хром / қара

	Жарықтандыру
	жылы ақ жарық, 3000 К



3. Еден жабындары
Еденнің жалпы ауданы: 79,50 м². Аралас еден жабыны қолданылады.
3.1. Кілем жабыны (ковролин)
қоғамдық орындарға арналған ковролин немесе кілем плиткасы;
түсі: ашық сұр / сұр-беж, көзге түсе бермейтін геометриялық өрнек;
қолдану класы: 32–33-тен төмен емес;
тозуға төзімділігі жоғары, антистатикалық қасиеттері бар;
қоғамдық үй-жайларда пайдалануға рұқсат етілген материалдарды қолдану.
Ковролиннің есептік мөлшері: 80 м².
3.2. Ламинат
ашық сұр түс, күңгірт бет;
33-класс, қалыңдығы 8–12 мм;
ылғалға төзімді орындалуы;
шағын фаска, табиғи ағаш текстурасы.
Ламинаттың есептік мөлшері: 80 м².
Жабындардың түйіскен жері: жасырын алюминий Т-профиль немесе тот баспайтын болат түстес жұқа профиль.
4. Қабырғалар және сәндік панельдер
Қабырғалардың толық геометриялық ауданы: 121,80 м².
4.1. Табиғи жаңғақ ағашы түстес панельдер
шпонмен қапталған МДФ / сәндік жабыны бар МДФ / табиғи жаңғақ шпоны;
панельдің ұсынылатын қалыңдығы – 10–18 мм;
беті күңгірт немесе жартылай күңгірт;
жасырын бекіту; ұқыпты жіктер және панельдердің дұрыс орналасуы.
Табиғи жаңғақ ағашы түстес панельдердің есептік мөлшері: 78 м².
4.2. Графит түсті акустикалық панельдер
мақсаты: сәндік әрлеу және реверберацияны (дыбыстың жаңғырығуын) азайту;
түрі: матамен қапталған акустикалық панель, PET-панель немесе акустикалық МДФ;
қалыңдығы 20–50 мм;
түсі: graphite / anthracite / dark grey.
Графит түсті акустикалық панельдердің есептік мөлшері: 30 м².
5. Төбе
Көлденең проекциясының ауданы: 79,50 м².
металл қаңқаға орнатылатын қалыңдығы 12,5 мм гипсокартоннан (ГКЛ) жасалған көпдеңгейлі аспалы төбе;
орталық ақ түсті жазықтық және төмендетілген периметр;
периметр бойымен жасырын жарықтандыру қуысы;
кіріктірілген нүктелік шамдар, желдеткіш торлар, акустикалық динамиктер;
ақ түсті, жууға болатын күңгірт бояу.
Қуыстары бар көпдеңгейлі гипсокартон төбенің есептік мөлшері: 80 м².
6. Жарықтандыру
6.1. Жасырын LED-жарықтандыру
LED-жарықтандыру ұзындығы: 40 қума м.
	Параметр
	Талап

	Кернеу
	24 В

	LED таспаның қуаты
	9,6–14,4 Вт/м

	Түс температурасы
	3000 К

	CRI
	≥ 90

	Монтаждау
	алюминий профиль + күңгірт шашыратқыш



6.2. Кіріктірілген шамдар
саны – 24 дана;
қуаты – әрқайсысы 7–12 Вт;
түс температурасы – 3000–3500 К;
CRI ≥ 90; көз қарықтырмайтын нұсқасы ұсынылады.
6.3. Аспалы сызықтық шамдар
саны – 4 дана;
әрқайсысының ұзындығы – 1,2–2,0 м;
корпусы – қара / қою графит түсті;
биіктігі реттелетін тростық аспа;
түс температурасы – 3000–4000 К, CRI ≥ 90.
6.4. Жарықтану деңгейін есептеу
Жұмыс аймағының есептік жарықтану деңгейі: 400–500 лк. 500 лк болғанда: 79,5 × 500 = 39 750 лм. Пайдалану кезіндегі жарық шығындарын ескергенде, ұсынылатын жиынтық жарық ағыны шамамен 45 000–50 000 лм құрайды.
төбедегі негізгі жарықтандыру – жеке топ;
аспалы сызықтық шамдар – жеке топ;
LED-жарықтандыру – жеке топ;
акценттік / қабырға жарықтандыруы – жеке топ;
жарық жарықтығын реттеу (диммирлеу) ұсынылады.
7. Залдың ресми торцтық қабырғасы
орталық торцтық қабырға – табиғи жаңғақ ағашы түстес панельдер;
композициялық ось бойында – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы;
оның жанында – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туы;
төрағаның орталық орны – үй-жай осінің бойында;
сәндік панельдердің жасырын бекітпелері.
8. Конференция үстелі
	Параметр
	Шамамен мәні

	Ұзындығы
	8,5–10,0 м

	Ені
	1,8–2,4 м

	Биіктігі
	750 мм

	Материалы
	МДФ / жаңғақ шпоны / сәндік ендірмелер / металл

	Түсі
	жаңғақ + қою сұр

	Саны
	1 жиынтық



Инженерлік талап: барлық күштік және әлсіз токты кабельдер үстелдің ішінен және/немесе едендегі кабельдік люктер арқылы жасырын жүргізілуі тиіс.
9. Орындықтар
Конференция креслоларының саны: 40 дана.
негізгі жұмыс креслолары – қара түсті табиғи былғары немесе сапалы эко-былғары, эргономикалық арқалық, металл негіз; бір бөлігі дөңгелекті;
қонақтарға арналған креслолар – қара түсті қаптама, хромдалған металл қаңқа, ағаш жапсырмасы бар шынтақтаяныштар.
10. Мінбер
	Параметр
	Өлшемі / талабы

	Ені
	600–700 мм

	Тереңдігі
	450–550 мм

	Биіктігі
	1100–1200 мм

	Материалы
	МДФ + жаңғақ шпоны + металл қаңқа

	Жабдықталуы
	микрофон, 220 В, USB, LAN, қажет болғанда HDMI



11. Конференция жүйесі
Микрофон пульттерінің ұсынылатын саны: 18–24 дана.
төраға пульті;
делегаттарға арналған пульттер;
орталық процессор / DSP;
акустикалық кері байланысты басу;
аудиожазба жүргізу мүмкіндігі;
бейнеконференцбайланыс жүйесімен біріктіру.
12. Перделер мен тюль
12.1. Тюль
түсі – ақ / сүт түстес;
шамамен биіктігі – 2,7–2,9 м;
жиыру коэффициенті – 1:2;
жасырын төбелік карниз.
12.2. Қалың перделер
түсі – қою сұр / графит;
тығыз интерьерлік мата;
бейнеқабырға қолданылғанда dimout / blackout матасы ұсынылады;
Blackout/dimout перделер, тюль және жасырын төбелік карниздер жиынтығы: 1 жиынтық; матаның нақты өлшемдері терезе ойықтары мен қабырға аралықтарын бақылау өлшемінен кейін нақтылансын.
13. Есіктер мен еденкемер
есік полотноларын қабырғадағы ағаш композициясымен үйлестіру;
жасырын немесе минималистік қорап, жасырын топсалар және магнитті құлып ұсынылады;
есік полотносын жаңғақ ағашы түстес әрлеу;
еденкемер – жасырын алюминий немесе жаңғақ ағашы түстес МДФ, биіктігі 60–100 мм.
Жасырын еденкемер мен алюминий түйістіру профильдерінің есептік мөлшері: 50 қума м.
14. Электрмен жабдықтау
кернеуі 380–400 В үш фазалы электр желісін жүргізу және қосуды қарастыру;
жарықтандыру, LED-жарықтандыру, бейнеқабырға, конференция жүйесі, аудиожабдық, компьютерлер, мінбер және кондиционерлеу үшін жеке желілер қарастыру;
үстелде 8 кіріктірілген электрлік люк қарастыру;
әр люкте: 220 В, USB-A, USB-C, RJ45; қажет болған жағдайда HDMI;
электр қалқанының қуат резерві – кемінде 20%.
қосымша бірнеше розетка орнатылатын нүктелерді қарастыру. Розеткалардың түпкілікті саны мен орналасу орындары электрмонтаж жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілсін.
15. Желдету және ауа баптау
Үй-жай көлемі: 238,50 м³.
30 адамға, бір адамға 30 м³/сағ нормасы бойынша: 30 × 30 = 900 м³/сағ.
Ауа беретін және сорып шығаратын желдету жүйесінің ұсынылатын реттелетін өнімділігі: 900–1200 м³/сағ.
Жасырын монтаждалатын ауа баптау жүйесі – 1 жиынтық. Ішкі блок төбе астындағы кеңістікте жасырын орналастырылсын; фреон құбырлары, дренаж, электрмен қоректендіру және басқару кабельдері жасырын жүргізілсін. Ауа беру және сорып алу төбеге біріктірілген ұқыпты желдеткіш торлар / диффузорлар арқылы жүзеге асырылсын. Техникалық қызмет көрсету үшін тексеру люктері арқылы қолжетімділік қамтамасыз етілсін. Салқындату өнімділігі мен жабдықтың соңғы конфигурациясы адамдар саны, терезелер, күннен түсетін жылу, жабдықтар және жарықтандыру ескеріле отырып, жеке жылутехникалық есеппен анықталсын.
16. Үй-жай акустикасы
ковролин еденнен шағылатын дыбысты азайтады;
тығыз перделер терезеден шағылатын дыбысты азайтады;
жұмсақ жиһаз орта және жоғары жиілікті дыбыстарды қосымша сіңіреді;
графит панельдері тек сәндік емес, дыбыс сіңіргіш қасиеті бар етіп орындалуы ұсынылады;
қажет болған жағдайда акустикалық есеп төбедегі дыбыс сіңіргіш элементтермен толықтырылады.
17. Жұмыс көлемдерінің жиынтық ведомосі
	Атауы
	Саны
	Өлшем бірлігі

	Ашық сұр-беж түсті ковролин
	80
	м²

	33-класты ашық сұр ламинат
	80
	м²

	Жасырын еденкемер, алюминий түйістіру профильдері
	50
	қума м

	Табиғи жаңғақ ағашы түстес МДФ сәндік қабырға панельдері
	78
	м²

	Графит түсті сәндік акустикалық панельдер
	30
	м²

	Қуыстары бар көпдеңгейлі гипсокартон төбе
	80
	м²

	Алюминий профильдегі 24 В LED-жарықтандыру
	40
	қума м

	Кіріктірілген төбелік шамдар
	24
	дана

	Аспалы сызықтық шамдар
	4
	дана

	Ұзындығы 8,5–10 м үлкен конференция үстелі
	1
	жиынтық

	Конференция креслолары
	40
	дана

	Blackout/dimout перделері + тюль + карниздер
	1
	жиынтық

	Үстелге кіріктірілетін 220 В / USB / RJ45 люктері
	8
	дана

	Жасырын монтаждалатын ауа баптау жүйесі (жабдық + құбыржолдарды жасырын жүргізу + монтаждау)
	1
	жиынтық

	380–400 В үш фазалы электр желісі (жүргізу және қосу)
	1
	жиынтық

	Қосымша розетка нүктелері; орналасуын Тапсырыс берушімен келісу
	Келісім бойынша
	дана

	Монтаждау және шығын материалдары, бекітпелер, кабель, жеткізу және құрастыру
	1
	жиынтық



18. Жұмыстарды орындау сапасына қойылатын талаптар
панельдердің, профильдердің және төбе элементтерінің барлық көрінетін түйіспелері саңылаусыз, деңгей айырмасынсыз және түзу орындалуы тиіс;
бір жазықтықтағы сәндік жабындардың түс реңкі біркелкі болуы тиіс;
жасырын инженерлік коммуникацияларға техникалық қызмет көрсету үшін тексеру аймақтары арқылы қолжетімділік қамтамасыз етілсін;
электрмонтаж және әлсіз ток жүйелері бойынша жұмыстар қолданыстағы нормалар мен жобаға сәйкес орындалсын;
әрлеу материалдарын жаппай монтаждау алдында түс, текстура үлгілері және түйісу тораптары келісілсін;
Өнім беруші сатып алу, дайындау және монтаждау жұмыстары басталғанға дейін қолданылатын барлық әрлеу, сәндік, жиһаз, жарықтандыру және инженерлік материалдарды, бұйымдар мен жабдықтарды, оның ішінде олардың үлгілерін, түсін, текстурасын, өлшемдерін, техникалық сипаттамаларын және сыртқы түрін Тапсырыс берушімен келісуге міндетті. Келісілген материалдар мен жабдықтарды ауыстыруға Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімімен ғана рұқсат етіледі.
сатып алынатын материалдардың түпкілікті көлемдері нысандағы бақылау өлшемінен кейін нақтылансын.
19. Жұмыстарды орындау мерзімі
Осы техникалық сипаттамада көзделген барлық жұмыстарды орындау мерзімі – 20 күн.
Бет 1

ТЕХНИКАЛЫ


?


 СИПАТТАМА 


–


 


КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАЛЫ


 


Бет 


1


 


ТЕХНИКАЛЫ


?


 СИПАТТАМА


 


Конференция залыны


?


 интерьері


 


?


й


-


жай 


?


лшемі: 5,30 


× 15,00 


м | Биіктігі: 3,00 м


 


1. 


?


й


-


жайды


?


 негізгі параметрлері


 


Параметр


 


М


?


ні


 


?


й


-


жайды


?


 


?


зынды


?


ы


 


15,00 м


 


?


й


-


жайды


?


 ені


 


5,30 м


 


?


й


-


жайды


?


 биіктігі


 


3,00 м


 


Еден ауданы


 


79,50 м


²


 


Ò


?


áå 


àóäàíû


 


79,50 ì


²


 


?


é


-


æàé ïåðèìåòð³


 


40,60 


?


óìà ì


 


Îéû


?


òàðäû øåãåðìåãåíäåã³ 


?


àáûð


?


àëàðäû


?


 òîëû


?


 àóäàíû


 


121,80 ì


²


 


?


é


-


æàé ê


?


ëåì³


 


238,50 ì


³


 


 


?


абыр


?


алар


 


ауданын есептеу:


 


(15,00 + 15,00 + 5,30 + 5,30) × 3,00 = 121,80 


м


².


 


2. Èíòåðüåðä³


?


 æàëïû ò


?


æûðûìäàìàñû


 


Ñòèëü


:


 


çàìàíàóè


 


?


ê³ëä³ê


 


/ Contemporary Business Luxury.


 


·


 


?


àáûð


?


àëàðäû


?


 


íåã³çã³


 


?


ðëåó³


 


–


 


æûëû


 


ðå


?


êò³


 


æà


??


à


?


 


à


?


àøûíû


?


 


òàáè


?


è


 


òåêñòóðàñû


;


 


·


 


àêöåíòò³ê


 


àéìà


?


òàð


 


–


 


ãðàôèò


 


ò


?


ñò³


 


àêóñòèêàëû


?


 


ïàíåëüäåð


;


 


·


 


ò


?


áå


 


–


 


ê


??


ã³ðò


 


à


?


 


ò


?


ñò³


, 


ê


?


ïäå


?


ãåéë³


, 


æàñûðûí


 


æûëû


 


æàðû


?


òàíäûðóìåí


;


 


·


 


åäå


í


 


æàáûíû


 


–


 


àðàëàñ


: 


àøû


?


 


ñ


?


ð


 


ëàìèíàò


 


æ


?


íå


 


àøû


?


 


ñ


?


ð


-


áåæ


 


ò


?


ñò³


 


ê³ëåì


 


æàáûíû


;


 


·


 


æè


?


àç


 


–


 


?


îþ


 


ò


?


ñò³


, 


ìåòàëë


 


æ


?


íå


 


à


?


àø


 


ýëåìåíòòåð³ìåí


;


 


 


Ýëåìåíò


 


?


ñûíûëàòûí


 


ò


?


ñ³ / òåêñòóðàñû


 


Íåã³çã³ 


?


àáûð


?


àëàð


 


òàáè


?


è æà


??


à


?


 / æûëû ðå


?


êò³ à


?


àø


 


Àêóñòèêàëû


?


 ïàíåëüäåð


 


?


îþ


 


ñ


?


ð / ãðàôèò


 


Ò


?


áå


 


ê


??


ã³ðò à


?


 


Êîâðîëèí


 


àøû


?


 ñ


?


ð + ñ


?


ð


-


áåæ


 


Ëàìèíàò


 


àøû


?


 ñ


?


ð


 


?


àëû


?


 


ïåðäåëåð


 


ãðàôèò / 


?


îþ ñ


?


ð


 


Òþëü


 


à


?


 / ñ


?


ò ò


?


ñòåñ


 


Êðåñëîëàð


 


?


àðà


 


/ àíòðàöèò


 


Ìåòàëë


 


õðîì / 


?


àðà


 


Æàðû


?


òàíäûðó


 


æûëû à


?


 æàðû


?


, 3000 Ê


 


 


3. Åäåí æàáûíäàðû


 


Åäåíí³


?


 æàëïû àóäàíû: 79,50 ì


².


 


Àðàëàñ åäåí æàáûíû 


?


îëäàíûëàäû.


 


3.1. Кілем жабыны (ковролин)


 


·


 


?


о


?


амды


?


 


орындар


?


а арнал


?


ан ковролин немесе кілем плиткасы;


 


·


 


т


?


сі: ашы


?


 с


?


р / с


?


р


-


беж, к


?


зге т


?


се бермейтін геометриялы


?


 


?


рнек;


 


·


 


?


олдану


 


класы: 32


–


33


-


тен т


?


мен емес;


 


·


 


тозу


?


а т


?


зімділігі жо


?


ары, ант


истатикалы


?


 


?


асиеттері бар;


 




ТЕХНИКАЛЫ ?  СИПАТТАМА  –   КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАЛЫ   Бет  1   ТЕХНИКАЛЫ ?  СИПАТТАМА   Конференция залыны ?  интерьері   ? й - жай  ? лшемі: 5,30  × 15,00  м | Биіктігі: 3,00 м   1.  ? й - жайды ?  негізгі параметрлері  

Параметр  М ? ні  

? й - жайды ?   ? зынды ? ы  15,00 м  

? й - жайды ?  ені  5,30 м  

? й - жайды ?  биіктігі  3,00 м  

Еден ауданы  79,50 м ²  

Т ? бе  ауданы  79,50 м ²  

? й - жай периметрі  40,60  ? ума м  

Ойы ? тарды шегермегендегі  ? абыр ? аларды ?  толы ?  ауданы  121,80 м ²  

? й - жай к ? лемі  238,50 м ³  

  ? абыр ? алар   ауданын есептеу:   (15,00 + 15,00 + 5,30 + 5,30) × 3,00 = 121,80  м ².   2. Интерьерді ?  жалпы т ? жырымдамасы   Стиль :   заманауи   ? кілдік   / Contemporary Business Luxury.      ? абыр ? аларды ?   негізгі   ? рлеуі   –   жылы   ре ? кті   жа ?? а ?   а ? ашыны ?   таби ? и   текстурасы ;      акценттік   айма ? тар   –   графит   т ? сті   акустикалы ?   панельдер ;      т ? бе   –   к ?? гірт   а ?   т ? сті ,  к ? пде ? гейлі ,  жасырын   жылы   жары ? тандырумен ;      еде н   жабыны   –   аралас :  ашы ?   с ? р   ламинат   ж ? не   ашы ?   с ? р - беж   т ? сті   кілем   жабыны ;      жи ? аз   –   ? ою   т ? сті ,  металл   ж ? не   а ? аш   элементтерімен ;    

Элемент  ? сынылатын   т ? сі / текстурасы  

Негізгі  ? абыр ? алар  таби ? и жа ?? а ?  / жылы ре ? кті а ? аш  

Акустикалы ?  панельдер  ? ою   с ? р / графит  

Т ? бе  к ?? гірт а ?  

Ковролин  ашы ?  с ? р + с ? р - беж  

Ламинат  ашы ?  с ? р  

? алы ?   перделер  графит /  ? ою с ? р  

Тюль  а ?  / с ? т т ? стес  

Креслолар  ? ара   / антрацит  

Металл  хром /  ? ара  

Жары ? тандыру  жылы а ?  жары ? , 3000 К  

  3. Еден жабындары   Еденні ?  жалпы ауданы: 79,50 м ².   Аралас еден жабыны  ? олданылады.   3.1. Кілем жабыны (ковролин)      ? о ? амды ?   орындар ? а арнал ? ан ковролин немесе кілем плиткасы;      т ? сі: ашы ?  с ? р / с ? р - беж, к ? зге т ? се бермейтін геометриялы ?   ? рнек;      ? олдану   класы: 32 – 33 - тен т ? мен емес;      тозу ? а т ? зімділігі жо ? ары, ант истатикалы ?   ? асиеттері бар;  

