
Техническая спецификация работ
По установке камер видеонаблюдения в г.Кентау , с.Ачисай и с.Карнак

Требования к поставщику указаны в настоящей технической спецификации, все предлагаемые характеристики оборудования должны соответствовать либо превышать минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации.

Общие требования:

Требования к выполнению работ — в рамках проекта все работы должны быть выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями Заказчика.

Общие требования

Настоящая техническая спецификация разработана в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан в части оснащения технической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении, а именно:
- Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК «Об информатизации».
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 2021 года № 234 «Об утверждении правил и критериев отнесения объектов к объектам, уязвимым в террористическом отношении».

1. Объем работ и требования

В рамках проекта Поставщик обязан:
1.1. Создать взаимосвязанную информационно-коммуникационную инфраструктуру, обладающую 
потенциалом масштабирования и интеграции различных сервисов (открытые API и SDK).
1.2. Сбор, обработка и хранение видеоданных должны осуществляться локально на объектах, 
предоставленных Заказчиком.
1.3. Хранение видеоданных должно осуществляться не менее 30 (тридцати) суток с использованием специализированных устройств видеорегистрации.
1.4. Для исключения помех в кадре необходимо: устранить объекты в зоне видимости камеры, 
перекрывающие обзор и позволяющие людям, контролируемым объектам или транспортным средствам незаметно перемещаться в зоне наблюдения. Необходимо исключить или ограничить в кадре зоны телевизионных экранов, интерактивных билбордов, вращающихся дверей, эскалаторов, колышущихся ветвей и иных объектов, создающих постоянное движение, если данные объекты не являются предметом наблюдения.
1.5. Провести предварительный анализ объекта наблюдения.
1.6. Выполнить установку оборудования системы видеонаблюдения за счет средств, выделенных в 
рамках данной закупки.
1.7. Произвести настройку оборудования.
1.8. Установка камер осуществляется на стенах объектов либо на опорах на высоте не менее 3 
метров с целью мониторинга и контроля прилегающей территории для общего видеонаблюдения.
1.9. Поставщик выполняет полный комплекс монтажных и пусконаладочных работ по установке 
оборудования, указанного в настоящей технической спецификации, на объектах.
1.10. Поставщик принимает на себя все обязательства по выполнению работ и их обеспечению и 
обязан передать Заказчику готовую к эксплуатации систему видеонаблюдения в соответствии с условиями «под ключ».
1.11. В процессе выполнения монтажных и пусконаладочных работ качество видео на границах 
контролируемых зон должно обеспечиваться в следующих пределах: не менее 150 пикселей на метр — для камер детального обзора; не менее 250 pix/m— на входных группах; не менее 50 pix/m — для обзорных камер.
1.12. Выполнить Вывод камер в здании акимата (ЦОУ) города Кентау, настроить и запустить камеры, интегрировать с действующей системой видеонаблюдения.
 
2. Система видеонаблюдения на объекте:

2.1. Для исключения помех в кадре необходимо: устранить объекты в зоне видимости камеры, 
перекрывающие обзор и позволяющие людям, контролируемым объектам или транспортным средствам незаметно перемещаться в зоне наблюдения. Необходимо исключить или ограничить в кадре зоны телевизионных экранов, интерактивных билбордов, вращающихся дверей, эскалаторов, колышущихся ветвей и иных объектов, создающих постоянное движение, если данные объекты не являются предметом наблюдения.
2.2. Устанавливаемые видеокамеры должны обеспечивать защиту от возникающих помех (в 
сигнальных цепях передачи видеопотока, а также в линиях электропитания), предусматривать системы зануления и заземления. При установке видеокамер на опорах необходимо предусмотреть виброустойчивость конструкции и основания.

3. Система видеонаблюдения должна обладать следующими основными функциями и возможностями:

3.1. Наличие двух и более режимов записи: по срабатыванию детектора движения, по 
внешнему тревожному сигналу, а также непрерывная запись, запись по расписанию, циклическая запись.
3.2. Обеспечение безопасного доступа к параметрам устройства и защиты архива от удаления 
и изменения.
3.3. Передача видеоизображения в режиме реального времени.
3.4. Синхронизация событий с единой системой точного времени.
3.5. Одновременный просмотр архива с нескольких камер с синхронизацией видео.
3.6. Рабочая температура: оборудование должно соответствовать климатическому 
исполнению, предусмотренному для местных условий. Сохранение рабочих характеристик при воздействии климатических факторов — высоких/низких температур, влажности, дождя, снега, обледенения, пыли, мороза, тумана, атмосферного давления.
3.7. Программное обеспечение должно поддерживать следующие функции: централизованное 
управление и разграничение прав доступа и политики безопасности для всех объектов и сервисов системы; аутентификация и авторизация пользователей в системе в соответствии с внутренней политикой объекта с возможностью ограничения прав на просмотр и редактирование компонентов системы; автоматическая регистрация (логирование) действий всех пользователей системы; вывод тревожных уведомлений на удалённые рабочие места пользователей; обеспечение безопасного сетевого взаимодействия; многопротокольная передача видео; поддержка загрузки (выгрузки, экспорта) видеофрагментов (видеозаписей); автоматическое протоколирование тревожных сообщений и возможность создания и настройки правил реагирования на события, за исключением подтверждённых событий, подлежащих хранению в соответствии с ведомственными нормативными правовыми актами; возможность записи видео с видеокамер в распределённый файловый архив по детектору движения/расписанию; поддержка полного спектра аудио- и видеокодеков; регулируемый уровень сжатия видеоархива; автоматическая очистка архива по заданным параметрам: глубина архива в днях, заполненность хранилища данных.
3.8. Все видеокамеры должны быть оснащены объективом 2,8 мм и обладать 
светочувствительностью не менее 0,01 лк. Дополнительные требования к системам видеонаблюдения:
1) гарантия на оборудование — не менее 1 года; 
2) возможность расширения системы за счёт подключения дополнительных камер без 
замены основных компонентов; 
3) срок хранения записей и архивных данных со всех видеокамер — не менее 1 месяца 
(30 дней); 
4) возможность подключения компонентов системы видеонаблюдения к локальной сети.
3.9. Сопутствующие услуги — поставщик обязан предоставить все необходимые 
монтажные материалы, а также осуществить поставку оборудования, монтаж, пусконаладочные работы и необходимые сервисные услуги за свой счёт.
3.10. Срок выполнения работ — 15 календарных дней с даты вступления договора в 
силу.
3.11.  Гарантийный срок на работы и обслуживание — 1 год.
3.12. Для подключения видеокамер к сетевому оборудованию поставщик выполняет монтаж 
кабельной сети передачи данных на объектах. Монтажные работы должны выполняться в соответствии со СНиП по монтажу слаботочных кабельных сетей. Кабельная продукция должна прокладываться в лотках и кабельных каналах соответствующей ёмкости. Для передачи видеоданных и питания видеокамер должны использоваться кабели следующих характеристик: для уличных видеокамер — не ниже UTP Cat5e;. Монтаж кабельной продукции должен выполняться без скруток и иных соединений, не предусмотренных стандартами. Длина используемого кабеля UTP/FTP должна соответствовать требованиям и стандартам. Количество сетевых портов коммутационного оборудования должно обеспечивать подключение всего оборудования, указанного в настоящей технической спецификации.
3.13. Система должна обеспечивать: централизованную распределённую региональную 
инфраструктуру и, при необходимости, резервирование; масштабируемость с сохранением работоспособности существующих видеокамер при их подключении; многоуровневую настройку прав пользователей и их наследование; доступ пользователей к устройствам и функциям по заданному расписанию; поддержку настраиваемых портов для доступа через NAT; возможность тиражирования видеопотока с аппаратного видеосервера без создания дополнительных потоков с устройств независимо от количества пользователей; одновременное получение и управление несколькими видеопотоками с устройств с независимыми характеристиками; централизованное и динамическое управление территориально распределёнными объектами; возможность создания неограниченного количества аппаратно-независимых видеостен; создание многоуровневых графических карт объектов с размещением IP-устройств; использование графического процессора (GPU) для обработки видеопотоков; встроенную поддержку IP-устройств различных производителей; подключение камер по протоколам ONVIF и RTSP; возможность подключения к сети Интернет; автоматическое обнаружение и настройку IP-устройств; поддержку кодеков MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, MxPEG, H.264+, H.265+; увеличение скорости записи при обнаружении движения, события или по расписанию; подключение к IP-камерам по HTTPS; управление PTZ-камерами, поддержка предустановок и патрулирования.
3.14. Системы видеонаблюдения должны обеспечивать:
1) синхронизацию сигналов точного времени с часами устройств, серверов и рабочих 
станций; 
2) централизованное управление и разграничение прав доступа и политики безопасности 
для всех объектов и сервисов системы; 
3) автоматическую регистрацию (логирование) действий пользователей на всех уровнях 
доступа, а также исключение возможности внесения изменений на уровне операционной системы и базы данных; 
4) безопасное сетевое взаимодействие; 
5) многопротокольную передачу видео; 
6) поддержку загрузки (выгрузки, экспорта) видеофрагментов; 
7) автоматическое протоколирование тревожных сообщений и возможность создания и 
настройки правил реагирования на события; 
8) запись видео с IP-камер в распределённый файловый архив; 
9) обязательную глубину архива — не менее 30 календарных дней; 
10) открытую платформу — независимый API для интеграции с внешними системами; 
11) возможность подключения сторонних модулей и разработки собственных модулей 
видеоаналитики (внешних плагинов); 
12) подключение камер по протоколам ONVIF и RTSP; 
13) поддержку кодеков MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, MxPEG, H.264 и H.265; 
14) увеличение скорости записи при обнаружении движения, события или по расписанию; 
15) подключение к IP-камерам по HTTPS.
4. Технические характеристики поставляемого оборудования:

Видеокамеры:

Технические характеристики видеокамеры – 2 шт.

Разрешение: 4.0МР 2560×1440@12.5к/c | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1/MP2L2 | Количество потоков: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик 1.5W / 1×Питание Авиационный 4-жил. / 1×Nano-SIM Слот 4G LTE / 1×MicroSD Карта памяти до 512Gb | 4G Поддержка: GSM: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 | Вращение: 340° / Макс. 25°/сек. | PIR Датчик движения + Радар: Дистанция 12м. / Угол 80° | Объектив: Фиксированный f4.0мм / Угол обзора 70° | Подсветка: ИК до 30м. | Светочувствительность: 0.005 Люкс | День/Ночь | ИК Фильтр | 3D DNR Подавление видео-шумов | ENF Подавление аудио-шумов | DWDR Широкий динамический диапазон | HLC/BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления | ROI Регион интереса | Функции: Движение в кадре / Фильтр ложных тревог по классификации целей | Доступ с мобильных устройств | Протокол: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK | Reset Кнопка сброса настроек | Материал: Пластик | Степень защиты: IP66 | Питание: DC 12V ±25% 7W / Авиационный 4-жил. / Солнечная панель Терн.-Li 1.85W 90Вт-ч | Температура: 0°C...+50°C | Вес: 0.85кг | Размер: 133.1×177.6×382.4/412.4мм

Ящик Сварной каркас – листовая сталь 1,5 мм. Передняя дверь и задняя дверь, боковые стенки – листовая сталь 1,5 мм. Монтажная панель – оцинкованная сталь 1,5 мм. Окраска: по порошковой технологии текстурированной серой краской RAL 7035 с предварительным фосфатированием. Степень защиты IP64 ил IР55 (при использовании вентиляторных модулей). Зона климатического исполнения – УХЛ1 по ГОСТ15150-90.

Интернет с годовым тарифом  Тариф годовой от поставщика интернет, скорость 1 гбит /сек, поддержка 5/4G

АРМ для просмотра Core i5-12400F-2.5GHz/B760/RAM 16GB/SSD 512GB/RTX5060-8GB/no DVD/600W//Монитор "27 200Hz

Кабель ПУНП 2х1,5 м – 400 м Силовой кабель, 2 жилы медь  с изоляцией и ПВХ оболочкой.
Автомат для подключение 220В, 16а-4 шт


5. Условия выполнения работ потенциальным поставщиком:
Требования к потенциальному поставщику: обеспечение качественного и своевременного выполнения работ. Работы должны выполняться в полном объеме в соответствии с техническими характеристиками. Заказчику предлагается участие в выездных проверках на объекте для подтверждения выполнения работ и подписания актов выполненных работ с правом получения любой необходимой информации. Качество работ должно соответствовать требованиям нормативных документов. Для выполнения работ должны быть обеспечены достаточные материальные и трудовые ресурсы. Наличие материальных и трудовых ресурсов должно подтверждаться копиями документов. Все предоставляемые документы должны быть заверены подписью первого руководителя подрядной организации или лица, имеющего право первой подписи и подписания финансовых документов. Закупаемые товары, выполняемые работы и предоставляемые услуги должны соответствовать национальным стандартам, а при их отсутствии — межгосударственным стандартам. В случае отсутствия национальных и межгосударственных стандартов, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров, работ и услуг должны соответствовать требованиям технических спецификаций.
Дополнительные требования:
1. В течение 3 дней с момента подписания договора представить график проведения 
работ; 
2. Ежедневно предоставлять фотоотчет и информацию о выполненных работах через 
мессенджеры (WhatsApp) и на бумажном носителе; 
3. По завершении работ передать объект Заказчику в соответствии с актом приемки объекта; 
4. Срок выполнения работ — 15 календарных дней с момента вступления договора в силу; 
5. Авансовый платеж не предусмотрен; 
6. По завершении всех работ поставщик обязан предоставить гарантию на выполненные 
работы; 
7. Поставщик обязан самостоятельно, за свой счет и с использованием собственной техники 
и сил, удалять строительный мусор; 
8. Все сопутствующие услуги, связанные со строительными материалами и ремонтом, 
выполняются за счет Исполнителя; 
9. Гарантия на оборудование и работоспособность системы составляет 1 год; 
10. В течение гарантийного срока плановый контроль работы оборудования 
осуществляется 1 раз в месяц; 
11. В течение гарантийного срока устранение неисправностей по вызову Заказчика 
осуществляется за счет потенциального поставщика; 
12. В течение гарантийного срока вызов обслуживающего персонала осуществляется по 
телефону и фиксируется в журнале «технического обслуживания»; 
13. Результаты выполнения работ и предоставления услуг Исполнитель фиксирует в журнале 
«технического обслуживания»; 
14. Персонал, работающий на объекте, должен быть ознакомлен с правилами эксплуатации 
системы видеонаблюдения. 
Выявление и устранение неисправностей, регулировка, замена и настройка оборудования, приобретение и замена комплектующих и отдельных элементов системы видеонаблюдения осуществляется за счет поставщика.


Жұмыстардың техникалық ерекшелігі
Кентау қаласы, Ащысай және Қарнақ ауылдарында бейнебақылау камераларын орнату бойынша
Жеткізушіге қойылатын талаптар осы техникалық ерекшелікте көрсетілген. Ұсынылатын жабдықтың барлық сипаттамалары осы техникалық ерекшелікте көрсетілген ең төменгі техникалық сипаттамаларға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.
Жалпы талаптар:
Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар — жоба шеңберінде барлық жұмыстар толық көлемде және Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.
Жалпы талаптар
Осы техникалық ерекшелік Қазақстан Республикасының террористік тұрғыдан осал объектілердің техникалық қорғалуын қамтамасыз ету бөлігіндегі нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес әзірленді, атап айтқанда:
· Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V ҚРЗ «Ақпараттандыру туралы» Заңы.
· Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 сәуірдегі № 234 «Объектілерді террористік тұрғыдан осал объектілерге жатқызу қағидалары мен өлшемшарттарын бекіту туралы» қаулысы.

1. Жұмыстар көлемі және талаптар
Жоба шеңберінде Жеткізуші:
1.1. Масштабтау және әртүрлі сервистерді интеграциялау мүмкіндігіне (ашық API және SDK) ие өзара байланысты ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды құруға міндетті.
1.2. Бейне деректерді жинау, өңдеу және сақтау Тапсырыс беруші ұсынған объектілерде жергілікті түрде жүзеге асырылуы тиіс.
1.3. Бейне деректерді сақтау мамандандырылған бейнетіркеу құрылғыларын пайдалана отырып, кемінде 30 (отыз) тәулік жүзеге асырылуы тиіс.
1.4. Кадрда кедергілерді болдырмау үшін: камераның көру аймағындағы шолуды жауып, адамдардың, бақыланатын объектілердің немесе көлік құралдарының бақылау аймағында байқатпай қозғалуына мүмкіндік беретін объектілерді жою қажет. Егер аталған объектілер бақылау нысаны болып табылмаса, кадрдағы телевизиялық экрандардың, интерактивті билбордтардың, айналмалы есіктердің, эскалаторлардың, желбірейтін бұтақтардың және тұрақты қозғалыс тудыратын өзге де объектілердің аймақтарын алып тастау немесе шектеу қажет.
1.5. Бақылау объектісіне алдын ала талдау жүргізу.
1.6. Осы сатып алу шеңберінде бөлінген қаражат есебінен бейнебақылау жүйесінің жабдықтарын орнатуды орындау.
1.7. Жабдықты баптауды жүргізу.
1.8. Камераларды орнату объектілердің қабырғаларына немесе кемінде 3 метр биіктіктегі тіректерге жүргізіледі, бұл іргелес аумақты мониторингтеу және бақылау, сондай-ақ жалпы бейнебақылауды қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.
1.9. Жеткізуші объектілерде осы техникалық ерекшелікте көрсетілген жабдықты орнату бойынша монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарының толық кешенін орындайды.
1.10. Жеткізуші жұмыстарды орындау және оларды қамтамасыз ету бойынша барлық міндеттемелерді өзіне алады және Тапсырыс берушіге «кілтке тапсырғанға дейін» («под ключ») талаптарына сәйкес пайдалануға дайын бейнебақылау жүйесін беруге міндетті.
1.11. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау барысында бақыланатын аймақтардың шекараларындағы бейне сапасы келесі көрсеткіштерде қамтамасыз етілуі тиіс: егжей-тегжейлі шолу камералары үшін — метріне кемінде 150 пиксель; кіреберіс топтарында — кемінде 250 pix/m; шолу камералары үшін — кемінде 50 pix/m.
1.12. Кентау қаласы әкімдігі ғимаратындағы (ЦОУ) камераларды шығару, камераларды баптау және іске қосу, сондай-ақ қолданыстағы бейнебақылау жүйесімен интеграциялауды орындау.
2. Объектідегі бейнебақылау жүйесі:
2.1. Кадрда кедергілерді болдырмау үшін: камераның көру аймағындағы шолуды жауып, адамдардың, бақыланатын объектілердің немесе көлік құралдарының бақылау аймағында байқатпай қозғалуына мүмкіндік беретін объектілерді жою қажет. Егер аталған объектілер бақылау нысаны болып табылмаса, кадрдағы телевизиялық экрандардың, интерактивті билбордтардың, айналмалы есіктердің, эскалаторлардың, желбірейтін бұтақтардың және тұрақты қозғалыс тудыратын өзге де объектілердің аймақтарын алып тастау немесе шектеу қажет.
2.2. Орнатылатын бейнекамералар кедергілерден қорғауды қамтамасыз етуі тиіс (бейнеағынды беру сигналдық тізбектерінде, сондай-ақ электрмен қоректендіру желілерінде), нөлдеу және жерге тұйықтау жүйелері қарастырылуы тиіс. Бейнекамераларды тіректерге орнату кезінде конструкция мен негіздің дірілге төзімділігі қарастырылуы қажет.

3. Бейнебақылау жүйесі келесі негізгі функциялар мен мүмкіндіктерге ие болуы тиіс:
3.1. Екі және одан да көп жазу режимдерінің болуы: қозғалыс детекторы іске қосылған кезде жазу, сыртқы дабыл сигналы бойынша жазу, сондай-ақ үздіксіз жазу, кесте бойынша жазу, циклдік жазу.
3.2. Құрылғы параметрлеріне қауіпсіз қолжетімділікті және архивті жоюдан және өзгертуден қорғауды қамтамасыз ету.
3.3. Бейне кескінді нақты уақыт режимінде беру.
3.4. Оқиғаларды бірыңғай дәл уақыт жүйесімен синхрондау.
3.5. Бейнежазбаны синхрондау арқылы бірнеше камераның архивін бір уақытта қарау.
3.6. Жұмыс температурасы: жабдық жергілікті жағдайларға көзделген климаттық орындалуға сәйкес болуы тиіс. Климаттық факторлардың — жоғары/төмен температуралардың, ылғалдылықтың, жаңбырдың, қардың, мұзданудың, шаңның, аяздың, тұманның, атмосфералық қысымның әсер етуі кезінде жұмыс сипаттамалары сақталуы тиіс.
3.7. Бағдарламалық қамтамасыз ету келесі функцияларды қолдауы тиіс: жүйенің барлық объектілері мен сервистері үшін орталықтандырылған басқару және қолжетімділік құқықтары мен қауіпсіздік саясатын ажырату; объектінің ішкі саясатына сәйкес жүйеде пайдаланушыларды аутентификациялау және авторизациялау, жүйе компоненттерін қарау және редакциялау құқықтарын шектеу мүмкіндігімен; жүйенің барлық пайдаланушыларының әрекеттерін автоматты түрде тіркеу (логтау); пайдаланушылардың қашықтағы жұмыс орындарына дабыл хабарламаларын шығару; қауіпсіз желілік өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету; бейнені көп хаттамалы беру; бейнефрагменттерді (бейнежазбаларды) жүктеуді (жүктеп алуды, экспорттауды) қолдау; дабыл хабарламаларын автоматты түрде хаттамалау және ведомстволық нормативтік құқықтық актілерге сәйкес сақталуы тиіс расталған оқиғаларды қоспағанда, оқиғаларға әрекет ету қағидаларын құру және баптау мүмкіндігі; қозғалыс детекторы/кесте бойынша бейнекамералардан бейнені үлестірілген файлдық архивке жазу мүмкіндігі; аудио және бейнекодектердің толық спектрін қолдау; бейнеархивті сығу деңгейін реттеу; берілген параметрлер бойынша архивті автоматты түрде тазалау: күндер бойынша архив тереңдігі, деректер қоймасының толу деңгейі.
3.8. Барлық бейнекамералар 2,8 мм объективпен жабдықталуы және жарық сезімталдығы кемінде 0,01 лк болуы тиіс.
Бейнебақылау жүйелеріне қойылатын қосымша талаптар:
1. жабдыққа кепілдік — кемінде 1 жыл;
2. негізгі компоненттерді ауыстырмай, қосымша камераларды қосу есебінен жүйені кеңейту мүмкіндігі;
3. барлық бейнекамералардан жазбалар мен архивтік деректерді сақтау мерзімі — кемінде 1 ай (30 күн);
4. бейнебақылау жүйесінің компоненттерін жергілікті желіге қосу мүмкіндігі.
3.9. Ілеспе қызметтер — Жеткізуші барлық қажетті монтаждау материалдарын ұсынуға, сондай-ақ жабдықты жеткізуді, монтаждауды, іске қосу-баптау жұмыстарын және қажетті сервистік қызметтерді өз қаражаты есебінен жүзеге асыруға міндетті.
3.10. Жұмыстарды орындау мерзімі — шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
3.11. Жұмыстар мен қызмет көрсетуге кепілдік мерзімі — 1 жыл.
3.12. Бейнекамераларды желілік жабдыққа қосу үшін Жеткізуші объектілерде деректерді беру кабельдік желісін монтаждауды орындайды. Монтаждау жұмыстары әлсіз токты кабельдік желілерді монтаждау бойынша СНиП талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. Кабельдік өнімдер тиісті сыйымдылықтағы науалар мен кабельдік арналарда төселуі тиіс. Бейне деректерді беру және бейнекамераларды қоректендіру үшін келесі сипаттамалардағы кабельдер пайдаланылуы тиіс: сыртқы бейнекамералар үшін — UTP Cat5e төмен емес.
Кабельдік өнімдерді монтаждау стандарттарда көзделмеген бұралуларсыз және өзге де қосылыстарсыз орындалуы тиіс. Пайдаланылатын UTP/FTP кабелінің ұзындығы талаптар мен стандарттарға сәйкес болуы тиіс. Коммутациялық жабдықтың желілік порттарының саны осы техникалық ерекшелікте көрсетілген барлық жабдықты қосуға жеткілікті болуы тиіс.
3.13. Жүйе мыналарды қамтамасыз етуі тиіс: орталықтандырылған үлестірілген өңірлік инфрақұрылымды және қажет болған жағдайда резервтеуді; қолданыстағы бейнекамераларды қосу кезінде олардың жұмыс қабілеттілігін сақтай отырып масштабтауды; пайдаланушылардың құқықтарын көпдеңгейлі баптауды және олардың мұрагерлігін; пайдаланушылардың құрылғылар мен функцияларға белгіленген кесте бойынша қол жеткізуін; NAT арқылы қол жеткізу үшін бапталатын порттарды қолдауды; пайдаланушылардың санына қарамастан қосымша ағындар жасамай, аппараттық бейнесерверден бейнеағынды тираждау мүмкіндігін; тәуелсіз сипаттамалары бар құрылғылардан бірнеше бейнеағынды бір уақытта қабылдау және басқаруды; аумақтық бөлінген объектілерді орталықтандырылған және динамикалық басқаруды; аппараттық құралға тәуелсіз шектеусіз бейнеқабырғалар санын құру мүмкіндігін; IP-құрылғыларды орналастыра отырып, объектілердің көпдеңгейлі графикалық карталарын құруды; бейнеағындарды өңдеу үшін графикалық процессорды (GPU) пайдалануды; әртүрлі өндірушілердің IP-құрылғыларын кіріктіріп қолдауды; ONVIF және RTSP хаттамалары бойынша камераларды қосуды; Интернет желісіне қосылу мүмкіндігін; IP-құрылғыларды автоматты түрде анықтауды және баптауды; MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, MxPEG, H.264+, H.265+ кодектерін қолдауды; қозғалыс, оқиға анықталған кезде немесе кесте бойынша жазу жылдамдығын арттыруды; IP-камераларға HTTPS арқылы қосылуды; PTZ-камераларды басқаруды, алдын ала орнатылған позицияларды және патрульдеуді қолдауды.
3.14. Бейнебақылау жүйелері мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
1. дәл уақыт сигналдарын құрылғылардың, серверлердің және жұмыс станцияларының сағаттарымен синхрондауды;
2. жүйенің барлық объектілері мен сервистері үшін орталықтандырылған басқаруды және қолжетімділік құқықтары мен қауіпсіздік саясатын ажыратуды;
3. қолжетімділіктің барлық деңгейлеріндегі пайдаланушылардың әрекеттерін автоматты түрде тіркеуді (логтауды), сондай-ақ операциялық жүйе мен деректер базасы деңгейінде өзгерістер енгізу мүмкіндігін болдырмауды;
4. қауіпсіз желілік өзара әрекеттесуді;
5. бейнені көп хаттамалы беруді;
6. бейнефрагменттерді жүктеуді (жүктеп алуды, экспорттауды) қолдауды;
7. дабыл хабарламаларын автоматты түрде хаттамалауды және оқиғаларға әрекет ету қағидаларын құру және баптау мүмкіндігін;
8. IP-камералардан бейнені үлестірілген файлдық архивке жазуды;
9. архивтің міндетті тереңдігін — кемінде 30 күнтізбелік күнді;
10. ашық платформаны — сыртқы жүйелермен интеграциялауға арналған тәуелсіз API;
11. бөгде модульдерді қосу және өзінің бейнеаналитика модульдерін (сыртқы плагиндерді) әзірлеу мүмкіндігін;
12. камераларды ONVIF және RTSP хаттамалары бойынша қосуды;
13. MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP, MxPEG, H.264 және H.265 кодектерін қолдауды;
14. қозғалыс, оқиға анықталған кезде немесе кесте бойынша жазу жылдамдығын арттыруды;
15. IP-камераларға HTTPS арқылы қосылуды.

4. Жеткізілетін жабдықтың техникалық сипаттамалары:
Бейнекамералар:
Бейнекамераның техникалық сипаттамалары — 2 дана
Ажыратымдылығы: 4.0MP 2560×1440@12.5к/с | Битрейт: 32Кб/с~8Мб/с | Кодек: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG/G.711/G.722.1/MP2L2 | Ағындар саны: 2 | Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик 1.5W / 1×Қоректендіру Авиациялық 4-жил. / 1×Nano-SIM 4G LTE слоты / 1×MicroSD жады картасы 512Gb дейін | 4G қолдауы: GSM: LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 | Айналу: 340° / Макс. 25°/сек. | PIR қозғалыс датчигі + Радар: Қашықтығы 12м. / Бұрышы 80° | Объектив: Тұрақты f4.0мм / Көру бұрышы 70° | Жарықтандыру: ИҚ 30м дейін | Жарық сезімталдығы: 0.005 Люкс | Күн/Түн | ИҚ сүзгісі | 3D DNR бейнешуын басу | ENF аудиошуды басу | DWDR кең динамикалық диапазон | HLC/BLC жарықты өтеу | AGC автоматты күшейтуді реттеу | ROI қызығушылық аймағы | Функциялары: Кадрдағы қозғалыс / нысандарды жіктеу арқылы жалған дабылдарды сүзу | Мобильді құрылғылардан қол жеткізу | Хаттама: Hikvision/ONVIF/ISAPI/SDK | Reset баптауларды қалпына келтіру батырмасы | Материалы: Пластик | Қорғаныс дәрежесі: IP66 | Қоректендіру: DC 12V ±25% 7W / Авиациялық 4-жил. / Күн панелі Терн.-Li 1.85W 90Вт-сағ | Температура: 0°C...+50°C | Салмағы: 0.85кг | Өлшемі: 133.1×177.6×382.4/412.4мм.
Жәшік
Дәнекерленген қаңқа — қалыңдығы 1,5 мм табақты болат. Алдыңғы есік және артқы есік, бүйір қабырғалар — қалыңдығы 1,5 мм табақты болат. Монтаждау панелі — қалыңдығы 1,5 мм мырышталған болат. Бояуы: алдын ала фосфаттау арқылы RAL 7035 түсті текстураланған сұр бояумен ұнтақты технология бойынша бояу. Қорғаныс дәрежесі IP64 немесе IP55 (желдеткіш модульдерін пайдалану кезінде). Климаттық орындалу аймағы — УХЛ1 ГОСТ15150-90 бойынша.
Интернет жылдық тарифпен
Жеткізушіден интернеттің жылдық тарифі, жылдамдығы 1 Гбит/сек, 5/4G қолдауы.
Көруге арналған АРМ
Core i5-12400F-2.5GHz/B760/RAM 16GB/SSD 512GB/RTX5060-8GB/no DVD/600W//Монитор "27 200Hz.
ПУНП 2х1,5 мм кабелі — 400 м
Күштік кабель, оқшаулағышы және ПВХ қабықшасы бар 2 мыс өзек.
220В, 16А қосуға арналған автомат — 4 дана

5. Потенциалды Жеткізушінің жұмыстарды орындау шарттары:
Потенциалды Жеткізушіге қойылатын талаптар: жұмыстарды сапалы және уақтылы орындауды қамтамасыз ету. Жұмыстар техникалық сипаттамаларға сәйкес толық көлемде орындалуы тиіс.
Тапсырыс берушіге объектіде орындалған жұмыстарды растау және орындалған жұмыстар актілеріне қол қою үшін көшпелі тексерулерге қатысу, сондай-ақ кез келген қажетті ақпаратты алу құқығы беріледі.
Жұмыстардың сапасы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жұмыстарды орындау үшін жеткілікті материалдық және еңбек ресурстары қамтамасыз етілуі қажет.
Материалдық және еңбек ресурстарының болуы құжаттардың көшірмелерімен расталуы тиіс.
Ұсынылатын барлық құжаттар мердігер ұйымның бірінші басшысының немесе бірінші қол қою және қаржылық құжаттарға қол қою құқығы бар тұлғаның қолымен куәландырылуы тиіс.
Сатып алынатын тауарлар, орындалатын жұмыстар және көрсетілетін қызметтер ұлттық стандарттарға, ал олар болмаған жағдайда — мемлекетаралық стандарттарға сәйкес болуы тиіс.
Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары техникалық ерекшеліктердің талаптарына сәйкес болуы тиіс.
Қосымша талаптар:
1. Шартқа қол қойылған сәттен бастап 3 күн ішінде жұмыстарды орындау кестесін ұсыну;
2. Күн сайын орындалған жұмыстар туралы фотоесепті және ақпаратты мессенджерлер (WhatsApp) арқылы және қағаз түрінде ұсыну;
3. Жұмыстар аяқталғаннан кейін объектіні объектіні қабылдау актісіне сәйкес Тапсырыс берушіге тапсыру;
4. Жұмыстарды орындау мерзімі — шарт күшіне енген сәттен бастап 15 күнтізбелік күн;
5. Аванстық төлем қарастырылмаған;
6. Барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін Жеткізуші орындалған жұмыстарға кепілдік беруге міндетті;
7. Жеткізуші құрылыс қоқыстарын өз күшімен, өз қаражаты есебінен және өзінің техникасын пайдалана отырып өздігінен шығаруға міндетті;
8. Құрылыс материалдарына және жөндеуге байланысты барлық ілеспе қызметтер Орындаушының есебінен орындалады;
9. Жабдыққа және жүйенің жұмысқа қабілеттілігіне кепілдік — 1 жыл;
10. Кепілдік мерзімі ішінде жабдық жұмысының жоспарлы бақылауы айына 1 рет жүзеге асырылады;
11. Кепілдік мерзімі ішінде Тапсырыс берушінің шақыруы бойынша ақауларды жою потенциалды Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады;
12. Кепілдік мерзімі ішінде қызмет көрсетуші персоналды шақыру телефон арқылы жүзеге асырылады және «техникалық қызмет көрсету» журналына тіркеледі;
13. Жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету нәтижелерін Орындаушы «техникалық қызмет көрсету» журналына тіркейді;
14. Объектіде жұмыс істейтін персонал бейнебақылау жүйесін пайдалану қағидаларымен таныстырылуы тиіс.
[bookmark: _GoBack]Ақауларды анықтау және жою, жабдықты реттеу, ауыстыру және баптау, сондай-ақ бейнебақылау жүйесінің жинақтауыштары мен жекелеген элементтерін сатып алу және ауыстыру Жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.
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