Работы по пошиву штор кабинетных
(замер, разработка эскиза и дизайна, изготовление, демонтаж, монтаж и прочие сопутствующие работы)
Количество комплектов (шторы и тюль) – 3 /Три/ и тюль – 1 единица, размер комплектов не менее длина 4,5 м, высота 2,8 м /Поставщик производит самостоятельный перезамер!!!/. В местах установки штор имеются колоннообразные выступы и перемычки по стенам и потолкам, которые необходимо учесть при создание эскиза и дизайна. Дизайн утверждается Заказчиком!!!
Предполагаемый дизайн классический – белая плотная тюль с фиксированными складками с шагом не менее 10 см (отношение к длине карниза не менее 1,5), подгибы по всем краям, по нижнему краю ширина подгиба более для ровного расположения по длине /утяжеления/, зазор между полом и тюлью 1-1,5см, материал и плотность тюли по согласованию с Заказчиком, шторная ткань плотная светонепроницаемая (блэкаут), материал и цвет по согласованию с Заказчиком, сборка и складки согласно утвержденного дизайна, при необходимости устройство подвижного или прочного закрепленного или установленного ламбрекена, предусмотреть на каждый комплект не менее 2-х держателей с установкой их на стены, а также не менее 2-х подхватов в соответствии с утвержденным дизайном. Установка на карнизы потолочные либо настенные, в зависимости от места установки. В стоимость включаются все расходные материалы, а именно материалы тюли, штор, карнизы, крючки, держатели, подхваты-магниты, подхваты мягкие, ламбрекены, нитки, тесьмы, шторные ленты и другие материалы и комплектующие. Поставщик выполняет полный цикл: замер, разработка эскиза и дизайна, согласование и утверждение Заказчиком, пошив, глажка, отпаривание, установка карнизов, держателей, установка комплектов штор на окнах, демонтаж имеющихся жалюзи и штор, а также все сопутствующие выполнению работы такие как транспортировка, доставка и пр. Работы должны проводиться с соблюдением требований безопасности труда. Все работы должны выполняться строго в соответствии с правилами техники безопасности и пожарной безопасности.
Кабинеттерге арналған перделер тігу бойынша жұмыстар

(өлшеу, эскиз және дизайн жасау, дайындау, демонтаж, монтаж және басқа да байланыста жұмыстар)
Жиңақ саны (перде және тюль) – 3 /үш/ және тюль 1 дана, жиңақ өлшемі кемінде ұзындығы 4,5 м, биіктігі 2,8 м /Мәрдігер өз жағынан қайта өлшеу жасайды!!!/ Перделер орнатылатын жерлерде қабырғалар мен төбелер бойында баған тәрізді түйіскендері бар, олар эскизді және дизайнды жасау кезінде ескерілуі керек. Дизайнды Тапсырыс беруші бекітеді!!! 
Жоспарланған дизайн классикалық - кем дегенде 10 см қадаммен бекітілген қатпарлары бар ақ тығыз тюль (карниздің ұзындығына қатынасы кем дегенде 1,5), барлық шеттері бойынша бүктеледі, төменгі жиек бойымен ұзындығы бойынша біркелкі орналасу үшін жиектің ені кеңірек /салмақтау үшін/, еден мен тюль арасындағы аралық 1-1,5 см, Тапсырыс берушімен тюльдің материалы мен тығыздығы келісіледі, перде матасы тығыз, жарық өткізбейтін(блэкаут), Тапсырыс берушімен матасы мен түсі келісіледі, бекітілген дизайн бойынша құрастыру және бүктемелер, қажет болған жағдайда жылжымалы немесе берік бекітілген немесе орнатылған ламбрекинді орнату, әр жиынтық үшін кемінде 2 ұстағышты қамтамасыз ету және оларды қабырғаларға орнату, сонымен бірге бекітілген жобаға сәйкес кемінде 2 
ұстағыштар болу керек. Орнату орнына байланысты төбеге немесе қабырға карнизіне орнату. Бағаға барлық шығын материалдары кіреді, атап айтқанда:  тюль және перделер материалдар, карниздер, ілгектер, ұстағыштар, магнитті байлаулар, жұмсақ ұстағыштар, ламбрекиндер, жіптер, өрімдер, перде ленталары және басқа материалдар мен қосалқылар.
Жеткізуші толық циклді орындайды: өлшеу, эскизін және дизайнын әзірлеу, Тапсырыс берушімен келісу және бекіту, тігу, үтіктеу, булау, перделерді, ұстағыштарды орнату, терезелерге перделер жиынтығын орнату, бар перделер мен перделерді демонтаждау, сондай-ақ осыған байланысты барлық жұмыстар: тасымалдау, жеткізу және т.б.

Жұмыстар еңбек қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып жүргізілуі керек.

Барлық жұмыстар қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес қатаң түрде орындалуы керек.
