ЭЛЕКТРОНДЫҚ ИНТЕРАКТИВТІ ТАҚТАНЫ ЖӨНДЕУ БОЙЫНША
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
1. Жабдық туралы мәліметтер
	Жабдық атауы
	Interactive Whiteboard (интерактивті сенсорлық панель)

	Моделі
	QG-D8601HS-MXL

	Шығарылған күні
	14.04.2025

	Қоректену кернеуі
	AC 100–240 V

	Қуат тұтынуы
	300 Вт-тан төмен

	Күту режиміндегі қуат тұтынуы
	2–6 Вт

	Кірістірілген операциялық жүйе
	Android 14

	Android құрылғысының атауы
	C-A1516-81-A11D-CN

	Ядро нұсқасы
	5.15.131-android14-11-maybe-dirty

	Жұмыс түрі
	Интерактивті сенсорлық дисплей / электрондық тақта


2. Ақаудың сипаттамасы
Интерактивті тақтаның негізгі электрондық бөлігі жұмыс істейді, құрылғы қосылады және операциялық жүйе жүктеледі. Алайда дисплей бөлігі механикалық зақымданған (экран сынған). Құрылғыны толыққанды пайдалану үшін дисплей модулін диагностикалау және зақымдалған бөлшектерін ауыстыру қажет.
3. Жөндеу жұмыстарына қойылатын талаптар
1. Құрылғыға толық бастапқы диагностика жүргізу.
2. Сынған экранның зақымдану деңгейін анықтау: қорғаныш шынысы, сенсорлық қабаты және LCD/LED матрицасының жағдайын тексеру.
3. Қажет болған жағдайда QG-D8601HS-MXL моделіне өлшемі, ажыратымдылығы, интерфейстері және электрлік параметрлері бойынша толық үйлесімді дисплей матрицасын ауыстыру.
4. Егер сенсорлық қабат зақымданған болса, сенсорлық модульді (Touch Panel/Touch Glass) ауыстыру.
5. Қажет болған жағдайда қорғаныш шынысын ауыстыру.
6. Дисплей шлейфтерін, сенсор контроллерін, T-CON/дисплей басқару тақшасын, жарықтандыру жүйесін және олардың қосылыстарын тексеру. Ақау анықталған жағдайда жөндеу немесе ауыстыру.
7. Жаңа экран/матрицаны құрылғы корпусына орнату және барлық шлейфтер мен қосылыстарды қалпына келтіру.
8. Сенсорлық басқаруды калибрлеу және экранның барлық аймағында жанасуды тексеру.
9. Жөндеуден кейін Android 14 операциялық жүйесінің жүктелуін және құрылғының негізгі функцияларын тексеру.
10. Wi-Fi, Bluetooth, дыбыс, сыртқы бейне кірістері, USB порттары және сенсорлық басқарудың жұмысын тексеру.
11. Экранда жолақтар, жыпылықтау, қара дақтар, кескіннің жоғалуы, өлі пиксельдердің шамадан тыс саны және сенсорлық аймақтардың істемеуі болмауы тиіс.
12. Жөндеу кезінде орнатылатын қосалқы бөлшектер жаңа немесе техникалық параметрлері бойынша түпнұсқамен толық үйлесімді болуы тиіс.
4. Жөндеу нәтижесіне қойылатын талаптар
Жөндеу аяқталғаннан кейін интерактивті тақта толық жұмыс жағдайына келтірілуі тиіс. Экран кескінді толық және біркелкі көрсетуі, сенсорлық функция экранның бүкіл жұмыс аймағында дұрыс жұмыс істеуі және құрылғының Android жүйесі қалыпты жүктелуі қажет.
5. Ескерту
Жөндеу алдында нақты ақау түрін анықтау үшін міндетті диагностика жүргізілуі тиіс. Дисплей құрылымы қорғаныш шыныдан, сенсорлық қабаттан және LCD/LED матрицадан тұруы мүмкін. Сондықтан ауыстырылатын бөлшек диагностика нәтижесі бойынша анықталады.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ
1. Сведения об оборудовании
	Наименование оборудования
	Interactive Whiteboard (интерактивная сенсорная панель)

	Модель
	QG-D8601HS-MXL

	Дата производства
	14.04.2025

	Напряжение питания
	AC 100–240 V

	Потребляемая мощность
	менее 300 Вт

	Потребление в режиме ожидания
	2–6 Вт

	Встроенная операционная система
	Android 14

	Имя Android-устройства
	C-A1516-81-A11D-CN

	Версия ядра
	5.15.131-android14-11-maybe-dirty

	Тип оборудования
	Интерактивный сенсорный дисплей / электронная доска


2. Описание неисправности
Основная электронная часть интерактивной доски исправна: устройство включается и операционная система загружается. Однако дисплейная часть имеет механическое повреждение (экран разбит). Для полноценной эксплуатации необходимо провести диагностику дисплейного модуля и заменить поврежденные компоненты.
3. Требования к ремонтным работам
1. Провести полную первичную диагностику устройства.
2. Определить степень повреждения экрана: проверить защитное стекло, сенсорный слой и состояние LCD/LED-матрицы.
3. При необходимости заменить дисплейную матрицу, полностью совместимую с моделью QG-D8601HS-MXL по размеру, разрешению, интерфейсам и электрическим параметрам.
4. При повреждении сенсорного слоя заменить сенсорный модуль (Touch Panel/Touch Glass).
5. При необходимости заменить защитное стекло.
6. Проверить шлейфы дисплея, сенсорный контроллер, T-CON/плату управления дисплеем, систему подсветки и их соединения. При выявлении неисправности выполнить ремонт или замену.
7. Установить новый экран/матрицу в корпус устройства и восстановить все шлейфы и соединения.
8. Выполнить калибровку сенсорного управления и проверить касания по всей рабочей области экрана.
9. После ремонта проверить загрузку Android 14 и основные функции устройства.
10. Проверить работу Wi-Fi, Bluetooth, звука, внешних видеовходов, USB-портов и сенсорного управления.
11. На экране не должно быть полос, мерцания, черных пятен, пропадания изображения, чрезмерного количества битых пикселей и неработающих сенсорных зон.
12. Устанавливаемые при ремонте запасные части должны быть новыми либо полностью совместимыми с оригиналом по техническим параметрам.
4. Требования к результату ремонта
После завершения ремонта интерактивная доска должна быть приведена в полностью работоспособное состояние. Экран должен отображать изображение полностью и равномерно, сенсорная функция должна корректно работать по всей рабочей области, а система Android должна нормально загружаться.
5. Примечание
Перед ремонтом необходимо провести обязательную диагностику для определения точного вида неисправности. Конструкция дисплея может включать защитное стекло, сенсорный слой и LCD/LED-матрицу. Поэтому конкретная заменяемая деталь определяется по результатам диагностики.

