Техническая спецификация

1. Наименованиеуслуг.
Техническое обслуживание газопровода, котла ЯИК -100 – 2 штук, горелок, насосного оборудования 

2. Место выполнения услуг.

 Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-детский сад «Ертөстік» государственного учреждения «Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области,  объект ГККП «Ясли-детский сад «Ертөстік», Республика Казахстан, Актюбинская обл., Шалкарский район, г.Шалкар, ст Бозой.Тауелсиздик 1
Срок выполнения услуг.
С момента подписания договора и до 31.12.2026 г.
3. Описание  услуг.
Работы по техническому обслуживанию выполняются квалифицированными специалистами. По результатам технического обслуживания принимается решение и дается заключение о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования.
Предусмотреть выполнение следующих работ:
· комплекс операций по восстановлению и поддержанию работоспособности и исправности котла;
· осмотр внутреннего газопровода, котла, горелок, насосного оборудования;
· осмотр и проверка работоспособности запорной арматуры;
· проверка герметичности всех соединений внутреннего газопровода, газового оборудования и приборов детектором утечки или мыльной эмульсией;
· разборка, смазка, перенабивка сальников, проверка хода и плотности закрытия газовых запорных и предохранительных устройств;
· проверка работоспособности контрольно-измерительных приборов, систем управления, автоматического регулирования и безопасности, а также систем сигнализации;
· проверка работоспособности сигнализаторов загазованности в помещении;
· проверка состояния электроосвещения и вентиляции помещения;
· проверка автоматики безопасности горелки;
· проверка состояния и чистка лопастей вентилятора, воздушной заслонки, корпуса горелки;
· Проверка герметичности электромагнитного клапана, который блокирует подачу газа.
· Согласно «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения»  после получения заявки от учреждения  прибытие на аварийный объект в предельно короткий срок, установленный положением, но не позже 40 минут.
· Проверка качественности всех соединений подачи газа. Следует оценить элементы на наличие коррозии и герметичности.
· Услуги по техническому обслуживанию газопотребляющих систем и газового оборудования выполнить согласно требованиям данной технической спецификации, своевременно и качественно; Ремонт и замена запасных частей разных модели должны производится периодический за время всего срока оказания услуг без задержек, качественно. Периодичность технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования один раз на каждый квартал.
4. Гарантия качества на оказанные услуги.
Выполняемые работы по всем показателям (техническим, качественным и эксплуатационным) должны соответствовать (быть не ниже) паспортным данным котла Е1/9 и предоставить гарантии на выполненные работы, не менее 1 года с даты подписания акта приемки выполненных работ.
Все услуги должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и электробезопасности. Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности при производстве работ-несет Исполнитель (Подрядчик).

5. Требования к исполнителю.
Организация и проведение работ по техническому обслуживанию осуществляется в соответствии с “Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления”. Организация должна иметь аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности.

[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	
	
	
	

		№ пп
	Наименование 
	Ед.
измерения
	Кол-во

	1
	Услуги по техническому обслуживанию газового оборудования     Буран бойлер
	работа
	2

	2
	Услуги по  пуски-наладки газового  котла ЯИК 100
	
	2

	3
	Услуги по техническому обслуживанию ГРПШ
	
	1

	4
	Работа по заявкам заказчика в течение года
	работа
	



	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
























