ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Ақпараттық стендті дайындау, безендіру және орнату
1. Техникалық сипаттамалары
Стенд өлшемі: 180 × 120 см.-5 дана.
Негізгі материалы: қалыңдығы 8 мм ПВХ пластик тақтасы.
Дайындалуы: жеке дизайн-макет бойынша күрделі көркемдік безендірумен.
Безендіру түрі: түрлі түсті баспа, мәтіндер, тақырыптар, графикалық элементтер, суреттер, логотиптер және ақпараттық блоктар.
Қосымша элементтері: стендтің алдыңғы бетіне дизайн-макетке сәйкес сәндік композиттік панель элементтері орнатылады. Композиттік элементтер стендке көлемді әрі заманауи сыртқы көрініс беріп, көркемдік безендіруді толықтыруы тиіс.
Кесіп өңдеу: белгіленген өлшем бойынша дәл кесу, жиектерін тегістеу және дайындау.
Монтаждау: қажетті бекіткіштерді пайдаланып, тапсырыс беруші көрсеткен орынға орнату.
2. Жұмыстардың толық тізбесі
Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес стендтің күрделі дизайн-макетін әзірлеу.
Дизайн-макетті тапсырыс берушімен келісу және қажетті түзетулер енгізу.
Қалыңдығы 8 мм ПВХ тақтасын дайындау және өлшемі бойынша кесу.
Стендтің бетіне түрлі түсті графикалық безендіруді орындау.
Мәтіндерді, суреттерді, логотиптерді және басқа ақпараттық элементтерді орналастыру.
Композиттік сәндік элементтерді кесу, пішіндеу, дайындау және ПВХ негізіне бекіту.
Дайын бұйымды жинақтау, сапасын тексеру және тасымалдауға қаптау.
Дайын өнімді тапсырыс беруші көрсеткен мекенжайға жеткізу.
Тиеу-түсіру жұмыстарын орындау.
Қажетті бекіткіштер мен монтаждық материалдарды қамтамасыз ету.
Стендті тапсырыс беруші көрсеткен орынға толық орнату және бекіту.
Орнатылған стендтің сапасы мен тұрақтылығын тексеріп, тапсырыс берушіге тапсыру.
3. Сапа талаптары
Стендтің өлшемі 180 × 120 см болуы тиіс. Негізгі материалдың қалыңдығы 8 мм-ден кем болмауы керек. Дайын өнімнің сыртқы көрінісі сапалы, түстері қанық, мәтіндері анық, жиектері тегіс және көзге көрінетін ақауларсыз болуы қажет. Композиттік сәндік элементтер бекітілген дизайн-макетке сәйкес орналастырылып, берік бекітілуі тиіс. Өнім бекітілген дизайн-макетке және осы техникалық ерекшелік талаптарына сәйкес дайындалуы қажет.
4. Бағаға енгізілетін шығындар
Жалпы құнға дизайн әзірлеу, ПВХ және композиттік материалдар, басып шығару, көркемдік безендіру, кесу және өңдеу, композиттік элементтерді дайындау мен бекіту, қосалқы бөлшектер мен бекіткіштер, қаптау, жеткізу, тиеу-түсіру, монтаждау және тапсырыс беруші көрсеткен орынға орнату бойынша барлық шығындар енгізіледі.
5. Қабылдау тәртібі
Дайын стенд тапсырыс берушіге толық дайын күйінде, орнатылған және пайдалануға жарамды жағдайда тапсырылуы тиіс. Қабылдау бекітілген дизайн-макетке, келісілген өлшемдерге, материалдардың сапасына, композиттік элементтердің орындалуына және монтаждау талаптарына сәйкестігі бойынша жүргізіледі.







































ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Подготовка, оформление и установка информационного стенда 
1. Технические характеристики * Размер подставки: 180 × 120 см.-5 шт. 
* Основной материал:пластина из ПВХ толщиной 8 мм.
 * Изготовление: со сложным художественным оформлением по индивидуальному дизайну-макету.
 * Тип оформления: цветная печать, тексты, темы, графические элементы, рисунки, логотипы и информационные блоки.
 * Дополнительные элементы: на передней поверхности стенда устанавливаются элементы декоративной композитной панели в соответствии с дизайн-макетом. Композитные элементы должны придавать стенду объемный и современный вид, дополнять художественное оформление. 
* Обработка Реза: точная резка по заданному размеру, шлифовка и подготовка кромок. 
* Монтаж: установка в указанное заказчиком место с использованием необходимых креплений. 
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* Разработка сложного дизайн-макета стенда в соответствии с требованиями заказчика. 
* Согласование Дизайн-макета с заказчиком и внесение необходимых корректировок.
 * Изготовление и резка ПВХ-доски толщиной 8 мм по размеру.
 * Выполнение цветного графического оформления поверхности стенда.
 * Размещение текстов, изображений, логотипов и других информационных элементов. 
* Резка, формовка, изготовление и крепление композитных декоративных элементов к основанию из ПВХ.
 * Комплектация, проверка качества и упаковка готового изделия к транспортировке.
 * Доставка готовой продукции по указанному заказчиком адресу. 
* Выполнение погрузочно-разгрузочных работ. 
* Обеспечение необходимых крепежных и монтажных материалов.
 * Полная установка и крепление стенда к указанному заказчиком месту.
 * Проверить качество и устойчивость установленного стенда и сдать заказчику.

 3. Требования к качеству 
Размер подставки должен быть 180 × 120 см. -5 шт.
Толщина основного материала должна быть не менее 8 мм. 
Внешний вид готового изделия должен быть качественным, с насыщенными цветами, четкими текстами, гладкими краями и без видимых дефектов. 
Композитные декоративные элементы должны быть размещены в соответствии с утвержденным дизайн-макетом и надежно закреплены.
 Изделие должно быть изготовлено в соответствии с утвержденным дизайн-макетом и требованиями настоящей технической спецификации.
 4. затраты, включаемые в цену В общую стоимость включаются все затраты по разработке дизайна, ПВХ и композитным материалам, печати, художественному оформлению, резке и обработке, изготовлению и креплению композитных элементов, запасным частям и крепежам, упаковке, доставке, погрузке-разгрузке, монтажу и установке в указанном заказчиком месте.
 5. Порядок приема Готовый стенд должен быть сдан заказчику в полностью готовом состоянии, в установленном и пригодном к эксплуатации состоянии. Приемка производится на соответствие утвержденному дизайн-макету, согласованным размерам, качеству материалов, исполнению композитных элементов и требованиям монтажа.
