                                         Техническая спецификация 

 Услуги изготовлению и монтаж стендов в количестве 15 штук из основа вспененный ПВХ-пластик 8 мм, обклейка виниловой пленкой с цветной печатью.
Технические характеристики:  
- Материалы: основа вспененный ПВХ пластик 8мм обклейки виниловой пленкой с цветной печатью. Фотоизображение предоставиться заказчиком.
- Размер; 84х104см, основа ПВХ 8мм, количество - 3 штуки.
                 110х148см, основа ПВХ 8мм, количество – 10 штук.

                 120х236см, основа ПВХ 8мм, количество – 2 штуки. 
- Печать:  Обклейка виниловой пленкой с цветной печатью 
- Крепежная система: Саморезы с широкими шайбами.
•
срок выполнения работ с момента подписания договора не более 10-ти дней с момента подписания Договора; 
•
после заключения договора предоставить график на демонтажные и монтажные работы в течение 3-х календарных дней и согласовать с Заказчиком (виды работ, график работ, время проведения, кол-во работников и т.д.);  
•
по требованию Заказчика представлять отчёт о ходе выполнения работ;

•
по требованию Заказчика представлять документы, подтверждающие качественные характеристики применяемых материалов и оборудования;

•
в случае порчи имущества, принадлежащего Заказчику, устранить все последствия порчи за свой счет; 
•
при получении письменной претензии Заказчика к качеству и объему выполненных работ не позднее 10 дней с момента подписания акта выполненных работ:

- устранить обоснованные претензии в течение 3 рабочих дней;

- предъявить выполненные работы Заказчику и оформить акт на отсутствие претензий к выполненной работе; 
•
при выполнении Работ, необходимо строго соблюдать строительные нормы Республики Казахстан. В целях электробезопасности в ходе проведения ремонтных работ должны быть соблюдены меры, утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253 «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок». Противопожарные мероприятия должны обеспечиваться согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 «Об утверждении Правил пожарной безопасности». К выполнению работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по безопасности труда.

•
при проведении Работ должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. На каждую партию материала Исполнитель должен представить соответствующие документы: сертификаты происхождения, качества, соответствия. Срок гарантии на материалы и выполненные Работы - не менее 24 месяцев с подписания акта выполненных работ. Срок гарантии на скрытые работы и материалы скрытого монтажа – 3 лет с подписания акта выполненных работ;

•
обеспечить вывоз мусора и строительных отходов на городскую свалку ТБО;

•
Все дополнительные расходные материалы для осуществления работ   приобретается за счет исполнителя работ; снаряжение, крепежи и.т.д
•
Сотрудники организации выполняющая работы должны иметь все необходимые инструменты, технику и т.д. для выполнения демонтажных и монтажных работ. А также иметь всю необходимую экипировку для безопасности проведение работ.

Место проведение работ город Астана ул. Кажмукана 9 СДЮСШ №10 СК Барыс
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Көбіктендірілген ПВХ-пластиктен жасалған, қалыңдығы 8 мм негізге түрлі-түсті басып шығарылған винил пленка жапсыру арқылы 15 дана стенд дайындау және монтаждау қызметтері.

Техникалық сипаттамалары:
· Материалдары: қалыңдығы 8 мм көбіктендірілген ПВХ-пластик негіз, түрлі-түсті басып шығарылған винил пленкамен қаптау. Фото кескінді Тапсырыс беруші ұсынады.

· Өлшемдері:
· 84 × 104 см, ПВХ негізінің қалыңдығы 8 мм, саны – 3 дана.

· 110 × 148 см, ПВХ негізінің қалыңдығы 8 мм, саны – 10 дана.

· 120 × 236 см, ПВХ негізінің қалыңдығы 8 мм, саны – 2 дана.

· Басып шығару: түрлі-түсті басып шығарылған винил пленкамен қаптау.

· Бекіту жүйесі: кең шайбалары бар өздігінен бұрап кіргізілетін бұрандалар.

· Жұмыстарды орындау мерзімі Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) күннен аспауы тиіс.

· Шарт жасалғаннан кейін 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде бөлшектеу және монтаждау жұмыстарын орындау кестесі ұсынылып, Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс. Кестеде жұмыстардың түрлері, орындалу мерзімдері, жүргізілу уақыты, қызметкерлер саны және басқа да қажетті мәліметтер көрсетілуі қажет.

· Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыстардың орындалу барысы туралы есеп ұсынылуы тиіс.

· Тапсырыс берушінің талабы бойынша пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың сапалық сипаттамаларын растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

· Тапсырыс берушіге тиесілі мүлік бүлінген жағдайда, Орындаушы бүлінудің барлық салдарын өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

· Орындалған жұмыстардың сапасы мен көлеміне қатысты Тапсырыс берушіден орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 10 (он) күннен кешіктірілмей жазбаша наразылық түскен жағдайда:

· негізделген наразылықтар 3 (үш) жұмыс күні ішінде жойылуы тиіс;

· орындалған жұмыстар Тапсырыс берушіге қайта ұсынылып, орындалған жұмыстар бойынша наразылықтардың жоқтығы туралы акт ресімделуі тиіс.

· Жұмыстарды орындау кезінде Қазақстан Республикасының құрылыс нормалары қатаң сақталуы тиіс. Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жөндеу жұмыстары барысында Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 «Электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген талаптар сақталуы қажет. Өрт қауіпсіздігі жөніндегі іс-шаралар Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 9 қазандағы № 1077 «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес қамтамасыз етілуі тиіс. Жұмыстарды орындауға еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан өткен тұлғалар ғана жіберіледі.

· Жұмыстарды орындау кезінде бұрын пайдаланылмаған жаңа материалдар қолданылуы тиіс. Орындаушы материалдардың әрбір партиясына олардың шығу тегін, сапасын және сәйкестігін растайтын тиісті құжаттарды, оның ішінде сертификаттарды ұсынуы қажет. Материалдар мен орындалған жұмыстарға берілетін кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 (жиырма төрт) айды құрауы тиіс. Жасырын жұмыстар мен жасырын монтаждау материалдарына берілетін кепілдік мерзімі орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жылды құрауы тиіс.

· Қоқыстар мен құрылыс қалдықтарын қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған қалалық полигонға шығаруды қамтамасыз ету қажет.

· Жұмыстарды орындауға қажетті барлық қосымша шығыс материалдары, жабдықтар, бекіткіштер және басқа да қажетті заттар Орындаушының қаражаты есебінен сатып алынады.

· Жұмыстарды орындайтын ұйымның қызметкерлері бөлшектеу және монтаждау жұмыстарын жүргізуге қажетті барлық құрал-саймандармен, техникамен және басқа да жабдықтармен қамтамасыз етілуі тиіс. Сондай-ақ жұмыстарды қауіпсіз орындауға қажетті арнайы киіммен және жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілуі қажет.

Жұмыстарды орындау орны: Астана қаласы, Қажымұқан көшесі, 9-үй, № 10 мамандандырылған балалар-жасөспірімдер спорт мектебі, «Барыс» спорт кешені (СДЮСШ № 10, СК «Барыс»).

