ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Ұялы телефондарды сақтауға арналған, жеке құлыпталатын ұяшықтары бар ағаш шкафты дайындау, жеткізу және орнату туралы
1. Жалпы талаптар
1.1. Жеткізуші ұялы телефондарды жеке сақтауға арналған ағаш шкафты дайындауды, жеткізуді және орнатуды қамтамасыз етуі тиіс.
1.2. Шкафтардың саны — 2 дана.
1.3. Шкафтардың жалпы габариттік өлшемдері:
· ені — 500 мм;
· биіктігі — 600 мм;
· тереңдігі — 200 мм.
1.4. Әрбір шкаф 6 жеке ұяшықтан тұруы тиіс. Ұяшықтар көлденеңінен 2 бағанға және тігінен 3 қатарға орналастырылады.
1.5. Әрбір ұяшық жеке есікпен және тәуелсіз құлыптау мен ашуды қамтамасыз ететін жеке құлыппен жабдықталуы тиіс.
2. Техникалық сипаттамалар және конструкцияға қойылатын талаптар
2.1. Шкаф қалыңдығы кемінде 16 мм болатын ламинацияланған ағаш-жоңқалы тақтадан (ЛДСП) немесе Тапсырыс берушімен келісілген басқа да ағаш материалынан жасалуы тиіс.
2.2. Шкафтың конструкциясы берік, орнықты және күнделікті пайдалануға есептелген болуы тиіс.
2.3. Шкафтың ішкі кеңістігі қалқалар арқылы 6 жеке ұяшыққа бөлінуі тиіс. Ұяшықтардың өлшемдері шкафтың жалпы габариттерін және пайдаланылатын материалдың қалыңдығын ескере отырып айқындалады.
2.4. Әрбір ұяшық жеке есікпен және жеке құлыппен жабдықталуы тиіс. Бір ұяшықты құлыптау басқа ұяшықтарды ашуға және жабуға кедергі келтірмеуі тиіс.
2.5. Құлыптар ұяшықтардың сенімді жабылуын қамтамасыз етуі және күнделікті пайдалануға жарамды болуы тиіс.
2.6. Әрбір құлыпқа негізгі және қосалқы кілттер қарастырылуы қажет. Жеткізілім жиынтығында әрбір құлыпқа кемінде 2 кілт, оның ішінде әрбір ұяшыққа кемінде 1 қосалқы кілт болуы тиіс.
2.7. Әрбір шкафқа арналған құлыптардың жалпы саны — 6 дана, кілттердің саны — кемінде 12 дана, оның ішінде кемінде 6 дана қосалқы кілт болуы тиіс.
2.8. Кілттер тиісті ұяшықты анықтауға мүмкіндік беретіндей таңбалануы немесе басқа тәсілмен сәйкестендірілуі тиіс.
2.9. Әрбір есік ыңғайлы ашылып-жабылуы үшін тұтқамен, топсамен және қажетті фурнитурамен жабдықталуы тиіс.
2.10. Ағаш материалдың барлық жиектері мен шеттері жиектік таспамен қапталуы тиіс. Беттері тегіс, жаңқасыз, жарықсыз, қылаусыз және басқа да көзге көрінетін ақауларсыз болуы тиіс.
2.11. Шкафтың түсі мен сыртқы көрінісі дайындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
2.12. Конструкция қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Өткір жиектерге, шығып тұрған бекіткіш элементтерге және жарақат келтіруі мүмкін басқа да бөлшектерге жол берілмейді.
3. Жеткізілім жиынтығы
Жеткізілім жиынтығына мыналар кіруі тиіс:
1. Ағаш шкаф — 2 дана.
2. Жеке ұяшықтар — әрбір шкафқа 6 данадан.
3. Есіктер — әрбір шкафқа 6 данадан.
4. Жеке құлыптар — әрбір шкафқа 6 данадан.
5. Негізгі және қосалқы кілттер — әрбір шкафқа кемінде 12 данадан, барлығы кемінде 24 дана.
6. Есік тұтқалары — әрбір шкафқа 6 данадан.
7. Топсалар және есіктерге арналған қажетті фурнитура.
8. Бекіткіш элементтер мен монтаждау материалдары.
9. Шкафты толыққанды пайдалануға қажетті өзге де жиынтықтаушы бөлшектер.
4. Жеткізуге және орнатуға қойылатын талаптар
4.1. Жеткізуші шкафтарды Тапсырыс беруші көрсеткен орнату орнына дейін жеткізуді қамтамасыз етуі тиіс.
4.2. Шкафтарды орнату Тапсырыс берушімен келісілген жерде, конструкцияның орнықты әрі сенімді орналасуын қамтамасыз ете отырып орындалуы тиіс.
4.3. Қажет болған жағдайда шкафтар тиісті бекіткіш элементтерді пайдалана отырып, қабырғаға немесе басқа да көтергіш конструкцияға сенімді бекітілуі тиіс.
4.4. Орнату аяқталғаннан кейін Жеткізуші конструкцияның орнықтылығын, бекітпелердің сенімділігін, есіктердің дұрыс орнатылуын және барлық құлыптардың жұмысқа жарамдылығын тексеруі тиіс.
4.5. Барлық есіктер кептелусіз және қисаймай, бірқалыпты ашылып-жабылуы тиіс.
4.6. Монтаждау жұмыстары аяқталғаннан кейін жұмыс орны ретке келтіріліп, қаптама материалдары алынып тасталуы тиіс.
5. Сапаға және қабылдауға қойылатын талаптар
5.1. Шкаф және оның барлық жиынтықтаушы бөлшектері жаңа, жарамды және дайындау ақаулары жоқ болуы тиіс.
5.2. Дайын бұйымның габариттік өлшемдері әрбір шкаф үшін 500 × 600 × 200 мм (ені × биіктігі × тереңдігі) болуы тиіс.
5.3. Қабылдау кезінде төмендегілер тексеріледі:
· шкафтың белгіленген өлшемдерге сәйкестігі;
· әрбір ұяшықта жеке есік пен жеке құлыптың болуы;
· негізгі және қосалқы кілттердің болуы;
· әрбір ұяшықты тәуелсіз құлыптау және ашу мүмкіндігі;
· материалдың сапасы мен беттерінің өңделуі;
· шкафтың орнатылуы мен бекітілуінің сенімділігі;
· көзге көрінетін ақаулар мен зақымдардың болмауы.
5.4. Жеткізуші өз кінәсінен туындаған анықталған ақауларды Тапсырыс берушімен келісілген тәртіппен жоюға міндетті.
5.5. Жұмыстар аяқталғаннан кейін шкаф толық пайдалануға дайын болуы тиіс.
6. Қорытынды талаптар
· Жалпы саны — 2 ағаш шкаф.
· Габариттік өлшемдері — 500 × 600 × 200 мм (ені × биіктігі × тереңдігі).
· Ұяшықтар саны — 6 дана, орналасуы — көлденеңінен 2 баған және тігінен 3 қатар.
· Әрбір ұяшық жеке құлыппен жабылуы және өзінің негізгі және қосалқы кілттерімен қамтамасыз етілуі тиіс.
· Жеткізілім шкафтарды дайындауды, жеткізуді және орнатуды, сондай-ақ барлық қажетті жиынтықтаушы бөлшектер мен монтаждау материалдарын қамтуы тиіс.
ШКАФТЫ ДАЙЫНДАУДЫ БАСТАМАС БҰРЫН ЖЕТКІЗУШІ МАКЕТТІ ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН МІНДЕТТІ ТҮРДЕ КЕЛІСУІ ТИІС!


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На изготовление, доставку и установку деревянного шкафа с индивидуальными запирающимися ячейками для хранения сотовых телефонов
1. Общие требования
1.1. Поставщик должен обеспечить изготовление, доставку и установку деревянного шкафа, предназначенного для индивидуального хранения сотовых телефонов.
1.2. Количество шкафов — 2 шт.
1.3. Общие габаритные размеры шкафов:
· ширина — 500 мм;
· высота — 600 мм;
· глубина — 200 мм.
1.4. Шкаф должен состоять из 6 отдельных ячеек, расположенных в 2 столбца по горизонтали и 3 ряда по вертикали.
1.5. Каждая ячейка должна иметь отдельную дверцу и индивидуальный замок, обеспечивающий независимое запирание и открывание.
2. Технические характеристики и требования к конструкции
2.1. Шкаф должен быть изготовлен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм либо другого древесного материала, согласованного с Заказчиком.
2.2. Конструкция шкафа должна быть прочной, устойчивой и рассчитанной на ежедневную эксплуатацию.
2.3. Внутреннее пространство шкафа должно быть разделено перегородками на 6 отдельных ячеек. Размеры ячеек определяются с учетом общих габаритов шкафа и толщины используемого материала.
2.4. Каждая ячейка должна быть оборудована отдельной дверцей с индивидуальным замком. Запирание одной ячейки не должно препятствовать открыванию и закрыванию остальных ячеек.
2.5. Замки должны обеспечивать надежное запирание ячеек и быть пригодными для ежедневного использования.
2.6. Для каждого замка необходимо предусмотреть основные и запасные ключи. В комплект поставки должно входить не менее 2 ключей на каждый замок, в том числе не менее 1 запасного ключа на каждую ячейку.
2.7. Общее количество замков — 6 шт на каждый шкаф., количество ключей — не менее 12 шт., из которых не менее 6 шт. являются запасными на каждый шкаф.
2.8. Ключи должны быть промаркированы или иным способом идентифицированы для определения соответствующей ячейки.
2.9. Каждая дверца должна быть оснащена ручкой, петлями и необходимой фурнитурой для удобного открывания и закрывания.
2.10. Все кромки и торцы древесного материала должны быть обработаны кромочной лентой. Поверхности должны быть гладкими, без сколов, трещин, заусенцев и других видимых дефектов.
2.11. Цвет и внешний вид шкафа согласовываются с Заказчиком до начала изготовления.
2.12. Конструкция должна обеспечивать безопасное использование. Не допускаются острые кромки, выступающие крепежные элементы и другие травмоопасные детали.
3. Комплектация
В комплект поставки должны входить:
1. Деревянный шкаф — 2 шт.
2. Отдельные ячейки — по 6 шт на каждый шкаф.
3. Дверцы — 6 шт на каждый шкаф.
4. Индивидуальные замки — 6 шт на каждый шкаф .
5. Основные и запасные ключи — на каждый шкаф не менее 12 шт. в общей сложности 24.
6. Ручки для дверец — 6 шт на каждый шкаф .
7. Петли и необходимая дверная фурнитура.
8. Крепежные элементы и монтажные материалы.
9. Прочие комплектующие, необходимые для полноценной эксплуатации шкафа.
4. Требования к доставке и установке
4.1. Поставщик должен обеспечить доставку шкафов к месту установки, указанному Заказчиком.
4.2. Установка шкафов должна выполняться в согласованном с Заказчиком месте с обеспечением устойчивого и надежного размещения конструкции.
4.3. При необходимости шкафы должны быть надежно закреплены к стене или другой несущей поверхности с использованием соответствующих крепежных элементов.
4.4. После установки Поставщик должен проверить устойчивость конструкции, надежность креплений, правильность установки дверец и работоспособность всех замков.
4.5. Все дверцы должны открываться и закрываться плавно, без заеданий и перекосов.
4.6. После завершения монтажных работ рабочее место должно быть приведено в порядок, а упаковочные материалы удалены.
5. Требования к качеству и приемке
5.1. Шкаф и все комплектующие должны быть новыми, исправными и не иметь дефектов изготовления.
5.2. Габаритные размеры готового изделия должны составлять 500 × 600 × 200 мм (ширина × высота × глубина) каждого шкафа.
5.3. При приемке проверяются:
· соответствие шкафа установленным размерам;
· наличие отдельных дверец и индивидуальных замков на каждой ячейке;
· наличие основных и запасных ключей;
· возможность независимого запирания и открывания каждой ячейки;
· качество материала и обработки поверхностей;
· надежность установки и крепления шкафа;
· отсутствие видимых дефектов и повреждений.
5.4. Поставщик обязан устранить выявленные дефекты, возникшие по его вине, в порядке, согласованном с Заказчиком.
5.5. По завершении работ шкаф должен быть полностью готов к использованию.
6. Итоговые требования
Общее количество — 2 деревянных шкафов.
Габаритные размеры — 500 × 600 × 200 мм (ширина × высота × глубина).
Количество ячеек — 6 шт., расположение — 2 по горизонтали и 3 по вертикали.
Каждая ячейка должна закрываться на отдельный индивидуальный замок и иметь собственные основные и запасные ключи.
Поставка включает изготовление, доставку и установку шкафов, а также все необходимые комплектующие и монтажные материалы.
ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ПОСТАВЩИК В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВЫВАЕТ МАКЕТ С ЗАКАЗЧИКОМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ!
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