
Приложение 2

Техническая спецификация


	Наименование 

	Кол-во, шт.
	Техническая характеристика

	Опечатывающее устройство на дверь (деревянную, металлическую) с установкой.
	65
	Алюминиевый корпус (чашка) с двумя отверстиями на дне для крепления на поверхности с помощью саморезов. 
Наружный диаметр чашки  - не менее 30 мм.; 
Внутренний диаметр – не менее 26 мм.; 
Толщина материала – не менее 2 мм.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Высота не менее 15 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ключевой элемент – откидная стальная планка – не менее 90 мм.
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	Атауы 

	Саны, дана.
	Техникалық сипаттамасы

	Орнатумен есікке (ағаш, металл) мөрлеу құрылғысы.
	65
	Алюминий корпусы (шыныаяқ) өздігінен бұрап тұратын бұрандалармен бетіне бекіту үшін түбінде екі тесік бар. Шыныаяқтың сыртқы диаметрі кемінде 30 мм.; 
Ішкі диаметрі-кемінде 26 мм.; 
Материалдың қалыңдығы-2 мм-ден кем емес;
Биіктігі 15 мм-ден кем емес. 
Негізгі элемент-жиналмалы болат жолақ-кем дегенде 90 мм.



