Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств

1. Ремонт автоматической коробки передач автомобиля Toyota Camry xv 40, 2006 года выпуска, обьем двигателя 3500, вин код JTNBK40K703005752.
Наименование услуги: Ремонт автоматической коробки переключения передач (АКПП) автомобиля Toyota Camry.
Технические требования:
Проведение диагностики автоматической коробки передач для выявления неисправностей.
Выполнение дефектовки узлов и деталей АКПП.
Ремонт или замена неисправных деталей и компонентов по результатам диагностики и согласования с заказчиком.
Замена трансмиссионной жидкости и расходных материалов при необходимости.
Сборка, установка и проверка работоспособности АКПП.
Проведение контрольного испытания автомобиля после ремонта.
Результат оказания услуги: исправная АКПП, обеспечивающая корректное переключение передач и безопасную эксплуатацию автомобиля.

2. Замена механической коробки передач автомобиля ГАЗ 32213 195, 2007 года выпуска, обьем двигателя 2285, вин код X9632213170565950.
Наименование услуги: Услуги по замене коробки переключения передач автомобиля ГАЗель.
Технические требования:
Демонтаж неисправной коробки переключения передач.
Проверка состояния сопряжённых узлов и элементов крепления.
Установка исправной коробки передач, соответствующей марке, модели и модификации автомобиля.
Замена необходимых уплотнительных элементов и расходных материалов.
Заправка рабочей жидкостью, если предусмотрено конструкцией установленной коробки передач.
Проверка герметичности соединений и работоспособности трансмиссии.
Проведение контрольной проверки после завершения работ.
Результат оказания услуги: установленная и исправно функционирующая коробка передач.

3. Ремонт двигателя автомобиля ГАЗ 32213 195, 2007 года выпуска, обьем двигателя 2285, вин код X9632213170565950.
Наименование услуги: Диагностика и ремонт двигателя автомобиля ГАЗель.
Технические требования:
Проведение первичной диагностики двигателя.
Определение причин неисправности и дефектовка при необходимости.
Выполнение ремонтных работ в соответствии с технической документацией изготовителя.
Замена неисправных деталей и расходных материалов по результатам диагностики и согласования с заказчиком.
Проверка систем смазки, охлаждения и питания двигателя в пределах выполненных работ.
Проверка герметичности, устойчивости работы двигателя и отсутствия посторонних шумов. Контрольная проверка двигателя после ремонта.
Результат оказания услуги: Исправный двигатель, соответствующий требованиям изготовителя и обеспечивающий штатную работу автомобиля.

4. Замена лобового стекла автомобиля Hyundai Elantra 2024 года выпуска.
Наименование услуги: Замена лобового стекла автомобиля HyundaiElantra на стекло с антибликовыми характеристиками.
Технические требования:
Демонтаж повреждённого лобового стекла с соблюдением технологии выполнения работ.
Поставка и установка нового лобового стекла, совместимого с конкретной модификацией автомобиля.
Стекло должно соответствовать требованиям безопасности и иметь предусмотренные изготовителем характеристики светопропускания.
При наличии заводского антибликового покрытия или соответствующих оптических свойств новое стекло должно обеспечивать заявленные характеристики без ухудшения обзора водителя.
Применение автомобильного клея, герметиков и расходных материалов, предназначенных для установки лобовых стёкол.
Проверка герметичности установки и отсутствия протечек.
Соблюдение времени полимеризации клеевого состава перед эксплуатацией автомобиля.
Результат оказания услуги: установленное лобовое стекло, обеспечивающее безопасный обзор, герметичность и соответствие требованиям безопасности.

5. Приобретение и установка двух комплектов автомобильного коврика в салон и в багажный отсек Hyundai Elantra 2024 года выпуска.
Наименование услуги: Поставка двух комплектов автомобильных ковриков для салона и для багажного отсека автомобилей HyundaiElantra.
Технические требования:
Коврик должен соответствовать марке, модели и году выпуска автомобиля.
Форма и размеры должны обеспечивать правильное размещение в салоне.
Материал должен быть износостойким, безопасным при эксплуатации и простым в очистке.
Коврик не должен препятствовать свободному перемещению педалей и работе органов управления.
При наличии штатных креплений должно быть обеспечено надёжное фиксирование коврика.
Цвет и материал согласовываются с заказчиком.
Результат оказания услуги: поставленный коврик, совместимый с салоном автомобиля Hyundai Elantra и безопасный в эксплуатации.

6. Химическая очистка полного салона и багажного отсека  автомобилей Hyundai Elantra 2024 года выпуска, Hyundai Elantra 2024 года выпуска.
Наименование услуги: Химическая очистка полного салона и багажного отсека двух автомобилей.
Технические требования:
Провести работы по химической очистке салона, всех сидений, обшивок потолка, ковролана, дверных карт, обшивок багажного отсека.
Удаление въевшегося пятна и прочих загрязнений.

7. Пошив чехлов для сидений  автомобилей Hyundai Elantra 2024 года выпуска, Toyota Camry xv 40, 2006 года выпуска.
Наименование услуги: пошив чехлов для сидений  автомобилей. Технические требования:
Исполнитель обязуется оказать услуги по пошиву чехлов для сидений в соответствии с требованием настоящей технической спецификации с учетом размеров, формы и конструктивных особенностей сидений, предоставленных Заказчиком.
Изготовление чехлов по индивидуальным размерам и форме сидений перед пошивом чехлов.
[bookmark: _GoBack]Использование качественных износостойких материалов, предназначенных для изготовления чехлов для сидений.

8. Установка автомобильной сигнализации с функцией автозапуска на Toyota Camryxv 40, 2006 года выпуска, обьем двигателя 3500.
Наименование услуги: Установка автомобильной охранной сигнализации с функцией дистанционного запуска двигателя на автомобиль ToyotaCamry.
Технические требования:
Подбор сигнализации, совместимой с годом выпуска, комплектацией и штатной электроникой автомобиля.
Установка и подключение охранной системы с соблюдением требований изготовителя автомобиля и оборудования.
Реализация функции дистанционного запуска двигателя с использованием штатных или предусмотренных комплектом средств управления.
Настройка охранных функций, датчиков и способов управления в соответствии с комплектацией установленной системы.
Сохранение работоспособности штатной электроники, центрального замка и предусмотренных изготовителем систем безопасности.
При необходимости выполнение настройки обхода штатного иммобилайзера разрешённым изготовителем системы способом.
Проверка работы сигнализации, дистанционного запуска, блокировки двигателя и штатных функций автомобиля после установки.
Передача заказчику инструкций по эксплуатации и всех предусмотренных комплектом средств управления.
Результат оказания услуги: Установленная и настроенная охранная сигнализация с функцией дистанционного запуска двигателя, совместимая с автомобилем.

9. Замена и установка звукового сигнала автомобиля ToyotaCamryxv 40, 2006 года выпуска и Hyundai Elantra 2024 года выпуска.
Технические требования:
Демонтаж неисправного звукового сигнала при необходимости.
Поставка и установка одного комплекта звукового сигнала, совместимость соответствующего года выпуска и комплектации.
Подключение к штатной электрической системе автомобиля с соблюдением требований изготовителя.
Проверка крепления, электрических соединений и работоспособности звукового сигнала.
Обеспечение устойчивого и чёткого звукового сигнала при нажатии штатной кнопки управления.
Проверка отсутствия повреждений электропроводки и нарушения работы штатных систем автомобиля.
Результат оказания услуги: Установленный и исправно работающий звуковой сигнал автомобиля Toyota Camry.

10. Тонировование задних стекол автомобилей Hyundai Elantra 2024 года выпуска, Toyota Camryxv 40 2006 года выпуска, Hyundai Elantra 2024 года выпуска.
Наименование услуги: Услуги по тонированию задних стекол трех служебных автомобилей.
Общие требования:
Исполнитель обязуется оказать услуги по тонировке задних стекол автомобиля Заказчика с использованием качественной тонировочной пленки, предназначенной для автомобильного остекления.
Технические требования к услуге:
Выполнение работ по тонировке заднего стекла и задних боковых стекол автомобиля.
Предварительная очистка стекол от загрязнений перед нанесением пленки.
Использование новой, качественной автомобильной тонировочной пленки, устойчивой к воздействию солнечных лучей и перепадам температур.
Цвет и степень светопропускания пленки согласовываются с Заказчиком до начала выполнения работ.
Тонировочная пленка должна быть нанесена равномерно, без пузырей, складок, отслоений, царапин и иных видимых дефектов.
Работы должны выполняться с соблюдением технологии нанесения пленки и с обеспечением надлежащего качества готового покрытия.
При тонировке заднего стекла необходимо обеспечить сохранность нитей обогрева и других штатных элементов автомобиля.

11. Общие требования к оказанию услуг
Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с применением соответствующего инструмента и оборудования.
Используемые запасные части, комплектующие и расходные материалы должны быть новыми, если иное предварительно не согласовано с заказчиком.
Запасные части и оборудование должны быть совместимы с конкретными автомобилями.
Исполнитель обязан согласовать с заказчиком дополнительные работы и замену деталей, выявленные в процессе диагностики.
По завершении работ исполнитель проводит проверку результата и передаёт автомобиль заказчику в исправном состоянии в пределах выполненных работ.
Гарантия на выполненные работы и установленные комплектующие предоставляется на условиях договора и применимых требований законодательства.
Приёмка услуг осуществляется после проверки объёма и качества выполненных работ.


Қосымша №2

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
автокөлік құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтерге

1. Toyota Camry XV 40 автокөлігінің автоматты беріліс қорабын жөндеу, 2006 ж., қозғалтқыш көлемі 3500, шарап коды JTNBK40K703005752.
Қызметтің атауы: Toyota Camry автокөлігінің автоматты беріліс қорабын (автоматты беріліс қорабын) жөндеу.
Техникалық талаптар:
Ақаулықтарды анықтау үшін автоматты беріліс қорабының диагностикасын жүргізу.
Автоматты беріліс қорабының тораптары мен бөлшектерінің ақауларын орындау.
Диагностика және Тапсырыс берушімен келісу нәтижелері бойынша ақаулы бөлшектер мен компоненттерді жөндеу немесе ауыстыру.
Қажет болған жағдайда трансмиссиялық Сұйықтық пен шығын материалдарын ауыстыру.
Автоматты беріліс қорабын құрастыру, орнату және жұмысын тексеру.
Жөндеуден кейін автомобильге бақылау сынағын жүргізу.
Қызмет көрсету нәтижесі: берілістерді дұрыс ауыстыруды және автокөлікті қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ететін жарамды автоматты беріліс қорабы.

2. Автомобильдің механикалық беріліс қорабын ауыстыру ГАЗ 32213 195, 2007 жылы шығарылған, қозғалтқыш көлемі 2285, шарап коды X9632213170565950.
Қызметтің атауы: ГАЗель автокөлігінің беріліс қорабын ауыстыру қызметтері.
Техникалық талаптар:
Ақаулы беріліс қорабын бөлшектеу.
Біріктірілген тораптар мен бекіту элементтерінің күйін тексеру.
Автокөліктің маркасына, моделіне және модификациясына сәйкес келетін жарамды беріліс қорабын орнату.
Қажетті тығыздағыш элементтер мен шығын материалдарын ауыстыру.
Егер орнатылған беріліс қорабының конструкциясында көзделген болса, жұмыс сұйықтығымен толтыру.
Қосылыстардың тығыздығын және беріліс қорабының жұмысын тексеру.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін бақылау тексерісін жүргізу.
Қызмет көрсету нәтижесі: орнатылған және дұрыс жұмыс істейтін беріліс қорабы.

3. Автомобиль қозғалтқышын жөндеу ГАЗ 32213 195, 2007 жылы шығарылған, қозғалтқыш көлемі 2285винкод x9632213170565950.
Қызмет атауы: ГАЗель автомобиль қозғалтқышын диагностикалау және жөндеу.
Техникалық талаптар:
Қозғалтқыштың бастапқы диагностикасын жүргізу.
Ақаулық себептерін анықтау және қажет болған жағдайда ақаулық.
Дайындаушының техникалық құжаттамасына сәйкес жөндеу жұмыстарын орындау.
Диагностика және Тапсырыс берушімен келісу нәтижелері бойынша ақаулы бөлшектер мен шығын материалдарын ауыстыру.
Орындалған жұмыстар шегінде қозғалтқышты майлау, салқындату және қоректендіру жүйелерін тексеру.
Қозғалтқыштың герметикалығын, орнықтылығын және бөгде шудың болмауын тексеру. Жөндеуден кейін қозғалтқышты тексеру.
Қызмет көрсету нәтижесі: өндірушінің талаптарына сәйкес келетін және автомобильдің штаттық жұмысын қамтамасыз ететін жарамды қозғалтқыш.

4. 2024 Hyundai Elantra көлігінің алдыңғы әйнегін ауыстыру.
Қызмет атауы: Hyundai Elantra автокөлігінің алдыңғы әйнегін шағылысқа қарсы сипаттамалары бар әйнекке ауыстыру.
Техникалық талаптар:
Жұмыстарды орындау технологиясын сақтай отырып, зақымдалған алдыңғы әйнекті бөлшектеу.
Автокөліктің нақты модификациясына сәйкес келетін жаңа әйнекті жеткізу және орнату.
Шыны қауіпсіздік талаптарына сәйкес келуі және өндірушінің жарық өткізгіштік сипаттамаларына ие болуы керек.
Зауыттық шағылысуға қарсы жабын немесе тиісті оптикалық қасиеттер болған кезде, жаңа әйнек жүргізушінің көру қабілетін нашарлатпай мәлімделген сипаттамаларды қамтамасыз етуі керек.
Алдыңғы әйнектерді орнатуға арналған автомобиль желімін, тығыздағыштарды және шығын материалдарын қолдану.
Қондырғының герметикалығын және ағып кетпеуін тексеру.
Автокөлікті пайдаланар алдында желім құрамының полимерлену уақытын сақтау.
Қызмет көрсету нәтижесі: қауіпсіз шолуды, герметикалықты және қауіпсіздік талаптарына сәйкестікті қамтамасыз ететін орнатылған алдыңғы әйнек.

5. 2024 жылғы Hyundai Elantra салоны мен багаж бөліміне екі автокөлік төсенішін сатып алу және орнату.
Қызметтің атауы: Hyundai Elantra автомобильдерінің салонына және багаж бөліміне арналған автомобиль төсеніштерінің екі жиынтығын жеткізу.
Техникалық талаптар:
Кілем автомобильдің маркасына, моделіне және шығарылған жылына сәйкес келуі керек.
Пішіні мен өлшемдері салонға дұрыс орналастыруды қамтамасыз етуі керек.
Материал тозуға төзімді, жұмыс кезінде қауіпсіз және тазалау оңай болуы керек.
Төсеніш педальдардың еркін қозғалуына және басқару элементтерінің жұмысына кедергі келтірмеуі керек.
Штаттық бекітпелер болған жағдайда кілемшені сенімді бекіту қамтамасыз етілуі тиіс. Түсі мен материалы Тапсырыс берушімен келісіледі.
Қызмет көрсету нәтижесі: Hyundai Elantra автокөлігінің салонымен үйлесімді және пайдалануға қауіпсіз жеткізілген кілемше.

6. 2024 жылғы Hyundai Elantra, 2024 жылғы Hyundai Elantra автомобильдерінің толық салоны мен багаж бөлігін химиялық тазалау.
Қызмет атауы: екі автомобильдің толық салоны мен багаж бөлімін Химиялық тазалау.
Техникалық талаптар:
Интерьерді, барлық орындықтарды, төбенің қаптамаларын, кілемшелерді, есік карталарын, багаж бөлігінің қаптамаларын химиялық тазалау жұмыстарын жүргізу.
Қатты дақтарды және басқа ластаушы заттарды кетіру.

7. 2024 жылғы Hyundai Elantra, 2006 жылғы Toyota Camryxv 40 автокөлік орындықтарының қаптарын (чехол) тігу.
Қызмет атауы: Автокөлік орындықтарына арналған қаптарды (чехол) тігу. Техникалық талаптар:
Орындаушы Тапсырыс беруші ұсынған орындықтардың өлшемдерін, пішінін және конструктивтік ерекшеліктерін ескере отырып, осы техникалық ерекшеліктің талабына сәйкес орындықтарға арналған қаптарды (чехол) тігу бойынша қызметтер көрсетуге міндеттенеді.
Қаптарды (чехол) тігу алдында орындықтардың жеке өлшемдері мен пішіні бойынша қаптарды (чехол) жасау.
Орындық қаптары (чехол) жасауға арналған сапалы тозуға төзімді материалдарды пайдалану.

8. 2006 жылы шыққан Toyota Camry xv 40, қозғалтқыш көлемі 3500, қозғалтқышты қашықтан іске қосу функциясы бар автомобиль күзет дабылын орнату. 
Қызмет атауы: Toyota Camry автокөлігіне қозғалтқышты қашықтан іске қосу функциясы бар автомобиль күзет дабылын орнату.
Техникалық талаптар:
Автомобильдің шығарылған жылына, жиынтығына және штаттық электроникасына сәйкес келетін дабылды таңдау.
Автокөлік пен жабдықты жасаушының талаптарын сақтай отырып, күзет жүйесін орнату және қосу.
Штаттық немесе жиынтықта көзделген басқару құралдарын пайдалана отырып, қозғалтқышты қашықтан іске қосу функциясын іске асыру.
Қауіпсіздік функцияларын, датчиктерді және басқару әдістерін орнатылған жүйенің конфигурациясына сәйкес реттеу.
Штаттық электрониканың, орталық құлыптың және өндірушіде көзделген қауіпсіздік жүйелерінің жұмыс қабілеттілігін сақтау.
Қажет болған жағдайда жүйені дайындаушының рұқсат етілген тәсілімен штаттық иммобилайзерді айналып өту баптауын орындау.
Орнатқаннан кейін дабыл, қашықтан іске қосу, қозғалтқышты құлыптау және автомобильдің стандартты функцияларын тексеру.
Тапсырыс берушіге пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарды және жиынтықта көзделген барлық басқару құралдарын беру.
Қызмет көрсету нәтижесі: автокөлікпен үйлесімді қозғалтқышты қашықтан іске қосу функциясы бар орнатылған және бапталған күзет дабылы.

9. 2006 жылғы ToyotaCamry xv 40 және 2024 жылғы Hyundai Elantra көлігінің дыбыстық сигналын ауыстыру және орнату.
Техникалық талаптар:
Қажет болған жағдайда ақаулы дыбыстық сигналды бөлшектеу.
Дыбыстық сигналдың бір жиынтығын жеткізу және орнату, тиісті Шығарылған жылы мен жиынтықтың үйлесімділігі.
Өндірушінің талаптарын сақтай отырып, автомобильдің штаттық электр жүйесіне қосылу.
Бекітуді, электр қосылыстарын және дыбыстық сигналдың жұмысын тексеру.
Стандартты басқару түймесін басқан кезде тұрақты және анық дыбыстық сигналды қамтамасыз ету.
Электр сымдарының зақымданбауын және автомобильдің штаттық жүйелерінің жұмысының бұзылуын тексеру.
Қызмет көрсету нәтижесі: Toyota Camry автокөлігінің орнатылған және дұрыс жұмыс істейтін дыбыстық сигналы.

10. 2024 жылғы Hyundai Elantra, 2006 жылғы Toyota Camryxv 40, 2024 жылғы Hyundai Elantra көліктерінің артқы терезелерін қараңғылау.
Қызмет атауы: үш қызметтік автокөліктің артқы терезелерін қараңғылау бойынша қызметтер.
Жалпы талаптар:
Орындаушы автокөлікті шынылауға арналған сапалы қараңғылау (тонировка) пленкасын пайдалана отырып, тапсырыс берушінің автокөлігінің артқы терезелерін қараңғылау бойынша қызмет көрсетуге міндеттенеді.
Қызметке қойылатын техникалық талаптар:
Автокөліктің артқы терезесі мен артқы бүйір терезелерін қараңғылау бойынша жұмыстарды орындау.
Пленканы қолданар алдында әйнекті ластанудан алдын ала тазалау.
Күн сәулесінің әсеріне және температураның өзгеруіне төзімді жаңа, сапалы автокөлік қараңғылау пленкасын пайдалану.
Пленканың түсі мен жарық беру дәрежесі жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі.
Қараңғылау пленкасы біркелкі, көпіршіктерсіз, қатпарларсыз, қабыршақтарсыз, сызаттарсыз және басқа көрінетін ақауларсыз қолданылуы керек.
Жұмыстар пленканы қолдану технологиясын сақтай отырып және дайын жабынның тиісті сапасын қамтамасыз ете отырып орындалуы тиіс.
Артқы терезені бояу кезінде жылыту жіптерінің және автомобильдің басқа стандартты элементтерінің сақталуын қамтамасыз ету қажет.

11. Қызмет көрсетуге қойылатын жалпы талаптар
Жұмыстарды білікті мамандар тиісті құралдар мен жабдықтарды қолдана отырып орындауы керек.
Егер бұрын Тапсырыс берушімен өзгеше келісілмесе, пайдаланылатын қосалқы бөлшектер, жиынтықтауыштар мен шығын материалдары Жаңа болуы тиіс.
Қосалқы бөлшектер мен жабдықтар Нақты көліктермен үйлесімді болуы керек.
Орындаушы Тапсырыс берушімен диагностика процесінде анықталған қосымша жұмыстарды және бөлшектерді ауыстыруды келісуге міндетті.
Жұмыс аяқталғаннан кейін Орындаушы нәтижеге тексеру жүргізеді және орындалған жұмыстар шегінде автокөлікті Тапсырыс берушіге жарамды күйде береді.
Орындалған жұмыстарға және белгіленген жиынтықтауыштарға кепілдік шарт талаптарында және заңнаманың қолданылатын талаптарында беріледі.
Қызметтерді қабылдау орындалған жұмыстардың көлемі мен сапасын тексергеннен кейін жүзеге асырылады.
