               ____ Шартқа 
2 қосымша
ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Жылу радиаторларына ағаш рейкалардан қорғаныш қаптамаларын дайындау және орнату жұмыстары
1. Жалпы мәліметтер және мақсаты
· Жұмыс атауы: Жылу радиаторларын жабатын сәндік-қорғаныш ағаш қаптамаларын (экрандарын) дайындау және монтаждау.
· Мақсаты: Бөлме интерьерін жақсарту, жылу радиаторларының эстетикалық көрінісін қамтамасыз ету және адамдарды (әсіресе балаларды) ыстық беттерге тиіп кетуден және жарақат алудан қорғау.
· Орындалу орны: Қызылорда қаласы, Тасбөгет кенті, Наурыз м/а 9А
· Көлемі: Радиаторлардың жалпы саны  - 38 дана (оның ішінде 10 секциялы -23 дана, 12 секциялы -2 дана, 15 секциялы – 13 дана)
2. Техникалық сипаттамалар және материалдарға қойылатын талаптар
Қорғаныш қаптамалары экологиялық таза, төзімді және жылыту маусымында деформацияланбайтын материалдардан жасалуы тиіс.
	Параметр / Элемент
	Талап етілетін сипаттама

	Материал түрі
	Табиғи ағаш (емен, шамшат (бук), қарағай немесе сапалы ылғалға төзімді МДФ шпонымен)

	Ылғалдылығы
	Ағаштың ылғалдылығы 8-12% аспауы керек (кебу және жарылу қаупін алдын алу үшін)

	Рейкалардың өлшемі
	Ені: 20–40 мм, Қалыңдығы: 10–20 мм (нақты өлшемді Тапсырыс берушімен келісу)

	Рейкалар арасындағы қашықтық
	15–25 мм (жылы ауа айналымы (конвекция) еркін жүруі үшін)

	Конструкция түрі
	Желілік, рейкалы, каркасты. Сыртынан бекіткіштер (шеге, бұрандалар) көрінбеуі тиіс.

	Бетін өңдеу
	Тегістелген, жаңқасы, шіргі, жарығы болмауы тиіс, оттан және шіруден қорғайтын құраммен (антисептик, антипирен) өңделген.

	Қаптамасы
	Иіссіз, улы емес, жылуға төзімді су негізіндегі лак немесе арнайы май (еріткішсіз). Түсі Тапсырыс берушімен келісіледі.


3. Дайындау және орнатуға (монтаждауға) қойылатын талаптар
· Өлшем алу: Мердігер жұмысты бастамас бұрын әрбір радиатордың нақты өлшемдерін (ені, биіктігі, тереңдігі, құбырлардың шығу нүктелерін) өзі өлшеп алуға міндетті.
· Ауа айналымы: Қаптама жылу беру деңгейін төмендетпеуі керек. Ол үшін құрылымның астыңғы және үстіңгі жағында ауа кіріп-шығатын саңылаулар (немесе ашық кеңістік) қарастырылуы тиіс.
· Техникалық қолжетімділік (Қызмет көрсету мүмкіндігі): Радиаторларды жуу, жөндеу немесе реттеу клапандарына қол жеткізу үшін қаптамалар оңай шешілетін (алынатын) немесе ашылмалы (топсалы) болуы шарт.
· Қауіпсіздік: Барлық бұрыштары дөңгеленіп, мұқият тегістелуі керек ( үшкір бұрыштар мен қылқандар болмауы тиіс).
· Қаптаманы дайындау үшін қажетті ағаш рейкалар, бекіткіштер және басқа да шығыс материалдары жұмыстың жалпы құнына енгізілуі тиіс.

4. Жұмыстың сапасына және қауіпсіздігіне қойылатын талаптар
· Жұмыс барысында қолданылатын барлық материалдардың қауіпсіздік және сәйкестік сертификаттары (экологиялық, өртке қарсы) болуы керек.
· Монтаждау жұмыстары бөлмедегі басқа мүліктерге (қабырға, еден, радиатор құбырлары) зақым келтірмей, ұқыпты жүргізілуі тиіс. Зақым келген жағдайда Мердігер өз есебінен қалпына келтіреді.
· Жұмыс аяқталғаннан кейін Мердігер құрылыс қоқыстарын өз күшімен шығарады.
5. Кепілдік және мерзімдер
· Орындау мерзімі: Келісімшартқа қол қойылған сәттен бастап, Тапсырыс беруші келісім журналы арқылы тапсырыс берген күннен бастап 15  күнтізбелік күн.
· Кепілдік мерзімі: Жұмыс қабылданған күннен бастап кемінде 12 ай. Кепілдік мерзімі ішінде ағаштың жарылуы, деформациялануы немесе бекіткіштердің босап кетуі анықталса, Мердігер ақауларды 3 жұмыс күні ішінде өз есебінен жоюға міндетті.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
На выполнение работ по изготовлению и установке защитно-декоративных экранов из деревянных реек для радиаторов отопления
1. Общие сведения и назначение
· Наименование работ: Изготовление и монтаж декоративно-защитных деревянных экранов (кожухов) для радиаторов отопления.
· Назначение: Эстетическое оформление интерьера помещений, скрытие радиаторов отопления, а также защита людей (особенно детей) от ожогов и травм при контакте с горячими поверхностями.
· Место выполнения работ: город. Кызылорда, пос. Тасбугет, мкр. Наурыз 9А
· 
· Объем работ: Общее количество радиаторов – 38 штук (из них 10 секционный - 23 штук, 12 секционный - 2 штук, 15 секционный - 13 штук)
2. Технические характеристики и требования к материалам
Защитные экраны должны быть изготовлены из экологически чистых, долговечных материалов, устойчивых к деформации в условиях отопительного сезона.
	Параметр / Элемент конструкции
	Требуемые характеристики

	Тип материала
	Натуральное дерево (дуб, бук, сосна) либо качественный влагостойкий МДФ, шпонированный натуральным деревом.

	Влажность древесины
	Влажность материала должна составлять 8–12% (для предотвращения усыхания, растрескивания и деформации).

	Размер реек
	Ширина: 20–40 мм, Толщина: 10–20 мм (точные параметры согласовываются с Заказчиком).

	Расстояние между рейками
	15–25 мм (для обеспечения свободной циркуляции теплого воздуха — конвекции).

	Тип конструкции
	Линейная, реечная, на каркасной основе. Внешние элементы крепления (саморезы, гвозди) не должны быть видны на лицевой поверхности.

	Обработка поверхности
	Поверхность должна быть гладкой, без заноз, следов гниения или трещин, а также обработанной составами, обеспечивающими защиту от огня и гниения (антисептиками и антипиренами).

	Покрытие
	Термостойкий лак на водной основе или специальное масло без запаха и токсичных летучих веществ. Цвет согласовывается с Заказчиком.


3. Требования к изготовлению и монтажу (установке)
· Замер: Перед началом производства Исполнитель обязан провести точные замеры каждого радиатора (ширина, высота, глубина, точки вывода труб) по месту установки.
· Циркуляция воздуха: Конструкция экрана не должна снижать теплоотдачу радиатора. Для этого в нижней и верхней частях конструкции зазоры должны обеспечивать беспрепятственный приток и отток воздуха.
· Доступ для обслуживания (Ремонтопригодность): Экран должен быть легкосъемным или иметь открывающуюся (распашную) конструкцию для обеспечения быстрого доступа к регулирующим клапанам, вентилям и для очистки радиатора.
· Безопасность: Все углы конструкции должны быть скруглены и тщательно зашлифованы (наличие острых углов, заусенцев и сколов не допускается).
· Деревянные рейки, крепежные элементы и прочие расходные материалы, необходимые для изготовления упаковки, должны быть включены в общую стоимость работ.
4. Требования к качеству и безопасности работ
· Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, экологической и пожарной безопасности.
· Монтажные работы должны производиться аккуратно, без повреждения имущества Заказчика (стен, напольного покрытия, труб отопления). В случае повреждения Исполнитель устраняет дефекты за свой счет.
· По окончании работ Исполнитель обязан вывезти строительный мусор своими силами и средствами.
5. Гарантия и сроки
· Срок выполнения работ: В течение 15 календарных дней с даты оформления заказа Заказчиком через журнал согласования, начиная с момента подписания договора.
· Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. В случае выявления деформации, растрескивания дерева или дефектов крепления в гарантийный период, Исполнитель обязуется устранить их за свой счет в течение 3 рабочих дней.
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