Техническая спецификация
Кондиционер с бактерицидным фильтром.
 Антибактериальное покрытие , дистанционное управление. : ГОСТ 26963-86. Мощность: охл/обогр 2200 Вт, 2600 Вт Наличие хладагент. Наличие набора для установки. Наличие дисплея, таймера, автоматического режима, режима вентиляции, пульта ДУ. Фильтр механической очистки. Режим охлаждения сохраняет работоспособность при температуре до +43 °C, а обогрев возможен в том числе и при -15 °C. Минимальный уровень шума (не более 19 дБ минимальной скорости ), многоступенчатая система фильтрации пропускаемого воздуха (включает в себя уникальный фильтр с ионами серебра, обезвреживающий бактерии и обеспечивающий дезодорирование). Удаленное управление, недельный программатор настройки работы по расписанию (до 4 действий в день). Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи внутренних блоков может распределять воздушный поток в 4 направлениях. Система очистки воздуха состоит из трех ступеней фильтрации: UHDфильтр для удаления 90% пыли, фотокаталитический и антибактериальный фильтр с ионами серебра. Самоочистка. Авто переключение режимов. Также в комплект должно входить инсталляция с трубкой. Необходимые для установки и подключения сплит-системы материалы расходные материалы , монтажный комплект кондиционера  входит в общую стоимость товара. Сопутствующие услуги – установка оборудования, "под ключ", заделка и ремонт отверстий внутренних и внешних помещений. 

Техникалық ерекшелік
Бактерицидті сүзгісі бар кондиционер.
 Бактерияға қарсы жабын, қашықтықтан басқару.: ГОСТ 26963-86. Қуаты: 2200 Вт охл/байыту, 2600 Вт Салқындатқыш агенттің болуы. Орнату үшін жиынтықтың болуы. Дисплейдің, таймердің, автоматты режимнің, желдету режимінің, ДУ пультінің болуы. Механикалық тазалау сүзгісі. Салқындату режимі +43 °C дейінгі температурада жұмыс істеу қабілетін сақтайды, ал жылыту -15 °C температурада болуы мүмкін. Шудың ең аз деңгейі (ең аз жылдамдықтың 19 дБ-дан аспайды), өткізілетін ауаны сүзудің көп сатылы жүйесі (өзіне бактерияларды залалсыздандыратын және дезодорацияны қамтамасыз ететін күміс иондары бар бірегей сүзгіні қамтиды). Қашықтықтан басқару, кесте бойынша жұмысты баптаудың апталық бағдарламалаушысы (күніне 4 іс-қимылға дейін). Ішкі блоктардың автоматты көлденең және тік жалюздері ауа ағынын 4 бағытта бөлуі мүмкін. Ауа тазарту жүйесі сүзгілеудің үш сатысынан тұрады: UHD90% шаңды кетіруге арналған сүзгі, күміс иондары бар фотокаталитикалық және антибактериалдық сүзгі. Өзін-өзі тазалау. Режимді автоматты түрде ауыстырып қосу. Сондай-ақ жиынтыққа түтікшесі бар инсталляция кіруі тиіс. Сплит-жүйені орнату және қосу үшін қажетті материалдар, шығыс материалдары, кондиционердің монтаждау жиынтығы тауардың жалпы құнына кіреді. Ілеспе қызметтер - жабдықтарды «кілтке» орнату, ішкі және сыртқы үй-жайлардың тесіктерін бітеу және жөндеу.
