2-қосымша

Деректер парағы.
Ағаш конструкцияларды өрттен қорғау сапасын анықтау қызметі.
	Жоқ
	Қызметтердің атаулары
	Өлшем бірлігі
	Қызмет көрсету мерзімі

	1
	32-ғимарат мекенжайында орналасқан мектеп ғимаратындағы ағаш конструкциялардың өртке қарсы өңдеу сапасын анықтау қызметі
1) ағаш құрылымдар (шатыр) – 1600 м2
 
	Қызмет көрсету
	Келісім күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн



     Өрттен қорғау объектісінің өрттен қорғау сапасын (орындалған өрттен қорғау жұмыстары) бақылау үшін өрттен қорғау объектісінің өрттен қорғау сапасын анықтауға арналған сынақтар жүргізілуі тиіс.
Сынақ ҚР СТ 615-1-2011 сәйкес жүргізіледі. Өртке төзімді құрамдар мен заттар. Ағаш және ағаш негізіндегі материалдарға арналған өртке төзімді заттар. Жалпы сипаттамалар.
     Зертханалық сынақтар жүргізген кезде сынақта қолданылатын өлшеу құралдарын пайдаланыңыз.
     Үлгілерді алу алдында өңделген өрттен қорғау объектісін тексеру жүргізіледі, оның сыртқы түрі өрттен қорғау құралының белгілі бір түріне арналған нормативтік және/немесе техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетіндігін анықтау үшін.
Өрттен қорғау нысанының аумағы бойынша біркелкі бөлінген жерлерде, әртүрлі құрылыс конструкцияларынан (иірімді шатырлар, қаптамалар және т.б.), сондай-ақ өрттен қорғау сапасы күмәнді жерлерде сынама алу жүргізіледі.
     Сынақ нәтижесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінде аккредиттелген мамандандырылған сынақ зертханасының өрттен қорғау объектісінің өрттен қорғау сапасын анықтауға арналған сынақ есебінде ресімделеді.
























[bookmark: _GoBack]


Приложение 2

Техническая спецификация.
Услуга по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.
	№
	Наименования услуг
	Единица измерения
	Срок оказание услуг

	1
	Услуга по определению качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в здании школы по адресу Костанайская обл, г. Житикара 6 микрорайон, строение 32
1) деревянные конструкций(кровля)– 1600. м2 
 
	Услуга
	15 календарных дней со дня вступления договора в силу



     Испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты должны проводится в целях контроля качества огнезащитной обработки (выполненных огнезащитных работ) объекта огнезащиты.
     Испытания проводятся в соответствии с СТ РК 615-1-2011. Составы и вещества огнезащитные. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия.   
     При проведении лабораторных испытаний использовать средства измерений, применяемые при испытаниях.
     Перед отбором образцов проводят осмотр обработанного объекта огнезащиты с целью определения соответствия внешнего вида требованиям нормативной и (или) технической документации на огнезащитное средство конкретного вида.
     Отбор образцов проводят в местах, равномерно расположенных по площади объекта огнезащиты, с различных типов строительных конструкций (стропила, обрешетка и др.), а также в местах, где качество огнезащитной обработки вызывает сомнения.
     Результат испытаний оформляеться протоколом испытаний по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты специализированной испытательной лаборатории , аккредитованной в государственной системе технического регулирования РК.
































  
