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Техническая спецификация по текущему ремонту квартиры, согласно сметной документации
	Наименование конкурса
	Осуществение работ по текущему ремонту квартиры, согласно сметной документации

	Адрес местонахождения  объекта
	Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, улица 342 квартал, дом 5, квартира 12

	Наименование работ  объекта
	Работы по текущему ремонту квартиры согласно сметной документации (текущий ремонт стен, потолков и пола, замена окон и дверей, ремонт санузла)

	Размер авансового платежа	
	0 % 

	Срок оказания 
	1 месяц после заключения договора. 

	Количество объектов
	1 квартира

	Срок гарантии объектов
	-



При оказании услуги Поставщик обязан:
1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязанностей по Договору.
2) При исполнении своих обязательств по Договору  обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, указанным в Приложении к Договору (техническая спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора;
3) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;
4) Без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;
5) Произвести ремонт по смете: 
· [bookmark: _Hlk243581958]Стен и потолок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов;
· Подготовка под облицовку или оклейку раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей;
· Оклейка по подготовленной поверхности простыми обоями на клее;
· Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого;
· Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых;
· Устройство покрытия полов из линолеума на клее;
· Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах;
· Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах;
· Переплеты оконные остекленные. Снятие;
· Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие;
· Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью более 2 м² поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых;
· Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка;
· Устройство досок подоконных из ПВХ в стенах каменных, глубина проема (ширина) до 0,5 м;
· Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм;
· Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 шириной 120 мм
· Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах;
· Полотна дверные. Снятие;
· Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбеля;
· Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П;
· Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П;
· Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7;
· Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3;
· Установка блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах;
· Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2016 утепленный, однопольный;
· Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного или дверного плоского откоса;
· Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка;
· Полы из керамических плиток. Разборка покрытия;
· Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону;
· Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей;
· Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм;
· Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки одноуровневого;
· Умывальники и раковины. Демонтаж;
· Унитазы и писсуары. Демонтаж;
· Ванна. Демонтаж;
· Установка ванны купальной прямой стальной;
· Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм;
· Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком;
· Установка умывальника одиночного с инсталляцией с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя;
· Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм;
· Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм
· Пьедестал для умывальника;
· Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным
· Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка;
· Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка;
· Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка;
· Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм;
· Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм;
· Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм;
· Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм;
· Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм;
· Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014,NEQ) размерами 25х1,8 мм;
· Электропроводка скрытая. Демонтаж;
· Выключатели и розетки. Демонтаж;
· Светильники с лампами накаливания. Демонтаж;
· Прокладка провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-трехжильного под штукатурку по стене или в борозде;
· Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66;
· Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды;
· Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002, степень защиты IP65;
· Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке;
· Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20;
· Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20;
· Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг;
· Щит квартирный для ввода и распределения электрической энергии, установки модульной аппаратуры ЩК 26-04 с дверкой, пластиковый, 150х270х110 мм, с возможностью установки 1-фазных электронных и индукционных счетчиков;
· Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "C" 1Р 16А 6 кА "C";
· Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "C" 1Р 32А 6 кА "C";
· Мусор строительный (ручная). Погрузка;
· Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км.
После подписания договора поставщик выполняет работы согласно Технической спецификации и локального сметного расчета 
Оплата за оказанные услуги будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счет-фактуры, акта выполненных работ.


Исп.: З. Жүрсінбек
Тел.: 8 778 339 76 16
