

Техническая спецификация 

Услуга по проверке на водоотдачу пожарного гидранта 2 раза в год

Время первой проверки после заключения договора в течении 15 календарных дней, вторая проверка октябрь месяц по заявке заказчика в течении 15 календарных дней.
Технический осмотр включает в себя:
- осмотр пожарного крана, с целью выявления наличия механических повреждений (царапин, сколов и так далее), фиксирования целостности лакокрасочного покрытия;
- проверку комплектности, состояний центральности пожарного гидранта;
- контроля качества соединения;
- установка соответствующих указателей.
- Испытания противопожарного водоснабжения должны проводиться при температуре не ниже + 5° С. Результаты технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения должны оформляться актом и протоколом испытаний. 
- Акт обследования водопроводной сети на водоотдачу, Акт обследования пожарных гидрантов, Акт испытаний систем внутреннего противопожарного водоснабжения на работоспособность заполнять в соответствии с Приложением 3 к Техническому регламенту «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов» от 23 июня 2017 года № 438.
Согласно ГОСТу 53961-2010 испытание пожарных гидрантов предполагает проверку работы системы под давлением, а также визуальный осмотр.
Представить акт испытания.

          



Техникалық сипаттізім

Жылына екі рет өрт гидрантының ағуын тексеру қызметі

15 күнтізбелік күн ішінде шарт жасасқаннан кейінгі бірінші тексеру уақыты, екінші тексеру 15 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша қазан айы.
Техникалық тексеру мыналарды қамтиды:
- механикалық зақымданулардың (сызаттар, чиптер және т. б.) болуын анықтау, лак-бояу жабынының тұтастығын бекіту мақсатында өрт сөндіру кранын тексеру;
- өрт гидрантының толықтығын, орталықтылығын тексеру;
- байланыс сапасын бақылау;
- тиісті көрсеткіштерді орнату.
- Өртке қарсы сумен жабдықтауды сынау + 5° С төмен емес температурада жүргізілуі тиіс. 
- Су беру үшін су құбыры желісін тексеру актісі, өрт гидранттарын тексеру актісі, ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмыс қабілеттілігіне сынау актісі 2017 жылғы 23 маусымдағы № 438 "объектілерді қорғау үшін өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентіне 3-қосымшаға сәйкес толтырылсын.
ГОСТ 53961-2010 сәйкес өрт гидранттарын сынау жүйенің қысыммен жұмыс істеуін, сондай-ақ визуалды тексеруді қамтиды.
Сынақ актісін ұсыну.
