Техникалық ерекшелік
Атауы: Электр желілерін, жерге тұйықтау құрылғыларын және найзағайдан қорғау құрылғыларын жоспарлы тексеру қызметтері.

Талаптар:

· Электр желілерінің техникалық жай-күйін жоспарлы тексеру;

· Жерге тұйықтау құрылғыларының жарамдылығы мен параметрлерін тексеру;

· Найзағайдан қорғау құрылғысының жай-күйі мен жұмысқа жарамдылығын тексеру;

· Қажетті өлшеулер мен сынақтарды жүргізу;

· Объектілер саны: 3;

· Тексеру нәтижелері бойынша анықталған ақаулар мен өлшеу нәтижелері көрсетілген акт/хаттама ұсыну;

· Қызметтер электр қауіпсіздігі талаптарын сақтай отырып, білікті мамандармен орындалуы тиіс.

Тексеру келесі жұмыстарды қамтуы тиіс:

· жерге қосу құрылғылары мен найзағай өткізгіш элементтерін визуалды тексеру;

· жерге қосу құрылғысының кедергісін өлшеу;

· қосылыстардың және бекіткіштердің бүтіндігін тексеру;

· жабдықтың жағдайын тұтынушылардың электроқондырғыларын пайдалану ережелеріне (ПТЭЭП) және басқа қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкестігін бағалау;

· өлшеу хаттамаларын рәсімдеу және жерге қосу құрылғысы мен найзағай өткізгіштің жағдайы туралы қорытынды беру.

Орындаушыға қойылатын талаптар:
· қажет болған жағдайда тиісті лицензияның болуы (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес);

· метрологиялық тексеруден өткен сертификатталған өлшеу құралдарының болуы;

· электрофизикалық өлшеулерді жүргізуге қажетті біліктілігі және құқығы бар мамандардың болуы;

· еңбекті қорғау, қауіпсіздік және электр қауіпсіздігі нормаларын сақтау.

Қызмет нәтижесі:
· тапсырыс берушіге тексеру хаттамалары мен актісін ұсыну;

· тексерілген жүйелердің нормативтік құжат талаптарына сәйкестігі немесе сәйкес еместігі жөнінде қорытынды шығару.
· Мекеме саны-2 .

· 1)Құрық с,Ералы стациясы Қазақ ауыл 97

· 2)с.Курык, станция Ералиево улица Мангистау 21,строение 300

Техническая спецификация

Наименование: Услуги по плановой проверке электросетей, заземляющих устройств и молниеотвода.

Требования:

· Проведение плановой проверки состояния электрических сетей;

· Проверка исправности и параметров заземляющих устройств;

· Проверка состояния и работоспособности молниеотвода;

· Проведение необходимых измерений и испытаний;

· Количество объектов: 3;

· По результатам проверки предоставить акт/протокол с указанием выявленных неисправностей и результатов измерений;

· Услуги должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением требований электробезопасности.

Проверка должна включать:

· визуальный осмотр элементов заземляющего устройства и молниеотвода;

· измерение сопротивления заземляющего устройства;

· проверку целостности, наличия соединений и креплений;

· оценку соответствия состояния оборудования требованиям правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и других действующих нормативов;

· оформление протоколов измерений и выдачу заключения о состоянии заземляющего устройства и молниеотвода.

Требования к исполнителю:
· наличие соответствующей лицензии (при необходимости — в соответствии с законодательством РК);

· наличие аттестованных средств измерений, прошедших метрологическую поверку;

· выполнение работ специалистами, имеющими необходимую квалификацию и допуск к проведению электрофизических измерений;

· соблюдение норм охраны труда, техники безопасности и электробезопасности.

Результат оказания услуги:
· предоставление заказчику оформленных протоколов проверки 
· вывод о соответствии (или несоответствии) проверенных систем требованиям нормативных документов.

     Количество заведений-2.

1)С.Курык станция Ералиево Казах аул 97

Мангистауская область, Каракиянский район, 2)с.Курык, станция Ералиево .улица Мангистау 21,строение 300
