ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Спорт залын ағымдағы жөндеуге арналған жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу қызметтеріне
1. Қызметтің атауы
Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысының білім беру басқармасының «№ 4 арнайы мектеп-интернаты» КММ спорт залын ағымдағы жөндеуге арналған жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу.
Саны: 1 қызмет.
Әзірлеуге негіздеме: тапсырыс беруші ұсынған спорт залын ағымдағы жөндеуге арналған 2026 жылғы ақау актісі.
Жобалау-сметалық құжаттамаға сараптама жүргізу көзделмейді.
2. Қызмет көрсету мақсаты
Спорт залын ағымдағы жөндеуді ұйымдастыру және жүргізу, құрылыс материалдарының, жабдықтардың, жөндеу және монтаждау жұмыстарының құнын анықтау, сондай-ақ кейіннен мемлекеттік сатып алуды өткізу үшін қажетті жобалау-сметалық құжаттаманың толық жиынтығын әзірлеу.
Құжаттамада спорт залының мақсаты мен білім беру ұйымының ерекшелігін ескере отырып, жөндеу жұмыстарын сапалы әрі қауіпсіз орындауды қамтамасыз ететін қажетті техникалық, жобалық, конструктивтік және сметалық шешімдер қамтылуы тиіс.
3. Жобаланатын жұмыстардың құрамы мен көлемі
ЖСҚ әзірлеу кезінде төмендегі жұмыс түрлері қарастырылуы тиіс.
3.1. Қабырғаларды жөндеу
· Ішкі қабырғалардың сылағын қалыңдығы 20 мм-ге дейінгі цемент-әк ерітіндісімен жөндеу — 145,550 м².
· Қабырғалардың бетон беттерін қалыңдығы 10 мм-ге дейінгі құрғақ құрылыс қоспаларымен тұтас тегістеу — 145,550 м².
· Дайындалған қабырғаларды майлы бояулармен жақсартылған әдіспен бояу — 145,550 м².
3.2. Төбені жөндеу
· Төбе сылағын қалыңдығы 20 мм-ге дейінгі цемент-әк ерітіндісімен жөндеу — 128,000 м².
· Төбенің бетон беттерін қалыңдығы 10 мм-ге дейінгі құрғақ құрылыс қоспаларымен тұтас тегістеу — 128,000 м².
· Дайындалған төбелерді майлы бояу құрамдарымен жақсартылған әдіспен бояу — 128,000 м².
3.3. Құймалы полимерлі еденді орнату
Ауданы — 128,000 м².
Білім беру ұйымдарының спорт залдарында пайдалануға арналған құймалы полимерлі еден жабынын орнату қарастырылуы тиіс.
Жобалық шешімдерді әзірлеу кезінде мыналарды қарастыру қажет:
· Қолданыстағы еден негізін тексеру.
· Негізді дайындау, тазалау, шаңнан арылту және астарлау.
· Жарықтарды, ойықтарды, тегіссіздіктерді және негіздің басқа да ақауларын жою.
· Қажет болған жағдайда негізді жергілікті тегістеу.
· Спорттық жүктемелерге жарамды, жігі жоқ құймалы полимерлі жабынды орнату.
· Тозуға төзімді, тайғанамайтын және соққыға төзімді материалдарды қолдану.
· Жабынның қажалуға, механикалық әсерлерге және тұрақты ылғалды тазалауға төзімділігін қамтамасыз ету.
· Білім беру ұйымдарында пайдалануға қауіпсіз материалдарды қолдану.
· Қажет болған жағдайда тапсырыс берушімен келісу арқылы спорттық белгілеулерді салу.
Полимерлі жабынның түрін, қабаттардың қалыңдығын, орнату технологиясын және техникалық сипаттамаларын жобалаушы негіздің жай-күйін, үй-жайдың мақсатын және спорттық жабындарға қойылатын талаптарды ескере отырып анықтайды.
3.4. Кіреберіс аймағының еденін жөндеу
Ауданы — 9,560 м².
Мыналарды қарастыру қажет:
· Еден негізін дайындау және тегістеу.
· Еденге керамогранит төсеу.
· Керамограниттен плинтустар орнату.
· Тайғанауға қарсы қасиеттері бар, тозуға төзімді керамогранитті қолдану.
· Түйісу орындарын, бұрыштарды және жабындар арасындағы өтпелерді әрлеу.
3.5. Қорғаныш қабырға панельдерін монтаждау
Ауданы — 94,000 м².
Шыны-магний парағы (ШМП) негізіндегі ВМПРОК-НГ маркалы жанбайтын қабырға панельдерін немесе баламалы материалды монтаждау қарастырылуы тиіс.
Монтаждау биіктігі — спорт залының периметрі бойынша 2,5 м.
Жобада панельдерді сенімді бекіту, түйіскен жерлерді, бұрыштар мен жанасу орындарын өңдеу, сондай-ақ спорт залын балалардың пайдалану ерекшеліктерін ескере отырып, конструкциялардың қауіпсіз орындалуы қарастырылуы тиіс.
3.6. Жылыту радиаторларына арналған қорғаныш конструкциялар
Саны — 10 дана.
Бір конструкцияның шамамен өлшемі — 1,4 × 0,93 м.
Жылыту радиаторларына арналған қорғаныш торларды дайындау және монтаждау кезінде мыналар ескерілуі тиіс:
· Конструкциялардың беріктігі мен орнықтылығы.
· Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік.
· Өткір бұрыштар мен жарақат алу қаупін тудыратын элементтердің болмауы.
· Ауаның еркін айналымын қамтамасыз ету.
· Құрылыс конструкцияларына сенімді бекіту.
3.7. Жарықтандыру құралдарын ауыстыру
Саны — 8 дана.
Қолданыстағы шамдарды соққыдан қорғайтын металл қорғаныш конструкциялары бар жарықдиодты жарықтандыру құралдарына ауыстыру қарастырылуы тиіс.
Жобада мыналар көзделуі қажет:
· Қолданыстағы шамдарды бөлшектеу.
· Энергия үнемдейтін жарықдиодты шамдарды таңдау.
· Жарықтандыру құралдарын механикалық зақымданудан қорғау.
· Спорт залының нормативтік жарықтандырылуын қамтамасыз ету.
· Жабдықтарды қосуға қажетті электротехникалық шешімдер.
3.8. Терезелерге арналған қорғаныш конструкциялар
Саны — 10 дана.
Шамамен өлшемі — 2,4 × 1,6 м.
Терезе әйнектерінің спорттық құрал-жабдықтардан зақымдануын болдырмауға арналған қорғаныш конструкцияларын дайындау және монтаждау қарастырылуы тиіс.
Конструкциялар білім алушылардың қауіпсіздігін, бекітудің сенімділігін және терезелерді функционалдық мақсатына сәйкес пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
4. ЖСҚ әзірлеуге қойылатын талаптар
Орындаушы міндетті:
1. Тапсырыс беруші ұсынған ақау актісін зерделеуге.
2. Объектіге барып, спорт залын тексеруге және қажетті өлшеу жұмыстарын жүргізуге.
3. Қабырғалардың, төбелердің, едендердің, терезе ойықтарының, жылыту құралдарының және жарықтандыру жүйесінің нақты жай-күйін анықтауға.
4. Ақау актісінде көзделген барлық жұмыс түрлері бойынша қажетті жобалық шешімдерді әзірлеуге.
5. Жоспарларды, схемаларды, сызбаларды, тораптарды және материалдар мен жабдықтардың ерекшеліктерін дайындауға.
6. Құймалы полимерлі спорттық жабынды орнату бойынша техникалық шешімдерді әзірлеуге.
7. Қажетті бөлшектеу, дайындық, жөндеу, монтаждау және аяқтау жұмыстарын қарастыруға.
8. Қазақстан Республикасының қолданыстағы сметалық-нормативтік базасын қолдана отырып, сметалық құжаттаманы әзірлеуге.
9. Құрылыс материалдарының, жабдықтардың, көлік шығындарының, құрылыс сатыларының, құрылыс қоқысын шығарудың және басқа да қажетті шығындардың құнын ескеруге.
10. Жобалық шешімдер мен дайындалған құжаттаманы тапсырыс берушімен келісуге.
11. Тапсырыс беруші анықтаған ескертулер мен кемшіліктерді қосымша ақысыз жоюға.
5. Ұсынылатын жобалау-сметалық құжаттаманың құрамы
Орындаушы тапсырыс берушіге төмендегілерді қамтитын құжаттаманың толық жиынтығын әзірлеп, тапсыруға міндетті:
· Түсіндірме жазба.
· Спорт залының өлшеу жоспарлары мен схемалары.
· Жөнделетін беттердің жоспарлары мен сызбалары.
· Қабырғалар мен төбелерді жөндеу бойынша жобалық шешімдер.
· Құймалы полимерлі еденді орнату бойынша жобалық шешімдер.
· Қорғаныш қабырға панельдерін орналастыру және бекіту схемалары.
· Жылыту радиаторлары мен терезелерге арналған қорғаныш конструкцияларының сызбалары мен схемалары.
· Жарықтандыруды ауыстыру бойынша қажетті электротехникалық шешімдер.
· Құрылыс материалдарының, бұйымдар мен жабдықтардың ерекшеліктері.
· Жұмыс көлемдерінің ведомосі.
· Жергілікті сметалар.
· Қолданылатын сметалық нормативтер талап еткен жағдайда жөндеу құнының жиынтық сметалық есебі.
· Көзделген жөндеу жұмыстарын орындауға қажетті өзге де құжаттар.
Құжаттаманың құрамы ағымдағы жөндеу жұмыстарының сипаты мен Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарын ескере отырып анықталады.
6. Құжаттаманы ресімдеу және тапсыру талаптары
Дайын жобалау-сметалық құжаттама тапсырыс берушіге келесі түрде ұсынылады:
· Қағаз жеткізгіште — 2 дана.
· Электрондық PDF форматында — толық жиынтық.
· Сызбалар мен схемалар — қосымша DWG немесе онымен үйлесімді өңделетін форматта.
· Сметалық құжаттама — Қазақстан Республикасында қолданылатын сметалық бағдарламалық қамтамасыз етумен үйлесімді өңделетін форматта.
Құжаттама жауапты орындаушылардың қажетті қолтаңбаларымен тиісті түрде ресімделуі тиіс.
7. Ерекше шарттар
1. ЖСҚ әзірлеуге, объектіні тексеруге, өлшеулер жүргізуге, сызбаларды, есептеулерді, сметаларды дайындауға және құжаттаманы тапсыруға байланысты барлық шығындар қызметтің жалпы құнына енгізіледі.
2. Орындаушы жұмыстарды орындау үшін қажетті мамандармен, бағдарламалық қамтамасыз етумен, жабдықтармен және шығыс материалдарымен өз бетінше қамтамасыз етеді.
3. Жобалық шешімдер мен қолданылатын материалдар Қазақстан Республикасының қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына, санитариялық және құрылыс нормаларына сәйкес болуы тиіс.
4. ЖСҚ әзірлеу кезінде спорт залын арнайы білім беру ұйымының білім алушылары, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар пайдаланатынын ескеру қажет.
5. Ақау актісінде көзделген негізгі жұмыс түрлері мен жобалық шешімдерді өзгертуге тек тапсырыс берушімен келісу арқылы жол беріледі.
6. Жобалау-сметалық құжаттамаға сараптама жүргізу сатып алынатын қызметтің көлеміне кірмейді.
7. Орындаушы өзі әзірлеген құжаттамада анықталған қателер мен кемшіліктерді қосымша ақысыз жоюға міндетті.
8. Осы техникалық ерекшелікте көзделген қызметтер үшін қосымша ақы төлеуге жол берілмейді.
8. Қызмет көрсету нәтижесі
Қызмет көрсету нәтижесі — спорт залын ағымдағы жөндеуге арналған, әзірленген, тиісті түрде ресімделген және тапсырыс берушімен келісілген, жөндеу жұмыстарының құнын анықтауға және мемлекеттік сатып алуды жүргізуге жарамды жобалау-сметалық құжаттаманың толық жиынтығы.
Негіздеме: спорт залын ағымдағы жөндеуге арналған 2026 жылғы ақау актісі.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на услуги по разработке проектно-сметной документации на текущий ремонт спортивного зала
1. Наименование услуги
Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на текущий ремонт спортивного зала КГУ «Специальная школа-интернат № 4» управления образования Павлодарской области акимата Павлодарской области.
Количество: 1 услуга.
Основание для разработки: дефектный акт на текущий ремонт спортивного зала за 2026 год, предоставленный заказчиком.
Экспертиза проектно-сметной документации не предусматривается.
2. Цель оказания услуги
Разработка полного комплекта проектно-сметной документации, необходимой для организации и проведения текущего ремонта спортивного зала, определения стоимости строительных материалов, оборудования, ремонтных и монтажных работ, а также последующего проведения государственных закупок.
Документация должна содержать необходимые технические, проектные, конструктивные и сметные решения, обеспечивающие качественное и безопасное выполнение ремонтных работ с учётом назначения спортивного зала и специфики организации образования.
3. Состав и объём проектируемых работ
При разработке ПСД необходимо предусмотреть следующие виды работ:
3.1. Ремонт стен
· Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором, толщина слоя до 20 мм — 145,550 м².
· Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен сухими растворными смесями, толщина до 10 мм — 145,550 м².
· Улучшенная окраска подготовленных стен масляными красками — 145,550 м².
3.2. Ремонт потолка
· Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором, толщина слоя до 20 мм — 128,000 м².
· Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков сухими растворными смесями, толщина до 10 мм — 128,000 м².
· Улучшенная окраска подготовленных потолков масляными составами — 128,000 м².
3.3. Устройство наливного полимерного пола
Площадь — 128,000 м².
Предусмотреть устройство наливного полимерного покрытия пола, предназначенного для эксплуатации в спортивных залах образовательных организаций.
При разработке проектных решений необходимо предусмотреть:
· Обследование существующего основания пола.
· Подготовку основания, очистку, обеспыливание и грунтование.
· Устранение трещин, выбоин, неровностей и других дефектов основания.
· При необходимости локальное выравнивание основания.
· Устройство бесшовного наливного полимерного покрытия, пригодного для спортивных нагрузок.
· Применение износостойких, нескользящих и ударопрочных материалов.
· Обеспечение устойчивости покрытия к истиранию, механическим воздействиям и регулярной влажной уборке.
· Применение материалов, безопасных для использования в организациях образования.
· При необходимости нанесение спортивной разметки по согласованию с заказчиком.
Тип полимерного покрытия, толщина слоёв, технология устройства и технические характеристики определяются проектировщиком с учётом состояния основания, назначения помещения и требований к спортивным покрытиям.
3.4. Ремонт пола входной зоны
Площадь — 9,560 м².
Предусмотреть:
· Подготовку и выравнивание основания.
· Укладку напольного керамогранита.
· Устройство плинтусов из керамогранита.
· Применение износостойкого керамогранита с противоскользящими характеристиками.
· Оформление примыканий, углов и переходов между покрытиями.
3.5. Монтаж защитных стеновых панелей
Площадь — 94,000 м².
Предусмотреть монтаж негорючих стеновых панелей марки ВМПРОК-НГ на основе стекломагниевого листа (СМЛ) либо эквивалентного материала.
Высота монтажа — 2,5 м по периметру спортивного зала.
Проектом предусмотреть надёжное крепление панелей, обработку стыков, углов и примыканий, а также безопасное исполнение конструкций с учётом эксплуатации спортивного зала детьми.
3.6. Защитные конструкции радиаторов отопления
Количество — 10 шт.
Ориентировочный размер одной конструкции — 1,4 × 0,93 м.
Предусмотреть изготовление и монтаж защитных решёток на радиаторы отопления с учётом:
· Прочности и устойчивости конструкций.
· Безопасности при эксплуатации.
· Отсутствия острых углов и травмоопасных элементов.
· Обеспечения свободной циркуляции воздуха.
· Надёжного крепления к строительным конструкциям.
3.7. Замена осветительных приборов
Количество — 8 шт.
Предусмотреть замену существующих светильников на светодиодные осветительные приборы с защитными металлическими конструкциями от ударов.
Проектом предусмотреть:
· Демонтаж существующих светильников.
· Подбор энергоэффективных светодиодных светильников.
· Защиту осветительных приборов от механических повреждений.
· Обеспечение нормативной освещённости спортивного зала.
· Необходимые электротехнические решения для подключения оборудования.
3.8. Защитные конструкции окон
Количество — 10 шт.
Ориентировочный размер — 2,4 × 1,6 м.
Предусмотреть изготовление и монтаж защитных конструкций окон, предназначенных для предотвращения повреждения остекления спортивным инвентарём.
Конструкции должны обеспечивать безопасность обучающихся, надёжность крепления и возможность эксплуатации окон в соответствии с их функциональным назначением.
4. Требования к разработке ПСД
Исполнитель обязан:
1. Изучить предоставленный заказчиком дефектный акт.
2. Осуществить выезд на объект, обследование спортивного зала и необходимые обмерные работы.
3. Уточнить фактическое состояние стен, потолков, полов, оконных проёмов, отопительных приборов и освещения.
4. Разработать необходимые проектные решения по всем видам работ, предусмотренным дефектным актом.
5. Подготовить планы, схемы, чертежи, узлы и спецификации материалов и оборудования.
6. Разработать технические решения по устройству наливного полимерного спортивного покрытия.
7. Предусмотреть необходимые демонтажные, подготовительные, ремонтные, монтажные и завершающие работы.
8. Разработать сметную документацию с применением действующей сметно-нормативной базы Республики Казахстан.
9. Учесть стоимость строительных материалов, оборудования, транспортных расходов, строительных лесов, вывоза строительного мусора и других необходимых затрат.
10. Согласовать проектные решения и подготовленную документацию с заказчиком.
11. Устранить выявленные заказчиком замечания и недостатки без дополнительной оплаты.
5. Состав предоставляемой проектно-сметной документации
Исполнитель обязан разработать и передать заказчику полный комплект документации, включающий:
· Пояснительную записку.
· Обмерные планы и схемы спортивного зала.
· Планы и чертежи ремонтируемых поверхностей.
· Проектные решения по ремонту стен и потолков.
· Проектные решения по устройству наливного полимерного пола.
· Схемы размещения и крепления защитных стеновых панелей.
· Чертежи и схемы защитных конструкций радиаторов отопления и окон.
· Необходимые электротехнические решения по замене освещения.
· Спецификации строительных материалов, изделий и оборудования.
· Ведомость объёмов работ.
· Локальные сметы.
· Сводный сметный расчёт стоимости ремонта, если его составление требуется применяемыми сметными нормативами.
· Иные документы, необходимые для выполнения предусмотренных ремонтных работ.
Состав документации определяется с учётом характера текущего ремонта и действующих нормативных требований Республики Казахстан.
6. Требования к оформлению и передаче документации
Готовая проектно-сметная документация предоставляется заказчику:
· На бумажном носителе — 2 экземпляра.
· В электронном формате PDF — полный комплект.
· Чертежи и схемы — дополнительно в редактируемом формате DWG или совместимом формате.
· Сметная документация — в редактируемом формате, совместимом со сметным программным обеспечением, применяемым в Республике Казахстан.
Документация должна быть оформлена надлежащим образом, с необходимыми подписями ответственных исполнителей.
7. Особые условия
1. Все расходы, связанные с разработкой ПСД, обследованием объекта, обмерами, подготовкой чертежей, расчётов, смет и передачей документации, включаются в общую стоимость услуги.
2. Исполнитель самостоятельно обеспечивает выполнение работ необходимыми специалистами, программным обеспечением, оборудованием и расходными материалами.
3. Проектные решения и применяемые материалы должны соответствовать действующим требованиям безопасности, санитарным и строительным нормам Республики Казахстан.
4. При разработке ПСД необходимо учитывать, что спортивный зал используется обучающимися специальной организации образования, в том числе детьми с особыми образовательными потребностями.
5. Изменение предусмотренных дефектным актом основных видов работ и проектных решений допускается только по согласованию с заказчиком.
6. Экспертиза проектно-сметной документации в объём закупаемой услуги не входит.
7. Исполнитель обязан без дополнительной оплаты устранить ошибки и недостатки, выявленные в разработанной им документации.
8. Дополнительная оплата за услуги, предусмотренные настоящей технической спецификацией, не допускается.
8. Результат оказания услуги
Результатом оказания услуги является разработанный, оформленный и согласованный с заказчиком полный комплект проектно-сметной документации на текущий ремонт спортивного зала, пригодный для определения стоимости ремонтных работ и проведения государственных закупок.
Основание: дефектный акт на текущий ремонт спортивного зала за 2026 год.
