Техническая спецификация закупаемых услуг
	Наименование заказчика
	Филиал АО ЛОК «Ок-Жетпес» Алматы

	Наименование услуги
	Монтажные и пусконаладочные работы по подключению и настройке локальной сети объекта «ТермоСПА

	Место поставки услуги
	АО ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы» г. Алматы
Бостандыкский район, ул. Алмерек 1/1

	Срок выполнения поставки услуги
	С момента подписание договора в течение 16 дней в 2026 году

	Количество
	1 услуга

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	1. Назначение услуги Организация высокоскоростного канала связи между Зданием № 1, имеющим действующее подключение к сети Интернет, и Зданием № 2 посредством существующего неоконеченного волоконно-оптического кабеля для обеспечения полноценного доступа к сети Интернет во втором здании.2. Технические требования к выполнению работ2.1. Оконцевание волоконно-оптического кабеля•Выполнить подготовку концов существующего оптического кабеля в обоих зданиях.•Завести концы кабеля в оптические кроссы, установленные в Здании № 1 и Здании № 2.•Выполнить сварное соединение всех 8 оптических волокон кабеля с оптическими пигтейлами, оснащёнными соответствующими разъёмами, в обоих зданиях.•Обеспечить защиту сварных соединений и правильную укладку волокон внутри оптических кроссов.2.2. Подключение сетевого оборудования•В Здании № 1 выполнить подключение оптического кросса к существующему медиаконвертеру или коммутатору с оптическим интерфейсом посредством оптического патч-корда.•В Здании № 2 выполнить подключение оптического кросса к существующему медиаконвертеру или коммутатору с оптическим интерфейсом посредством оптического патч-корда.•Обеспечить совместимость используемых патч-кордов и оптических разъёмов с установленными кроссами и сетевым оборудованием.•Обеспечить соединение сетевого оборудования обоих зданий посредством существующей ВОЛС и передачу данных между ними для предоставления доступа к сети Интернет во втором здании.2.3. Проверка и тестирование линии связи•Провести проверку всех 8 оптических волокон с использованием оптического рефлектометра (OTDR).•Выполнить измерение затухания сигнала, проверить целостность волокон и качество сварных соединений.•При выявлении дефектов, препятствующих нормальной работе линии, устранить их в рамках оказания услуги.•Провести проверку работоспособности соединения между сетевым оборудованием обоих зданий.•Выполнить контрольное тестирование передачи данных для подтверждения стабильности соединения и отсутствия потерь пакетов в ходе проверки.3. Требования к исполнению услуги•Все работы должны выполняться с использованием оборудования и инструментов, необходимых для сварки и тестирования волоконно-оптических линий связи.•Исполнитель обеспечивает необходимые для выполнения работ расходные материалы, включая оптические пигтейлы и патч-корды, совместимые с установленным оборудованием.•Работы выполняются с соблюдением технических требований к монтажу и эксплуатации волоконно-оптических линий связи.4. Результат оказания услугиПо завершении работ исполнитель обязан обеспечить:•оконцевание всех 8 оптических волокон в оптических кроссах обоих зданий;•подключение оптических кроссов к существующему сетевому оборудованию в обоих зданиях;•проведение рефлектометрических измерений и проверку затухания сигнала;•работоспособность и стабильность канала связи между зданиями;•возможность использования подключения к сети Интернет в Здании № 2;•предоставление заказчику результатов измерений параметров оптической линии5. Условия оказания услугиРаботы выполняются по месту расположения зданий заказчика. Стоимость услуги должна включать все необходимые работы, расходные материалы, использование оборудования для сварки и тестирования, подключение существующего сетевого оборудования и проверку работоспособности канала связи.Прокладка нового оптического кабеля не предусматривается. Работы выполняются с использованием существующего неоконеченного кабеля ВОЛС.









Сатып алынатың тауардың Техникалық ерекшелігі
	Тапсырыс берушінің атауы
	«Оқжетпес Алматы» ЕСК АҚ филиалы

	Қызметтің атауы
	«ТермоСПА» объектісінің жергілікті желісін қосу және баптау бойынша монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары

	Қызмет жеткізу орны
	АО ЛОК «Ок-Жетпес» «Алматы» г. Алматы
Бостандыкский район, ул. Алмерек 1/1

	Қызмет жеткізуді орындау мерзімі
	2026 жылы шартқа қол қойылған күннен бастап 16 күн ішінде.

	Қызметтің саны
	1 дана.

	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы
	1. Қызметтің мақсаты Интернет желісіне қолданыстағы қосылымы бар № 1 ғимарат пен № 2 ғимарат арасында қолданыстағы, ұштары жалғанбаған талшықты-оптикалық кабель арқылы жоғары жылдамдықты байланыс арнасын ұйымдастыру және екінші ғимаратта Интернет желісіне толыққанды қолжетімділікті қамтамасыз ету.2.Жұмыстарды орындауға қойылатын техникалық талаптар2.1. Талшықты-оптикалық кабельдің ұштарын жалғау Екі ғимаратта да қолданыстағы оптикалық кабельдің ұштарын дайындау.Кабель ұштарын № 1 және № 2 ғимараттарда орнатылған оптикалық кросстарға енгізу.Екі ғимаратта да кабельдің барлық 8 оптикалық талшығын тиісті қосқыштармен жабдықталған оптикалық пигтейлдермен дәнекерлеу арқылы жалғау.Дәнекерленген қосылыстардың қорғалуын және оптикалық талшықтардың оптикалық кросстардың ішінде дұрыс орналастырылуын қамтамасыз ету.2.2. Желілік жабдықты қосу№ 1 ғимаратта оптикалық кроссты оптикалық патч-корд арқылы қолданыстағы медиаконвертерге немесе оптикалық интерфейсі бар коммутаторға қосу.№ 2 ғимаратта оптикалық кроссты оптикалық патч-корд арқылы қолданыстағы медиаконвертерге немесе оптикалық интерфейсі бар коммутаторға қосу.Пайдаланылатын патч-кордтар мен оптикалық қосқыштардың орнатылған кросстармен және желілік жабдықпен үйлесімділігін қамтамасыз ету.Қолданыстағы талшықты-оптикалық байланыс желісі (ТОБЖ) арқылы екі ғимараттың желілік жабдықтары арасында қосылым орнату және № 2 ғимаратта Интернет желісіне қолжетімділікті қамтамасыз ету үшін деректерді беруді ұйымдастыру.2.3. Байланыс желісін тексеру және тестілеу Оптикалық рефлектометрді (OTDR) пайдалана отырып, барлық 8 оптикалық талшықты тексеру.Сигналдың әлсіреуін өлшеу, талшықтардың бүтіндігін және дәнекерленген қосылыстардың сапасын тексеру.Желінің қалыпты жұмысына кедергі келтіретін ақаулар анықталған жағдайда, қызмет көрсету шеңберінде оларды жою.Екі ғимараттың желілік жабдықтары арасындағы қосылымның жұмысқа қабілеттілігін тексеру.Қосылымның тұрақтылығын және тексеру барысында пакеттердің жоғалуының жоқтығын растау үшін деректерді беру арнасына бақылау тестілеуін жүргізу.3. Қызметті орындауға қойылатын талаптарБарлық жұмыстар талшықты-оптикалық байланыс желілерін дәнекерлеуге және тестілеуге қажетті жабдықтар мен құралдарды пайдалана отырып орындалуы тиіс.Орындаушы жұмыстарды орындауға қажетті шығыс материалдарымен, оның ішінде орнатылған жабдықпен үйлесімді оптикалық пигтейлдермен және патч-кордтармен қамтамасыз етеді.Жұмыстар талшықты-оптикалық байланыс желілерін монтаждау мен пайдалануға қойылатын техникалық талаптарды сақтай отырып орындалуы тиіс.4. Қызмет көрсету нәтижесіЖұмыстар аяқталғаннан кейін орындаушы мыналарды қамтамасыз етуге міндетті:Екі ғимараттағы оптикалық кросстарда барлық 8 оптикалық талшықтың ұштарын жалғауды аяқтау;Екі ғимараттағы оптикалық кросстарды қолданыстағы желілік жабдыққа қосу;Рефлектометриялық өлшеулер жүргізу және сигналдың әлсіреуін тексеру;Ғимараттар арасындағы байланыс арнасының жұмысқа қабілеттілігі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету;№ 2 ғимаратта Интернет желісіне қосылымды пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ету;Тапсырыс берушіге оптикалық желі параметрлерін өлшеу нәтижелерін ұсыну.5. Қызмет көрсету шарттарыЖұмыстар тапсырыс беруші ғимараттарының орналасқан жерінде орындалады. Қызмет құны барлық қажетті жұмыстарды, шығыс материалдарын, дәнекерлеу және тестілеу жабдықтарын пайдалануды, қолданыстағы желілік жабдықты қосуды және байланыс арнасының жұмысқа қабілеттілігін тексеруді қамтуы тиіс.Жаңа оптикалық кабель төсеу көзделмейді. Жұмыстар қолданыстағы, ұштары жалғанбаған талшықты-оптикалық байланыс кабелін пайдалана отырып орындалады.
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