[bookmark: _GoBack]Работы по демонтажу и монтажу площадки для контейнеров ТБО из материала бетона 1,50 м х 3 м. Ограждения из профлиста (С-8 или С-21) с верхней крышей из профлиста, из материала поставщика по согласованию. Согласно СанПИНА СЭС РК, согласовать с заказчиком
