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[bookmark: _Hlk179898797][bookmark: _Hlk215056362]Техническая спецификация на работу по изготовлению/пошиву тента

	Наименование Услуги*
	Работа по изготовлению/пошиву тента

	Единица измерения*
	работа

	Количество (объем)*
	1

	Срок поставки услуги
	По Заявкам Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 

	Размер авансового платежа*
	нет

	Гарантийный срок (в месяцах)
	3 (три) месяца 

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:
	1. Поставщик работы по изготовлению/пошиву тента (далее – работа) должен по заявке Заказчика выполнить следующее:
1) принять от Заказчика а/м марки ГАЗ-3302520-750, грузовая, с удлиненным кузовом (длина не менее 4,2 м., ширина стандартная), кузов покрыт тентом, закрепленным на бортах., высота тента - по высоте каркаса с уклонами вдоль кузова на стороны
2) произвести демонтаж старого тента.
3) произвести замеры и изготовить новый тент.
4) установить новый тент на а/м марки ГАЗ-3302520-750 Заказчика.
5) закрепить новый тент своим крепежом (ленты, идущие через отверстия креплений тента на бортах и на самом тенте)
2. Требования к новому тенту:
-  цвет синий;
- материал ПВХ (поливинилхлорид / полиэстер с покрытием) имеющий 100% водостойкость, высокую прочность на разрыв, устойчивость к ультрафиолету и перепадам температур (гибкий на холоде), долгий срок службы, легко моется;
- металлические люверсы должны точно попадать в заводские места креплений на бортах кузова и соответствовать им по размерам:
- для закрепления тента на каждый борт используются отдельные ленты/шнуры (материал и размеры по выбору Заказчика);
- тент не должен иметь провисаний или наоборот жесткого натяга, должен полностью и плотно лежать на каркасе кузова и закрывать его с переходом на борта;
-  задняя и боковые части тента должны легко отсоединяться и откидываться (выбор типа и вида откидываемых частей тента по согласованию с Заказчиком);
- тент должен сшиваться из нескольких цельных куском материала, количество которых должно быть минимально;
- тент должен иметь вырезы в местах его попадания на крепления задней и боковых сторон кузова;
- края тента снизу должны иметь отвороты и двойную прострочку, усиление в виде шнура, идущего внутри;
- тент по размерам и технологии пошива должен соответствовать старому тенту, за исключением мест установки люверсов, местам стыка боковых и задней части тента:
Примечание: на старом тенте люверсы установлены неправильно, стыки боковых и задней части тента выполнены без учета удобства откидывания задней части тента и мест размещения креплений бортов между собой.
- по требованию Заказчика места соприкасания тента с каркасом, которые могут быть повреждены при эксплуатации, должны быть дополнительно усилены - прошиты с внутренней стороны с установкой дополнительных прокладок.
3. С момента приемки а/м марки ГАЗ-3302520-750 Заказчика и до ее возврата Поставщик несет полную материальную ответственность за сохранность имущества Заказчика. В случае причинения ущерба Поставщик должен устранить его или возместить его сумму в денежном выражении.
4. Заказчик имеет право проверить ход работы на любом ее этапе. Для этого Поставщик должен предоставить доступ к месту производства работы во время указанное Заказчиком.
5. После завершения работы Заказчиком производится приемка нового тента, материалов его изготовления, вида пошива, способов крепления, откидывания боковин. Если при этом будут выявлены дефекты (не прошивка швов, перекосы, провисания, не плотное прилегание, недостаточное крепление и прочие) Поставщик обязан устранить их в течение 5-ти  рабочих дней.
6. Расходные материалы (материал тента, люверсы, ленты и прочее необходимое), а также затраты на сопутствующие работы входит в стоимость работы и дополнительно не оплачивается. Поставщик принимает на себя все риски, связанные с удорожанием материалов тента, расходных материалов, сопутствующих и возникновением непредвиденных затрат.
7. Работа выполняется силами и средствами Поставщика на его производственной базе или территории, расположенных в пределах г. Астана.
8. Гарантия действует в течение 3 (трех) месяцев после выполнения работы. Если в этот период имеет место появление дефектов (обрыв нитей швов, лент крепления, выпадение люверсов и прочее), Поставщик должен принять меры по их устранению в течение 5-ти  рабочих дней за свой счет.

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости). Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается.
	Включение в ценовое предложение всех прямых и косвенных затрат, необходимых для выполнения работы.







Тент жасау/тігу бойынша жұмыстың техникалық сипаттамасы

	Көрсетілетін қызметтің атауы*
	Тент жасау/тігу бойынша жұмыс

	Өлшім бірлігі*
	жұмыс

	Саны (көлемі)*
	1

	Көрсетілетін қызметтің жеткізу мерзімі*
	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде

	Аванстық төлем мөлшері*
	Жоқ

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	3 (үш) ай

	Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы:
	1.	Тент дайындау/тігу жөніндегі жұмысты жеткізуші (бұдан әрі-жұмыс) Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мыналарды орындауы тиіс:
1) Тапсырыс берушіден ГАЗ-3302520-750 маркалы, жүк, ұзартылған шанағы бар (ұзындығы кемінде 4,2 м., ені стандартты), шанақ борттарда бекітілген тентпен жабылсын., тенттің биіктігі - жақтаудың биіктігі бойынша, дененің бойымен бүйірлеріне қарай еңістері бар
2)ескі тентті бөлшектеу.
3) өлшеулер жүргізіп, жаңа шатыр жасаңыз.
4)ГАЗ-3302520-750 маркалы а/м Тапсырыс берушіге жаңа тент орнату.
5) жаңа шатырды өз бекіткіштеріңізбен бекітіңіз (борттардағы және шатырдың өзіндегі тент бекіткіштерінің тесіктері арқылы өтетін таспалар)
2.	Жаңа тентке қойылатын талаптар:
- Түсі Көк;
- ПВХ материалы (қапталған поливинилхлорид / полиэстер) 100% суға төзімділігі, жоғары созылу беріктігі, ультракүлгін және температураның өзгеруіне төзімділігі (суықта икемді), ұзақ қызмет ету мерзімі, тазалау оңай;
- металл громметтер корпустың бортындағы зауыттық бекіту орындарына дәл түсуі және олардың мөлшеріне сәйкес келуі тиіс:
- әр бортқа тент бекіту үшін жеке таспалар/сымдар (Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша материал және өлшемдер)пайдаланылады;
- тент салбырап қалмауы немесе керісінше қатты созылмауы керек, дененің жақтауына толығымен және тығыз жатып, оны бортқа ауысумен жабуы керек;
- тенттің артқы және бүйір бөліктері оңай ажыратылып, еңкейтілуі тиіс (Тапсырыс берушімен келісе отырып, еңкейтілетін тент бөліктерінің түрі мен түрін таңдау);
- тент бірнеше қатты материалдан тігілуі керек, олардың саны минималды болуы керек;
- тентте шанақтың артқы және бүйір жақтарының бекітпелеріне түсетін жерлерде кесінділер болуы тиіс;
- төменгі жағындағы шатырдың шеттерінде лапельдер мен қос тігістер болуы керек, ішіндегі сым түрінде арматура болуы керек;
- тент өлшемі мен тігу технологиясы бойынша ескі тентке сәйкес келуі тиіс, громметтерді орнату орындарын, тенттің бүйір және артқы бөлігінің түйісетін жерлерін қоспағанда:
Ескертпе: ескі тентте громметтер дұрыс орнатылмаған, тенттің бүйір және артқы бөлігінің буындары тенттің артқы жағын еңкейту ыңғайлылығын және борттардың бекіткіштерін бір-біріне орналастыру орындарын ескермей орындалған.
- Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыс кезінде бүлінуі мүмкін тенттің қаңқамен жанасу орындары қосымша күшейтілуі тиіс - ішкі жағынан қосымша төсемдер орнатыла отырып тігілуі тиіс.
3.	Тапсырыс берушінің ГАЗ-3302520-750 маркасын а/м қабылдаған сәттен бастап және оны қайтарғанға дейін өнім беруші Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына толық материалдық жауапты болады. Зиян келтірілген жағдайда жеткізуші оны жоюы немесе оның сомасын ақшалай түрде өтеуі керек.
4.	Тапсырыс беруші кез-келген кезеңде жұмыс барысын тексеруге құқылы. Ол үшін Жеткізуші жұмыс кезінде өндіріс орнына қол жеткізуді қамтамасыз етуі керек Тапсырыс беруші көрсеткен.
5.	Жұмыс аяқталғаннан кейін Тапсырыс беруші жаңа тентті, оны дайындау материалдарын, тігу түрін, бекіту тәсілдерін, бүйір қабырғаларын еңкейтуді қабылдайды. Егер бұл ретте ақаулар анықталса (тігістерді тігу, бұрмалау, салбырау, тығыз орналаспау, жеткіліксіз бекіту және басқалар) өнім беруші оларды 5 жұмыс күні ішінде жоюға міндетті.
6.	Шығын материалдары (тент материалы, громметтер, таспалар және басқа да қажетті заттар), сондай-ақ ілеспе жұмыстарға арналған шығындар жұмыс құнына кіреді және қосымша төленбейді. Жеткізуші тент материалдарының, шығын материалдарының, ілеспе материалдардың қымбаттауына және күтпеген шығындардың туындауына байланысты барлық тәуекелдерді өзіне алады.
7.	Жұмыс жеткізушінің күшімен және құралдарымен оның өндірістік базасында немесе Астана қаласының шегінде орналасқан аумақта орындалады.
8.	Кепілдік жұмыс аяқталғаннан кейін 3 (үш) ай ішінде жарамды. Егер осы кезеңде ақаулар пайда болса (тігістер жіптерінің, бекіту таспаларының үзілуі, громметтердің түсуі және т.б.), жеткізуші оларды өз есебінен 5 жұмыс күні ішінде жою жөнінде шаралар қабылдауы тиіс.

	Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі). Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді..
	Жұмысты орындау үшін қажетті барлық тікелей және жанама шығындарды баға ұсынысына қосу.







