Техническая спецификация
Частотный преобразователь дверного двигателя 
Род тока: AC 
Входящее питание  180 – 260 AC
Выходящие питание 65 – 100 AC
Степень защиты (IP) – IP10 
Климатическое исполнение и категория размещения   YXL 1 
Модель – Jarless – Con 
Влажность при эксплуатации не более - 65%
Допуск по перегрузке по входящему  току  - 5%
Способ установки  - стационарный с креплением на панели 
Габариты изделия – ширина  300 мм
Габариты изделия – высота  140 мм
Габариты изделия – глубина 50 мм 
Вес – 0,5 кг. 

Дверной привод 
Род тока: DC 
Входящее питание  24 DC
Степень защиты (IP) – IP10 
Климатическое исполнение и категория размещения   YXL 1 
Модель платы – GPCR  - 0074D001
Версия – VER: B002233
Влажность при эксплуатации не более - 65%
Допуск по перегрузке по входящему  току  - 5%
Способ установки - стационарный с креплением на панели 
Габариты изделия – ширина  150 мм
Габариты изделия – высота  130 мм
Габариты изделия – глубина 30 мм 
Вес – 0,3 кг.

Поставщик должен произвести установку оборудования, программирование, настройку, и запустить лифт в нормальную работу.  
Гарантия на оборудование – 12 месяцев с момента запуска лифта в нормальную работу.

Техникалық ерекшелік
Есік қозғалтқышының жиілік түрлендіргіші
Ток түрі: AC
180 - 260 AC кіріс қуаты
Шығу қуаты 65 - 100 AC
Қорғау дәрежесі (IP) - IP10
Климаттық орындалу және орналастыру санаты YXL 1
Модель - Jarless - Con
Пайдалану кезіндегі ылғалдылық 65% -дан аспайды
Кіріс тогы бойынша жүктеме бойынша рұқсат - 5%
Орнату тәсілі - панельге бекіткіші бар стационарлық
Бұйымның габариттері - ені 300 мм
Бұйымның габариттері - биіктігі 140 мм
Бұйымның габариттері - тереңдігі 50 мм
Салмағы - 0,5 кг.

Есік жетегі
Ток түрі: DC
24 DC кіріс қуаты
Қорғау дәрежесі (IP) - IP10
Климаттық орындалу және орналастыру санаты YXL 1
Төлем үлгісі - GPCR - 0074D001
Нұсқасы - VER: B002233
Пайдалану кезіндегі ылғалдылық 65% -дан аспайды
Кіріс тогы бойынша жүктеме бойынша рұқсат - 5%
Орнату тәсілі - панельге бекіткіші бар стационарлық
Бұйымның габариттері - ені 150 мм
Бұйымның габариттері - биіктігі 130 мм
Бұйымның габариттері - тереңдігі 30 мм
Салмағы - 0,3 кг.

Жеткізуші жабдықты орнатуды, бағдарламалауды, баптауды жүргізуі және лифтіні қалыпты жұмысқа қосуы тиіс.
Жабдыққа кепілдік - лифті қалыпты жұмысқа қосылған сәттен бастап 12 ай.
