ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на изготовление и поставку информационно-указательных табличек «Курить запрещено»
1. Общие сведения и назначение
Настоящая техническая спецификация определяет требования к изготовлению, качеству материалов, техническим характеристикам, упаковке и поставке информационно-указательных табличек «Курить запрещено». Таблички предназначены для размещения внутри зданий, помещений и на прилегающей территории с целью информирования о запрете курения в соответствии с нормами действующего законодательства.
2. Технические характеристики изделия
	Наименование показателя / Параметра
	Требуемое значение / Описание

	Наименование товара
	Табличка информационная «Курить запрещено»

	Габаритные размеры
	300 мм х 300 мм (30 см х 30 см)

	Форма изделия
	Квадратная

	Материал основы
	ПВХ-пластик вспененный листовой (влагостойкий, ударопрочный, трудногорючий)

	Толщина основы
	Не менее 3 мм (опционально 4–5 мм по согласованию)

	Способ нанесения изображения
	Прямая УФ-печать (ультрафиолетовая) высокими разрешениями (не менее 1440 dpi) ИЛИ качественная виниловая пленка с полноцветной печатью и защитной матовой/глянцевой ламинацией

	Цветовая гамма и фон
	Фон — белый; окантовка и перечеркнутый круг — красный сигнальный (RAL 3020 / Pantone 485C); пиктограмма сигареты и дыма — черный; информационный текст — черный/красный

	Стойкость к внешним факторам
	Устойчивость к УФ-излучению (не выгорает на солнце), влагостойкость, устойчивость к перепадам температур (от -30°C до +50°C) и чистке неабразивными моющими средствами

	Изображение / Пиктограмма
	Международный стандартный знак запрета курения (перечеркнутая сигарета в красном круге), четкая графическая прорисовка

	Текстовая надпись
	«КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО / NO SMOKING» (четкий, легко читаемый шрифт без засечек, напр. Arial/Helvetica, сбалансированный размер)

	Способ крепления
	Двусторонний скотч повышенной фиксации (3M или аналог) на задней панели ИЛИ подготовленные технологические отверстия по углам (4 шт., диаметром 4 мм) для крепления на саморезы/дюбели

	Гарантийный срок
	Не менее 12 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи


3. Требования к качеству и безопасности
Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, изготовленными из качественных и экологически безопасных материалов.
Поверхность табличек должна быть ровной, гладкой, без царапин, сколов, трещин, заусенцев, пузырей под пленкой и дефектов печати.
Печать должна быть четкой, без размытых краев, полос и искажений цветопередачи.
Используемые материалы и краска не должны выделять вредных или токсичных веществ во внешнюю среду.
4. Упаковка, маркировка и транспортировка
Каждая табличка должна быть упакована в индивидуальную защитную полиэтиленовую/воздушно-пузырьковую пленку для предотвращения повреждений при транспортировке.
Партия изделия поставляется в прочной картонной таре с указанием наименования товара, количества и реквизитов Поставщика.
Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим сохранность товара от атмосферных осадков и механических повреждений.
5. Порядок приемки и гарантии
Приемка товара по качеству и количеству производится в месте доставки в присутствии представителей Заказчика и Поставщика.
При обнаружении брака или несоответствия техспецификации Поставщик обязуется произвести замену бракованного товара за свой счет в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Гарантийный срок на сохранение яркости печати и целостность конструкций составляет не менее 12 месяцев со дня акта приемки.
Количество – 2 шт 



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
"темекі шегуге тыйым салынады" Ақпараттық-көрсеткіштік тақтайшаларды дайындауға және жеткізуге
1. Жалпы мәліметтер және мақсаты
Осы Техникалық ерекшелік "темекі шегуге тыйым салынады"Ақпараттық-көрсеткіштік тақтайшаларды дайындауға, материалдардың сапасына, техникалық сипаттамаларына, буып-түюге және жеткізуге қойылатын талаптарды айқындайды. Планшеттер қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес темекі шегуге тыйым салу туралы хабарлау мақсатында ғимараттардың, үй-жайлардың ішінде және іргелес аумақта орналастыруға арналған.
2. Өнімнің техникалық сипаттамалары
Көрсеткіштің / параметрдің атауы талап етілетін мән / Сипаттама
Тауардың атауы "темекі шегуге тыйым салынады"Ақпараттық тақтайша
Жалпы өлшемдері 300 мм х 300 мм (30 см х 30 см)
Өнімнің пішіні төртбұрышты
ПВХ негізінің материалы-көбіктендірілген пластик (ылғалға төзімді, соққыға төзімді, жануы қиын)
Негіздің қалыңдығы кемінде 3 мм (келісім бойынша қосымша 4-5 мм)
Кескінді қолдану әдісі жоғары ажыратымдылықтағы тікелей ультракүлгін (ультракүлгін) басып шығару (кемінде 1440 dpi) немесе толық түсті басып шығару және қорғаныс күңгірт/жылтыр ламинациясы бар сапалы винил пленкасы
Түс гаммасы және фон фон — ақ; жиек және сызылған шеңбер — қызыл сигнал (RAL 3020 / Pantone 485C); темекі мен түтіннің пиктограммасы-қара; ақпараттық мәтін-қара / қызыл
Сыртқы факторларға төзімділік ультракүлгін сәулеленуге төзімділік (күн сәулесінде жанбайды), ылғалға төзімділік, температураның өзгеруіне төзімділік (-30°C-тан +50°C - қа дейін) және абразивті емес жуғыш заттармен тазалау
Сурет / Пиктограмма халықаралық стандартты темекі шегуге тыйым салу белгісі (Қызыл шеңбердегі сызылған темекі), айқын графикалық сурет
"Темекі шегуге тыйым салынады / түтінсіз" мәтіндік жазуы (мысалы, анық, оңай оқылатын sans serif қаріпі. Arial / Helvetica, теңдестірілген Өлшем)
Бекіту әдісі артқы панельдегі екі жақты жоғары бекіту таспасы (3m немесе аналогы) немесе өздігінен бұрап тұратын бұрандаларға/дюбельдерге бекіту үшін бұрыштарда дайындалған технологиялық тесіктер (4 дана, диаметрі 4 мм) 
Қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кепілдік мерзімі кемінде 12 ай
3. Сапа және қауіпсіздік талаптары
* Өнімдер жаңа, пайдаланылмаған, сапалы және экологиялық таза материалдардан жасалған болуы керек.
* Планшеттердің беті тегіс, тегіс болуы керек, сызаттар, чиптер, жарықтар, бөртпелер, пленка астындағы көпіршіктер және басып шығару ақаулары болмауы керек.
* Басып шығару анық болуы керек, бұлыңғыр жиектер, жолақтар және түстердің бұрмалануы жоқ.
* Қолданылатын материалдар мен бояулар сыртқы ортаға зиянды немесе улы заттарды шығармауы керек.
4. Орау, таңбалау және тасымалдау
* Әрбір тақтайша тасымалдау кезінде зақымдануды болдырмау үшін жеке қорғаныс полиэтилен/ауа көпіршігі пленкасына оралуы керек.
* Өнімнің партиясы тауардың атауын, жеткізушінің саны мен деректемелерін көрсете отырып, берік картон ыдыста жеткізіледі.
* Тасымалдау тауардың атмосфералық жауын-шашыннан және механикалық зақымданудан сақталуын қамтамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен жүзеге асырылады.
5. Қабылдау тәртібі және кепілдіктер
* Тауарды сапасы мен саны бойынша қабылдау жеткізу орнында Тапсырыс беруші мен өнім беруші өкілдерінің қатысуымен жүргізіледі.
* Ақау немесе Техникалық сипаттамаға сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші ақаулы тауарды 5 (бес) жұмыс күні ішінде өз есебінен ауыстыруға міндеттенеді.
 Саны-2 дана
* Мөрдің жарықтығын және құрылымдардың тұтастығын сақтауға кепілдік мерзімі қабылдау актісі қабылданған күннен бастап кемінде 12 айды құрайды.
