ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Желдету жүйелері мен жабдықтарын орнату бойынша техникалық ерекшелік

1 .Желдету жүйелері мен жабдықтарын орнату жұмыстарын әлеуетті өнім берушінің білікті персоналы жүргізуі тиіс. Монтаждау жұмыстарының құнына жеткізу және түсіру, желдету жүйелері мен жабдықтарына арналған материалдар мен техникалық құралдар кіреді. Жұмыстар жеке қорғаныс құралдарын қолдана отырып және қолданыстағы қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып көрсетілуі керек. Барлық жұмыстар әлеуетті жеткізушінің күшімен орындалады .
3. Әлеуетті өнім беруші Орнату аяқталғаннан кейін: − автоматика жүйелерінің жұмысын тексеруді − түйіспелі қосылыстардың сапасын Термовизиялық бақылауды орындауы тиіс. 
4. Желдету жүйелері мен жабдықтарын орнатуға кепілдік беру мерзімі – орнату сәтінен бастап 12 ай.

Желдету жүйелері мен жабдықтарының саны 1 дана
Сипаттамалары сорғыш желдеткіш D100 арнасы. Қуат62 Вт. Орнату өлшемі / диаметрі 100 мм. ауа Алмасу290 текше метр / сағ. жұмыс механизмі арна. Материал Тот баспайтын болат. Салмағы 3 кг.

Нысан:"Абай облысы Аягөз ауданы әкімдігінің Аумақтық әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Қызмет көрсету мерзімі: 15 күнтізбелік күн.

Қызмет көрсету орны: Абай облысы, Аягөз қаласы, Уәлиханов көшесі, 18Г
   
     Еңбек ресурстарының болуы: техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша оқытудан өткен білікті мамандардың болуы 
Материалдық ресурстардың болуы: Орындаушының материалдық-техникалық базасы; жөндеуге арналған жабдық, қажетті құрал-сайман және жарақ болуы тиіс.





















ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническая спецификация по установке вентиляционных систем и оборудования

1 .Работы по установке вентиляционных систем и оборудования должны производиться квалифицированным персоналом потенциального поставщика. В стоимость монтажных работ входит доставка и разгрузка, материалы и технические средства для вентиляционных систем и оборудования. Работы должны быть оказаны с использованием индивидуальных средств защиты и соблюдением действующих правил техники безопасности. Все работы выполняются силами потенциального поставщика .
3. Потенциальный поставщик по окончанию установки должен выполнить: − Проверку работы систем автоматики − Тепловизионный контроль качества контактных соединений. 
4. Срок гарантии на установку вентиляционных систем и оборудования – 12 месяцев с момента установки.

Количество вентиляционных систем и оборудования 1 штук
Характеристики Вытяжной вентилятор канальный D100. Мощность62 Вт. Установочный размер/диаметр100 мм. Воздухообмен290 куб. м/ч. Рабочий механизмканальный. Материал нержавеющая сталь. Вес3 кг.

Объект: Коммунальное государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания акимата Аягозского района области Абай»
Срок оказания услуги: 15 календарных дней.

Место оказания услуги: Область Абай, город Аягоз, ул Уалиханова 18Г
   
     Наличие трудовых ресурсов: наличие квалифицированных специалистов, прошедших обучение по техническому обслуживанию и ремонту 
Наличие материальных ресурсов: Исполнитель должен иметь материально-техническую базу; оборудование, необходимый инструмент и оснастку для ремонта.

