«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Жамбылского областного филиала АО «РТРК «Казахстан»
_____________ Г.К. Куланбаева
«____»_______________2026 г.


Техническая спецификация
«Промывка и опрессовка внутренних тепловых сетей» 

1. Общие сведения.
1.1. Перечень закупаемых услуг: Промывка и опрессовка внутренних тепловых сетей – 1 (одна) услуга, в соответствии с требованиями настоящей технической спецификации.
1.2. Основные требования.
· Услуга должна быть выполнена качественно.
1.3. Срок поставки: 20 календарных дней c момента подписания Договора.
1.4.  Место поставки услуги: г. Тараз, ул. Сулейменова,6
1.5.  Гарантия не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта приема-передачи.

2. Техническая спецификация
Услуга включает промывку и опрессовку внутренних систем отопления и горячего водоснабжения ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ давлением 7,5 кгс/см2 в присутствии инспектора ГКП «Тараз Транс Энерго».
Обнаружение, исключение протечек и потерь во внутренних сетях.
Площадь 1 358,1 м2.

ГОСТ 34059—2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние
УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Общие технические требования


Главный инженер 					Наметкулов Е.Ж.
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Техникалық сипаттама
«Ішкі жылу желілерін жуу және престеу»

1. Жалпы мәлімет
1.1. Сатып алынатын қызмет: Ішкі жылу желілерін жуу және престеу - 1 (бір) қызмет, бұл техникалық сипаттаманың талаптарына сәйкес.
1.2. Негізгі талаптар.
[bookmark: _Hlk516654681]• Қызмет жоғары сапалы болуы керек.
1.3. Жабдықтау мерзімі: шартқа қол қойғаннан бастап күнтізбелік 20  күн ағымында.
1.4.   Жабдықтау орны: Тараз қ., Сұлейменов көш., 6
1.5. Кепілдік: қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап  12 (он екі) ай 
2. Техникалық сипаттама
Қызмет "Тараз Транс Энерго"МКК инспекторының қатысуымен 7,5 кгс/см2 қысыммен ГИДРОПНЕВМАТИКАЛЫҚ ТӘСІЛМЕН  жылыту және ыстық сумен жабдықтаудың ішкі жүйелерін жууды және сығымдауды қамтиды.
Ішкі желілердегі ағып кетулер мен ысыраптарды анықтау, жою.
Ауданы 1 358,1 м2.
ГОСТ 34059-2017 Ішкі ғимараттар мен құрылыстардың инженерлік желілері
ЖЫЛЫТУ, ЫСТЫҚ ЖӘНЕ СУЫҚ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫСЫ
Жалпы техникалық талаптар

Бас инженер					Наметкулов Е.Ж.
