25-қазан Республика күніне арналған мерекелік концертті өткізу бойынша техникалық ерекшелік
2026 жылғы 25 қазан, «Жастар» саябағы
1. 1. Бүйірлік планшеттерді безендіру
Тапсырыс беруші бекіткен эскизге сәйкес бүйірлік планшеттерге арналған баннерді басып шығару, сондай-ақ оны қаңқаға монтаждау және баннерлік матаны орнату.
Көлемі: 242,52 м².
2. Сахнаның артқы бөлігін безендіру
Сахнаның артқы бөлігіне арналған баннерді басып шығару және орнату.
Көлемі: 140 м².
3. Сахна қалқасының қаңқасын орнату және сахна тіректерін безендіру
Бекітілген эскизге сәйкес баннерді басып шығару және өлшемі 2,5 м × 20 м болатын қалқаның қаңқасына орнату. Конструкцияны монтаждау және демонтаждау.
Сахна тіректерінің екі жағын металл қаңқаға бекітілген басып шығарылған баннермен қаптау.
Көлемі: 180 м².
4. LED-экранның алдыңғы бөлігін безендіру
Металл қаңқаны пайдалана отырып, LED-экранның алдыңғы бөлігіне арналған баннерді басып шығару және орнату.
Көлемі: 30 м².
5. Сахналық подиумға кілем төсеу
Сахналық подиумның бетіне кілем төсенішін жеткізу және төсеу, оның ішінде материалды пішу, өлшеміне келтіру және бекіту жұмыстары.
Көлемі: 200 м².
6. Сахналық подиумның алдыңғы жиегін баннермен безендіру
Бекітілген эскизге сәйкес өлшемі 33 м × 1,2 м болатын баннерді басып шығару және подиумның периметрі бойынша орнату.


Техническая спецификация по проведению праздничного концерта на День Республики.
 25 октября 2026 года, сцена парк «Жастар»
1. Оформление боковых планшетников 
Распечатка баннера по утвержденному Заказчиком эскизу для боковых планшетников, а также монтаж на каркас и установка баннерного полотна.
Объем: 242,52 м².
2. Оформление задней части сцены
Печать и установка баннера на задней части сцены.
Объем: 140 м².
3. Установка распечатанного каркаса козырька и оформление ножек сцены
Распечатать банер по утвержденному эскизу и установить на каркас козырька размером 2,5м на 20м. Монтаж и демонтаж конструкции.
Обшивка ножек сцены с обеих сторон баннером (распечатать) на металлическом каркасе.
Объем: 180 м².
4. Оформление передней части LED-экрана
Печать и установка баннера на передней части LED-экрана с использованием металлического каркаса.
Объем: 30 м².
5. Укладка ковролина на сценический подиум
Поставка и укладка ковролина на поверхность сценического подиума, включая раскрой, подгонку и фиксацию материала. 
Объем: 200 м².
6. Оформление банером юбки сценического подиума. 
Распечать по утвержденному эскизу банер размером 33 м на 1,2м, установить по периметру. 





