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Работы по новогоднему уличному оформлению здания и прилегающей территории 
КГУ ОШ №84 
по адресу город Алматы, Турксибский район, улица Нұрсая 56
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Описание

Новогоднее оформление территории (двора) школы с монтажом и демонтажом. 
Здания школы имеет три этажа, высота не более 18 метров, фасад здании в длину 100 метров. 
Место выполнения: территория КГУ ОШ №84  город Алматы, Турксибский район, улица Нұрсая 56
Сроки монтажа до 25 ноября 2026 г. 
Сроки демонтажа до 20 января 2027 г. 

	
Предмет и объем работ Поставщик (Подрядчик) обязуется выполнить комплекс работ «под ключ»: 
1. выезд на объект, замеры, согласование концепции/схемы размещения; 
2. поставка декоративных элементов и материалов; 
3. монтаж/крепление конструкций и праздничной иллюминации; 
4. подключение к электросети (в пределах согласованных точек питания), проверка работоспособности; 
5. инструктаж ответственного лица Заказчика по включению/выключению (при необходимости);
6. уборка территории и вывоз мусора (упаковка, расходные материалы и т.п.) 
7. «Эскиз (концепция) новогоднего оформления разрабатывает Поставщик и согласовывает с Заказчиком; стоимость разработки включена в цену; без утвержденного эскиза монтаж не выполняется». Модели, размеры и цвета всех МАФ/декора/фигур — обязательно согласовываются с Заказчиком до изготовления/поставки после подписания договора. 
Комплект LED-гирлянд для елки: уличное исполнение, теплый/холодный белый (по согласованию). 
8. Световые фигуры/инсталляции (не менее 5 шт.): 
• LED-фигуры (снеговик, олень, подарки, снежинки, шар): высота не менее 1,2–1,8 м (по согласованию с Заказчиком). 
• Фотозона: арка/рамка/композиция (габарит не менее 2,0×2,0 м) с подсветкой. Виды (образцы) фигур могут быть заменены/изменены по согласованию с заказчиком 
9. Оформление входной группы/фасада (по согласованию): 
• елки с шарами на вход (длина/площадь по факту). 
• Декоративные элементы (венки, банты, снежинки) из безопасных материалов на козырек входа. 
Требования к материалам, безопасности и эксплуатации (обязательно) 
10. Все изделия должны быть безопасны для детей: без острых кромок, выступающих крепежей, сколов, заусенцев. 
11. Материалы/покрытия — стойкие к внешней среде, нетоксичные, не иметь резкого запаха. 
12.Иллюминация — LED, уличного исполнения, с пониженным нагревом. 
13.Степень защиты электроизделий для улицы: не ниже IP65 (для блоков/соединений/гирлянд, находящихся под открытым небом).                                                     14.Температурный режим эксплуатации: не ниже -30°C (рекомендуемо -40°C)                                    до +40°C. 
15.Конструкции должны быть устойчивыми, исключающими опрокидывание при ветре/случайном касании; при необходимости — анкеровка/утяжеление основания. 
Требования к электромонтажу и подключению 
1. Подключение выполняется от согласованных точек питания Заказчика. 
2. Кабели прокладываются в защитной гофре/кабель-канале; соединения — во влагозащищенных коробках. 
3. Провода/удлинители не должны находиться в зоне свободного доступа детей; по возможности — прокладка на высоте либо в защищенных коробах. 
4. Обязательное применение защитных устройств (автомат/УЗО) — при наличии у Заказчика либо установка Подрядчиком по согласованию. 
Запрещается выполнять временные соединения «скрутками», открытые контакты, применение поврежденных кабелей. 

Требования к монтажу/демонтажу и режиму работ 
1.Работы выполнять с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности. 
Монтаж/демонтаж проводить преимущественно вне времени пребывания детей (по графику Заказчика). 
По завершении монтажа — проверка работоспособности всех элементов, устранение мерцаний/перегревов/плохих контактов.

Документы и подтверждение качества Поставщик предоставляет: 
1. паспорт/инструкцию (при наличии) на изделия; 
2. документы о соответствии (сертификат/декларация ЕАЭС/РК — по применимости); 
3. гарантийные обязательства; 
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	Характеристики на украшение:
Светодиодные гирлянды «Водопад» высота 6 метров ширина 2 метра, размер диода (ширина) не менее 2,5 см. Степень защиты материалов IP-67. Освещение 3 в 1 (теплое, холодное, разноцветное)
Гибкие герметичные светодиодные ленты на 220V представляют собой светодиодные ленты в герметичном силиконовом прозрачном шнуре. Такие ленты используются для контурной подсветки зданий и сооружений. Светодиодные ленты имеют высокую степень защиты от воздействия переменчивой погоды. Ширина ленты минимум 32 мм, высота не меньше 12 мм. Лента должна иметь 6 рядов светодиодных ламп. Степень защиты материалов IP-67. Освещение 3 в 1 (теплое, холодное, разноцветное)
Электрогирлянда Цвет свечения: разноцветный (RGB)
Экономичные LED лампочки
Бухта 100 метров
Количество светодиодов на 100 метров: 4 800 шт
Количество светодиодов на 1 метр: 48 шт
Водонепроницаемая
Используется на улице или в помещении
Режим свечения: 10 режимов
2-х жильный круглый шнур диаметром 25 мм
Рабочий диапазон температур: от -50 до +50
Степень защиты: IP 67
Номинальное напряжение: 220В
Шнур представляющий собой сплошную трубку из прозрачного пластичного ПВХ пластика
Установка новогодних декоративных украшении Светодиодная светящаяся акриловая фигура «Дед Мороз» (музыкальная) напряжение 24В, потребляемая мощность 360Вт, степень защиты IP67, размер конструкции: 2.1м х 1.45м*0.5м
Светодиодная светящаяся фигура «Олень» цвет- золото, фигура из дюралайта и металлического каркаса, высота 125 см.                                                                                
Установка всех вышеуказанных элементов на высоте более 15 м. Предусмотреть аренду автовышек и строительных сооружений. 

Все расходы, связанные с приобретением украшении (гирлянды, водопады, светящийся фигуры) приобретается за счет поставщика.  
Гарантия и обслуживание 
Гарантия на поставленные изделия и монтаж: не менее 12 месяцев. 
В течение гарантийного срока Подрядчик устраняет неисправности, возникшие не по вине Заказчика, в срок 2 рабочих дней с момента заявки. 
Требование по уборке и мусору Подрядчик обеспечивает сбор, вывоз и утилизацию/размещение всего мусора, образовавшегося в ходе работ (упаковка, остатки материалов и т.п.), за свой счет, с уборкой территории до надлежащего состояния.




