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                                                     ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
       Астана қаласы Байқоңыр ауданының скверлеріне кадастрлық паспорт дайындау және атқарушылық топографиялық түсірілім жүргізу бойынша топографиялық-геодезиялық және жерге орналастыру жұмыстарының кешенін орындауға арналған
1. Объект және орналасқан жері

Объект: Жалпыға ортақ пайдаланылатын скверлер мен жасыл аймақтар.

Орналасқан жері: Астана қаласы, Байқоңыр ауданы.

2. Жұмыстарды орындауға негіздеме

Қазақстан Республикасының Жер кодексі;

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңы;

Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесін (АЖЖ МК) және Бірыңғай мемлекеттік жылжымайтын мүлік кадастрының дерекқорын жүргізу қағидалары;

Қазақстан Республикасында топографиялық-геодезиялық жұмыстарды жүргізу жөніндегі нұсқаулық.

3. Жұмыстардың мақсаты

Кадастрлық нөмірді беру немесе өзектендіру арқылы кадастрлық паспортты дайындау, сондай-ақ суару жүйесін жобалау және күтіп-ұстау жұмыстарын ұйымдастыру үшін 1:500 масштабтағы өзекті атқарушылық топографиялық түсірілімді алу.

4. Жер учаскелерінің тізбесі (3 объект)

№ 1 объект: А. Пушкин көшесі, 15 мекенжайының бойындағы сквер.

Шекаралары: Абай даңғылынан Янушкевич көшесінің бойымен, оның ішінде Кенесары және Янушкевич көшелерінің арасындағы жергілікті учаскені қамтиды.

Ерекше талап: Жергілікті суару жүйесін (ЖСЖ) түсіру.

№ 2 объект: А. Пушкин және Құдайбердіұлы көшелерінің қиылысындағы сквер.

Екі үшбұрышты учаскеден тұрады. Жергілікті суару жүйесі орнатылған.

Талап: Суару жүйесін толық көлемде түсіру және оның барлық элементтерін тіркеу.

№ 3 объект: Пушкин көшесі, 2, 4, 6-үйлердің бойындағы сквер.

Шекаралары: Ганди көшесінен Синагога ғимаратының алдындағы скверге дейінгі аумақ.

Талап: Суару жүйесін толық көлемде түсіру және оның барлық элементтерін тіркеу.

5. Жұмыстардың құрамы және техникалық талаптар

5.1. Топографиялық-геодезиялық жұмыстар (1:500 масштабтағы топографиялық түсірілім)

Координаттар жүйесі: Астана қаласының жергілікті координаттар жүйесі (WGS-84), биіктіктердің Балтық жүйесі.

Түсірілім жер учаскесінің бөлінген шекарасы шегінде және қызыл сызықтан тыс 5 метр аумақты қамти отырып орындалуы тиіс.

Түсірілім дәлдігі ҚР ҚНжЕ 1.02-101-2014 талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Жұмыстар GNSS қабылдағыштары мен салыстырып тексеруден өткен тахеометрді пайдалана отырып орындалуы тиіс.

Барлық қатты жабындар мен контурлар, жиектастар, шағын сәулет нысандары (ШАН), жаяу жүргіншілер жолдары және алаңдар топографиялық жоспарға енгізілуі тиіс.

5.2. Жергілікті суару жүйесі (ЖСЖ)

№ 1 және № 2 объектілер бойынша толық көлемде, № 3 объект бойынша да суару жүйесін толық түсіру қажет.
Магистральдық және тарату құбырларының трассаларын белгілеу;

Қосылу нүктелерін, құдықтарды, сорғы тораптарын, контроллерлерді және су бүріккіштерді көрсету;

Су бүріккіштердің түрі мен суару радиусын көрсету;

ЖСЖ-ның атқарушылық сызбасын топографиялық түсірілімге байланыстыра отырып дайындау;

Суару жүйесінің тораптарын фотофиксациялау.

6. Дайындалатын материалдар

Әрбір объект бойынша жеке-жеке төмендегі материалдар тапсырылуы тиіс:

1:500 масштабтағы топографиялық жоспар: қағаз түрінде – 3 дана, электрондық форматтарда – DWG (AutoCAD 2018 және одан жоғары), PDF және SHP.

Жерге орналастыру жобасы немесе жер учаскесінің шекаралары жоспары.

Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне (АЖЖ МК) енгізуге арналған бұрылыс нүктелерінің координаттар каталогы, XML форматында.

Кадастрлық паспорт немесе кадастрлық нөмірі көрсетілген сәйкестендіру құжаты.

Жасыл желектер мен абаттандыру элементтерінің тізімдемесі (Excel және PDF форматтарында).

ЖСЖ-ның атқарушылық сызбасы (DWG форматындағы жеке қабат: L-PS_POLIV).

Техникалық есеп және түсіндірме жазба.

Инженерлік коммуникациялардың теңгерім ұстаушыларымен келісу құжаттары (топографиялық планшеттердегі келісу белгілері мен мөрлер).

7. Құжаттарды рәсімдеуге қойылатын талаптар

Топографиялық түсірілімде «Атқарушылық» деген белгі болуы тиіс.

Жұмыстар геодезия және картография саласында тиісті лицензиясы бар ұйым тарапынан орындалуы тиіс.

Жерге орналастыру жұмыстарын орындауға арналған 1-санаттағы лицензияның болуы міндетті.

Материалдар Астана қаласының Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасымен келісілуі тиіс.

9. Кепілдіктер

Орындаушы Жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі, сәулет органдары және Тапсырыс беруші тарапынан анық

          ЛПСиФ бөлімінің бастығы                                     Булашев К.

                                                                                      «Утверждаю»                                                 

                                                                                          Первый заместитель 
                                                                                                 Генерального директора 

                                                                                                    ТОО «Астана-Зеленстрой»

                                                                             Кулбаев Д.Ш.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

    На выполнение комплекса топографо-геодезических и землеустроительных работ по изготовлению кадастрового паспорта и исполнительной топосъемки скверов района «Байқоңыр» г. Астана 
1. Объект: Скверы, зеленые зоны общего пользования Местоположение: г. Астана, район Байқоңыр 

2. Основание для выполнения работ: - Земельный кодекс РК, Закон РК «О государственном имуществе», Правила ведения АИС ГЗК и ЕГБД, Инструкция по производству топографо-геодезических работ РК. 
3. Цель работ: Изготовление кадастрового паспорта с присвоением / актуализацией кадастрового номера, получение актуальной исполнительной топосъемки М 1:500 для проектирования содержания полива 

4. Перечень участков (3 объекта): Объект 

       №1: Сквер вдоль ул. А. Пушкина, 15 Границы: от пр. Абая по ул. Янушкевича, включая локальный участок между ул. Кенесары и ул. Янушкевича. Особое условие: Съемка локальной поливочной системы (ЛПС). 

Объект №2: Сквер на пересечении ул. А. Пушкина и ул. Кудайбердыулы 2 треугольных участка. Выполнены ЛПС. Требуется полная фиксация системы полива 
 Объект №3: Сквер по ул. Пушкина д.2, д.4, д.6 Границы: от ул. Ганди до сквера перед зданием Синагоги. Требуется полная фиксация системы полива
5. Состав и технические требования к работам: 

5.1. Топографо-геодезические работы (Топосъемка М 1:500): - Система координат: Местная система г. Астана (WGS-84, Балтийская система высот) - Съемка в границах землеотвода + 5м за красную линию - Точность: согласно СП РК 1.02-101-2014 - Выполнить с использованием GNSS, тахеометра (лицензированное оборудование с поверкой) - Нанесение всех твердых контуров, бордюров, МАФ, дорожек, площадок

  5.2 Локальная поливочная система (ЛПС) - для объектов №1 и №2, локально для №3: - Трассировка магистральных и распределительных трубопроводов ЛПС - Места подключения, колодцы, насосные узлы, контроллеры, дождеватели (тип и радиус) - Съемка исполнительной схемы ЛПС с привязкой к топосъемке - Фотофиксация узлов 

6. Выходные материалы (на каждый объект отдельно): 

1. Топографический план М 1:500 в бумажном виде - 3 экз., в электронном - _.dwg (AutoCAD 2018+), _.pdf, .shp 

2. Землеустроительный проект / План границ земельного участка 

3. Каталог координат поворотных точек в формате XML для АИС ГЗК 
4. Кадастровый паспорт / Идентификационный документ с кадастровым номером 
5. Ведомость зеленых насаждений и элементов благоустройства (Excel + PDF) 

6. Исполнительная схема ЛПС (отдельный слой в DWG: L-PS_POLIV) 

7. Технический отчет + пояснительная записка

 8. Согласования с балансодержателями коммуникаций (штампы на планшетах) 

7. Требования к оформлению: - Топосъемка действительна - штамп «Исполнительная», печать организации с лицензией на геодезию и картографию - Лицензия на землеустроительные работы (1 категория) обязательна - Согласование в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Астана 

8. Гарантии: Исполнитель устраняет замечания АИС ГЗК, архитектуры и Заказчика за свой счет. При обнаружении наложений - корректировка. 
                         Начальник отдела ЛПСиФ                                      Булашев К.

