[bookmark: _GoBack]Unilux маркалы көмір жағатын жылыту қазандығына
Техникалық сипаттама 
Сіздің сұранысыңыз бойынша біз "Unilux КУВ-100" моделінің көмір қазандығын 1000 шаршы метрге дейін жылытылатын алаңға, қаптамасыз ұсына аламыз. Тұрмыстық үй-жайларды жылытуға арналған. Төмен қысымға арналған: 2,5 атмосфераға дейін. 
Unilux қатты отын (көмір) қазандықтарының жіктелуі:
* Еден – еденге немесе арнайы платформаға орналастырылған.
* Пайдаланылатын отын-негізгі отын-қазба көмір, бірақ отын ретінде шымтезек, отын, кокс және түйіршіктер қолайлы.
* Бір тізбекті – қазандықтар тек жылытуды қамтамасыз ету үшін жұмыс істейді.
* Термореттегіш (жинаққа кірмейді) – термореттегішпен жабдықталған қазандықтарда отынның жану процесі қазандықтағы судың ағымдағы температурасын бақылайтын термостатикалық тарту реттегішімен бақыланады. Болат тізбегі бар температура реттегіші ауа беру клапанына қосылған. Жағдайларда, жылу температурасы жоғары болады, берілген шкалада реттеуіш, заслонка арқылы реттеуіштің автоматты түрде прикрывается және жану процесі баяулайды. Температура төмендеген кезде демпфер сәл ашылады.
• Табиғи тартымы – ауаны жану үшін жүзеге асырылады үй-жайлар орналасқан қазандық (котельная), сондай – ақ бөлу, жану есебінен жүреді табиғи тартым.
* Тұрақты емес – қазандықтар электр қуатынсыз жұмыс істей алады, сондықтан олар жарықпен үзілістер болған жерде қажет.
	Қазандықты жеткізу, орнату және іске қосу жұмыстары
1. Қазандықты орнатылған орынға орналастыру және монтаждау.
2. Қазандықты орнату орнына сәйкес орналастырып, бекіту.
3. Мұржа жүйесін құрастыру және орнату.
4. Қазандықты жылыту жүйесіне қосу.
5. Қажетті қосылыстарды тексеру және монтаждау жұмыстарын орындау.
6. Қазандықтың жұмысқа жарамдылығын тексеру.
7. Қазандықты іске қосуға дайындау және тапсырыс берушіге жұмыс тәртібін түсіндіру.

Қазандықтың техникалық сипаттамалары:
	Параметрлер
	Бірлік
	«UNILUX» КУВ-100

	Жылытылатын ауданы
	м²
	1000 ға дейін

	Номиналды жылу қуаты
	кВт
	100

	Көмірдің есептік шығыны:
	Кг/сағ
	15-25

	Сынақ кезіндегі қысым:
	Бар
	3,0

	Мұржаның диаметрі:
	мм
	220

	Қазандықтың салмағы:
	кг
	390

	Жалпы өлшемдер: 
Биіктігі 
Ені 
Тереңдігі
	
см
см
см
	
120
66
74
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FAF 32/6-130 маркалы беттік айналымдағы сорғы құрылғысына 
Техникалық сипаттама 
Негізгі сипаттамалары
Тауар коды: 136735145
Түрі: Үстірт
Сорғы түрі: Айналым
Өткізу қабілеті: 4.8 текше м/сағ
Желі кернеуі: 220
Қуат: 90 Вт
Қосымша ақпарат
Судың сапасы: таза
Сұйықтықтың рұқсат етілген температурасы: 110 °С
Сорғыны орнату: Көлденең, тік
Қосымша: Бұл сорғы жаңғақтармен және ашасы бар электр кабілемен (1м) жабдықталған.
2 (екі) дана FAF 32/6-130 маркалы беттік айналымдағы сорғы құрылғысы орнатылу қажет.
























Техническая характеристика
угольного отопительного котла марки Unilux
По вашему запросу мы можем предложить угольный котел модели "Unilux КУВ-100" на отапливаемую площадь до 1000 кв.м., без кожуха. Предназначен для отопления бытовых помещений. Рассчитан на низкое давление: до 2,5 атмосфер.
Классификация твёрдотопливных (угольных) котлов Unilux КУВ:
• Напольные - размещаются на полу или специальной платформе.
• Используемое топливо - основным топливом является ископаемый уголь, но допустимы в качестве топлива торф, дрова, кокс и пеллеты..
• Одноконтурные - котлы работают только на обеспечение отопления.
• Терморегулятор (в комплект не входит) - в котлах, укомплектованных терморегулятором процесс сгорания топлива контролируется термостатическим тяговым регулятором, который контролирует текущую температуру воды в котле. Регулятор температуры с помощью стальной цепочки соединён с заслонкой подачи воздуха. В случаях, когда температура теплоносителя становится выше заданной на шкале регулятора, заслонка посредством регулятора автоматически прикрывается и процесс горения замедляется. Когда температура понижается, то заслонка приоткрывается.
• С естественной тягой - забор воздуха для горения осуществляется из помещения, где расположен котел (котельная), а отвод продуктов горения происходит за счёт естественной тяги.
• Энергонезависимые - котлы способны работать без электричества, поэтому незаменимы там, где имеются перебои со светом.
Работы по монтажу и вводу котла в эксплуатацию
1. Доставка котла, к месту установки, размещение и монтаж.
2. Установка и надежное крепление котла в соответствии с требованиями к месту монтажа.
3. Сборка и монтаж дымоходной системы.
4. Подключение котла к системе отопления.
5. Проверка соединений и выполнение необходимых монтажных работ.
6. Проверка работоспособности котла.
7. Подготовка котла к запуску и инструктаж заказчика по правилам эксплуатации.

Технические характеристики котла:
	Параметры
	Ед. изм.
	«UNILUX» КУВ-100

	Отапливаемая площадь
	м²
	до 1000

	Номинальная тепловая мощность:
	кВт
	100

	Расчётный расход угля:
	Кг/час
	15-25

	Давление при испытании:
	Бар
	3,0

	Диаметр дымохода:
	мм
	220

	Вес котла:
	кг
	390

	Габаритные размеры: 
   Высота 
   Ширина
   Глубина
	
см
см
см
	
120
66
74
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Техническая характеристика
циркуляционный насос поверхностный марки FAF 32/6-130 
Основные характеристики
Код товара: 136735145
Тип: Поверхностный
Вид насоса: Циркуляционный
Пропускная способность: 4.8 куб. м/ч
Напряжение сети: 220
Мощность: 90 Вт
Дополнительная информация
Качество воды: чистая
Допустимая температура жидкости: 110 °С
Установка насоса: горизантальная, вертикальная
Дополнительно: Данный насос комплектуется гайками и электрокабелем (1м) с вилкой.
Необходимо установить 2 (две) штуки циркуляционные поверхностные насосные установки марки FAF 32/6-130 
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