                                            Техническая спецификация 


	Размеры (см) и количество москитных сеток, подлежащих изготовлению и установке (75 штук): 
45*65 см (2 штуки);
44*65 см (3 штуки);
47*30 см (1 штука); 
46,5*30 см (1 штука);
62*47 см (4 штуки);
66*47 см (5 штук);
108*30 см (45 штук);
60*47 см (2 штуки);
46*47 см (2 штуки);
60*45 см (2 штуки);
96*30 см (3 штуки);
48*66 см (1 штука);
44*56 см (1 штука);
47*62 см (1 штука);
43*59 см (1 штука);
57*42 см (1 штука).

	В стоимость услуги входит выезд специалиста для контрольного замера, доставка и установка москитных сеток. В случае выявления разницы в количестве квадратных метров москитных сеток указанных в технической спецификации. Поставщик должен изготовить и установить в полном объеме без дополнительных затрат со стороны Заказчика. Цвет, фактура и дизайн по выбору Заказчика. 
	Обязательным условием является согласование с Заказчиком размер алюминиевого профиля (ширина, толщина, высота), а так же размер ячеек москитной сетки. Наличие ассортимента по цветам алюминиевого профиля и сетки не менее 3 видов. Наличие сертификата на алюминиевый профиль и сетку. В случае не исправности или некачественного исполнения москитных сеток поставщик обязан в течении 3 календарных дней устранить неисправность за свой счёт по заявке Заказчика в течении гарантии. Обслуживание по замене в течении 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Гарантия на алюминиевый профиль и москитную сетку – 12 мес. 	Поставка, установка москитных сеток должна быть согласована с Заказчиком. Ответственность за порчу, либо неопрятный вид поставщик несет расходы по замене москитных сеток в полном объеме. В стоимость входит предоставление готовых эскизов на бумажном (цветном варианте) или электронном виде и утверждение у Заказчика. Характеристика москитной сетки на пластиковые окна: 
- каркас москитной сетки состоит из алюминиевого профиля, соединенная пластиковыми уголками, с 2 пластмассовыми ручками для установки или снятия. 
-сетка светло-серая из полиэстера, не должна поддерживать процесс горения. 
-уплотнительный шнур резиновый. 
-крепление москитной сетки на пластиковое окно происходит за счет 8 флажков и саморезами 1,5мм. 
-москитные сетки должны быть в полной комплектации, готовыми к установке и со всеми крепежами в комплекте. 
	

Техникалық сипаттама
Дайындалуға және орнатылуға тиіс москит торларының өлшемдері (см) мен саны (75 дана):
45*65 см (2 дана);
44*65 см (3 дана);
47*30 см (1 дана);
46,5*30 см (1 дана);
62*47 см (4 дана);
66*47 см (5 дана);
108*30 см (45 дана);
60*47 см (2 дана);
46*47 см (2 дана);
60*45 см (2 дана);
96*30 см (3 дана);
48*66 см (1 дана);
44*56 см (1 дана);
47*62 см (1 дана);
43*59 см (1 дана);
57*42 см (1 дана).

Қызметтің құнына бақылау өлшеу үшін маманның кетуі, москит торларын жеткізу және орнату кіреді .Техникалық ерекшелікте көрсетілген москит торларының шаршы метрінің санында айырмашылық анықталған жағдайда. Жеткізуші Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз толық көлемде дайындауы және орнатуы тиіс. Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша түсі, құрылымы және дизайны.
Міндетті шарт-Тапсырыс берушімен алюминий профилінің өлшемін (ені, қалыңдығы, биіктігі), сондай-ақ москит торының ұяшықтарының өлшемін келісу. Алюминий профилінің және тордың түстері бойынша 3 түрден кем емес ассортименттің болуы. Алюминий профилі мен торға сертификаттың болуы. Москит торлары дұрыс жұмыс істемеген немесе сапасыз орындалған жағдайда өнім беруші 3 күнтізбелік күн ішінде кепілдік ішінде Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ақаулықты өз есебінен жоюға міндетті. Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай ішінде ауыстыру бойынша қызмет көрсету. Алюминий профилі мен москит торына Кепілдік-12 ай. Москит торларын жеткізу, орнату Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Бүліну немесе ұқыпсыз көрініс үшін жеткізуші масалардың торларын толығымен ауыстыру шығындарын көтереді. Бағаға дайын эскиздерді қағаз түрінде (түрлі-түсті нұсқада) немесе электронды түрде ұсыну және Тапсырыс берушімен бекіту кіреді. Пластикалық терезелердегі москит торының сипаттамасы:
- москит торының қаңқасы орнату немесе алу үшін 2 пластикалық тұтқасы бар пластикалық бұрыштармен жалғанған алюминий профилінен тұрады.
-торы, ақшыл-сұр полиэстерден емес, қолдау керек жану процесі.
-резеңке тығыздағыш сым. - москит торын пластикалық терезеге бекіту 8 жалаушаға және 1,5 мм бұрандаларға байланысты.
- масалардың торлары толық жиынтықта, орнатуға дайын және барлық бекітпелермен бірге болуы керек.
