Техническая спецификация
На разработку и изготовление планов эвакуации при пожаре для здания                          КГУ «Школа-лицей №7 имени Н.Марабаева» Отдела образования по городу Актау Управления образования Мангистауской области  по адресу  город Актау,                           5- микрорайон, здание №43
1. Предмет закупки
Разработка, изготовление и установка планов эвакуации людей при пожаре для здания школы в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан № 55 от 21 февраля 2022 года (с учетом действующей редакции). 
2. Требования к планам эвакуации
· План разрабатывается для каждого этажа здания. 
· План должен состоять из: 
· графической части; 
· текстовой инструкции по действиям персонала и посетителей при пожаре. 
· На плане должны быть отображены: 
· место расположения «Вы находитесь здесь»; 
· основные и запасные эвакуационные выходы; 
· направления движения к эвакуационным выходам; 
· лестничные клетки; 
· расположение пожарных кранов; 
· огнетушителей; 
· ручных пожарных извещателей; 
· телефонов экстренной связи (при наличии); 
· аптечек (при наличии); 
· электрощитовых (при необходимости); 
· условные обозначения согласно требованиям пожарной безопасности. 
3. Требования к текстовой части
Текстовая часть должна содержать:
· порядок обнаружения пожара; 
· порядок сообщения по телефонам 101 и 112; 
· порядок оповещения людей; 
· порядок эвакуации учащихся и работников; 
· действия ответственных лиц до прибытия пожарных подразделений; 
· порядок применения первичных средств пожаротушения. 
4. Материал изготовления
· Основа — пластик ПВХ толщиной не менее 3 мм либо композитная панель. 
· Изображение — полноцветная печать. 
· Защитное ламинирование либо прозрачная защитная пленка. 
· Размер — не менее А3 (297×420 мм), при необходимости А2. 
· Материал должен обеспечивать долговременную эксплуатацию внутри помещений. 
5. Требования к размещению
Планы эвакуации должны быть установлены:
· на каждом этаже здания; 
· возле эвакуационных выходов; 
· на расстоянии не более 20 метров по длине коридора между планами; 
· в хорошо освещенных и доступных для обозрения местах. 
6. Исходные данные
Исполнитель получает:
· поэтажные планы здания; 
· сведения о расположении средств пожаротушения; 
· сведения об эвакуационных выходах; 
· информацию о назначении помещений. 
7. Результат выполнения работ
Исполнитель предоставляет:
· разработанные электронные макеты (PDF и исходный формат); 
· изготовленные планы эвакуации; 
· установку планов в местах, согласованных с заказчиком. 

Следует учитывать, что пункт 12 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом № 55, требует разрабатывать планы эвакуации по форме, приведенной в Приложении 2, и размещать их на каждом этаже здания у эвакуационных выходов с расстоянием между планами не более 20 метров по длине коридора. 











Техникалық сипаттама
Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «Н.Марабаев атындағы №7 мектеп-лицейі»  КММ ғимараты үшін өрт кезіндегі эвакуациялау жоспарларын әзірлеуге және дайындауға. Мекенжайы: Ақтау қаласы,           5-шағынаудан, 43-ғимарат.
1. Сатып алу нысанасы
Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының қолданыстағы редакциясын ескере отырып, мектеп ғимараты үшін өрт кезінде адамдарды эвакуациялау жоспарларын әзірлеу, дайындау және орнату.
2. Эвакуациялау жоспарларына қойылатын талаптар
· Ғимараттың әрбір қабаты үшін жеке жоспар әзірленуі тиіс.
· Жоспар мынадай бөліктерден тұруы тиіс:
· графикалық бөлік;
· өрт кезіндегі персонал мен келушілердің іс-қимылдары жөніндегі мәтіндік нұсқаулық.
· Жоспарда төмендегілер көрсетілуі тиіс:
· «Сіз осы жердесіз» деген белгімен көрсетілген орналасқан жер;
· негізгі және қосалқы эвакуациялық шығу жолдары;
· эвакуациялық шығу жолдарына қарай қозғалыс бағыттары;
· баспалдақ торлары; 
· өрт крандарының орналасуы; 
· өрт сөндіргіштердің орналасуы;
· қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштарының орналасуы; 
· шұғыл байланыс телефондарының орналасуы (бар болған жағдайда);
· алғашқы көмек қобдишаларының орналасуы (бар болған жағдайда);
· электр қалқандары орналасқан бөлмелер (қажет болған жағдайда);
· өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес шартты белгілер.
3. Мәтіндік бөлікке қойылатын талаптар
Мәтіндік бөлікте мыналар қамтылуы тиіс:
· өртті анықтау тәртібі;
· 101 және 112 телефон нөмірлері арқылы хабарлау тәртібі;
· адамдарға өрт туралы хабарлау тәртібі;
· оқушылар мен қызметкерлерді эвакуациялау тәртібі;
· өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін жауапты тұлғалардың іс-қимылдары;
· өрт сөндірудің бастапқы құралдарын қолдану тәртібі.
4. Дайындау материалдарына қойылатын талаптар
· Негізі — қалыңдығы кемінде 3 мм ПВХ пластик немесе композиттік панель.
· Бейнелеу тәсілі — толық түсті басып шығару.
· Қорғаныш ламинациясы немесе мөлдір қорғаныш үлдірі.
· Өлшемі — кемінде А3 (297 × 420 мм), қажет болған жағдайда А2.
· Материал үй-жайлардың ішінде ұзақ уақыт пайдалануға жарамды болуы тиіс.
5. Орналастыруға қойылатын талаптар
Эвакуациялау жоспарлары мына орындарға орнатылуы тиіс:
· ғимараттың әрбір қабатында;
· эвакуациялық шығу жолдарының жанында;
· дәліздің ұзындығы бойынша жоспарлардың арасындағы қашықтық 20 метрден аспайтындай етіп;
· жақсы жарықтандырылған және анық көрінетін, қолжетімді орындарда.
6. Бастапқы деректер
Орындаушыға тапсырыс беруші мынадай бастапқы деректерді ұсынады:
· ғимараттың қабаттық жоспарлары;
· өрт сөндіру құралдарының орналасуы туралы мәліметтер;
· эвакуациялық шығу жолдары туралы мәліметтер;
· үй-жайлардың мақсаты туралы ақпарат.
7. Жұмыстарды орындау нәтижелері
Орындаушы тапсырыс берушіге мыналарды ұсынады:
· әзірленген электрондық макеттерді (PDF форматында және бастапқы форматта);
· дайындалған эвакуациялау жоспарларын;
· тапсырыс берушімен келісілген орындарға эвакуациялау жоспарларын орнатуды.
Ескерту: Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі қағидаларының 12-тармағына сәйкес эвакуациялау жоспарлары 2-қосымшада келтірілген нысан бойынша әзірленіп, ғимараттың әрбір қабатында эвакуациялық шығу жолдарының жанында орналастырылуы тиіс. Бұл ретте дәліздің ұзындығы бойынша жоспарлардың арасындағы қашықтық 20 метрден аспауы қажет.





