ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Услуга по диагностике УКВ репитера и АФУ работы на высоте (вышка 60 метров)
Замена УКВ антенны, работы на высоте (вышка 60 метров)
Услуги по обслуживанию и ремонту УКВ ретранслятора и антенно-фидерного устройства- ежеквартально
Диагностика (дефектовка): Полная техническая диагностика ретранслятора (проверка радиочастотного тракта, усилителя мощности, приемника, блока питания, контроллера и интерфейсных разъемов).
 Выявление причины выхода оборудования из строя и оформление дефектной ведомости (акта технического состояния).
 Ремонтные работы: Восстановление или замена неисправных радиоэлементов, плат, компонентов или блоков.
 Использование новых, оригинальных запасных частей (или качественных совместимых аналогов — по согласованию с Заказчиком).
 Настройка, калибровка и регулировка: Настройка рабочей частоты и выходной мощности передатчика в соответствии с нормативными параметрами.
 Проверка чувствительности приемника, девиации частоты / параметров цифрового потока (при наличии DMR/цифрового режима).
 Измерение коэффициента стоячей волны (КСВ) и проверка параметров согласования с антенно-фидерным устройством (АФУ).
 Профилактическое обслуживание: Очистка внутренних плат и радиаторов охлаждения от пыли и загрязнений.
 Проверка надежности контактных соединений, кабелей и разъемов.
 Итоговое тестирование: Контрольный прогон ретранслятора в штатном режиме под нагрузкой для подтверждения стабильности связи.
 Требования к качеству и квалификации Исполнителя
 Материально-техническая база: Наличие у Исполнителя специализированного измерительного оборудования (анализаторов спектра, ВЧ-ваттметров, генераторов сигналов, эквивалентов нагрузки) для точной настройки радиооборудования.

 Квалификация персонала: Работы должны выполняться квалифицированными инженерами-радиотехниками, имеющими опыт ремонта систем радиосвязи.
Требования к гарантии: Установление гарантийного срока на выполненные работы и установленные запасные части (12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ).
Перечень отчетной документации:
По итогам выполнения услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:
 Акт технического состояния (диагностики) с описанием дефектов.
 Акт выполненных работ (оказанных услуг).
 Протокол проверки / настройки радиопараметров 
Все затраты Исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, налоги и сборы, включаются в цену договора.  
Неучтённые затраты, связанные с исполнением договора, но не включенные в его цену, не подлежат оплате Заказчиком.
Расходные материалы, необходимые для проведения работ, предоставляются организацией и входят в стоимость договора, также, в стоимость входят накладные расходы в т.ч. и транспортные. Исполнитель несет ответственность за качество материалов и запасных частей, используемых для выполнения работ по поручению Заказчика.
Исполнитель обязан обеспечить в ходе выполнения работ на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране объекта и окружающей среды.

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
Репитер УҚТ және АФУ диагностикасы бойынша биіктікте жұмыс істеу қызметі (мұнара 60 метр)
УҚТ антенналарын ауыстыру, биіктіктегі жұмыстар (мұнарасы 60 метр)
УҚТ ретрансляторына және антенна-фидер құрылғысына қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі қызметтер - тоқсан сайын
Диагностика (ақау табу): Ретрансляторды толық техникалық диагностикалау (радиожиілік жолын, қуат күшейткішін, қабылдағышты, қоректендіру блогын, контроллер мен интерфейстік ажыратқыштарды тексеру).
 Жабдықтың істен шығу себептерін анықтау және ақаулық ведомосін (техникалық жай-күйі актісін) ресімдеу.
 Жөндеу жұмыстары: Ақаулы радиоэлементтерді, платаларды, компоненттерді немесе блоктарды қалпына келтіру немесе ауыстыру.
 Жаңа, бірегей қосалқы бөлшектерді (немесе сапалық үйлесімді аналогтарды - Тапсырыс берушінің келісімі бойынша) пайдалану.
 Баптау, калибрлеу және реттеу: Таратқыштың жұмыс жиілігі мен шығу қуатын нормативтік параметрлерге сәйкес баптау.
 Қабылдағыштың сезімталдығын, жиілік девиациясын/цифрлық ағын параметрлерін тексеру (DMR/цифрлық режим болған кезде).
 Тұрақты толқынның коэффициентін өлшеу және антенна-фидер құрылғысымен (АФҚ) келісу параметрлерін тексеру.
 Профилактикалық қызмет көрсету: Ішкі платалар мен салқындату радиаторларын шаң мен ластанудан тазалау.
 Түйіспелі қосылыстардың, кабельдер мен ажыратқыштардың сенімділігін тексеру.
 Қорытынды тестілеу: Байланыс тұрақтылығын растау үшін штаттық режимде жүктемемен ретрансляторды бақылау прогоны.
 Орындаушының сапасына және біліктілігіне қойылатын талаптар
 Материалдық-техникалық база: Орындаушыда радиожабдықты дәлме-дәл баптау үшін мамандандырылған өлшеу жабдығының (спектрді талдағыштардың, ВЧ-ваттметрлердің, сигнал генераторларының, жүктеме эквиваленттерінің) болуы.

 Персоналдың біліктілігі: Жұмыстарды радиобайланыс жүйелерін жөндеу тәжірибесі бар білікті инженер-радиотехниктер орындауға тиіс.
Кепілдікке қойылатын талаптар: Орындалған жұмыстарға және белгіленген қосалқы бөлшектерге кепілдік мерзімін белгілеу (орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай).
Есептік құжаттаманың тізбесі:
Орындаушы қызметтерді орындау қорытындылары бойынша Тапсырыс берушіге:
 Ақауларды сипаттай отырып, техникалық жай-күйі (диагностика) актісі.
 Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісі.
 Радиопараметрлерді тексеру/теңшеу хаттамасы
Орындаушының қызметтер көрсетуге байланысты барлық шығындары, оның ішінде материалдарға, көлік қызметтеріне, жабдықтарды монтаждауға, салықтар мен алымдарға жұмсалатын шығыстары шарттың бағасына енгізіледі.
Шартты орындауға байланысты ескерілмеген, бірақ оның бағасына енгізілмеген шығындарды Тапсырыс беруші төлеуге жатпайды.
Жұмыстарды жүргізу үшін қажетті шығыс материалдарын ұйым ұсынады және шарт құнына кіреді, сондай-ақ, құнына үстеме шығыстар, оның ішінде көлік шығыстары да кіреді. Орындаушы Тапсырыс берушінің тапсырмасы бойынша жұмыстарды орындау үшін пайдаланылатын материалдар мен қосалқы бөлшектердің сапасына жауапты болады.
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